{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2021年换证","2022年10月份扩项"],"not_rendered":{"images":18433,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2021年换证","index":0,"n_rows":9037,"n_cols":8,"rows_kept":9037,"merged":[[22,6,22,9],[341,5,345,5],[4038,3,4044,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目序号","参数\n序号","项目名称","标准代号","标准名称","限制范围或说明"]
[1," ","农业用硫酸钾","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"2","水溶性氧化钾 ","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"3","硫的质量分数","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"4","氯离子的质量分数","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"5","水分","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"6","游离酸","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"7","粒度","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"8","标识","GB/T 20406-2017\nGB 18382-2021","农业用硫酸钾\n肥料标识内容和要求","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[2,null,"肥料级磷酸氢钙","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙"]
[null,"2","有效五氧化二磷含量","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙"]
[null,"3","游离水分含量","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙"]
[null,"4","pH值","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙"]
[null,"5","标识","HG/T 3275-1999","肥料级磷酸氢钙","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[3,null,"农业用硝酸钾"," GB/T 20784-2018","农业用硝酸钾","仅检所列项目"]
[null,"1","外观"," GB/T 20784-2018","农业用硝酸钾"]
[null,"2","氧化钾"," GB/T 20784-2018","农业用硝酸钾","自动分析仪法受限"]
[null,"3","总氮"," GB/T 20784-2018","农业用硝酸钾","自动分析仪法受限"]
[null,"4","氯离子 ","GB/T 24890-2010\n","复混肥料中氯离子含量的测定\n"]
[null,"5","水分"," GB/T 20784-2018","农业用硝酸钾"]
[null,"6","水不溶物","GB/T 1918-2011","工业硝酸钾","标准上带年号，按老标准执行 "]
[null,"7","砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"8","镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"9","铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"10","铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"13","标识","GB/T 20784-2018\nGB 18382-2021\nGB 190-2009","农业用硝酸钾\n肥料标识内容和要求  \n危险货物包装标志","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[4,null,"复合肥料","GB/T 15063-2020"," 复合肥料 ","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 15063-2020"," 复合肥料 "]
[null,"2","总氮","GB/T 8572 -2010\n\nNY/T 1977-2010\n\n\n\n\n\n","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定  \n\n\n","自动分析仪法受限 "]
[null,"3","有效磷  ","GB/T 15063-2020\nGB/T 8573-2017","复合肥料 \n复混肥料中有效磷含量的测定 ","自动分析仪法受限 "]
[null,"4","水溶性磷","GB/T 15063-2020\nGB/T 8573-2017","复合肥料 \n复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,"5","氧化钾 ","GB/T 8574-2010\n\nNY/T 2540-2014","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法\n肥料钾含量的测定","自动分析仪法受限 "]
[null,"6","总养分","GB/T 15063-2020","  复合肥料 "]
[null,"7","硝态氮","GB/T 8572 -2010\n\nGB/T 3597-2002\nNY/T 1116-2014\n\n","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n肥料中硝态氮的测定氮试剂重量法\n肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定\n\n"]
[null,"8","  水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 15063-2020\nGB/T 8573-2017","复合肥料 \n复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,"9","水分","  GB/T 8577-2010\n   \nGB/T 8576-2010  \n \n ","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"10","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"11","氯离子","GB/T 24890-2010\nGB/T 15063-2020 \n","复混肥料中氯离子含量的测定\n复合肥料\n"," "]
[null,"12","有效钙","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020 \n ","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n复合肥料 "]
[null,"13","有效镁","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020 \n ","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n复合肥料 "]
[null,"14","总硫","GB/T 19203-2003 ","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,"15","铜含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"16","铁含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"17","锰含量","\nGB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"18","锌含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"19","硼含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"20","钼含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"21","缩二脲","GB/T22924-2008\n\nGB/T2441.2-2010\n","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 \n尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法","高效液相色谱法受限 "]
[null,"22","总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"23","总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"24","总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"25","总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"26","总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"27","总铊","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,"28","总镍","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,"29","总钴","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,"30","总钒","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,"31","总锑","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,"32","三氯乙醛 ","GB/T 31266-2014   ","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定 "]
[null,"33","标识","GB/T 15063-2020 \nGB 18382-2021\n\n ","复合肥料\n肥料标识内容和要求 \n\n ","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[5,null,"尿素","GB/T 2440-2017","尿素","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 2440-2017","尿素"]
[null,"2","总氮"," GB/T 2441.1-2008","尿素的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,"3","缩二脲","GB/T 2441.2-2010\n","尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法"]
[null,"4","水分","GB/T 2441.3-2010\n"," 尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法"]
[null,"5","亚甲基二脲","GB/T 2441.9-2010\n","尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法"]
[null,"6","铁含量","GB/T 2441.4-2010\n","尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法"]
[null,"7","碱度","GB/T 2441.5-2010","素的测定方法 第5部分：碱度 容量法"]
[null,"8","水不溶物含量","GB/T 2441.6-2010","尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法"]
[null,"9","粒度","GB/T 2441.7-2010 ","尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法"]
[null,"10","硫酸盐","GB/T 2441.8-2010\n","尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法"]
[null,"11","标识","GB/T 2440-2017","尿素","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[6,null," 氯化铵","GB/ T2946-2018","氯化铵","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/ T2946-2018","氯化铵"]
[null,"2"," 氯化铵","GB/ T2946-2018","氯化铵  "]
[null,"3","氮含量","GB/ T2946-2018\n ","氯化铵  "]
[null,"4","水分","  GB/T 8577-2010\n    \n  GB/T 2946-2018","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n氯化铵 \n "]
[null,"5","灼烧残渣","   GB/T 2946-2018","氯化铵  "]
[null,"6","铁含量","   GB/T 2946-2018","氯化铵  "]
[null,"7","重金属含量","   GB/T 2946-2018","氯化铵  "]
[null,"8","硫酸盐含量","   GB/T 2946-2018","氯化铵  "]
[null,"9","钠含量","   GB/T 2946-2018  \n   ","氯化铵  "]
[null,"10","pH值","GB/T 2946-2018","氯化铵"]
[null,"11","粒度","GB/T 10209.4-2010\n ","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度"]
[null,"12","砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"15","铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"16","汞及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"17","标识","GB/T 2946-2018\nGB 18382-2021\n","氯化铵  \n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[7,null,"氯化钾","GB/T 6549-2011","氯化钾","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 6549-2011","氯化钾 "]
[null,"2","氧化钾","GB/T 6549-2011","氯化钾 "]
[null,"3","水分","GB/T 6549-2011\n","氯化钾  "]
[null,"4","钙镁含量","GB/T 6549-2011","氯化钾 "]
[null,"5","氯化钠","GB/T 6549-2011","氯化钾 "]
[null,"6","水不溶物","GB/T 6549-2011","氯化钾  "]
[null,"7","标识","GB/T 6549-2011\nGB 18382-2021\n","氯化钾  \n肥料标识内容和要求 \n ","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[8,null,"磷酸一铵、磷酸二铵","GB/T 10205-2009","磷酸一铵、磷酸二铵","仅检所列项目"]
[null,"1","外观"," GB/T 10205-2009","磷酸一铵、磷酸二铵"]
[null,"2","总养分"," GB/T 10205-2009","磷酸一铵、磷酸二铵  \n"]
[null,"3","总氮"," GB/T 10209.1-2008\n","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,"4","有效磷（水溶性磷）","GB/T 10209.2-2010\n","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量"]
[null,"5","水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 10209.2-2010\n","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量"]
[null,"6","水分","GB/T 10209.3-2010\n","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分"]
[null,"7","粒度","GB/T 10209.4-2010\n","磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度"]
[null,"8","标识","GB/T10205-2009\nGB 18382-2021\n","磷酸一铵、磷酸二铵  \n肥料标识内容和要求 \n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[9,null,"硝酸磷肥、硝酸磷钾肥","GB/T 10510-2007","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 10510-2007","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥"]
[null,"2","总养分","GB/T 10510-2007","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥"]
[null,"3","总氮","GB/T 10511-2008","硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,"4","有效磷","GB/T 10512-2008\n","硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法"]
[null,"5","氧化钾","GB/T 10510-2007","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥  "]
[null,"6","水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 10512-2008\n","硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法"]
[null,"7","水分","GB/T 10514-2012\nGB/T 10513-2012","硝酸磷肥中游离水含量的测定 烘箱法\n酸磷肥中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,"8","粒度","GB/T 10515-2012 ","硝酸磷肥粒度的测定"]
[null,"9","氯离子","GB/T 10510-2007","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥  "]
[null,"10","标识","GB/T 10510-2007\nGB 18382-2021\n","硝酸磷肥、硝酸磷钾肥  \n肥料标识内容和要求  \n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[10,null,"过磷酸钙","GB/T 20413-2017","过磷酸钙","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 20413-2017","过磷酸钙"]
[null,"2","有效磷","GB/T 20413-2017","过磷酸钙"," "]
[null,"3","  水溶性磷 ","GB/T 20413-2017","过磷酸钙","自动分析仪法受限 "]
[null,"4","硫 "," GB/T 19203-2003\nNY/T 1117-2010","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"5","游离酸","GB/T 20413-2017","过磷酸钙"]
[null,"6","三氯乙醛含量","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[null,"7","  游离水 ","GB/T 20413-2017","过磷酸钙"]
[null,"8","粒度","GB/T 20413-2017","过磷酸钙"]
[null,"9","砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"10","镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","标识","GB/T 20413-2017\nGB 18382-2021\n","过磷酸钙\n肥料标识内容和要求 \n ","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[11,null,"钙镁磷肥","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥","仅检所列项目"," "]
[null,"1","外观","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"2","有效五氧化二磷 ","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"3","水分","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"4","碱分","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"5","可溶性硅","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"6","有效镁","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"7","细度","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥"]
[null,"8","标识","GB 18382-2021\n","肥料标识内容和要求 \n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[12,null,"钙镁磷钾肥 ","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"2","总养分","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"3","有效氧化钾","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"4","有效五氧化二磷 ","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"5","水分","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"6","细度","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)"]
[null,"7","标识","HG/T 2598-1994","钙镁磷钾肥(2010确认)","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[13,null,"重过磷酸钙","GB/T 21634-2020","重过磷酸钙","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"2","总磷","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"3","    水溶性磷 ","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"4","有效磷","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"5","游离酸","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"6","游离水","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"7","粒度","GB/T21634-2020","重过磷酸钙"]
[null,"8","标识","GB/T21634-2020\nGB 18382-2021\n","重过磷酸钙\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[null,"9","总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,"10","总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,"11","总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,"12","总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,"13","总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,"14","总铊","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"15","总镍","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"16","总钴","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"17","总钒","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"18","总锑","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"19","三氯乙醛","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[14,null,"农业用碳酸氢铵","GB/T 3559-2001","农业用碳酸氢铵","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 3559-2001","农业用碳酸氢铵"]
[null,"2","氮","GB/T 3559-2001","农业用碳酸氢铵"]
[null,"3","水分","GB/T 3559-2001","农业用碳酸氢铵"]
[null,"4","标识","GB/T 3559-2001\nGB 18382-2021\n","农业用碳酸氢铵\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[15,null,"农业用硝酸铵钙","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙"]
[null,"2","总氮","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙"]
[null,"3","硝态氮","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙"]
[null,"4","铵态氮","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙"]
[null,"5","水溶性钙","HG/T 3790-2016","农业用硝酸铵钙"]
[null,"6","水不溶物","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,"7","pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null,"  "]
[null,"8","游离水","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"9","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"10","砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"15","标识","HG/T 3790-2016\nGB 18382-2021\n","农业用硝酸铵钙\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[16,null,"氨化硝酸钙(2010确认)","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,"2","总氮","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,"3","水溶性钙","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,"4","游离水","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,"5","粒度","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,"6","标识","HG/T 3733-2004 \nGB 18382-2021\n","氨化硝酸钙(2010确认) \n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[17,null,"硫酸钾镁肥","GB/T 20937-2018","硫酸钾镁肥","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 20937-2018","硫酸钾镁肥"," "]
[null,"2","氧化钾","GB/T 20937-2018","硫酸钾镁肥"]
[null,"3","镁","GB/T 19203-2003\n ","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n "]
[null,"4","硫","GB/T 19203-2003\n ","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n "]
[null,"5","氯离子"," GB/T 24890-2010\n"," 复混肥料中氯离子含量的测定\n"]
[null,"6","钠离子","GB/T 6549-2011","氯化钾 "]
[null,"7","游离水","  GB/T 8577-2010 \n  \n GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"8","水不溶物","HG/T 4365-2012","水溶性肥料"]
[null,"9","pH值","GB/T 20937-2018","硫酸钾镁肥"]
[null,"10","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"11","砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"15","汞及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"16","标识","GB/T 20937-2018\nGB 18382-2021\n","硫酸钾镁\n 肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[18,null,"农业用腐植酸钠","HG/T 3278-2018","腐植酸钠","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"2","可溶性腐植酸","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"3","水分","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"4","pH值","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"5","水不溶物","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"6","砷及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"7","镉及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"8","铅及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"9","铬及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"10","汞及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","标识","HG/T 3278-2018","腐植酸钠","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"12","1.00mm筛的筛余物","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
[null,"13","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[19,null,"硅肥","NY/T 797-2004","硅肥","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","NY/T 797-2004","硅肥"]
[null,"2","有效硅","NY/T 797-2004","硅肥"]
[null,"3","水分","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥  ",null," "]
[null,"4","细度","GB/T 20412-2021","钙镁磷肥  \n",null," "]
[null,"5","标识","NY/T 797-2004\nGB 18382-2021\n","硅肥\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[20,null,"工业十水合四硼酸二钠","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠"]
[null,"2","主含量","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠"]
[null,"3","碳酸盐","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠"]
[null,"4","水不溶物","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠"]
[null,"5","氯化物","GB/T 3051-2000\n","无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 "]
[null,"6","铁","GB/T 3049-2006\n","工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,"7","硫酸盐","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠"]
[null,"8","标志","GB/T 537-2009","工业十水合四硼酸二钠","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[21,null,"农业用硫酸镁","GB/T 26568-2011","农业用硫酸镁"]
[null,"1","水溶镁","GB/T 26568-2011","农业用硫酸镁"]
[null,"2","水溶硫","GB/T 26568-2011\nGB/T 19203-2003","农业用硫酸镁\n复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,"3","氯离子","GB/T 20406-2017","农业用硫酸钾"]
[null,"4","游离水","GB/T 26568-2011\nGB/T 8576-2010\n\n ","农业用硫酸镁\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"5","水不溶物","GB/T 20937-2018","硫酸钾镁肥"]
[null,"6","粒度","GB/T 20406-2017\n   \n","农业用硫酸钾\n"]
[null,"7","pH值","GB/T 26568-2011","农业用硫酸镁"]
[null,"8","外观","GB/T 26568-2011","农业用硫酸镁"]
[null,"9","标识","GB/T 26568-2011 \nGB 18382-2021\n","农业用硫酸镁\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[null,"10","砷及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","镉及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","铅及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","铬及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","汞及其化合物的质量分","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[22,null,"有机无机复混肥料","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料","仅检所列项目"]
[null,"1","总氮含量","GB/T 17767.1-2008\n","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"," "]
[null,"2","有效五氧化二磷含量","GB/T 8573-2017\nGB/T 15063-2020","复混肥料中有效磷含量的测定 \n复合肥料"]
[null,"3","总氧化钾含量","GB/T 17767.3-2010\n","有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量"]
[null,"4","有机质含量","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,"5","氯离子含量","GB/T 18877-2020\nNY/T 1117-2010\n\n","有机无机复混肥料\n水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"6","外观","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,"7","水分含量","GB/T 8577-2010\n\nGB/T 8576-2010 \n\n","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"8","酸碱度","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,"9","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"10","标识","GB/T 18877-2020 \nGB 18382-2021\n","有机无机复混肥料\n 肥料标识内容和要求 \n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[null,"11","砷及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","镉及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","铅及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","铬及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"15","汞及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"16","蛔虫卵死亡率","GB/T19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,"17","粪大肠菌群数","GB/T19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,"18","总养分","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,"19","钠离子","NY/T 1972-2010","水溶肥料钠、硒、硅含量的测定"]
[null,"20","总铊","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"21","总镍","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"22","总钴","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"23","总钒","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"24","总锑","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[23,null,"肥料级硫酸铵","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵"]
[null,"2","氮含量","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵"]
[null,"3","水分","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵"]
[null,"4","水不溶物含量","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵"]
[null,"5","游离酸含量","GB/T 535-2020","肥料级硫酸铵"]
[null,"6","硫","NY/T 1117-2010 \n","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 \n"]
[null,"7","氯离子","GB/T 24890-2010\nNY/T 1117-2010","复混肥料中氯离子含量的测定\n水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"8","汞","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"9","砷","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"10","镉","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"11","铅","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"12","铬","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"13","多环芳烃总量","GB/T 32952-2016","肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法"," "]
[null,"14","标识","GB/T 535-2020\nGB 18382-2021\n","肥料级硫酸铵\n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[24,null,"硝酸铵","GB/T 2945-2017","硝酸铵","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"2","总氮含量","GB/T 2945-2017\nGB/T 3600-2000","硝酸铵\n肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法"]
[null,"3","游离水含量","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"4","酸度","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"5","灼烧残渣","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"6","硝酸铵含量","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"7","10﹪硝酸铵水溶液pH值","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"8","10﹪硝酸中不容物含量","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"9","粒度","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"10","防结块添加物（以氧化钙计的硝酸镁和硝酸钙的含量","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"11","松散度","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,"12","标志","GB/T 2945-2017","硝酸铵","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[25,null,"微生物肥料","NY/T 227-1994","微生物肥料","仅检所列项目","工标网显示作废"]
[null,"1","外观","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"2","水分","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"3","有机质","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"4","pH值","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"5","细度","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"6","汞及其化合物","HJ 597-2011","水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法"," "]
[null,"7","镉及其化合物 ","GB/T 7471-1987","水质 镉的测定 双硫腙分光光度法"]
[null,"8","铬及其化合物 ","GB/T 7466-1987","水质 总铬的测定"]
[null,"9","砷及其化合物 ","GB/T 7485-1987\n","水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法"]
[null,"10","铅及其化合物 ","GB/T 7470-1987","水质 铅的测定 双硫腙分光光度法"]
[null,"11","有效活菌数","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"12","杂菌数","NY/T 227-1994","微生物肥料"]
[null,"13","蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"," "]
[null,"14","大肠杆菌值","GB 4789.3-2016\n","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,"15","标志","NY/T 227-1994","微生物肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[26,null,"有机肥料  ","NY /T525-2021","有机肥料 ","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"2","有机质含量","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"3","总氮含量","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"4","磷含量","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"5","钾含量","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"6","总养分","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"7","水分含量","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"8","酸碱度","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"9","总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定","标准上按1978"]
[null,"10","总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"11","总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"12","总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"13","总汞 ","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"14","蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,"15","粪大肠菌群数","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,"16","氯离子","GB/T 15063-2020 ","复合肥料"]
[null,"17","种子发芽指数","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"18","机械杂质","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"19","杂草种子活性","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,"20","标识","NY /T525-2021\nGB 18382-2021\n","有机肥料  \n肥料标识内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[27,null,"大量元素水溶肥料","NY/T 1107-2020","大量元素水溶肥料","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","NY/T 1107-2020","大量元素水溶肥料"]
[null,"2","总氮含量","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,"3","磷含量","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,"4","钾含量","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,"5","大量元素含量","NY/T 1107-2020","大量元素水溶肥料"]
[null,"6","水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,"7","水分含量","GB/T 8576-2010\n\nGB/T 8577-2010","复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定卡尔·费休法"]
[null,"8","缩二脲含量","NY/T 2670-2020 ","尿素硝酸铵溶液及使用规程","高效液相色谱法受限"]
[null,"9","氯离子含量","NY/T 1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"10","钙含量","NY/T 1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"11","镁含量","NY/T 1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"12","硫含量","NY/T 1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"13","铜含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"14","铁含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"15","锰含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"16","锌含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"17","硼含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"18","钼含量","NY/T 1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,"19","钠含量","NY/T 1972-2010","水溶肥料钠、硒、硅含量的测定"]
[null,"20","pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,"21","粒度","NY/T 3036-2016\n","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
[null,"22","密度","NY/T 887-2010","液体肥料密度的测定"]
[null,"23","汞含量","NY/T 1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,"24","砷含量","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"25","镉含量","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"26","铅含量","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"27","铬含量","NY/T 1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,"28","标识","NY/T 1107-2020\nGB 18382-2021\nNY/T 1979-2018","大量元素水溶肥料\n肥料标识 内容和要求\n肥料和土壤调理剂标签及标明值判定要求","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[28,null," 掺混肥料","GB/T 21633-2020","掺混肥料（BB肥）","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","GB/T 21633-2020","掺混肥料（BB肥）"]
[null,"2","总氮含量测定","GB/T 8572-2010\n\nNY/T 2542-2014","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n肥料 总氮含量的测定"," "]
[null,"3","有效磷含量测定","GB/T 8573-2017 \nGB/T 15063-2020","复混肥料中有效磷含量的测定\n复合肥料","自动分析仪法受限"]
[null,"4","水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,"5","氧化钾含量测定","GB/T 8574-2010\n\nNY/T 2540-2014","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法\n肥料 钾含量的测定"]
[null,"6","总养分","GB/T 21633-2020","掺混肥料（BB肥）"]
[null,"7","氯离子","GB/T 24890-2010\nGB/T 18877-2020\nNY/T 1117-2010","复混肥料中氯离子含量的测定\n有机无机复混肥料\n水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,"8","水分测定","  GB/T 8577-2010\n \n GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,"9","钙含量测定","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020","复混肥料中钙镁硫含量的测定\n复合肥料"]
[null,"10","镁含量测定","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020","复混肥料中钙镁硫含量的测定\n复合肥料"]
[null,"11","硫含量测定","GB/T 19203-2003","复混肥料中钙镁硫含量的测定"]
[null,"12","粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,"13","铜","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"14","铁","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"15","锰","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"16","锌","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"17","硼","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"18","钼","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
[null,"19","缩二脲","GB/T 2441.2-2010 \n\nGB/T 22924-2008\n ","尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法\n复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,"20","总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"21","总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"22","总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"23","总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"24","总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,"25","总铊","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"26","总镍","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"27","总钴","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"28","总钒","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"29","总锑","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,"30","三氯乙醛","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[null,"31","标识","GB/T 21633-2020\n GB 18382-2021\n","掺混肥料\n肥料标识 内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[29,null,"含腐植酸水溶肥料","NY 1106-2010","含腐植酸水溶肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY 1106-2010","含腐植酸水溶肥料"]
[null,2,"总氮含量测定","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,3,"有效磷含量测定","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,4,"氧化钾含量测定","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,5,"大量元素含量","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定"]
[null,6,"腐植酸含量","NY/T 1971-2010","水溶肥料腐植酸含量的测定"]
[null,7,"水分含量"," GB/T 8577-2010   \n  \nGB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,8,"硫含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,9,"氯含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,10,"密度","NY/T887-2010","液体肥料 密度的测定"]
[null,11,"钠含量","NY/T1972-2010","水溶肥料钠、硒、硅含量的测定"]
[null,12,"铜含量","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,13,"铁含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"锰含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"锌含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"硼含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"钼含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,18,"微量元素含量","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,19,"镉含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n "]
[null,20,"铅含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n "]
[null,21,"铬含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n "]
[null,22,"汞含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,23,"砷含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,24,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,25,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,26,"标识","NY1106-2010","含腐植酸水溶肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[30,null,"配方肥料","NY/T 1112-2006","配方肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T 1112-2006","配方肥料"]
[null,2,"总氮含量","GB/T 8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"有效磷含量","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"氧化钾含量","GB/T 8574-2010\n","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法"]
[null,5,"总养分","NY/T 1112-2006","配方肥料"]
[null,6,"氮占总养分百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,7,"磷占总养分百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,8,"钾占总养分百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,9,"氯离子含量","GB/T 24890-2010\nGB/T 15063-2020 \n","复混肥料中氯离子含量的测定\n复合肥料\n"]
[null,10,"水分含量","GB/T 8576-2010\n \nGB/T 8577-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,11,"铜","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,12,"铁","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,13,"锰","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"锌","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"硼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"钼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"标识","NY/T1112-2006","配方肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[31,null,"缓释肥料","GB/T23348-2009","缓释肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,2,"总氮含量","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,3,"有效磷含量","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,4,"水溶性磷占有效磷百分率","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,5,"氧化钾含量","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,6,"总养分","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,7,"水分含量","GB/T23348-2009","缓释肥料"]
[null,8,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,9,"初期养分释放率","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,10,"28天累积养分释放率","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,11,"养分释放期的累积养分释放率","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,12,"缓释养分量","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,13,"缓释养分28天的累积养分释放率","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,14,"缓释养分释放期的累积养分释放率","GB/T 23348-2009","缓释肥料 "]
[null,15,"标识","GB/T23348-2009","缓释肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[32,null,"生物有机肥","NY 884-2012","生物有机肥","仅检所列项目"]
[null,1,"外观（感官）","NY 884-2012","生物有机肥"]
[null,2,"有机质","NY /T525-2021","有机肥料  "]
[null,3,"水分","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
[null,4,"pH","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
[null,5,"总砷","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,6,"总镉","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定  "]
[null,7,"总铅","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,8,"总铬","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定  "]
[null,9,"总汞（Hg）","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,10,"有效活菌数","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
[null,11,"粪大肠菌群数","GB/T19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,12,"蛔虫卵死亡率","GB/T19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,13,"标识","NY884-2012","生物有机肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[33,null,"生物发酵肥","QB/T2849-2007","生物发酵肥","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T2849-2007","生物发酵肥"]
[null,2,"水分","GB/T 8576-2010 \n\nGB/T 8577-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,3,"总氮含量","GB/T17767.1-2008","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,4,"有效五氧化二磷含量","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,5,"总氧化钾含量","GB/T17767.3-2010\n","有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量"]
[null,6,"总养分","QB/T2849-2007","生物发酵肥"]
[null,7,"有机质含量","QB/T2849-2007","生物发酵肥"]
[null,8,"氯离子","GB /T15063-2020"," 复合肥料 "]
[null,9,"pH","QB/T2849-2007","生物发酵肥"]
[null,10,"粒度","GB /T15063-2020"," 复合肥料 "]
[null,11,"标志","QB/T2849-2007","生物发酵肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,12,"砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,15,"铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,16,"汞及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[34,null,"含有机质叶面肥料","GB/T17419-2018","含有机质叶面肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T17419-2018","含有机质叶面肥料"]
[null,2,"有机质","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,3,"总氮","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 "]
[null,4,"五氧化二磷","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定  "]
[null,5,"氧化钾","NY/T 1977-2010","水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定  "]
[null,6,"总养分","GB/T17419-2018","含有机质叶面肥料"]
[null,7,"铜含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,8,"铁含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,9,"锰含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,10,"锌含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,11,"硼含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,12,"钼含量","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定 "]
[null,13,"水不溶物","NY/T 1973-2021\nGB/T9738-2008","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定\n化学试剂 水不溶物测定通用方法",null," "]
[null,14,"pH值","GB/T17419-2018\nNY/T 1973-2021","含氨基酸叶面肥料水溶肥料\n水不溶物含量和pH值的测定化学试剂 ",null," "]
[null,15,"水分含量","GB/T 8576-2010 \n\nGB/T 8577-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,16,"砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,17,"镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,18,"铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,19,"铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,20,"汞及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,21,"密度","GB/T 4472-2011","化工产品密度、相对密度的测定"]
[null,22,"标识","GB/T17419-2018 \nGB 18382-2021\n\n ","含有机质叶面肥料 \n肥料标识 内容和要求\n\n ","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[35,null,"微量元素叶面肥料","GB/T17420-2020","微量元素叶面肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T17420-2020","微量元素叶面肥料"]
[null,2,"铜","NY/T 1974-2010\n\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,3,"铁","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,4,"锰","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,5,"锌","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,6,"硼","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,7,"钼","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,8,"微量元素总量","NY/T 1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n"]
[null,9,"水分","GB/T 8576-2010 \n\nGB/T 8577-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,10,"水不溶物","NY/T 1973-2021\n\nGB/T9738-2008","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定化学试剂 \n水不溶物测定通用方法",null," "]
[null,11,"pH值","NY/T 1973-2021\n","水不溶物含量和pH值的测定化学试剂 \n ",null," "]
[null,12,"缩二脲","GB/T22924-2008\n\nGB/T2441.2-2010\n","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 \n尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法","高效液相色谱法受限 "]
[null,13,"总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,14,"总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,15,"总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,16,"总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,17,"总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,18,"总铊","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,19,"总镍","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,20,"总钴","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,21,"总钒","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,22,"总锑","GB 38400-2019\n ","肥料中有毒有害物质的限量要求\n "]
[null,23,"三氯乙醛","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[null,24,"标识","GB/T17419-2018 \nGB 18382-2021\n\n ","含氨基酸叶面肥料 \n肥料标识 内容和要求\n\n ","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[36,null,"农用微生物菌剂","GB 20287-2006","农用微生物菌剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,2,"水分","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,3,"pH值","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,4,"砷及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,5,"镉及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,6,"铅及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,7,"铬及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,8,"汞及其化合物的质量分数","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,9,"粪大肠菌群数","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,10,"蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,11,"细度","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,12,"有效活菌数","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,13,"霉菌杂菌数","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,14,"杂菌率","GB 20287-2006","农用微生物菌剂"]
[null,15,"标识","GB 20287-2006","农用微生物菌剂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[37,null,"微量元素水溶肥料","NY 1428-2010","微量元素水溶肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY1428-2010","微量元素水溶肥料"]
[null,2,"水分","GB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,3,"硫含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,4,"液体肥料密度","NY/T 887-2010","液体肥料密度的测定"]
[null,5,"氯含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,6,"标识","NY 1428-2010","微量元素水溶肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,7,"铜","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,8,"铁","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,9,"锰","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,10,"锌","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,11,"硼","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,12,"钼","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,13,"微量元素含量","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"砷","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,15,"镉","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,16,"铅","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,17,"铬","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,18,"汞","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,19,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,20,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,21,"钠","NY/T 1972-2010","水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定"]
[38,null,"含氨基酸水溶肥料","NY1429-2010","含氨基酸水溶肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY 1429-2010","含氨基酸水溶肥料"," "]
[null,2,"水分","GB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,3,"钙","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,4,"镁","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,5,"硫","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,6,"中量元素含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,7,"液体肥料密度","NY/T887-2010","液体肥料密度的测定"]
[null,8,"氯含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定"]
[null,9,"铜","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,10,"铁","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,11,"锰","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,12,"锌","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,13,"硼","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,14,"钼","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,15,"微量元素含量","NY/T1974-2010\n","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,16,"砷","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,17,"镉","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,18,"铅","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,19,"铬","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,20,"汞","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,21,"钠含量","NY/T1972-2010","水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定\n "]
[null,22,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,23,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,24,"标识","NY1429-2010","含氨基酸水溶肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[39,null,"无机包裹型复混肥料（复合肥料）","HG/T4217-2011","无机包裹型复混肥料（复合肥料）","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4217-2011","无机包裹型复混肥料（复合肥料）"]
[null,2,"总氮含量的质量分数","GB/T 8572-2010","复混肥料总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"有效磷含量的质量分数","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"钾含量的质量分数","GB/T 8574-2010\n","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法"]
[null,5,"总养分","HG/T 4217-2011","无机包裹型复混肥料（复合肥料）"]
[null,6,"水分的质量分数","GB/T 8576-2010\n\nGB/T 8577-2010","复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法\n复混肥料中游离水含量的测定卡尔•费休法"]
[null,7,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,8,"缓释氮占总氮的质量分数","HG/T 4217-2011","无机包裹型复混肥料（复合肥料）"]
[null,9,"核芯包裹率","HG/T 4217-2011","无机包裹型复混肥料(复合肥)"]
[null,10,"缓释氮的质量分数","HG/T 4217-2011","无机包裹型复混肥料(复合肥)"]
[null,11,"钙含量","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n复合肥料 "]
[null,12,"镁含量","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n复合肥料 "]
[null,13,"硫含量","GB/T 19203-2003\nGB/T 15063-2020","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n复合肥料 "]
[null,14,"铜","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定"]
[null,15,"铁","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定）"]
[null,16,"锰","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定"]
[null,17,"锌","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定"]
[null,18,"硼","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定"]
[null,19,"钼","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、含量的测定"]
[null,20,"标识","HG/T 4217-2011","无机包裹型复混肥料（复合肥料）","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[40,null,"肥料级磷酸二氢钾","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,2,"肥料级磷酸二氢钾","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,3,"水分","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,4,"pH值","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,5,"水不溶物","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,6,"氯化物","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,7,"氧化钾","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,8,"水溶性五氧化二磷含量","HG/T 2321-2016","肥料级磷酸二氢钾"]
[null,9,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"标志","HG/T 2321-2016\nGB 18382-2021\n","肥料级磷酸二氢钾\n肥料标识 内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[41,null,"脲铵氮肥","HG/T4214-2011","脲铵氮肥","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4214-2011","脲铵氮肥"]
[null,2,"总氮","GB/T8572-2010\n","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n"]
[null,3,"水分","GB/T 8577-2010\n   \n GB/T 8576-2010  \n \n ","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,4,"尿素态氮的质量分数","GB/T8572-2010\n\nGB/T3600-2000\n","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法"]
[null,5,"铵态氮的质量分数","GB/T3600-2000","肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法"]
[null,6,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,7,"缩二脲的质量分数","GB/T22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定  ","高效液相色谱法受限"]
[null,8,"钙","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,9,"镁","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,10,"硫","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,11,"铜","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,12,"铁","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,13,"锰","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"锌","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"硼","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"钼","GB/T 34764-2017\n\nGB/T 14540-2003\n","肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法\n复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"氯离子的质量分数","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,18,"标识","HG/T4214-2011","脲铵氮肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[42,null,"控释肥料","HG/T 4215-2011","控释肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,2,"总氮含量","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,3,"有效磷含量","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,4,"水溶性磷占有效磷百分率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,5,"氧化钾含量","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,6,"总养分","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,7,"水分含量","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,8,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,9,"养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,10,"初期养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,11,"28d累积养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,12,"养分释放期的累积养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,13,"控释养分量","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,14,"控释养分释放期","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,15,"控释养分28d的累积养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,16,"释养分释放期的累积养分释放率","HG/T4215-2011","控释肥料"]
[null,17,"标识","HG/T4215-2011","控释肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[43,null,"改性碳酸氢铵颗粒肥","HG/T4218-2011","改性碳酸氢铵颗粒肥","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4218-2011","改性碳酸氢铵颗粒肥"]
[null,2,"总氮含量","GB/T 8572 -2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"粒度","HG/T4218-2011","改性碳酸氢铵颗粒肥"]
[null,4,"总钙的质量分数","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,5,"总镁的质量分数","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,6,"总硫的质量分数","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,7,"氯离子的质量分数","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,8,"水分","GB/T8577-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法"]
[null,9,"砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"汞及其化合物的 ","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"分解百分率","HG/T4218-2011","改性碳酸氢铵颗粒肥"]
[null,15,"标识","HG/T4218-2011","改性碳酸氢铵颗粒肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[44,null,"脲醛缓释肥料","HG/T4137-2010","脲醛缓释肥料","仅检所列项目","2022.1.10作废"]
[]
[45,null,"农业用硫酸锌(2010确认)","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)"]
[null,2,"锌","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)"]
[null,3,"游离酸","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)"]
[null,4,"铅含量","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认) "]
[null,5,"镉含量","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认) "]
[null,6,"砷含量","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)"]
[null,7,"标识","HG/T 3277-2000","农业用硫酸锌(2010确认)","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[46,null,"多孔粒状硝酸铵","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵"]
[null,2,"硝酸铵","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,3,"游离水分","GB/T2947-2002\n","尿素、硝酸铵中游离水含量的测定 卡尔·费休法"]
[null,4,"pH值","GB/T 2945-2017","硝酸铵"]
[null,5,"吸油率","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵"]
[null,6,"粒度","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵"]
[null,7,"颗粒平均抗压碎力","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵"]
[null,8,"疏松堆密度","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵"]
[null,9,"标识","HG/T3280-2011","多孔粒状硝酸铵","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[47,null,"肥料级商品磷酸","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,2,"磷酸","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,3,"氧化镁","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,4,"含固量的质量分数","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,5,"氧化铁","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,6,"氧化铝","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[null,7,"倍半氧化物的质量分\n数","HG/T3826-2006","肥料级商品磷酸"]
[48,null,"复合微生物肥料","NY/T798-2015","复合微生物肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
[null,2,"总氮","NY/T525-2021","有机肥料  "]
[null,3,"有效磷","NY/T525-2021","有机肥料  "]
[null,4,"氧化钾","NY/T 2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,5,"总养分","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
[null,6,"有机质","NY/T525-2021","有机肥料  "]
[null,7,"水分","NY/T2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,8,"pH","NY/T2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,9,"砷（As）","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,10,"镉（Cd）","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,11,"铅（Pb）","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,12,"铬（Cr）","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,13,"汞（Hg)","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,14,"有效活菌数","NY/T2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,15,"杂菌率","NY/T2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,16,"粪大肠菌群数","GB/T19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,17,"蛔虫卵死亡率","GB/T19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,18,"标识","NY/T798-2015","复合微生物肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[49,null,"农业用硝酸铵钙","NY /T 2269-2020","农业用硝酸铵钙及使用规程","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY /T 2269-2020","农业用硝酸铵钙及使用规程"]
[null,2,"总氮含量","NY/T 2542-2014","肥料 总氮含量的测定","  "]
[null,3,"硝态氮","NY/T1116-2014","肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,4,"钙含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定\n "]
[null,5,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,6,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,7,"水分含量","NY/T 3036-2016\n","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
[null,8,"粒度","NY/T 3036-2016\n","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
[null,9,"镉（Cd）","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,10,"铅（Pb）","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,11,"铬（Cr）","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,12,"汞（Hg）","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,13,"砷（As）","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,14,"标识","NY /T 2269-2020","农业用硝酸铵钙及使用规程","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[50,null,"中量元素水溶肥料","NY2266-2012","中量元素水溶肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY2266-2012","中量元素水溶肥料"]
[null,2,"氯","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 "]
[null,3,"钙含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 "]
[null,4,"镁含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 "]
[null,5,"硫含量","NY/T1117-2010","水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 "]
[null,6,"中量元素含量","NY2266-2012","中量元素水溶肥料 "]
[null,7,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,8,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,9,"水分含量"," GB/T 8577-2010\n     \nGB/T 8576-2010  \n \n ","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,10,"铜","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,11,"铁","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,12,"锰","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,13,"锌","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,14,"硼","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,15,"钼","NY/T1974-2010","水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 "]
[null,16,"镉","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,17,"铅","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,18,"铬","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,19,"汞含量","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 "]
[null,20,"砷","NY/T1978-2010","肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,21,"钠","NY/T 1972-2010","水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定"]
[null,22,"液体肥料密度","NY/T887-2010","液体肥料密度的测定"]
[null,23,"标识","NY2266-2012","中量元素水溶肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[51,null,"硫包衣尿素","GB/T29401-2020","硫包衣尿素","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T29401-2020","硫包衣尿素"]
[null,2,"总氮的质量分数","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"一天氮溶出率","GB/T29401-2020","硫包衣尿素"]
[null,4,"七天氮溶出率","GB/T29401-2020","硫包衣尿素"]
[null,5,"硫的质量分数","GB/T29401-2020","硫包衣尿素"]
[null,6,"缩二脲的质量分数","GB/T22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,7,"水分的质量分数","  GB/T 8577-2010   \n  \n ","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n"]
[null,8,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,9,"缓释氮养分量","GB/T29401-2020","硫包衣尿素"]
[null,10,"钙含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,11,"镁含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,12,"硫含量","GB/T19203-2003\nGB/T29401-2020","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n硫包衣尿素"]
[null,13,"铜","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"铁","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"锰","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"锌","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"硼","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,18,"钼","GB/T14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,19,"总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,20,"总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,21,"总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,22,"总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,23,"总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n "]
[null,24,"总铊","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,25,"总镍","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,26,"总钴","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,27,"总钒","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,28,"总锑","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,29,"三氯乙醛","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[null,30,"标识","GB/T29401-2020","硫包衣尿素","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[52,null,"有机-无机复混肥料","NY 481-2002","有机-无机复混肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY 481-2002","有机-无机复混肥料"]
[null,2,"总氮","GB/T17767.1-2008\n ","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,3,"有效磷","GB/T 8573-2017\n","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"总钾","GB/T17767.3-2010\n","有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量"]
[null,5,"总养分","NY 481-2002","有机-无机复混肥料"]
[null,6,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,7,"有机质","NY 481-2002","有机-无机复混肥料"]
[null,8,"酸碱度","NY 481-2002","有机-无机复混肥料"]
[null,9,"总镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"总铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"总铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"总汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"总砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,15,"大肠菌值","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,16,"标识","GB 18382-2021\n","肥料标识 内容和要求\n","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
[53," ","农业用硝酸钙","HG/T4580-2013","农业用硝酸钙","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 4580-2013","农业用硝酸钙"]
[null,2,"硝态氮","GB/T 8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"水溶性钙","HG/T 3733-2004 ","氨化硝酸钙(2010确认)"]
[null,4,"水不溶物","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,5,"氯离子","HG/T 3787-2005","工业硝酸钙"]
[null,6,"游离水","GB/T2441.3-2010\n","尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法"]
[null,7,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,8,"砷及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,9,"镉及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"铅及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"铬及其化合物","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"汞及其化合物 ","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"标识","HG/T 4580-2013","农业用硝酸钙","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[54," ","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定","仅检所列项目"]
[null,1,"钙含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定 "]
[null,2,"镁含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定 "]
[null,3,"硅含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定 "]
[null,4,"密度","NY/T 887-2010 ","液体肥料 密度的测定"]
[55,null,"腐植酸铵肥料","HG/T 3276-2019","腐植酸铵肥料分析方法","仅检所列项目"]
[null,1,"总腐植酸含量","HG/T 3276-2019","腐植酸铵肥料分析方法"]
[null,2,"可溶性腐植酸含量","HG/T 3276-2019","腐植酸铵肥料分析方法"]
[null,3,"黄腐酸含量","HG/T 3276-2019","腐植酸铵肥料分析方法"]
[null,4,"总氮含量","GB/T17767.1-2008 ","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,5,"铵态氮含量","HG/T 3276-2019","腐植酸铵肥料分析方法"]
[null,6,"水分","HG/T 3276-2019  \n GB/T 8576-2010  ","腐植酸铵肥料分析方法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[56,null,"水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","NY1110-2010","水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","仅检所列项目"]
[null,1,"砷(As)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,2,"镉(cd)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,3,"铅(pb)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,4,"铬(cr)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,5,"汞含量","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n "]
[57,null,"农业用改性硝酸铵及使用规程 ","NY/T 2268-2020","农业用改性硝酸铵及使用规程 ","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T 2268-2020","农业用改性硝酸铵及使用规程 "]
[null,2,"总氮（N）含量","NY/T 2542-2014","肥料 总氮含量的测定"]
[null,3,"硝态氮","NY/T1116-2014","肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,4,"镁含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,5,"钙含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,6,"钙镁含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,7,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,8,"水分含量","NY/T 3036-2016\n","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
[null,9,"粒度","NY/T 3036-2016\n","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
[null,10,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,11,"汞含量","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n"]
[null,12,"砷(As)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,13,"镉(cd)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,14,"铅(pb)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,15,"铬(cr)(以元素计)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,16,"标识","NY/T 2268-2020","农业用改性硝酸铵及使用规程 ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[58," ","水溶性肥料","HG/T4365-2012","水溶性肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4365-2012","水溶性肥料"]
[null,2,"总氮含量","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"有效磷","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"钾含量","GB/T8574-2010","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法"]
[null,5,"总养分 ","HG/T4365-2012","水溶性肥料"]
[null,6,"铵态氮含量","GB/T3595-2000","肥料中氨态氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,7,"硝酸态氮含量","NY/T1116-2014","肥料硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,8,"尿素态氮 ","HG/T4365-2012 ","水溶性肥料"]
[null,9,"水溶性磷含量","GB/T8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定 "]
[null,10,"总钙含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n"]
[null,11,"总镁含量","GB/T19203-2003\n","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n"]
[null,12,"总硫含量","GB/T19203-2003\n","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定\n"]
[null,13,"水不溶物","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,14,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,15,"水分","HG/T 3276-2019 \nGB/T 8577-2010","腐植酸铵肥料分析方法\n复混肥料中游离水含量的测定\n 卡尔.费休法"]
[null,16,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,17,"缩二脲","GB/T22924-2008\n","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 ","高效液相色谱法受限"]
[null,18,"氯离子","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,19,"铜含量","GB/T14540-2003\n\n\n\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,20,"铁含量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,21,"锰含量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,22,"锌含量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,23,"硼含量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,24,"钼含量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,25,"微量元素总量","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜.铁.锰锌硼.钼含量的测定"]
[null,26,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,27,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,28,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,29,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,30,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,31,"标识","HG/T4365-2012","水溶性肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[59," ","尿素硝酸铵溶液及使用规程","NY/T 2670-2020","尿素硝酸铵溶液及使用规程","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T 2670-2020","尿素硝酸铵溶液及使用规程"]
[null,2,"总氮（N）含量","NY/T2542-2014","肥料 总氮含量的测定"]
[null,3,"铵态氮（N）含量","NY/T1116-2014","肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,4,"酰胺态氮含量","NY/T1116-2014","肥料硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,5,"硝态氮","NY/T1116-2014","肥料硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,6,"缩二脲含量","NY/T 2670-2020","尿素硝酸铵溶液及使用规程","高效液相色谱法受限"]
[null,7,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,8,"水不溶物含量","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定",null," "]
[null,9,"砷（As）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,10,"镉（Cd）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,11,"铅（Pb）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,12,"铬（Cr）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,13,"汞含量","NY/T1978-2010","肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定\n"]
[null,14,"标识","NY/T 2268-2020","农业用改性硝酸铵及使用规程 ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[60," ","农业用硫酸锰","NY/T1111-2006","农业用硫酸锰","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T1111-2006","农业用硫酸锰"]
[null,2,"锰（Mn）含量","HG/T2962-2010","工业硫酸锰"]
[null,3,"水不溶物","HG/T2962-2010","工业硫酸锰"]
[null,4,"pH","HG/T2962-2010","工业硫酸锰"]
[null,5,"镉（Cd）","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,6,"砷（As）","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,7,"铅（Pb）","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,8,"汞","HJ 597-2011","水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法"," "]
[null,9,"标识","NY/T1111-2006","农业用硫酸锰","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[61," ","含腐植酸尿素","HG/T5045-2016","含腐植酸尿素","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T5045-2016","含腐植酸尿素料"]
[null,2,"总氮（N）的质量分数","GB/T2441.1-2008","尿素的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,3,"腐植酸的质量分数","HG/T5045-2016","含腐植酸尿素"]
[null,4,"缩二脲的质量分数","GB/T22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,5,"亚甲基二脲的质量分数","GB/T2441.9-2010\n","尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法"]
[null,6,"水分","GB/T2441.3-2010\n","尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法"]
[null,7,"粒度","GB/T2441.7-2010","尿素的测定方法 第7部分：粒度筛分法"]
[null,8,"氨挥发抑制率","HG/T5045-2016","含腐植酸尿素"]
[null,9,"标识","HG/T5045-2016","含腐植酸尿素","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[62,null," 沼肥","NY/T 2596-2014","沼肥","仅检所列项目","2022/10/1日实施"]
[null,1,"外观","NY/T 2596-2014","沼肥"]
[null,2,"总氮","GB/T 17767.1-2008","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量 "]
[null,3,"总磷","GB/T17767.2-2010","有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分：总磷含量"]
[null,4,"总钾","GB/T17767.3-2010","有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量"]
[null,5,"总养分","NY/T 2596-2014","沼肥"]
[null,6,"有机质含量","NY/T525-2021","有机肥料"]
[null,7,"水不溶物","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定"]
[null,8,"水分","    \n  GB/T 8576-2010  \n \n ","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 \n"]
[null,9,"酸碱度","NY/T 1973-2021","水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定",null," "]
[null,10,"砷（As）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,11,"镉（Cd）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,12,"铅（Pb）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,13,"铬（Cr）","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,14,"汞（Hg)","NY/T1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,15,"蛔虫卵死亡率","GB/T19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"," "]
[null,16,"粪大肠菌群数","GB/T19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,17,"标识","NY/T 2596-2014","沼肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[63,null,"硅酸盐细菌肥料","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,2,"pH值","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,3,"水分","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,4,"细度筛余物","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,5,"有效期内有效活菌数","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,6,"杂菌率","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,7,"霉菌数","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,8,"有效期","NY413-2000","硅酸盐细菌肥料"]
[null,9,"标识","NY411-2000","固氮菌肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[64,null,"固氮菌肥料","NY411-2000","固氮菌肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观、气味","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,2,"pH值","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,3,"水分","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,4,"细度","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,5,"有效期内有效活菌数","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,6,"杂菌率","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,7,"有效期","NY411-2000","固氮菌肥料"]
[null,8,"标识","NY411-2000","固氮菌肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[65,null,"磷细菌肥料","NY412-2000","磷细菌肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观、气味","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,2,"pH值","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,3,"水分","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,4,"细度","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,5,"有效期内有效活菌数","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,6,"杂菌率","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,7,"有效期","NY412-2000","磷细菌肥料"]
[null,8,"标识","NY411-2000","固氮菌肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[66,null,"根瘤菌肥料","NY410-2000","根瘤菌肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观、气味","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,2,"pH","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,3,"水分","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,4,"根瘤菌活菌数","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,5,"杂菌率","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,6,"寄主结瘤最低稀释度","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,7,"细度","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,8,"有效期","NY410-2000","根瘤菌肥料"]
[null,9,"标识","NY410-2000","根瘤菌肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[67,null,"海藻酸类肥料","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料"]
[null,2,"总氮含量"," GB/T 2441.1-2008","尿素的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,3,"海藻酸的质量分数","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料"]
[null,4,"氨挥发抑制率","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料"]
[null,5,"粒度","GB/T 2441.7-2010 ","尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法"]
[null,6,"海藻酸包尿素氮占尿素总氮的质量分数\n","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料"]
[null,7,"标识","HG/T5050-2016","海藻酸类肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[68,null,"硝酸铵溶液","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液"]
[null,2,"硝酸铵","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液"]
[null,3,"pH","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液"]
[null,4,"灼烧残渣","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液"]
[null,5,"标志","HG/T4523-2013","硝酸铵溶液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[69,null,"尿素-硝铵溶液","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,2,"总氮","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"硝态氮","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,4,"酰胺态氮含量","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,5,"缩二脲","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,6,"pH","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,7,"水不溶物","GB/T 2441.6-2010\n","尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法"]
[null,8,"游离氨","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液"]
[null,9,"密度","GB/T 4472-2011","化工产品密度、相对密度的测定"]
[null,10,"砷","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,11,"镉","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,12,"铅","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,13,"铬","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,14,"汞","GB/T23349-2020\nNY/T1978-2010","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定\n肥料  汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,15,"标识","HG/T4848-2016","尿素-硝铵溶液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[70,null,"稳定性肥料","HG/T4135-2010","稳定性肥料","仅检所列项目","2022.1/10日作废"]
[]
[71,null,"工业硫酸镁","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,2,"硫酸镁","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,3,"钙含量","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,4,"钙镁含量","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,5,"氯化物","GB/T 3051-2000\n\nHG/T 2680-2017","无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法\n工业硫酸镁"]
[null,6,"铁","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,7,"水不溶物含量测定","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,8,"重金属 ","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,9,"pH","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,10,"灼烧失量测定","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁"]
[null,11,"标识","HG/T 2680-2017","工业硫酸镁","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[72,null,"稳定性肥料","GB/T35113-2017","稳定性肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T35113-2017","稳定性肥料"]
[null,2,"尿素残留差异率","GB/T35113-2017","稳定性肥料"]
[null,3,"硝化抑制率   ","GB/T35113-2017","稳定性肥料"]
[null,4,"标识","GB/T35113-2017","稳定性肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[73,null,"硅钙钾镁肥","GB/T36207-2018","硅钙钾镁肥","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T36207-2018","硅钙钾镁肥"]
[null,2,"硅含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,3,"钙含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,4,"钾含量","NY/T2273-2012","土壤调理剂 磷、钾含量的测定"]
[null,5,"镁含量","NY/T2272-2012","土壤调理剂 钙、镁、硅含量的测定"]
[null,6,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料  水不溶物含量和pH的测定",null," "]
[null,7,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,8,"水分","    GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 \n"]
[null,9,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"标识","GB/T36207-2018","硅钙钾镁肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[74,null,"钙镁磷肥用磷矿石","HG/T2675-1995","钙镁磷肥用磷矿石","仅检所列项目"]
[null,1,"五氧化二磷含量","GB/T1871.1-1995\n","磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定磷钼酸喹啉重量法和容量法"]
[null,2,"三氧化二铁含量","GB/T1871.2-1995\n","磷矿石和磷精矿中氧化铁含量的测定  容量法和分光光度法"]
[null,3,"三氧化二铝含量","GB/T1871.3-1995\n","磷矿石和磷精矿中氧化铝含量的测定  容量法和分光光度法"]
[null,4,"粒度","GB/T2007.7-1987\n","散装矿产品取样、制样通则  粒度测定方法 手工筛分法"]
[null,5,"氧化镁含量","GB/T1871.5-1995\n","磷矿石和磷精矿中氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法",null,"2023/2/1实施"]
[null,6,"标识","HG/T2675-1995","钙镁磷肥用磷矿石","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[75,null,"脲醛缓释肥料","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,2,"总氮含量","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"尿素氮含量","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,4,"冷水不溶性氮含量","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,5,"来自于IBDU或CDU氮的质量分数","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,6,"热水不溶性氮","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,7,"热水溶解氮(HWSN)占总氮的百分率","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,8,"活性系数","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,9,"脲醛缓释复合肥料中脲醛氮含量","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,10,"缓释有效氮含量","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料"]
[null,11,"水分","GB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,12,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,13,"钙含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,14,"镁含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,15,"硫含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,16,"缩二脲含量","GB/T22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,17,"铜","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,18,"铁","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,19,"锰","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,20,"锌","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,21,"硼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,22,"钼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,23,"标识","GB/T34763-2017","脲醛缓释肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[76,null,"硼镁肥料","GB/T34319-2017","硼镁肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T34319-2017","硼镁肥料"]
[null,2,"硼含量","GB/T34319-2017","硼镁肥料"]
[null,3,"镁含量","GB/T34319-2017","硼镁肥料"]
[null,4,"pH","NY/T 1973-2021","水溶肥料  水不溶物含量和pH的测定",null," "]
[null,5,"游离水含量","GB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,6,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,7,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,8,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,9,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"标识","GB/T34319-2017","硼镁肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[77,null,"硝基复合肥料","HG/T4851-2016","硝基复合肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4851-2016","硝基复合肥料"]
[null,2,"总氮含量","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"硝态氮","GB/T3597-2002","肥料中硝态氮的测定氮试剂重量法"]
[null,4,"磷含量","GB/T8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,5,"钾含量","GB/T8574-2010","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法"]
[null,6,"总养分","HG/T4851-2016","硝基复合肥料"]
[null,7,"水溶性磷占有效磷百分率","HG/T4851-2016","硝基复合肥料"]
[null,8,"水分","GB/T8577-2010\n\nGB/T8576-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,9,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,10,"氯离子含量","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定\n"]
[null,11,"硫含量","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,12,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,15,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,16,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,17,"标识","HG/T4851-2016","硝基复合肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[78,null,"农业用硝酸铵钾","HG/T4852-2016","农业用硝酸铵钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4852-2016","农业用硝酸铵钾"]
[null,2,"总氮含量","GB/T8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法"]
[null,3,"氧化钾含量","GB/T8574-2010","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法"]
[null,4,"总养分","HG/T4852-2016","农业用硝酸铵钾"]
[null,5,"铵态氮含量","GB/T3600-2000","肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法"]
[null,6,"硝态氮","NY/T1116-2014","肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定"]
[null,7,"硝态氮占总氮的百分比","HG/T4852-2016","农业用硝酸铵钾"]
[null,8,"水不溶物的质量分数","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,9,"水分","GB/T8577-2010\n\nGB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,10,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,11,"氯离子的质量分数","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,12,"pH值","NY/T 1973-2021","水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定",null," "]
[null,13,"标识","HG/T4852-2016","农业用硝酸铵钾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[79,null,"生物炭基肥料","NY/T3041-2016","生物炭基肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T3041-2016","生物炭基肥料"]
[null,2,"总氮","GB/T17767.1-2008","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,3,"有效五氧化二磷含量","GB/T8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"氧化钾","GB/T17767.3-2010\n","有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量"]
[null,5,"总养分","NY/T3041-2016","生物炭基肥料"]
[null,6,"氯离子含量","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,7,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,8,"酸碱度"," GB/T18877-2020","有机-无机复混肥料"]
[null,9,"水分","GB/T8577-2010\n\nGB/T8576-2010\n","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,10,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,13,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,15,"标识","NY/T3041-2016","生物炭基肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[80,null,"粒状中微量元素肥料","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料"]
[null,2,"总钙","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,3,"总镁","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,4,"总硫","GB/T19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,5,"水溶性养分","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料"]
[null,6,"单一水溶性养分质量分数占总养分质量分数的百分比","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料"]
[null,7,"氯离子的质量分数","GB/T24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
[null,8,"游离水","GB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,9,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,10,"pH值"," GB/T18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,11,"铜","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,12,"铁","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,13,"锰","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"锌","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"硼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"钼","GB/T14540-2003\n","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"微量元素（Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo）的含量","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料"]
[null,18,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,19,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,20,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,21,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,22,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,23,"标识","HG/T5171-2017","粒状中微量元素肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[81,"","含螯合微量元素复合肥料","HG/T 5331-2018","含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）","仅检所列项目"]
["",1,"外观","HG/T 5331-2018","含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）"]
["",2,"总氮","GB/T 8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定  蒸馏后滴定法"]
["",3,"磷","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
["",4,"钾","GB/T 8574-2010","复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法"]
["",5,"总养分","GB/T 15063-2020","复合肥料"]
["",6,"水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
["",7,"水分","GB/T8577-2010\n\nGB/T8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法\n复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
["",8,"氯离子","GB/T 24890-2010","复混肥料中氯离子含量的测定"]
["",9,"缩二脲","GB/T 22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 ","高效液相色谱法受限"]
[null,10,"粒度","GB/T24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,11,"鳌合态微量元素","HG/T 5331-2018","含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）"]
["",12,"砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",13,"镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",14,"铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",15,"铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",16,"汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,17,"标识","HG/T 5331-2018","含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[82,"","腐植酸生物有机肥","HG/T 5332-2018","腐植酸生物有机肥","仅检所列项目"]
["",1,"外观","HG/T 5332-2018","腐植酸生物有机肥"]
["",2,"总腐植酸","HG/T 5332-2018","腐植酸生物有机肥"]
["",3,"有机质","NY /T525-2021","有机肥料"]
["",4,"黄腐酸","GB/T 34765-2017","矿物源黄腐酸含量的测定"]
["",5,"pH值","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
["",6,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,7,"细度","NY/T798-2015","复合微生物肥料"]
["",8,"总铅","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",9,"总镉","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",10,"总铬","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",11,"总砷","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",12,"总汞","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
[null,13,"有效活菌数","NY/T 2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,14,"粪大肠菌群数","GB/T19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,15,"蛔虫卵死亡率","GB/T19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
["",16,"标识","HG/T 5332-2018","腐植酸生物有机肥","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[83,"","腐植酸微量元素肥料","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料","仅检所列项目"]
["",1,"外观","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料"]
["",2,"腐植酸含量","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料"]
["",3,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
["",4,"pH值","HG/T 3278-2018","腐植酸钠"]
["",5,"氯离子","GB/T 18877-2020","有机无机复混肥料"]
[null,6,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
["",7,"铜","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",8,"铁","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",9,"锰","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",10,"锌","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",11,"硼","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",12,"钼","GB/T 14540-2003\n\nGB/T 34764-2017","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定\n肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法"]
["",13,"微量元素(Fe+Zn+Cu+Mn+Mo)含量","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料"]
[null,14,"微量元素螯合率","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料"]
["",15,"砷及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",16,"镉及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",17,"铬及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",18,"铅及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",19,"汞及其化合物","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
["",20,"标识","HG/T 5333-2018","腐植酸微量元素肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[84,"","缓释肥料  通用要求","NY/T 2267-2016","缓释肥料  通用要求","仅检所列项目"]
["",1,"总氮","NY/T 2542-2014","肥料 总氮含量的测定"]
["",2,"磷","NY/T 2541-2014","肥料 磷含量的测定"]
["",3,"钾","NY/T 2540-2014","肥料 钾含量的测定"]
[null,4,"总养分","NY/T 2267-2016","缓释肥料  通用要求"]
["",5,"24h养分释放率","NY/T 2267-2016\nNY/T3040-2016","缓释肥料  通用要求\n缓释肥料 养分释放率的测定"]
[null,6,"28d累积释放率","NY/T 2267-2016\nNY/T3040-2016","缓释肥料  通用要求\n缓释肥料 养分释放率的测定"]
[null,7,"粒度","NY/T 3036-2016","肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定"]
["",8,"汞","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",9,"砷","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",10,"镉","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",11,"铅","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",12,"铬","NY/T 1978-2010","肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定"]
["",13,"标识","NY/T 2267-2016","缓释肥料  通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[85,"","黄腐酸钾","HG/T 5334-2018","黄腐酸钾","仅检所列项目"]
["",1,"外观","HG/T 5334-2018","黄腐酸钾",""]
["",2,"氧化钾","GB/T 8574-2010\n\nNY/T 1977-2010\n\n\n\n\n\n","复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法\n水溶肥料  总氮、磷、钾含量的测定",""]
["",3,"水不溶物","HG/T 3278-2018\nNY/T 1973-2021\n\n\n","腐植酸钠\n水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定",""," "]
["",4,"pH值","HG/T 3278-2018","腐植酸钠",""]
["",5,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法",""]
[null,6,"粒度","GB /T15063-2020","复合肥料"]
["",7,"砷及其化合物"," GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定",""]
["",8,"镉及其化合物"," GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定",""]
["",9,"铅及其化合物"," GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定",""]
["",10,"铬及其化合物"," GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定",""]
["",11,"汞及其化合物"," GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定",""]
["",12,"标识","HG/T 5334-2018","黄腐酸钾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[86,null,"工业硅酸钾","HG/T4131-2010","工业硅酸钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,2,"密度","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,3,"氧化钾","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,4,"二氧化硅","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,5,"可溶固体","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,6,"硫","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,7,"磷","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,8,"水不溶物","HG/T4131-2010","工业硅酸钾"]
[null,9,"标志","HG/T4131-2010","工业硅酸钾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[87,null,"腐植酸复合肥料","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料"]
[null,2,"总氮","GB/T 8572-2010","复混肥料中总氮含量的测定  蒸馏后滴定法"]
[null,3,"有效磷","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,4,"氧化钾","GB/T 8574-2010\n","复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法"]
[null,5,"总养分","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料"]
[null,6,"水溶性磷占有效磷百分率 ","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,7,"活化腐殖酸含量","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料"]
[null,8,"总腐殖酸含量","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料"]
[null,9,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,10,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,11,"氯离子"," GB/T 24890-2010\n"," 复混肥料中氯离子含量的测定\n"]
[null,12,"缩二脲","GB/T22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,13,"镉","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,14,"汞","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,15,"砷","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,16,"铅","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,17,"铬","GB/T23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,18,"标识","HG/T 5046-2016","腐植酸复合肥料","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[88,null,"肥料中有毒有害物质的限量要求","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求","仅检所列项目"]
[null,1,"总镉","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定"]
[null,2,"总汞","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定"]
[null,3,"总铅","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定"]
[null,4,"总铬","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定"]
[null,5,"总砷","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定"]
[null,6,"总铊","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,7,"总镍","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,8,"总钴","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,9,"总钒","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,10,"总锑","GB 38400-2019","肥料中有毒有害物质的限量要求"]
[null,11,"缩二脲","GB/T 22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","高效液相色谱法受限"]
[null,12,"蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,13,"粪大肠菌群数","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,14,"三氯乙醛","GB/T 31266-2014","过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定"]
[89,null,"水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺","GB/T 17514-2017","水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 17514-2017","水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺"]
[null,2,"固含量","GB/T 17514-2017","水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 17514-2017","水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺"]
[null,4,"氯化物含量","GB/T 17514-2017","水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺"]
[null,5,"硫酸盐含量","GB/T 17514-2017","水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺"]
[null,6,"标志","GB/T 191-2008","包装储运图示标志","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[90,null,"车用汽油","GB 17930-2016","车用汽油","仅检所列项目"]
[null,1,"抗爆性","GB/T5487-2015\nGB/T 503-2016","汽油辛烷值测定法 研究法\n汽油辛烷值测定法 马达法"]
[null,2,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,3,"蒸汽压","GB/T8017-2012","石油产品蒸气压测定法 雷德法"]
[null,4,"胶质含量","GB/T8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,5,"诱导期","GB/T8018-2015","汽油氧化安定性的测定 诱导期法"]
[null,6,"硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,7,"硫醇（博士试验）","NB/SH/T0174-2015\n","石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,10,"机械杂质和水分","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,11,"芳烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法","2022/10/12日实施"]
[null,12,"烯烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法"]
[null,13,"苯含量","SH/T0713-2002\n","车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量的测定（气相色谱法） "]
[null,14,"密度","SH/T 0604-2000\n\nGB/T 1884-2000\n\nGB/T 1885-1998\n","原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）\n原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表"]
[null,15,"甲醇含量","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,16,"氧含量","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,17,"铅含量","GB/T8020-2015","汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,18,"锰含量","NB/SH/T 0711-2019","汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,19,"铁含量","SH/T0712-2002","汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）"]
[null,20,"甲缩醛含量","GB/T 33648-2017\n","车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定 红外光谱法"]
[91,null,"车用乙醇汽油(E10)","GB 18351-2017","车用乙醇汽油(E10)","仅检所列项目"]
[null,1,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,2,"硫含量","SH/T0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,3,"（硫醇）博士试验","NB/SH/T0174-2015\n","石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法"]
[null,4,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸或碱测定法"]
[null,5,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,6,"水分","SH/T0246-1992","轻质石油中水含量测定法(电量法)"]
[null,7,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,8,"抗爆性","GB/T5487-2015\nGB/T 503-2016","汽油辛烷值的测定 研究法\n汽油辛烷值的测定马达法"]
[null,9,"蒸汽压","GB/T8017-2012","石油产品蒸气压的测定 雷德法"]
[null,10,"胶质含量","GB/T8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,11,"诱导期","GB/T8018-2015","汽油氧化安定性的测定 诱导期法"]
[null,12,"芳烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法"]
[null,13,"烯烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法"]
[null,14,"苯含量","SH/T0693-2000","汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)"]
[null,15,"铅含量","GB/T8020-2015","汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,16,"锰含量","NB/SH/T 0711-2019","汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,17,"铁含量","SH/T0712-2002","汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）"]
[null,18,"其他有机含氧化合物","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,19,"乙醇含量","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,20,"密度","SH/T 0604-2000\n\nGB/T 1884-2000\n\nGB/T 1885-1998","原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）\n原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表"]
[92,null,"车用柴油","GB19147-2016","车用柴油","仅检所列项目"]
[null,1,"硫含量","SH/T0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,2,"酸度","GB/T 258-2016","轻质石油产品酸度测定法"]
[null,3,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,4,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"," "]
[null,5,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"," "]
[null,6,"凝点","GB/T 510-2018","石油产品凝点测定法"," "]
[null,7,"闪点（闭口）","GB/T261-2021","闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"氧化安定性","SH/T0175-2004","馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）"]
[null,10,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,11,"冷滤点","NB/SH/T 0248-2019","柴油和以用取暖油冷滤点测定法"]
[null,12,"十六烷指数","SH/T0694-2000\n","中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）"]
[null,13,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998\nSH/T 0604-2000\n\n\n","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表\n原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）\n\n\n"]
[null,14,"10%蒸余物残炭","GB/T268-1987","石油产品残炭测定法(康氏法)"," "]
[null,15,"多环芳烃含量","SH/T0806-2008","中间馏分芳烃含量的测定示差折光检测器高效液相色谱法","2022/11/13实施"]
[null,16,"总污染物","GB/T33400-2016\n","中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法"]
[null,17,"润滑性 校正磨痕直径（60℃）","NB/SH/T 0765-2021","柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）","2021/2022年5/16生效"]
[null,18,"脂肪酸甲酯含量","NB/SH/T0916-2015\n","柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法"]
[null,19,"十六烷值","GB/T386-2021","柴油十六烷值测定法",null," "]
[93,null,"变性燃料乙醇","GB18350-2013","变性燃料乙醇","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,2,"乙醇含量","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,3,"甲醇含量","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,4,"溶剂洗胶质","GB/T8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,5,"水分","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,6,"酸度","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,7,"无机氯","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,8,"pHe值","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,9,"铜 ","GB18350-2013","变性燃料乙醇"]
[null,10,"硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）"]
[null,11,"密度","GB/T 4472-2011","化工产品密度、相对密度的测定"]
[94,null,"涡轮机油","GB11120-2011","涡轮机油","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB11120-2011","涡轮机油"]
[null,2,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,3,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,4,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,5,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,6,"酸值","GB/T4945-2002\n","石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)"]
[null,7,"水分","GB/T11133-2015\n","石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"色度","GB/T6540-1986","石油产品颜色测定法"]
[95,null,"汽油机油","GB11121-2006","汽油机油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水分测定法"]
[null,4,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,5,"闪点 ","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,6,"硫含量","GB/T11140-2008\n","石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法"]
[null,7,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法"]
[null,8,"碱值","SH/T0251-1993","石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)"]
[96,null,"柴油机油","GB11122-2006","柴油机油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,4,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,5,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,6,"硫含量","GB/T11140-2008\n","石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法"]
[null,7,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法"]
[null,8,"碱值","SH/T0251-1993","石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)"]
[97,null,"冷冻机油"," GB/T 16630-2012","冷冻机油","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T16630-2012","冷冻机油"]
[null,2,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,3,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,4,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,5,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,6,"酸值","GB/T4945-2002\n","石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)"]
[null,7,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"]
[null,10,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,11,"颜色","GB/T6540-1986","石油产品颜色测定法"," "]
[98,null,"液压油","GB11118.1-2011","液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB11118.1-2011","液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,4,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,5,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,6,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,7,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法"]
[null,8,"酸值","GB/T4945-2002\n","石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)"]
[null,9,"色度","GB/T6540-1986","石油产品颜色测定法"]
[null,10,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,11,"磨斑直接","NB/SH/T 0189-2017","润滑油抗磨损性能的测定 四球法"," "]
[null,12,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[99,null,"空气压缩机油","GB/T 12691-2021","空气压缩机油","2022/7/1日生效"]
[null,1,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"闪点（开口）","GB/T3536-2008","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,4,"腐蚀试验","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,5,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸或碱测定法"]
[null,6,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,7,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,8,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法\n"]
[null,9,"酸值","GB/T4945-2002\n","石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)"]
[100,null,"重负荷车辆齿轮油","GB 13895-2018","重负荷车辆齿轮油(GL-5)","仅检所列项目"]
[null,1,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,4,"腐蚀试验","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,5,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,6,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,7,"硫","GB/T11140-2008\n","石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法"]
[null,8,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法"]
[101,null,"内燃机车柴油机油","GB/T17038-1997","内燃机车柴油机油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动粘度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,4,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,5,"硫酸盐灰分","GB/T2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法","　"]
[null,6,"总碱值","GB/T7304-2014","石油产品酸值的测定 电位滴定法"]
[102,null,"矿物绝缘油","GB 2536-2011","电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油","仅检所列项目"]
[null,1,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,2,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法","\n"]
[null,3,"水含量","GB/T7600-2014\n","运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)"]
[null,4,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表","\n"]
[null,5,"外观","GB2536-2011","电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油"]
[null,6,"酸值","NB/SH/T0836-2010","绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法"]
[null,7,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,8,"总硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法))"]
[null,9,"闪点（闭口）","GB/T261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法"]
[103,null,"有机热载体","GB23971-2009","有机热载体","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB23971-2009","有机热载体"]
[null,2,"闪点（开口）","GB/T3536-2008","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"," "]
[null,3,"闪点（闭口）","GB/T 261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法"]
[null,4,"硫含量","SH/T0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,5,"酸值","GB/T4945-2002","石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)"]
[null,6,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,7,"水分","GB/T11133-2015\n\nSH/T0246-1992","石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法\n轻质石油中水含量测定法(电量法)"]
[null,8,"水溶性酸碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,9,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,10,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,11,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"]
[null,12,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,13,"残炭","GB/T268-1987","石油产品残炭测定法(康氏法)"]
[null,14,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[104,null,"车用乙醇汽油调合组分油","GB22030-2017","车用乙醇汽油调合组分油","仅检所列项目"]
[null,1,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,2,"硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,3,"（硫醇）博士试验","NB/SH/T0174-2015\n","石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法"]
[null,4,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,5,"机械杂质及水分","GB/T511-2010\n\nSH/T0246-1992","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法\n轻质石油中水含量测定法(电量法)"]
[null,6,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,7,"抗爆性","GB/T5487-2015\nGB/T 503-2016","汽油辛烷值的测定 研究法\n汽油辛烷值的测定马达法"]
[null,8,"蒸汽压","GB/T8017-2012","石油产品蒸气压的测定 雷德法"]
[null,9,"胶质含量","GB/T8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,10,"诱导期","GB/T8018-2015","汽油氧化安定性的测定 诱导期法"]
[null,11,"芳烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法"]
[null,12,"烯烃含量","GB/T11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法"]
[null,13,"苯含量","SH/T0713-2002\n","车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）"]
[null,14,"铅含量","GB/T8020-2015","汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,15,"锰含量","NB/SH/T 0711-2019","汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,16,"铁含量","SH/T0712-2002","汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）"]
[null,17,"其他有机含氧化合物","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,18,"密度","SH/T 0604-2000\n\nGB/T 1884-2000\n\nGB/T 1885-1998","原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)\n原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表"]
[null,19,"甲缩醛含量","GB/T 33648-2017","车用汽油中典型背刺规添加物的识别与测定  红外光谱法"]
[105," ","B5柴油","GB25199-2017","B5柴油","仅检所列项目"]
[null,1,"色度\n","GB/T6540-1986","石油产品颜色测定法"]
[null,2,"氧化安定性","SH/T0175-2004","馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）"]
[null,3,"硫含量","SH/T0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,4,"酸值","GB/T264-1983","石油产品酸值测定法"]
[null,5,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"]
[null,6,"铜片腐蚀","GB/T5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,7,"水含量","SH/T0246-1992","轻质石油中水含量测定法(电量法)"]
[null,8,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,9,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,10,"闪点（闭口）","GB/T261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法\n",null," "]
[null,11,"冷滤点","NB/SH/T 0248-2019","柴油和民用取暖油冷滤点测定法"]
[null,12,"凝点","GB/T 510-2018","石油产品凝点测定法"]
[null,13,"密度","    GB/T1884-2000\n   \n    GB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表"]
[null,14,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,15,"总污染物","GB/T33400-2016\n","中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法"]
[null,16,"10%蒸余物残炭","GB/T268-1987","石油产品残炭测定法(康氏法)"]
[null,17,"十六烷值","GB/T 386-2021","柴油十六烷值测定法",null," "]
[null,18,"润滑性 \n校正磨痕直径（60℃）","NB/SH/T 0765-2021","柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）"]
[null,19,"脂肪酸甲酯含量","GB/T23801-2021","中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法",null," "]
[null,20,"多环芳烃含量","SH/T0806-2008\n","中间馏分芳烃含量的测定示差折光检测器高效液相色谱法"]
[106," ","车用甲醇汽油（M85）","GB/T23799-2021","车用甲醇汽油(M85)","仅检所列项目"," "]
[null,1,"外观","GB/T23799-2021","车用甲醇汽油(M85)"]
[null,2,"甲醇+多碳醇（C2~C8）","NB/SH/T0663-2014","汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法"]
[null,3,"铅含量","GB/T8020-2015","汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,4,"硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,6,"实际胶质","GB/T8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,7,"未洗胶质","GB/T 8019-2008","燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法"]
[null,8,"水分","GB/T6283-2008\n","化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）"]
[null,9,"锰含量","NB/SH/T 0711-2019","汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法"]
[null,11,"无机氯含量","GB/T23799-2021","车用甲醇汽油（M85）"]
[107," ","醇基液体燃料","GB16663-1996","醇基液体燃料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB16663-1996","醇基液体燃料"]
[null,2,"醇含量","GB16663-1996","醇基液体燃料"]
[null,3,"机械杂质","GB/T511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,4,"凝点","GB/T 510-2018","石油产品凝点测定法"]
[null,5,"pH值","GB16663-1996","醇基液体燃料"]
[null,6,"50%馏出温度","GB16663-1996","醇基液体燃料"]
[null,7,"总硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,8,"稳定性（-20℃）","GB/T6986-2014","石油产品浊点测定法"]
[null,9,"甲醛试验","GB16663-1996","醇基液体燃料"]
[null,10,"密度","GB/T 611-2021","化学试剂 密度测定通用方法",null," "]
[108," ","船用燃料油","GB17411-2015","船用燃料油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998 \nSH/T 0604-2000\n\n\n\n","原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表\n原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)\n\n\n\n"]
[null,3,"十六烷指数","SH/T0694-2000\n","中间馏份燃料十六烷指数计算法(四变量公式法)"]
[null,4,"硫含量","SH/T0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,5,"闪点（闭口）","GB/T261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法",null," "]
[null,6,"氧化安定性","SH/T0175-2004","馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）"]
[null,7,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,8,"外观","GB17411-2015","船用燃料油"]
[null,9,"水分","GB/T260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,10,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"]
[null,11,"润滑性 \n校正磨痕直径(WS1.4)（60℃）","NB/SH/T 0765-2021","柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）"]
[null,12,"酸值","GB/T7304-2014","石油产品酸值的测定 电位滴定法"]
[109," ","煤油","GB253-2008","煤油","仅检所列项目"]
[null,1,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,2,"闪点（闭口）","GB/T261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法",null," "]
[null,3,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法\n"]
[null,4,"铜片腐蚀","GB/T5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,5,"机械杂质及水分","GB253-2008","煤油"]
[null,6,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,7,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998 \nSH/T 0604-2000\n\n\n\n","原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表\n原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)\n\n\n\n"]
[null,8,"硫含量","GB/T11140-2008\n","石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法"]
[110," ","农用柴油机油","GB20419-2006","农用柴油机油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"闪点（开口）","GB/T3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,3,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,4,"铜片腐蚀","GB/T5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,5,"机械杂质","GB/T 511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,6,"水分","GB/T260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,7,"碱值","SH/T0251-1993","石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)"," "]
[null,8,"抗磨性","NB/SH/T 0189-2017","润滑油抗磨损性能的测定 四球法"," "]
[111," ","炉用燃料油","GB25989-2010","炉用燃料油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动黏度","GB/T265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 "]
[null,2,"闪点","GB/T261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法",null," "]
[null,3,"灰分","GB/T508-1985","石油产品灰分测定法"]
[null,4,"馏程","GB/T6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,5,"倾点","GB/T3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,6,"密度","GB/T1884-2000\n\nGB/T1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n石油计量表"]
[null,7,"水溶性酸或碱","GB/T259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,8,"酸值","GB/T7304-2014","石油产品酸值的测定 电位滴定法"]
[112," ","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)","GB29518-2013","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）","仅检所列项目"]
[null,1,"尿素含量","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,2,"密度","GB/T1884-2000\n\nSH/T 0604-2000\n","原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)\n原油和石油产品密度测定法（U形振动管法"]
[null,3,"碱度","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）\n"]
[null,4,"缩二脲","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,5,"醛类","GB29518-2013","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,6,"不溶物","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,7,"磷酸盐","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,8,"标志","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,9,"折光率","GB/T 614-2021","化学试剂 折光率测定通用方法"]
[null,10,"钙","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,11,"铁","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,12,"铜","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,13,"锌","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,14,"铬","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,15,"镍","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,16,"铝","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,17,"镁","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,18,"钠","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,19,"钾","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[null,20,"一致性确认","GB29518-2013\n","柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)"]
[113,null,"工业白油","NB/SH/T 0006-2017","工业白油","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NB/SH/T 0006-2017","工业白油  "]
[null,2,"运动黏度（40℃）","GB/T 265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,3,"运动黏度（100℃）","GB/T 265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,4,"闪点（开口）","GB/T 3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,5,"倾点","GB/T 3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,6,"铜片腐蚀（50℃，3h)","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,7,"铜片腐蚀（100℃，3h)","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,8,"硫含量","SH/T 0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)"]
[null,9,"水分（质量分数）","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,10,"机械杂质（质量分数）","GB/T 511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,11,"水溶性酸或碱"," GB/T 259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,12,"硫酸显色","NB/SH/T 0006-2017","工业白油  "]
[null,13,"硝基萘","NB/SH/T 0006-2017","工业白油  "]
[114,null,"工业用甲醇","GB/T 338-2011","工业用甲醇","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 338-2011","工业用甲醇"]
[null,2,"色度","GB/T 3143-1982\n","液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号)"]
[null,3,"密度","GB/T 4472-2011","化工产品密度、相对密度的测定"]
[null,4,"沸程","GB/T 7534-2004","工业用挥发性有机液体 沸程的测定"]
[null,5,"高锰酸钾试验","GB/T 6324.3-2011","有机化工产品试验方法 第3部分：还原高锰酸钾物质的测定"]
[null,6,"水混溶性试验","GB/T 6324.1-2004\n","有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验"]
[null,7,"水分","GB/T 6283-2008\n","化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）"]
[null,8,"酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计）","GB/T338-2011","工业用甲醇"]
[null,9,"羰基化合物（以 HCHO计）","GB/T 6324.5-2008\n","有机化工产品试验方法 第5部分：有机化工产品中羰基化合物含量的测定"]
[null,10,"蒸发残渣","GB/T 6324.2-2004\n","有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定"]
[null,11,"硫酸洗涤试验","GB/T 338-2011","工业用甲醇"]
[null,12,"乙醇","GB/T 338-2011","工业用甲醇    "]
[null,13,"标志","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液","仅作形式检查，不作实质性核查","标准用错误，下次修改用GB/T 338-2011"]
[115,null,"工业用甲醛","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液"]
[null,2,"密度","GB/T 4472-2011","化工产品密度、相对密度的测定"]
[null,3,"甲醛","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液"]
[null,4,"酸（以HCOOH计）","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液"]
[null,5,"色度","GB/T 3143-1982\n","液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号)"]
[null,6,"铁含量","GB/T 3049-2006\n","工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,7,"甲醇","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液  "]
[null,8,"标志","GB/T 9009-2011","工业用甲醛溶液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[116,null,"机动车发动机冷却液","GB 29743-2013","机动车发动机冷却液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 29743-2013","机动车发动机冷却液"]
[null,2,"颜色","GB 29743-2013","机动车发动机冷却液"]
[null,3,"气味","GB 29743-2013","机动车发动机冷却液"]
[null,4,"灰分","SH/T 0067-1991","发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法"]
[null,5,"pH值","SH/T 0069-1991","发动机防冻剂,防锈剂和冷却液pH值测定法"]
[null,6,"水分","SH/T 0086-1991\n","发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔.费休法)"]
[null,7,"储备碱度","SH/T 0091-1991","发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法"]
[null,8,"标志","NB/SH/T 0164-2019","石油及相关产品包装、储运及交货验收规则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[117,null,"汽车风窗玻璃清洗液","GB/T 23436-2009","汽车风窗玻璃清洗液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T23436-2009","汽车风窗玻璃清洗液"]
[null,2,"pH值","SH/T 0069-1991","发动机防冻剂,防锈剂和冷却液pH值测定法"]
[null,3,"热稳定性（50℃±2℃，8H","GB/T23436-2009","汽车风窗玻璃清洗液"]
[null,4,"低温稳定性（-30℃±2℃，8H","GB/T23436-2009","汽车风窗玻璃清洗液"]
[null,5,"标志","NB/SH/T 0164-2019","石油及相关产品包装、储运及交货验收规则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[118,null,"车用压缩天然气","GB 18047-2017","车用压缩天然气","仅检所列项目"]
[null,1,"高位发热量","GB/T13610-2020\nGB/T11062-2020\n","天然气的组成分析 气相色谱法\n天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法"]
[null,2,"总硫","GB/T11060.4-2017","天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量"]
[null,3,"硫化氢","GB/T11060.1-2010\n","天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量 "]
[null,4,"二氧化碳","GB/T13610-2020\n","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,5,"氧气","GB/T13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,6,"取样","GB/T 13609-2017","天然气取样导则"]
[119,null,"液化石油气","GB 11174-2011","液化石油气","仅检所列项目"]
[null,1,"组分","NB/SH/T 0230-2019","液化石油气组成的测定 气相色谱法"]
[null,2,"密度","SH/T0221-1992\n","液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)"]
[null,3,"蒸气压","GB/T12576-1997\n"," 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法"]
[null,4,"残留物","SY/T7509-2014","液化石油气残留物的试验方法"]
[null,5,"铜片腐蚀","SH/T0232-1992","液化石油气铜片腐蚀试验法法"]
[null,6,"总硫含量","SH/T0222-1992","液化石油气总硫含量测定法(电量法)"]
[null,7,"硫化氢","SH/T0125-1992\nSH/T0231-1992\n","液化石油气硫化氢试验法 乙酸铅法\n液化石油气中硫化氢含量测定法(层析法)"]
[null,8,"游离水","GB11174-2011","液化石油气"]
[null,9,"取样","SH/T0233-1992","液化石油气采样法"]
[120,null,"车用液化石油气","GB19159-2012","车用液化石油气","仅检所列项目"]
[null,1,"密度","SH/T0221-1992\n","液化石油气密度或相对密度测定法（压力密度计法）"," "]
[null,2,"马达法辛烷值","GB 19159-2012","车用液化石油气"]
[null,3,"二烯烃摩尔分数","SH/T0614-1995","工业丙烷、丁烷组成测定法（气相色谱法）"]
[null,4,"硫化氢","SH/T0125-1992","液化石油气硫化氢试验法 乙酸铅法"]
[null,5,"铜片腐蚀","SH/T0232-1992","液化石油气铜片腐蚀试验法"]
[null,6,"总硫含量","SH/T0222-1992","液化石油气总硫含量测定法(电量法)"]
[null,7,"C5及以上组成质量分数","SH/T0614-1995","工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法)"]
[null,8,"蒸气压","GB19159-2012","车用液化石油气"]
[null,9,"气味","GB19159-2012","车用液化石油气"]
[null,10,"标志","GB19159-2012","车用液化石油气","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,11,"取样","SH/T0233-1992","液化石油气采样法"]
[121,null,"天然气","GB 17820-2018","天然气","仅检所列项目"]
[null,1,"高位发热量","GB/T13610-2020\nGB/T11062-2020","天然气的组成分析 气相色谱法\n天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法"]
[null,2,"总硫","GB/T11060.4-2017","天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量"]
[null,3,"硫化氢","GB/T11060.1-2010","天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量"]
[null,4,"二氧化碳","GB/T13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[122,null,"液化天然气","GB/T 38753-2020","液化天然气","仅检所列项目"]
[null,1,"甲烷摩尔分数","GB/T 13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,2,"C4+烷烃摩尔分数","GB/T 13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,3,"CO2摩尔分数","GB/T 13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,4,"氮气摩尔分数","GB/T 13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,5,"氧气摩尔分数","GB/T 13610-2020","天然气的组成分析 气相色谱法"]
[null,6,"总硫含量","GB/T 11060.4-2017\n","天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量"]
[null,7,"硫化氢含量","GB/T 11060.1-2010\n","天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量"]
[null,8,"高位体积发热量","GB/T 13610-2020\nGB/T 11062-2020\n","天然气的组成分析 气相色谱法\n天然气发热量、密度、相对密度和\n沃泊指数的计算方法"]
["123","","民用散煤","GB34169-2017","商品煤质量  民用散煤","仅检所列项目"]
["","1","挥发分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","2","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","3","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","4","煤粉含量","GB/T477-2008","煤炭筛分试验方法",""]
["","5","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","6","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","7","氟含量","GB/T4633-2014","煤中氟的测定方法",""]
["","8","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","9","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查","2022/10/12生效"]
["124","","民用型煤","GB34170-2017","商品煤质量  民用型煤","仅检所列项目"]
["","1","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","2","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","3","挥发分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","4","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","5","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","6","氟含量","GB/T4633-2014","煤中氟的测定方法",""]
["","7","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","8","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","9","冷压强度","MT/T 748-2007","工业型煤冷压强度测定方法",""]
["","10","落下强度","MT/T 925-2004","工业型煤落下强度测定方法",""]
["125","","民用蜂窝煤","GB/T13593-1992","民用蜂窝煤","仅检所列项目"]
["","1","基本尺寸","GB/T13593-1992","民用蜂窝煤",""]
["","2","产品重量","GB/T13593-1992","民用蜂窝煤",""]
["","3","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方","不检恒压低位发热量"]
["","4","全水分","GB/T211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["","5","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","6","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","7","冷压强度","MT/T 748-2007","工业型煤冷压强度测定方法",""]
["","8","落下强度","MT/T 925-2004","工业型煤落下强度测定方法",""]
["126","","褐煤","GB/T31862-2015","商品煤质量 褐煤","仅检所列项目"]
["","1","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方","不检恒压低位发热量"]
["","2","全水分","GB/T211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["","3","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","4","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","5","煤粉含量","GB/T477-2008","煤炭筛分试验方法",""]
["","6","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","7","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","8","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","9","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["127","","煤粉工业锅炉用煤","GB/T26126-2018","商品煤质量 煤粉工业锅炉用煤","仅检所列项目"]
["","1","全水分","GB/T211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["","2","灰分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","3","挥发分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","4","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","5","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","6","细度","DL/T567.5-2015","火力发电厂燃料试验方法 第5部分：煤粉细度的测定",""]
["","7","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","8","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","9","煤中钾含量","GB/T 1574-2007","煤灰成分分析方法",""]
["","10","煤中钠含量","GB/T 1574-2007","煤灰成分分析方法",""]
["","11","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","12","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["128","","链条炉用煤","GB/T18342-2018","商品煤质量 链条炉用煤","仅检所列项目"]
["","1","混煤煤粉含量","GB/T477-2008","煤炭筛分试验方法",""]
["","2","灰分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","3","焦渣特征","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","4","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","5","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","6","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","7","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","8","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","9","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["129","","发电煤粉锅炉用煤","GB/T7562-2018","商品煤质量 发电煤粉锅炉用煤","仅检所列项目"]
["","1","煤粉含量","GB/T477-2008","煤炭筛分试验方法",""]
["","2","灰分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","3","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","4","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","5","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","6","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","7","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","8","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["130","","水泥回转窑用煤","GB/T7563-2018","商品煤质量 水泥回转窑用煤","仅检所列项目"]
["","1","煤粉含量","GB/T477-2008","煤炭筛分试验方法",""]
["","2","煤的全水分","GB/T211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["","3","灰分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","4","挥发分","GB/T212-2008 ","煤的工业分析方法",""]
["","5","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","6","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","7","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","8","氯含量","GB/T3558-2014","煤中氯的测定方法",""]
["","9","砷含量","GB/T 3058-2019","煤中砷的测定方法",""]
["","10","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["131","","湿型铸造用煤粉","JB/T9222-2008","湿型铸造用煤粉","仅检所列项目"]
["","1","挥发分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","2","硫含量","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","3","焦渣特性","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","4","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","5","水分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","6","标识","GB/T 25209-2010","商品煤标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["132","","民用散煤","DB37/T2860.1-2016","商品煤质量 第1部分：民用散煤","仅检所列项目","2022/3/15日作废"]
["133","","民用型煤","DB37/T2860.2-2016","商品煤质量 第2部分：民用型煤","仅检所列项目"]
[]
["134","","锅炉用煤粉","DB37/T3047-2017","工业煤粉锅炉用煤粉技术条件","仅检所列项目"]
["","1","外观","DB37/T3047-2017","工业煤粉锅炉用煤粉技术条件",""]
["","2","发热量","GB/T213-2008","煤的发热量测定方法","不检恒压低位发热量"]
["","3","挥发分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","4","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","5","全水分","GB/211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["","6","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","7","煤粉细度","DB37/T3047-2007","工业煤粉锅炉用煤粉技术条件",""]
["135","","炼焦用煤","GB/T397-2009","炼焦用煤技术条件","仅检所列项目","2022/10/12生效"]
["","1","灰分","GB/T212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","2","全硫","GB/T214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","3","磷含量","GB/T216-2003","煤中磷的测定方法",""]
["","4","全水分","GB/T211-2017","煤中全水分的测定方法",""]
["136","","木炭","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","2","全水分","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","3","灰分","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","4","固定碳","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","5","小于10mm的颗粒","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","6","炭头及夹杂物","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法",""]
["","7","标志","GB/T17664-1999","木炭和木炭试验方法","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["137","","兰炭","GB/T 25212-2010","兰炭产品品种及等级划分","仅检所列项目"]
["","1","挥发分","GB/T 212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","2","灰分","GB/T 212-2008","煤的工业分析方法",""]
["","3","硫分","GB/T 214-2007","煤中全硫的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["","4","固定碳","GB/T 212-2008","煤的工业分析方法",""]
["138","","铸造焦炭","GB/T 8729-2017","铸造焦炭","仅检所列项目"]
["","1","水分","GB/T 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","2","灰分","GB/T 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","3","挥发分","GB/T 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","4","硫分","GB/T 2286-2017","焦炭全硫含量的测定方法","仅检库仑滴定法"]
["139","","冶金焦炭","GB/T 1996-2017","冶金焦炭","仅检所列项目"]
["","1","水分","GBT 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","2","灰分","GBT 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","3","挥发分","GBT 2001-2013","焦炭工业分析测定方法",""]
["","4","硫分","GB/T 2286-2017","焦炭全硫含量的测定方法","仅检库仑滴定法"]
[140,null,"香水、古龙水","QB/T 1858-2004","香水、古龙水","仅检所列项目"]
[null,1,"色泽","QB/T 1858-2004","香水、古龙水"," "]
[null,2,"香气","QB/T 1858-2004","香水、古龙水"]
[null,3,"清晰度","QB/T 1858-2004","香水、古龙水"]
[null,4,"相对密度","GB/T 13531.4-2013","化妆品通用检验方法 相对密度的测定"," "]
[null,5,"浊度","GB/T 13531.3-1995","化妆品通用检验方法 浊度的测定"," "]
[null,6,"色泽稳定性","QB/T 1858-2004","香水、古龙水"]
[null,7,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,9,"销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,10,"包装","QB/T1685-2006 ","化妆品产品包装外观要求"]
[141,null,"花露水","QB/T 1858.1-2006","花露水","仅检所列项目"]
[null,1,"色泽","QB/T 1858.1-2006","花露水"]
[null,2,"香气","QB/T 1858.1-2006","花露水"]
[null,3,"清晰度","QB/T 1858.1-2006","花露水"]
[null,4,"相对密度","GB/T 13531.4-2013","化妆品通用检验方法 相对密度的测定"]
[null,5,"浊度","GB/T 13531.3-1995","化妆品通用检验方法 浊度的测定 "]
[null,6,"色泽稳定性","QB/T 1858.1-2006","花露水"]
[null,7,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,12,"销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,13,"包装","QB/T1685-2006 ","妆品产品包装外观要求"]
[142,null,"驱蚊花露水","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水","仅检所列项目"]
[null,1,"有效成分使用要求","GB 24330-2020","家用卫生杀虫用品安全通用技术条件"]
[null,2,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,3,"外观和感官","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水"]
[null,4,"有效成分含量及允许波动范围","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水 "]
[null,5,"pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定"]
[null,6,"色泽稳定性","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水"]
[null,7,"低温稳定性","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水"]
[null,8,"热贮稳定性","QB/T 4147-2019","驱蚊花露水"]
[null,9,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"镉","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"标志、包装外观","QB/T4147-2019","驱蚊花露水","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,15,"使用说明","GB 5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签                   "]
[143,null,"唇膏","QB/T1977-2004","唇膏","仅检所列项目"]
[null,1,"细菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,2,"霉菌和酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,3,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,4,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,5,"绿脓杆菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,6,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"外观","QB/T1977-2004","唇膏"]
[null,10,"色泽","QB/T1977-2004","唇膏"]
[null,11,"香气","QB/T1977-2004","唇膏"]
[null,12,"耐热","QB/T1977-2004","唇膏"]
[null,13,"耐寒","QB/T1977-2004","唇膏"]
[null,14,"净含量偏差","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,15,"销售包装标志","GB 5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,16,"包装","QB/T1685-2006 ","化妆品产品包装外观要求"]
[144,null,"润唇膏","GB/T26513-2011","润唇膏","仅检所列项目"]
[null,1,"外观 ","GB/T26513-2011","润唇膏"]
[null,2,"色泽","GB/T26513-2011","润唇膏"]
[null,3,"香气","GB/T26513-2011","润唇膏"]
[null,4,"耐热","GB/T26513-2011","润唇膏"]
[null,5,"耐寒","GB/T26513-2011","润唇膏"]
[null,6,"过氧化值","GB 5009.227-2016","食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定"]
[null,7,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"霉菌和酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"包装外观要求","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,16,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,17,"标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[145,null,"护肤啫喱","QB/T2874-2007","护肤啫喱","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T2874-2007","护肤啫喱"]
[null,2,"香气","QB/T2874-2007","护肤啫喱"]
[null,3,"pH","QB/T2874-2007","护肤啫喱"]
[null,4,"耐热","QB/T2874-2007","护肤啫喱"]
[null,5,"耐寒","QB/T2874-2007","护肤啫喱"]
[null,6,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"霉菌和酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,16,"销售包装标志","GB 5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,17,"包装外观","QB/T1685-2006 ","化妆品产品包装外观要求"]
[146,null,"去角质啫喱","GB/T30928-2014","去角质啫喱","仅检所列项目"]
[null,1,"色泽","GB/T30928-2014","去角质啫喱"]
[null,2,"外观","GB/T30928-2014","去角质啫喱"]
[null,3,"香气","GB/T30928-2014","去角质啫喱"]
[null,4,"pH(25℃)","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定"]
[null,5,"耐热 ","GB/T30928-2014","去角质啫喱"]
[null,6,"耐寒","GB/T30928-2014","去角质啫喱"]
[null,7,"甲醇","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"菌落总数","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"霉菌和酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"金黄色葡萄球菌","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"铜绿假单胞菌","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"铅","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"汞","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"砷","《化妆品卫生规范》-2015","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,16,"包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,17,"销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[147,null,"化妆粉块","QB/T 1976-2004","化妆粉块","仅检所列项目"]
[null,1,"细菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,2,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,3,"霉菌和酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,4,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,5,"绿脓杆菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,6,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"外观","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,10,"香气","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,11,"块型","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,12,"涂擦性能","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,13,"跌落试验","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,14,"pH","GB/T13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定"]
[null,15,"疏水性","QB/T 1976-2004","化妆粉块"]
[null,16,"净含量偏差","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,17,"包装","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,18,"销售包装标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[148,null,"口腔清洁护理液","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液","仅检所列项目"]
[null,1,"香型","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,2,"澄清度","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,3,"稳定性","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,4,"pH","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,5,"游离氟或可溶氟含量","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,6,"氟离子","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,7,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范-2015   第五章 微生物检验方法"]
[null,9,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"霉菌与酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"重金属（以铅计）","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,16,"包装外观","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液"]
[null,17,"标志","QB/T2945-2012","口腔清洁护理液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[149,null,"沐浴剂","GB/T 34857-2017","沐浴剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 34857-2017","沐浴剂"]
[null,2,"气味","GB/T 34857-2017","沐浴剂"]
[null,3,"耐热","GB/T 34857-2017","沐浴剂"]
[null,4,"耐寒","GB/T 34857-2017","沐浴剂"]
[null,5,"总有效物","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法\n"]
[null,6,"pH","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"甲醛","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"霉菌与酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"耐热大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,16,"镉","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,17,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,18,"二噁烷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,19,"标识、包装","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[150,null,"面膜","QB/T2872-2017","面膜","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T2872-2017","面膜"]
[null,2,"香气","QB/T2872-2017","面膜"]
[null,3,"pH","QB/T2872-2017","面膜"]
[null,4,"耐热","QB/T2872-2017","面膜"]
[null,5,"耐寒","QB/T2872-2017","面膜"]
[null,6,"可迁移性荧光增白剂","GB/T27741- 2018","纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定"]
[null,7,"甲醇","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"霉菌与酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"耐热大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,16,"镉","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,17,"销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,18,"包装外观","QB/T1685-2006 ","化妆品产品包装外观要求"]
[151,null,"洗衣皂粉","QB/T2387-2008","洗衣皂粉","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T2387-2008","洗衣皂粉"]
[null,2,"色泽","QB/T2387-2008","洗衣皂粉"]
[null,3,"气味","QB/T2387-2008","洗衣皂粉"]
[null,4,"表观密度","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法\n"]
[null,5,"游离碱","GB/T13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）","2023/8/1生效"]
[null,6,"磷酸盐","GB/T13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）"]
[null,7,"pH","GB/T6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法"]
[null,8,"规定污布的去污力","GB/T13174-2021","衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定"]
[null,9,"总活性物含量","GB/T 13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法"," "]
[null,10,"干钠皂","QB/T 2387-2008","洗衣皂粉"]
[null,11,"水分及挥发物","QB/T 2116-2006","洗衣膏"]
[null,12,"净含量","JJF1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,13,"标志","QB/T2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[152,null,"洗衣膏","QB/T2116-2006","洗衣膏","仅检所列项目"]
[null,1,"包装外观","QB/T2116-2006","洗衣膏"]
[null,2,"膏体外观、色泽","QB/T2116-2006","洗衣膏"]
[null,3,"膏体的稳定性","QB/T2116-2006","洗衣膏"]
[null,4,"总活性物","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法\n"]
[null,5,"水分和挥发物","QB/T2116-2006","洗衣膏"]
[null,6,"pH(25℃,0.1%)","GB/T6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法"]
[null,7,"磷酸盐（以P2O5）","GB/T13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）","2023-08-01"]
[null,8,"规定污布的去污力","GB/T13174-2021","衣料用液体洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定"]
[null,9,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,10,"标志","QB/T2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[153,null,"洗手液","GB/T34855-2017","洗手液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T34855-2017","洗手液"]
[null,2,"气味","GB/T34855-2017","洗手液"]
[null,3,"耐热","GB/T34855-2017","洗手液"]
[null,4,"耐寒","GB/T34855-2017","洗手液"]
[null,5,"总有效物","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法"]
[null,6,"pH(25℃)","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"甲醛","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"菌落总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范-2015   \n第化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"霉菌与酵母菌总数","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"耐热大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版 "]
[null,11,"金黄色葡萄球菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"铜绿假单胞菌","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"汞","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"铅","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"砷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,16,"镉","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,17,"二噁烷","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,18,"标识","QB/T2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[154,null,"香皂","QB/T 2485-2008","香皂","仅检所列项目"]
[null,1,"感官","QB/T 2485-2008","香皂"]
[null,2,"干钠皂","QB/T 2623.3-2003\n\nQB/T 2485-2008","肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定\n香皂 "]
[null,3,"总有效物含量","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂","2023/4/1生效"]
[null,4,"水分和挥发物","QB/T 2623.4-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法"]
[null,5,"总游离碱","QB/T 2623.2-2020","肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定"," "]
[null,6,"游离苛性碱","QB/T 2623.1-2020","肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定"]
[null,7,"氯化物","QB/T 2623.6-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法","2023/4/1生效"]
[null,8,"总五氧化二磷","QB/T 2623.8-2003","肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定"]
[null,9,"透明度","QB/T 2485-2008","香皂 "]
[null,10,"标志","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[155,null,"洗手液","QB/T 2654-2013","洗手液","仅检所列项目"]
[null,1,"感官","QB/T 2654-2013","洗手液"]
[null,2,"稳定性","QB/T 2654-2013","洗手液"]
[null,3,"总有效物","GB/T 13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法"]
[null,4,"pH","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,5,"汞","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,6,"铅","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,7,"砷","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,8,"菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"粪大肠菌群","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"标志","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[156,null,"手洗餐具用洗涤剂","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂"]
[null,2,"气味","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂"]
[null,3,"稳定性","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂"]
[null,4,"总活性物含量","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,5,"pH","GB/T 6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法"]
[null,6,"荧光增白剂","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,7,"甲醇","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,8,"甲醛","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,9,"砷","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,10,"重金属（PB）","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,11,"菌落总数","GB 4789.2-2016\n","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","2022/12/30生效"]
[null,12,"大肠菌群","GB 4789.3-2016\n\nGB/T 4789.3-2003","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数\n食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定","GB/T 4789.3-2003仅限于特定样品"]
[null,13,"去污力","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,14,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则"]
[null,15,"标志","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[157,"","洗涤剂","GB 14930.1-2015","食品安全国家标准 洗涤剂","仅检所列项目","2023/6/30生效"]
["","1","砷","GB/T 30797-2014","食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定",""]
["","2","重金属（Pb）","GB/T 30799-2014","食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定",""]
["","3","甲醇含量","GB/T 30795-2014","食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 30796-2014","食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定",""]
["","5","菌落总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","2022-12-30"]
["","6","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n\n\n","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数\n ",""]
[158,"","卫生洁具清洗剂","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂",""]
["","2","气味","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂",""]
["","3","稳定性","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂",""]
["","4","总酸度","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂",""]
["","5","表面活性剂含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","6","腐蚀性","QB/T 2117-1995\nGB/T 3810.13-2016\n","通用水基金属净洗剂\n陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定",""]
["","7","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","8","标志","GB/T 21241-2007","卫生洁具清洗剂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[159,"","厨房油污清洁剂","GB/T 35833-2018","厨房油污清洁剂","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 35833-2018","厨房油污清洁剂",""]
["","2","稳定性","GB/T 35833-2018","厨房油污清洁剂",""]
["","3","总活性物含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","4","碱度","GB/T 35833-2018","厨房油污清洁剂",""]
["","5","pH值","GB/T 6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法",""]
["","6","腐蚀量","QB/T 2117-1995","通用水基金属净洗剂",""]
["","7","总五氧化二磷含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","8","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","9","标志","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[160,"","护肤乳液","GB/T 29665-2013","护肤乳液","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 29665-2013","护肤乳液",""]
["","2","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
["","3","耐热","GB/T 29665-2013","护肤乳液",""]
["","4","耐寒","GB/T 29665-2013","护肤乳液",""]
["","5","离心考验","GB/T 29665-2013","护肤乳液",""]
["","6","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"14","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"15","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","16","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[161,"","染发剂","QB/T 1978-2016","染发剂","仅检所列项目"]
["","1","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","2","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","3","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","4","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","5","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","6","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","感官","QB/T 1978-2016","染发剂",""]
["","10","耐热","QB/T 1978-2016","染发剂",""]
["","11","耐寒","QB/T 1978-2016","染发剂",""]
["","12","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
[null,"13","氧化剂含量","QB/T1978-2016","染发剂"]
[null,"14","染色能力","QB/T1978-2016","染发剂"]
[null,"15"," 包装外观","QB/T 1685-2006\nGB 23350-2009","化妆品产品包装外观要求\n限制商品过度包装要求食品和化妆品","GB 23350-2021 2023/9.1日实施"]
[null,"16","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","17","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[162,"","护发素","QB/T 1975-2013","护发素","仅检所列项目"]
["","1","感官","QB/T 1975-2013","护发素",""]
["","2","耐热","QB/T 1975-2013","护发素",""]
["","3","耐寒","QB/T 1975-2013","护发素",""]
["","4","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
["","5","总固体含量","QB/T 1975-2013","护发素",""]
["","6","甲醇","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","14","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"15"," 包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"16","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","17","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[163,"","衣料用液体洗涤剂","QB/T 1224-2012","衣料用液体洗涤剂","仅检所列项目"]
[null,1,"感官","QB/T 1224-2012","衣料用液体洗涤剂"]
["",2,"耐热","QB/T 1224-2012","衣料用液体洗涤剂",""]
["",3,"耐寒","QB/T 1224-2012","衣料用液体洗涤剂",""]
["",4,"总活性物含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["",5,"pH","GB/T 6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法",""]
["",6,"总五氧化二磷","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["",7,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["",8,"规定污布的去污力","GB/T 13174-2021","衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定"]
["",9,"标识","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[164,"","洗面奶、洗面膏","GB/T 29680-2013","洗面奶、洗面膏","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 29680-2013","洗面奶、洗面膏",""]
["","2","耐热","GB/T 29680-2013","洗面奶、洗面膏",""]
["","3","耐寒","GB/T 29680-2013","洗面奶、洗面膏",""]
["","4","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
["","5","离心分离","GB/T 29680-2013","洗面奶、洗面膏",""]
["","6","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"14","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"15","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","16","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[165,"","沐浴剂","QB/T 1994-2013","沐浴剂","仅检所列项目"]
["","1","感官","QB/T 1994-2013","沐浴剂",""]
["","2","耐热","QB/T 1994-2013","沐浴剂",""]
["","3","耐寒","QB/T 1994-2013","沐浴剂",""]
["","4","总有效物","GB/T 13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法",""]
["","5","pH","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","6","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","14","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","15","标识","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[166,"","透明皂","QB/T 1913-2004","透明皂","仅检所列项目"]
["","1","感官指标","QB/T 1913-2004","透明皂",""]
["","2","干钠皂（Ⅰ型）","QB/T 2623.3-2003","肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定",""]
["","3","总有效物（Ⅱ）","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂","2023-04-01"]
["","4","水分和挥发物","QB/T 2623.4-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法",""]
["","5","游离苛性碱","QB/T 2623.1-2020","肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定"]
["","6","氯化物","QB/T 2623.6-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法","2023-04-01"]
[null,"7","发泡力","GB/T7462-1994\n","表面活性剂 发泡力的测定 改进R0ss-Miles法"]
["","8","标志","QB/T 1913-2004","透明皂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[167,"","复合洗衣皂","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂","仅检所列项目","2023-04-01"]
["","1","感官","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂",""]
["","2","总有效物","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂",""]
["","3","抗硬水度","QB/T 2487-2008","复合洗衣皂",""]
["","4","游离苛性碱","QB/T 2623.1-2020","肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定",""]
["","5","水分和挥发物","QB/T 2623.4-2003","肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法",""]
["","6","总五氧化二磷","QB/T 2623.8-2003","肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定",""]
["","7","定量包装","JJF 1070.1-2011","定量包装商品净含量计量检验规则（肥皂）",""]
[null,"8","发泡力","GB/T7462-1994\n","表面活性剂 发泡力的测定改进Ross-Miles法"]
["","9","标识","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[168,"","洗衣皂","QB/T 2486-2008","洗衣皂","仅检所列项目"]
["","1","感官","QB/T 2486-2008","洗衣皂",""]
["","2","干钠皂","QB/T 2623.3-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定",""]
["","3","乙醇不容物","QB/T 2623.5-2003","肥皂试验方法 肥皂中乙醇不溶物含量的测定",""]
["","4","氯化物","QB/T 2623.6-2003\n","肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法",""]
["","5","游离苛性碱","QB/T 2623.1-2020","肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定",""]
["","6","总五氧化二磷","QB/T 2623.8-2003","肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定",""]
["","7","定量包装","JJF 1070.1-2011","定量包装商品净含量计量检验规则（肥皂）",""]
[null,"8","发泡力","GB/T7462-1994\n","表面活性剂 发泡力的测定 改进R0ss-Miles法"]
["","9","标识","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[169,"","洗衣粉（无磷型）","GB/T 13171.2-2009","洗衣粉(无磷型)","仅检所列项目","2022/8/1实施"]
["","1","外观","GB/T 13171.2-2009","洗衣粉（无磷型）",""]
["","2","总活性物质量分数","GB/T 13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","3","总五氧化二磷质量分数","GB/T 13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","4","游离碱质量分数","GB/T 13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）","","2023-08-01"]
["","5","pH","GB/T 6368-2008","表面活性物 水溶液pH值的测定 电位法",""]
["","6","规定污布的去污力","GB/T 13174-2021","衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定"]
["","7","循环洗涤性能","GB/T 13174-2021","衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定",""]
["","8","定量包装","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[null,"9","表观密度","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n"]
["","10","标志","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[170,"","洗衣粉（含磷型）","GB/T 13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）","仅检所列项目","2022/8/1实施"]
["","1","外观","GB/T 13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）",""]
["","2","总活性物质量分数","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","3","总五氧化二磷质量分数","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n",""]
["","4","游离碱质量分数","GB/T 13171.1-2009","洗衣粉（含磷型）",""]
["","5","pH","GB/T 6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法\n",""]
[null,"6","规定污布的去污力","GB/T13174-2021","衣料用液体洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定"]
["","7","循环洗涤性能","GB/T 13174-2021","衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定",""]
["","8","定量包装","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[null,"9","表观密度","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法 \n"]
["","10","标识","QB/T 2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[171,"","洗发液、洗发膏","GB/T 29679-2013","洗发液、洗发膏","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 29679-2013","洗发液、洗发膏",""]
["","2","耐热","GB/T 29679-2013","洗发液、洗发膏",""]
["","3","耐寒","GB/T 29679-2013","洗发液、洗发膏",""]
["","4","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
[null,"5","有效物含量","GB/T 29679-2013","洗发液、洗发膏"]
["","6","总活性物含量","GB/T 5173-2018","表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的测定 直接两相滴定法",""]
["","7","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","14","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"15","泡沫","GB/T29679-2013\n\nGB/T13173-2021","洗发液、洗发膏\n\n表面活性剂 洗涤剂实验方法"]
[null,"16","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"17","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","18","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[172,"","化妆水","QB/T 2660-2004","化妆水","仅检所列项目"]
["","1","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","2","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","3","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","4","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","5","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","6","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","甲醇","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","感官","QB/T 2660-2004","化妆水",""]
["","11","耐热","QB/T 2660-2004","化妆水",""]
["","12","耐寒","QB/T 2660-2004","化妆水",""]
["","13","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
[null,"14","相对密度","GB/T13531.4-2013","化妆品通用检验方法 相对密度的测定"]
[null,"15","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"16","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","17","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[173,"","润肤膏霜","QB/T 1857-2013","润肤膏霜","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 1857-2013","润肤膏霜",""]
["","2","香气","QB/T 1857-2013","润肤膏霜",""]
["","3","pH","GB/T 13531.1-2008","化妆品通用检验方法 pH值的测定",""]
["","4","耐热","QB/T 1857-2013","润肤膏霜",""]
["","5","耐寒","QB/T 1857-2013","润肤膏霜",""]
["","6","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"14","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"15","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","16","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[174,"","润肤油","GB/T 29990-2013","润肤油","仅检所列项目"]
["","1","色泽","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","2","气味","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","3","外观","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","4","耐热","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","5","耐寒","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","6","酸值","QB/T 4079-2010附录A","按摩基础油、按摩油",""]
["","7","过氧化值","QB/T 4079-2010附录B","按摩基础油、按摩油",""]
["","8","酸碱性试验","GB/T 29990-2013","润肤油",""]
["","9","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","14","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","15","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","16","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"17","相对密度","GB/T13531.4-2013","化妆品通用检验方法 相对密度的测定"]
[null,"18","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"19","销售包装的标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","20","净含量","JJF 1070-2005 ","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[175,"","按摩基础油、按摩油","QB/T 4079-2010","按摩基础油、按摩油","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 4079-2010","按摩基础油、按摩油",""]
["","2","气味","QB/T 4079-2010","按摩基础油、按摩油",""]
[null,"3","酸值","QB/T 4079-2010","按摩基础油、按摩油"]
["","4","过氧化值","QB/T 4079-2010附录B","按摩基础油、按摩油",""]
["","5","皂化值","QB/T 4079-2010附录C","按摩基础油、按摩油",""]
["","6","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","汞","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","12","铅","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","13","砷","国家食品药品监督管理总局（2015年版第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
[null,"14","包装外观","QB/T 1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,"15","销售包装的标志\n","GB5296.3-2008\nQB/T4079-2010       ","消费品使用说明 化妆品通用标签\n按摩基础油、按摩油                      ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","16","净含量","JJF 1070-2005 ","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
[176,"","牙膏","GB/T 8372-2017","牙膏","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 8372-2017","牙膏",""]
["","2","pH","GB/T 8372-2017","牙膏",""]
[null,"3","稳定性","GB/T 8372-2017","牙膏"]
[null,"4","可溶氟或游离氟量","GB/T 8372-2017","牙膏"]
["","5","总氟量","GB/T 8372-2017","牙膏",""]
["","6","菌落总数","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","7","耐热大肠菌群","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","8","霉菌和酵母菌总数","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","9","铜绿假单胞菌","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","10","金黄色葡萄球菌","国家食品药品监督管理总局（2015年第268号）","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["","11","铅","GB/T 8372-2017","牙膏",""]
["","12","砷","GB/T 7917.2-1987","化妆品卫生化学标准检验方法 砷",""]
["","13","净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","14","标识","GB/T 8372-2017","牙膏","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[177,"","次氯酸钠","GB/T 19106-2013","次氯酸钠","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","2","有效氯(以CL计）","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","3","游离碱(以NaOH）","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","4","铁(Fe)","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","5","重金属（以铅计）","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","6","砷（As)","GB/T 19106-2013","次氯酸钠",""]
["","7","标志和包装","GB 190-2009  \nGB 19107-2003","危险货物包装标志  \n次氯酸钠溶液包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[178,null,"特种洗手液","GB 19877.1-2005","特种洗手液","仅检所列项目"]
["",1,"外观","GB 19877.1-2005","特种洗手液",""]
["",2,"气味","GB 19877.1-2005","特种洗手液",""]
["",3,"稳定性","GB 19877.1-2005","特种洗手液",""]
["",4,"总活性物含量","GB/T 13173-2021\nGB/T 9985-2000","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n手洗餐具用洗涤剂",""]
["",5,"pH值","GB/T 6368-2008","表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法",""]
["",6,"甲醇含量","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["",7,"甲醛含量","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["",8,"砷含量","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["",9,"重金属含量（以Pb计）","GB/T 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["",10,"汞含量","国家食品药品监督管理总局2015年第268号","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["",11,"菌落总数","国家食品药品监督管理总局2015年第268号","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["",12,"粪大肠菌群","国家食品药品监督管理总局2015年第268号","化妆品安全技术规范 2015年版",""]
["",13,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["",14,"标志","GB 19877.1-2005","特种洗手液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[179,"","二氧化氯消毒剂","GB/T 26366-2021","二氧化氯消毒剂卫生要求","仅检所列项目"," "]
["","1","有效成分二氧化氯含量","GB/T 26366-2021","二氧化氯消毒剂卫生要求附录A",""]
["","2","砷含量","GB 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["","3","重金属（以铅计）","GB 9985-2000","手洗餐具用洗涤剂",""]
["","4","稳定性","卫生部《消毒技术规范》（2002年版）","消毒技术规范","1.4.1.5化学法"]
["","5","标志","GB/T 26366-2021","二氧化氯消毒剂卫生要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[180,"","醇类消毒剂","GB/T 26373-2020","醇类消毒剂卫生要求","仅检所列项目"]
["","1","pH","《消毒技术规范》（2002年）","消毒技术规范 2002年版",""]
[null,"2","乙醇含量\n","GB/T 26373-2020\n","消毒技术规范 2002年版附录A"]
[null,"3","异（正）丙醇","GB/T 26373-2020","消毒技术规范 2002年版附录A"]
["","4","复合醇","GB/T 26373-2020","消毒技术规范 2002年版附录A",""]
["","5","稳定性","《消毒技术规范》（2002年）","消毒技术规范 2002年版","1.4.1.5化学法"]
["","6","标志和包装","GB/T 191-2008","包装储运图示标志","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[181,"","过氧乙酸溶液","GB/T 19104-2021","过氧乙酸溶液","仅检所列项目"," "]
["","1","过氧乙酸（C2H4O3)的质量分数/%","GB/T 19104-2021","过氧乙酸溶液",""]
["","2","硫酸盐(以SO4计)的质量分数/%","GB/T 9728-2007 \nGB/T 19104-2021","化学试剂 硫酸盐测定通用方法\n过氧乙酸溶液",""]
[null,"3","灼烧残渣的质量分数/%","新标准里面删除此项"]
["","4","重金属(以Pb计)的质量分数/(mg/kg)","GB/T 9735-2008\nGB/T 19104-2021","化学试剂 重金属测定通用方法\n过氧乙酸溶液"," "]
["","5","砷(AS)的质量分数/(mg/kg)","GB/T 610-2008\nGB/T 19104-2021","化学试剂 砷测定通用方法\n过氧乙酸溶液",""]
["","6","标志","GB/T 19104-2021","过氧乙酸溶液","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[182,null,"焗油膏（发膜）","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,2,"色泽","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,3,"香气","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,4,"pH（25℃）","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,5,"总固体/ %","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,6,"耐热","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,7,"耐寒","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[null,8,"菌落总数/（GFU/g)","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,9,"霉菌和酵母菌总数/（GFU/g)","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,10,"粪大肠菌群/g","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,11,"金黄色葡萄球菌/g","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,12,"铜绿假单胞菌/g","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,13,"铅/（mg/kg)","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,14,"汞/（mg/kg)","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,15,"砷/（mg/kg)","化妆品安全技术规范-2015 ","化妆品安全技术规范 2015年版"]
[null,16,"净含量","JJF1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,17,"包装外观要求","QB/T1685-2006","化妆品产品包装外观要求"]
[null,18,"标志","GB5296.3-2008","消费品使用说明 化妆品通用标签","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,19,"外观","QB/T4077-2010","焗油膏（发膜）"]
[183,"","国家纺织产品基本安全技术要求","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范","仅检所列项目"]
["","1","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","2","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","3","耐干摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","4","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","6","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","可分解致癌芳香胺染料含量          ","GB/T 17592-2011 \nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定 \n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[null,"9","4氨基偶氮苯","GB/T 23344-2009","纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[184,"","针织运动服","GB/T 22853-2019","针织运动服","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 22853-2019","针织运动服",""]
["","2","起球","GB/T 4802.1-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","3","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定 钢球法",""]
["","4","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\nGB/T 22853-2019\n ","纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织运动服\n "]
["","5","水洗后扭曲率","GB/T 22853-2019","针织运动服",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐汗渍牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","10","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","11","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","12","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","13","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      \nFZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","14","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","15","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
["","16","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","17","裤后裆缝接缝强力","FZ/T 01031-2016\n","针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法",null," "]
[null,"18","洗后外观","GB/T 22853-2019","针织运动服"]
[185,"","床上用品","GB/T 22796-2021","床上用品","仅检所列项目"," "]
["",1,"外观质量","GB/T 22796-2021","GB/T 22796-2021",""]
["","2","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","4","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["",5,"起球","GB/T 4802.2-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法",""]
[null,6,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
["",7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["",8,"使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["",9,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
[186,"","针织学生服","GB/T 22854-2009","针织学生服","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 22854-2009","针织学生服",""]
["","2","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","3","接缝强力","FZ/T 01031-2016\n","针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法",""]
["","4","水洗尺寸变化率","GB/T 8878-2014\nGB/T 8629-2017","棉针织内衣\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序",""]
["","5","水洗后扭曲率","GB/T 22854-2009","针织学生服",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008 ","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","10","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","11","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","12","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
["","15","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","16","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","17","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作真实性核查"]
[187,"","机织学生服","GB/T 23328-2009","机织学生服","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\nGB 18401-2010","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装\n国家纺织产品基本安全技术规范","仅作形式检查，不作真实性核查"]
["","2","外观质量","GB/T 23328-2009","机织学生服",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","4","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","5","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","6","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","9","纰裂","GB/T 23328-2009","机织学生服",""]
["","10","裤后裆接缝强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","11","回潮率","GB/T 9995-1997","纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法","","下次扩项要加上GB 9994-"]
["","12","纤维成分和含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","13","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","16","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
[188,"","牛仔服装","FZ/T 81006-2017","牛仔服装","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012\nGB 31701-2015","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","FZ/T 81006-2017","牛仔服装",""]
["","3","断裂强力","GB/T 3923.2-2013","纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）",""]
["","4","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","5","水洗后扭曲率","FZ/T 81006-2017","牛仔服装",""]
["","6","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐干摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","14","纰裂","FZ/T 81006-2017","牛仔服装",""]
["","15","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","16","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","17","耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定",""]
["","18","裤后档接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","19","剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
[null,"20","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[189,"","棉针织内衣","GB/T 8878-2014","棉针织内衣","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 8878-2014","棉针织内衣",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","4","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\nGB/T 8878-2014\n "," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n棉针织内衣\n ",""]
["","5","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","11","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","12","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[190,"","针织T恤衫","GB/T 22849-2014","针织T恤衫","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 22849-2014","针织T恤衫",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\n GB/T 22849-2014"," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织T恤衫\n ",""]
["","6","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","7","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","8","水洗后扭曲率","GB/T 22849-2014","针织T恤衫",""]
["","9","耐皂洗色度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","10","耐汗渍牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","15","拼接互染程度","GB/T 22849-2014","针织T恤衫 附录A 拼接互染程度测试方法",""]
["","16","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[null,"17","洗后外观质量试验","GB/T 22849-2014","针织T恤衫"]
[191,"","婴幼儿针织服饰","FZ/T 73025-2019","婴幼儿针织服饰","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","3","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","4","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","6","可萃取重金属（镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌）","GB/T 17593.1-2006\n\nGB/T 17593.2-2007\n","纺织品重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法\n纺织品 重金属的测定 第2部分: 电感耦合等离子体原子发射光谱法",""]
["","7","燃烧性能","GB/T 5455-2014\n","纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定",""]
["","8","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nFZ/T 73025-2019"," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n婴幼儿针织服饰"]
["","9","缝纫强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","10","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","11","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","12","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","13","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","14","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","15","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
["","16","外观质量","FZ/T 73025-2019","婴幼儿针织服饰",""]
["","17","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"18","可萃取重金属（六价铬）","GB/T 17593.3-2006\n","纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法"]
[null,"19","可萃取重金属（砷、汞）","GB/T 17593.4-2006\n\nGB 30157-2013","纺织品 重金属的测定 第4部分砷、汞原子荧光分光光度法\n纺织品 总铅和总镉含量的测"]
[null,"20","领苯二甲酸酯","GB/T 20388-2016","纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法"]
[null,"21","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法"]
[null,"22","衣带抗拉强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法"]
[null,"23","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法"]
[192,"","针织休闲服装","FZ/T 73020-2019","针织休闲服装","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","FZ/T 73020-2019","针织休闲服装",""]
["","2","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","3","水洗后扭曲率","FZ/T 73020-2019","针织休闲服装",""]
["","4","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\nFZ/T 73020-2019\n  "," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织休闲服装\n ",""]
["","5","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","10","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","11","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","12","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","15","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","16","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
[193,"","针织保暖内衣","FZ/T 73022-2019","针织保暖内衣","仅检所列项目"]
["","1","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","2","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\n GB/T 8878-2014"," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n棉针织内衣\n ",""]
["","3","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","4","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","5","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","6","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","7","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","8","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","11","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","12","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
[null,13,"透气率","GB/T 5453-1997","纺织品 织物透气性的测定"," "]
["",14,"外观质量","FZ/T 73022-2019\nGB/T 8878-2014","针织保暖内衣\n棉针织内衣"]
[194,"","单、夹服装","FZ/T 81007-2012","单、夹服装","仅检所列项目","10/1日实施"]
["","1","外观质量","FZ/T 81007-2012","单、夹服装",""]
["","2","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","3","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","4","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","5","裤后裆缝接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n\nGB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定\n纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）",""]
["","6","纰裂程度","FZ/T 81007-2012","单、夹服装",""]
["","7","剥离强度","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","8","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","9","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","12","拼接互染程度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","13","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","16","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","17","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
[195,"","茄克衫","FZ/T 81008-2021","茄克衫","仅检所列项目"]
["","1","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","2","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","3","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","外观质量","FZ/T 81008-2021","茄克衫",""]
["","5","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","6","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","7","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","8","覆粘合衬部位剥离强度","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","15","面料起球 ","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","16","接缝性能（纰裂）","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
[null,"17","耐拼接互染色牢度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度"]
[null,"18","撕破强力"," GB/T 3917.2-2009\n"," 纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定\n"]
[196,"","绗缝制品","FZ/T 81005-2017","绗缝制品","仅检所列项目"]
["","1","缝制及工艺质量","FZ/T 81005-2017","绗缝制品",""]
["","2","外观质量","FZ/T 81005-2017","绗缝制品",""]
["","3","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","压缩回复率","FZ/T 81005-2017","绗缝制品",""]
["","5","填充质量偏差率","FZ/T 81005-2017","绗缝制品",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法"]
["","8","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","10","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","11","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","12","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","起球","GB/T 4802.2-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法",""]
["","16","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","17","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
[null,"18","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[197,"","风衣","FZ/T 81010-2018","风衣","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","FZ/T 81010-2018","风衣",""]
["","3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","8","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","9","纰裂","FZ/T 81010-2018","风衣",""]
["","10","剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","11","撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n\nGB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定\n纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","14","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","15","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","16","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","沾水等级","GB/T 4745-2012","纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法",""]
["","19","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
[null,"20","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度"]
[null,"21","透气率","GB/T 5453-1997","纺织品 织物透气性的测定"]
[null,"22","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法"]
[198,"","针织工艺衫","FZ/T 73010-2016","针织工艺衫","仅检所列项目"]
["","1","外观","FZ/T 73010-2016","针织工艺衫",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nFZ/T 73010-2016","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织工艺衫",""]
["","4","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","5","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","11","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","12","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"13","起球","GB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法"]
[null,"14","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法"]
[199,"","毛针织品","FZ/T 73018-2021","毛针织品","仅检所列项目"]
["","1","外观","FZ/T 73018-2021","毛针织品",""]
["","2","单件质量偏差率","FZ/T 73018-2021","毛针织品"]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","水洗尺寸变化率","FZ/T 70009-2021\n","毛纺织品产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法",""]
["","5","耐洗色牢度","GB/T 12490-2014\n","纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","起球","GB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法",""]
[null,"14","拼接互染色牢度","GB/T 31127-2014\n ","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度\n "]
[null,"15","扭斜角","FZ/T 20011-2006","毛针织成衣扭斜角试验方法"]
[null,"16","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[200,"","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术要求","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅检所列项目"]
["","1","耐湿摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","2","燃烧性能","GB/T 14644-2014","纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定",""]
["","3","附件","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",""]
["","4","附件抗拉强力","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",""]
["","5","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法",""]
["","6","耐汗渍牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","12","重金属（总铅、总镉）","GB/T 30157-2013","纺织品 总铅和总镉含量的测定",""]
["","13","可萃取重金属含量（镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌）","GB/T 17593.1-2006","纺织品重金属的测定 第1部分原子吸收分光光度法",""]
["","14","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","15","邻苯二甲酸酯","GB/T 20388-2016","纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法",""]
["","16","绳带","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[201,"","中小学生校服","GB/T 31888-2015","中小学生校服","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","3","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","4","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","6","燃烧性能","GB/T 14644-2014","纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定",""]
["","7","附件锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法",""]
["","8","绳带","GB/T 31888-2015","中小学生校服",""]
["","9","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法",""]
["","10","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","11","耐汗渍牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","14","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","15","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","16","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","17","接缝处纱线滑移","GB/T 13773.1-2008","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","18","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","19","水洗后扭曲率","GB/T 31888-2015","中小学生校服",""]
["","20","填充物","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范","不能检：医用纤维性废弃物、使用过的殡葬用纤维制品、来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品、国家禁止进口的废旧纤维制品、其他被严重污染或有毒有害的物质。"]
["","21","配饰","GB/T 31888-2015","中小学生校服",""]
["","22","水洗后外观","GB/T 31888-2015","中小学生校服",""]
["","23","外观质量","GB/T 31888-2015","中小学生校服",""]
[202,"","连衣裙 裙套","FZ/T 81004-2012","连衣裙、裙套","仅检所列项目","2022-10-01"]
["","1","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","2","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","3","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","外观质量","FZ/T 81004-2012","连衣裙、裙套",""]
["","5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","6","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","7","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","8","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","9","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","10","覆粘合衬部位剥离强度","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","11","接缝性能","FZ/T 81004-2012","连衣裙、裙套",""]
["","12","拼接互染程度","GB/T 31127-2014\nGB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度\n纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","13","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","14","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度"]
["","15","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","16","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
[null,"17","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[203,"","男西服、大衣","GB/T 2664-2017","男西服、大衣","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","号型规定","GB/ T 1335.1-2008","服装号型 男子",""]
["","3","外观质量","GB/T 2664-2017","男西服、大衣",""]
["","4","起毛起球","GB/T 4802.1-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","5","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","6","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","12","水洗尺寸变化率","GB/T 8630-2013\nGB/T 8629-2017","纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序",""]
["","13","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","14","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","15","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","16","纰裂","GB/T 2664-2017","男西服、大衣",""]
["","17","覆粘合衬部位剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
[null,"18","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法"]
[204,null,"女西服、大衣","GB/T 2665-2017","女西服、大衣","仅检所列项目"]
["","1","号型规定","GB T 1335.2-2008","服装号型 女子"]
["","2","外观质量","GB/T 2665-2017","女西服、大衣",""]
["","3","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","覆粘合衬部位剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","8","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","纰裂","GB/T 2665-2017","女西服、大衣",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","15","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","16","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
[null,"17","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"18","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法"]
[205,"","西裤","GB/T 2666-2017","西裤","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 2666-2017","西裤",""]
["","2","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","起毛起球","GB/T 4802.1-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","8","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","12","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","13","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","14","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","15","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","16","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","17","裤后档接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","18","纰裂","GB/T 2666-2017","西裤",""]
[null,"19","洗涤后扭斜率","GB/T 2666-2017","西裤"]
[null,"20","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法"]
[206,"","衬衫","GB/T 2660-2017","衬衫","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 2660-2017","衬衫",""]
["","2","撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定",""]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013\nFZ/T 80007.3-2006","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定\n使用粘合衬服装耐干洗测试方法",""]
["","5","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法 9.2.1",""]
["","11","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","15","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"16","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法"]
[207,"","睡衣套","FZ/T 81001-2016","睡衣套","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","FZ/T 81001-2016","睡衣套",""]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","6","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","7","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","8","尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013\nFZ/T 80007.3-2006","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定\n使用粘合衬服装耐干洗测试方法",""]
["","9","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","10","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","11","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","12","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","13","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","14","面料起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","15","缝子纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
["","16","裤后裆接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","17","覆粘合衬部位剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","18","燃烧性能","GB/T 14644-2014","纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定",""]
["","19","洗涤后外观","FZ/T 81001-2016","睡衣套",""]
[null,"20","金属针（检针试验）","GB/T 21294-2014\nGB/T 24121-2009","服装理化性能的检验方法\n纺织制品断针类残留物的检测方法"]
[208,"","棉服装","GB/T 2662-2017","棉服装","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 2662-2017","棉服装",""]
["","2","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\n GB 31701-2015","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装\n婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","裤后裆接缝强力","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
["","4","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","5","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","面料起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","12","覆粘合衬部位剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","13","缝子纰裂程度","GB/T 2662-2017","棉服装",""]
["","14","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","15","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","16","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
[null,"19","拼接互染色牢度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度"]
[209,"","丝绸服装","GB/T 18132-2016","丝绸服装","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 18132-2016","丝绸服装",""]
["","2","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","裤后裆接缝强力","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法  ",""]
["","4","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","5","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","12","缝子纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
["","13","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：舌形试样撕破强力的测定",""]
["","14","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","15","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","16","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
[210,"","水洗整理服装","GB/T 22700-2016","水洗整理服装","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","GB/T 22700-2016","水洗整理服装",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","4","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","5","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","6","覆粘合部位剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","7","裤后裆接缝强力","GB/T 13773.1-2008","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","8","缝子纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
["","9","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","14","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","15","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","16","耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
[211,"","服装理化性能技术要求","GB/T 21295-2014","服装理化性能的技术要求","仅检所列项目"]
["","1","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","2","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","3","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","4","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","5","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","8","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","9","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","10","燃烧性能","GB/T 5455-2014\n","纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定",""]
["","11","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","12","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","13","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
["","14","可萃取重金属（镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌）","GB/T 17593.1-2006\n","纺织品重金属的测定 第1部分原子吸收分光光度法"]
["","15","纤维成分和含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","16","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","17","覆粘合衬剥离强力","FZ/T 80007.1-2006","使用粘合衬服装剥离强力试验方法",""]
["","18","裤后裆缝接缝强力","GB/T 13773.1-2008","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","19","缝子纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法",""]
["","20","接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定",""]
["","21","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","22","撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定",""]
["","23","耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定",""]
["","24","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
[null,"25","可萃取重金属（六价铬）","GB/T 17593.3-2006\n","纺织品 重金属的测定 第3部分六价铬 分光光度法"]
[null,"26","可萃取重金属（砷、汞）","GB/T 17593.4-2006\n","纺织品 重金属的测定 第4部分砷、汞 原子荧光分光光度法"]
[212,"","低含毛混纺及仿毛针织品","FZ/T 73005-2021","低含毛混纺及仿毛针织品","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","起球","GB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法",""]
["","3","扭斜角","FZ/T 20011-2006","毛针织成衣扭斜角试验方法",""]
["","4","松弛尺寸变化率","FZ/T 70009-2021\n","毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率",""]
["","5","单件质量偏差率","FZ/T 73005-2021","低含毛混纺及仿毛针织品",""]
["","6","耐洗色牢度","GB/T 12490-2014\n","纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度",""]
["","7","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","10","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
[null,"11","外观质量","FZ/T 73018-2021","毛针织品"]
[null,"12","拼接互染","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度"]
[213,"","针织衬衫","FZ/T 73043-2020","针织衬衫","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","3","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","4","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[null,"6","水洗尺寸变化率"," GB/T 8629-2017\n\n ","纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n\n "]
["","7","水洗后扭曲率","FZ/T 73043-2020\nGB/T 23319.3-2010\n","针织衬衫纺织品 \n洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装",""]
["","8","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","9","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","10","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","11","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","14","拼接互染色牢度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
["","15","外观质量","FZ/T 73005-2021","低含毛混纺及仿毛针织品",""]
[214,"","针织拼接服装","GB/T 26385-2011","针织拼接服装","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","4","水洗后扭曲率","GB/T 26385-2011","针织拼接服装",""]
["","5","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","8","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","9","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","10","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","11","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","12","起球","GB/T 4802.1-2008\n\nGB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法\n纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法",""]
["","13","纰裂程度","GB/T 26385-2011\nFZ/T 20019-2006","针织拼接服装\n毛机织物脱缝程度试验方法",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","16","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","裤后裆接缝强力","GB/T 13773.1-2008\n\nGB/T 3923.1-2013","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定\n纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）",""]
["","19","拼接互染程度","GB/T 31127-2014\nGB/T 26385-2011","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度\n针织拼接服装",""]
["","20","外观质量","GB/T 26385-2011","针织拼接服装",""]
[215,"","针织棉服装","GB/T 26384-2011","针织棉服装","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 26384-2011","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织棉服装",""]
["","3","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","4","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","5","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","6","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","7","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","8","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","9","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","10","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","11","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","12","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","13","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","14","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","15","填充物品质","GB 18383-2007","絮用纤维制品通用技术要求","不能检：不能检：医用纤维性废弃物、使用过的殡葬用纤维制品、来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品、国家禁止进口的废旧纤维制品、其他被严重污染或有毒有害的物质。"]
["","16","外观质量","GB/T 26384-2011","针织棉服装",""]
[216,"","粗梳毛织品","GB/T 26378-2011","粗梳毛织品","仅检所列项目"]
["","1","幅宽偏差","GB/T 4666-2009","纺织品 织物长度和幅宽的测定",""]
["","2","平方米重量允差","FZ/T 20008-2015","毛织物单位面积质量的测定",""]
["","3","静态尺寸变化率","FZ/T 20009-2015","毛织物尺寸变化的测定静态浸水法",""]
["","4","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","5","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","6","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","7","脱缝程度","FZ/T 20019-2006","毛机织物脱缝程度试验方法",""]
["","8","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","9","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","16","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","外观质量","GB/T 26378-2011","粗梳毛织品",""]
[217,"","精梳毛织品","GB/T 26382-2011","精梳毛织品","仅检所列项目"]
["","1","幅宽偏差","GB/T 26382-2011\nGB/T 4666-2009","精梳毛织品\n纺织品 织物长度和幅宽的测定",""]
["","2","平方米重量允差","FZ/T 20008-2015","毛织物单位面积质量的测定",""]
["","3","静态尺寸变化率","FZ/T 20009-2015","毛织物尺寸变化的测定静态浸水法",""]
["","4","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","5","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","6","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","7","脱缝程度","FZ/T 20019-2006","毛机织物脱缝程度试验方法",""]
["","8","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","9","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐熨烫色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","12","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","13","耐皂洗色牢度","GB/T 12490-2014\n","纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度",""]
["","14","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","15","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","16","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","17","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","18","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","19","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nFZ/T 70009-2021\n\n ","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法\n ",""]
["","20","外观质量","GB/T 26382-2011","精梳毛织品",""]
[218,"","星级旅游饭店用纺织品","GB/T 22800-2009","星级旅游饭店用纺织品","仅检所列项目"]
["","1","公定质量偏差率","GB/T 9995-1997","纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法",""]
["","2","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","3","吸水性","GB/T 22799-2019","毛巾产品吸水性测试方法"]
["","4","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","5","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","8","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","9","起球性能","GB/T 4802.2-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法",""]
["","10","外观疵点","GB/T 22800-2009","星级旅游饭店用纺织品",""]
["","11","缝针质量","GB/T 22800-2009","星级旅游饭店用纺织品",""]
["","12","规格尺寸偏差率","GB/T 22800-2009","星级旅游饭店用纺织品",""]
[null,"13","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定"]
[null,"14","耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定"]
[null,"15","脱毛率","GB T 22798-2019","毛巾产品脱毛率测试方法"]
[null,"16","填充物质量偏差","GB/T 22800-2009","星级旅游饭店用纺织品"]
[219,"","毛巾","GB/T 22864-2020","毛巾","仅检所列项目"]
["","1","重量偏差率","GB/T 9995-1997","纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法",""]
["","2","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","4","吸水性","GB T 22799-2019","毛巾产品吸水性测试方法","不测方法B"]
["","5","脱毛率","GB T 22798-2019","毛巾产品脱毛率测试方法",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","甲醛","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","8","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","9","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","12","外观质量","GB/T 22864-2020","毛巾",""]
["","13","产品标识","GB/T 22864-2020","毛巾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"14","规格尺寸变差率","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[220,"","被、被套","GB/T 22796-2021","床上用品","仅检所列项目"," "]
["","1","填充物品质要求","GB/T 22796-2021","床上用品","不能检：医用纤维性废弃物、使用过的殡葬用纤维制品、来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品、国家禁止进口的废旧纤维制品、其他被严重污染或有毒有害的物质。"]
["","2","填充物质量偏差","GB/T 22796-2021","床上用品",""]
["","3","压缩回弹性能","GB/T 22796-2021","床上用品",""]
["","4","纤维含量偏差率","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["",5,"织物断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","8","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","10","织物起球性能","GB/T 4802.2-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法",""]
["","11","甲醛","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","12","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","13","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","15","外观质量","GB/T 22796-2021","床上用品",""]
["","16","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"17","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[221,"","床上用品","GB/T 22796-2021","床上用品","仅检所列项目"," "]
["","1","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","面料断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","3","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","4","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","5","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","甲醛","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","8","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","9","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","10","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","11","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","12","外观质量","GB/T 22796-2021","床上用品",""]
["","13","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"14","起球性能","GB/T 4802.2-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分 改型马丁代尔法"]
[null,"15","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[222,"","蚕丝被","GB/T 24252-2019","蚕丝被","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 24252-2019","蚕丝被",""]
["","2","工艺质量","GB/T 24252-2019","蚕丝被",""]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","填充物品质","GB/T 24252-2019","蚕丝被","不能检：医用纤维性废弃物、使用过的殡葬用纤维制品、来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品、国家禁止进口的废旧纤维制品、其他被严重污染或有毒有害的物质。"]
["","5","填充物回潮率","GB/T 9995-1997","纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法",""]
["","6","填充物质量偏差率","GB/T 24252-2019","蚕丝被",""]
["","7","填充物含杂率","GB/T 24252-2019","蚕丝被",""]
["","8","填充物压缩回弹性","GB/T 24252-2019","蚕丝被",""]
["","9","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
["","10","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","14","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","15","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","16","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","17","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","19","重金属（总铅、总镉）","GB/T 30157-2013","纺织品 总铅和总镉含量的测定",""]
["","20","可萃取重金属含量（镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌）","GB/T 17593.1-2006\n","纺织品重金属的测定 第1部分原子吸收分光光度法",""]
["","21","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度",""]
["","22","燃烧性能","GB/T 14644-2014","纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定",""]
["","23","附件","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",""]
["","24","附件抗拉强力","GB 31701-2015","婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",""]
["","25","附件尖端和边缘的锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法",""]
[null,"26","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法"]
[223,"","亚麻凉席","FZ/T 33008-2010","亚麻凉席","仅检所列项目"]
["","1","外观","FZ/T 33008-2010","亚麻凉席",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","条重偏差率","FZ/T 33008-2010","亚麻凉席",""]
["","4","断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","5","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","9","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","10","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","11","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","12","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","13","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
[null,"15","规格尺寸变差率","FZ/T 33008-2010","亚麻凉席"]
[224,"","亚麻床上用品","FZ/T 34003-2011","亚麻床上用品","仅检所列项目"]
["","1","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","2","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","3","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","4","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","5","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","6","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","7","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验耐热压色牢度",""]
["","8","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","9","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","11","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","12","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","13","外观质量","FZ/T 34003-2011","亚麻床上用品",""]
[225,"","羽绒服装","GB/T 14272-2021","羽绒服装","仅检所列项目"," "]
["","1","外观质量","GB/T 14272-2021","羽绒服装",""]
["","2","使用说明","GB/T 5296.4-2012\n\nGB 18401-2010","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装\n国家纺织产品基本安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","9","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","10","纰裂","GB/T 14272-2021","羽绒服装 ",""]
["","11","含绒量","GB/T 14272-2021","羽绒服装  ",""]
["","12","蓬松度","GB/T 14272-2021","羽绒服装 ",""]
["","13","充绒量","GB/T 14272-2021","羽绒服装  ",""]
["","14","耗氧量","GB/T 14272-2021","羽绒服装 ",""]
["","15","清洁度","GB/T 14272-2021","羽绒服装  ",""]
["","16","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
[226,"","领带","GB/T 23314-2021","领带","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 23314-2021","领带",""]
["","2","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","3","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","4","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品色牢度试验 耐热压色牢度",""]
["","5","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","6","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","9","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","10","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","11","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","12","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
[null,13,"水洗尺寸变化"," GB/T 8629-2017\nGB/T 23314-2021\n "," 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n领带\n "]
[null,14,"使用说明","GB/T 5296.4-2012 \n\nGB 18401-2010","消费品使用说明 纺织品和服装使用说明\n国家纺织产品基本安全技术规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[227,"","亚麻针织品","FZ/T 73015-2009","亚麻针织品","仅检所列项目"]
["","1","外观","FZ/T 73015-2009","亚麻针织品",""]
["","2","单件重量偏差率","FZ/T 73015-2009","亚麻针织品",""]
["","3","腋下接缝强力","FZ/T 70007-2015","针织上衣腋下接缝强力试验方法",""]
["","4","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","5","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","水洗后扭曲率","FZ/T 73015-2009","亚麻针织品",""]
["","8","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","9","耐洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品色牢度试验 耐热压色牢度",""]
["","13","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","14","pH","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","15","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","16","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","17","起球","GB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法",""]
[228,"","针织泳装","FZ/T 73013-2017","针织泳装","仅检所列项目"]
["","1","外观","FZ/T 73013-2017","针织泳装",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","6","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","7","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度",""]
["","10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","12","拼接互染程度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度",""]
[229,"","山羊绒针织品","FZ/T 73009-2021","山羊绒针织品","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观","FZ/T 73009-2021","山羊绒针织品",""]
["","3","山羊绒纤维平均细度","GB/T 10685-2007","羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","6","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","7","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","8","单件重量偏差率","FZ/T 73009-2021","山羊绒针织品",""]
["","9","耐洗色牢度","GB/T 12490-2014\n","纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","水洗尺寸变化率","FZ/T 70009-2021\n","毛纺织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法",""]
["","14","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","15","起球","GB/T 4802.3-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法",""]
[null,"16","拼接互染色牢度","GB/T 31127-2014","纺织品色牢度试验拼接互染色牢度"]
[230,"","毛巾浴衣","FZ/T 62017-2009","毛巾浴衣","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","3","接缝强力","GB/T 13773.2-2008\n","纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能第2部分：抓样法接缝强力的测定",""]
["","4","吸水性","GB/T 22799-2019","毛巾产品吸水性测试方法"," "]
["","5","脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛率测试方法",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","8","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","9","外观质量","FZ/T 62017-2009","毛巾浴衣",""]
[231,"","针织家居服","FZ/T 73017-2014","针织家居服","仅检所列项目"]
["","1","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","6","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","7","水洗尺寸变化率","FZ/T 73017-2014\nGB/T 8629-2017","针织家居服\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序",""]
["","8","水洗后扭曲率","FZ/T 73017-2014","针织家居服",""]
["","9","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","13","拼接互染程度","FZ/T 73017-2014","针织家居服",""]
["","14","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","15","洗后外观质量","FZ/T 73017-2014","针织家居服",""]
[232,"","化纤针织内衣","FZ/T 73024-2014","化纤针织内衣","仅检所列项目"]
["","1","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","2","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","6","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","7","水洗尺寸变化率","GB/T 8878-2014\nGB/T 8629-2017","棉针织内衣\n纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序",""]
["","8","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","9","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","13","外观质量","FZ/T 73024-2014\nGB/T 8878-2014","化纤针织内衣\n棉针织内衣",""]
["","14","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[233,"","针织儿童服装","FZ/T 73045-2013","针织儿童服装","仅检所列项目"]
["","1","顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定钢球法",""]
["","2","水洗尺寸变化率","GB/T 8629-2017\n FZ/T 73045-2013\n\n","纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n针织儿童服装\n  \n",""]
["","3","水洗后扭曲率","FZ/T 73045-2013","针织儿童服装",""]
["","4","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","5","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","6","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","7","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","8","起球","GB/T 4802.1-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","11","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","12","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","13","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","14","拼接互染程度","FZ/T 73045-2013","针织儿童服装",""]
["","15","洗后外观质量","FZ/T 73045-2013","针织儿童服装",""]
[null,"16","外观质量","FZ/T 73045-2013","针织儿童服装"]
["","17","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"18","童装绳索和拉带安全要求","GB/T 22705-2019","童装绳索和拉带安全要求"]
["","19","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法"]
[234,"","婴幼儿服装","FZ/T 81014-2008","婴幼儿服装","仅检所列项目","1/10已废止"]
[235,"","针织围巾、披肩","FZ/T 73042-2011","针织围巾、披肩","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","3","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","4","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","8","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","9","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","10","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","11","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","12","外观质量","FZ/T 73042-2011","针织围巾、披肩",""]
["","13","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[236,"","机织围巾、披肩","FZ/T 81012-2016","机织围巾、披肩","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","FZ/T 81012-2016","机织围巾、披肩",""]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","6","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","7","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","8","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","9","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","10","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","11","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","12","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","13","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度",""]
["","14","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","15","小部件","FZ/T 81012-2016","机织围巾、披肩",""]
[237,"","针织帽","FZ/T 73002-2016","针织帽","仅检所列项目"]
["","1","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","外观质量","FZ/T 73002-2016","针织帽",""]
["","3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","4","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","5","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","6","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","7","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度",""]
["","8","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","11","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",""]
["","12","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度",""]
["","13","不可拆卸附件抗拉强力","FZ/T 73002-2016","针织帽",""]
["","14","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","15","洗涤后外观","GB/T 8630-2013\nGB/T 8629-2017\nFZ/T 80007.3-2006","纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定\n纺织品实验用家庭洗涤和干燥程序\n使用粘合衬服装耐干洗测试方法",""]
[238,null,"日常防护型口罩","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范","仅检所列项目"]
[null,1,"过滤效率","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,2,"防护效果","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,3,"外观","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,4,"耐摩擦色牢度","GB/T 29865-2013","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度小面积法"]
[null,5,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,6,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,7,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定 \n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,8,"环氧乙烷残留量","GB/T 14233.1-2008\n","医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法"]
[null,9,"吸气阻力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,10,"呼气阻力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,11,"口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,12,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,13,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,14,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,15,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,16,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,17,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[239,null,"针织口罩","FZ/T 73049-2014","针织口罩","仅检所列项目"]
[null,1,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\n GB/T 23344-2009","纺织品禁用偶氮染料的测定   \n  纺织品4-氨基偶氮苯的测定            "]
[null,2,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,"3","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,"4","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,"5","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,"6","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,"7","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,"8","耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度"]
[null,"9","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,"10","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,"11","外观质量要求","FZ/T 73049-2014","针织口罩"]
[null,"12","透气率","GB/T 5453-1997","纺织品 织物透气性的测定"]
[240,"","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器","仅检所列项目"]
["","1","标识","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,"2","外观","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器"]
[null,"3","呼吸阻力","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器"]
["","4","头带","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器",""]
["","5","连接和连接部件","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器",""]
[null,"6","过滤效率","GB 2626-2019","呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器"]
[241,null,"儿童口罩技术要求","GB/T 38880-2020","儿童口罩技术规范","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 38880-2020","儿童口罩技术规范"]
[null,2,"耐干摩擦色牢度","GB/T 29865-2013","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法"]
[null,3,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,4,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,5,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,6,"环氧乙烷残留量","GB/T 14233.1-2008\n","医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法"]
[null,7,"鼻夹长度","GB/T 38880-2020","儿童口罩技术规范"]
[null,8,"鼻夹耐折性","GB/T 38880-2020","儿童口罩技术规范"]
[null,9,"口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,10,"呼气阻力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,11,"吸气阻力","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,12,"防护效果","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,13,"颗粒物过滤效率","GB/T 32610-2016      YY 0469—2011","日常防护型口罩技术规范     \n  医用外科口罩"]
[null,14,"尖端和边缘锐利性","GB/T 31702-2015","纺织制品附件锐利性试验方法"]
[null,15,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,16,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,17,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,18,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,19,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,20,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,21,"通气阻力","YY 0469—2011","医用外科口罩"]
[242,null,"熔喷法非织造布","FZ/T 64078-2019","熔喷法非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","FZ/T 64078-2019","熔喷法非织造布"]
[null,2,"幅宽偏差","GB/T 4666-2009","纺织品 织物长度和幅宽的测定"]
[null,3,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定"]
[null,4,"单位面积质量偏变异系数","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定"]
[null,5,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)"]
[null,6,"纵横向断裂伸长率","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)"]
[null,7,"过滤效率","GB/T 32610-2016","日常防护型口罩技术规范"]
[null,8,"阻燃性能","GB/T 5455-2014\n","纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定"]
[null,9,"透气率","GB/T 24218.15-2018","纺织品 非织造布试验方法 第15部分：透气性的测定"]
[null,10,"吸油时间和吸油量","FZ/T 01130-2016","非织造布 吸油性能的检测和评价"]
[null,11,"厚度","GB/T 24218.2-2009\n","纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定"," "]
[243,null,"纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布","FZ/T 64034-2014","纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","FZ/T 64034-2014","纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)"]
[null,4,"纵、横向断裂伸长率","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)"]
[null,5,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,6,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,7,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,8,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,9,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,10,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,11,"幅宽","FZ/T 64034-2014","纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布"]
[null,12,"透气性","GB/T 5453-1997","纺织品 织物透气性的测定"]
[244,null,"热风法非织造布","FZ/T 64046-2014 ","热风法非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,2,"幅宽偏差","FZ/T 64046-2014 ","热风法非织造布"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,4,"断裂伸长率","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,5,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品水萃取液pH值的测定"]
[null,6,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,7,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,8,"液体穿透时间","GB/T 24218.8-2010\n","纺织品 非织造布试验方法 第8部分：液体穿透时间的测定(模拟尿液)"]
[null,9,"外观质量","FZ/T 64046-2014 ","热风法非织造布"]
[null,10,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,11,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,12,"大肠杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,13,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,14,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,15,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[245,null,"卫生用水刺法非织造布","FZ/T 64012-2013 ","卫生用水刺法非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,2,"单位面积质量变异系数(CV值）","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,3,"厚度偏差","GB/T 24218.2-2009\n ","纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定"," "]
[null,4,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,5,"幅宽偏差","FZ/T 64012-2013 ","卫生用水刺法非织造布"]
[null,6,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品水萃取液pH值的测定"]
[null,7,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,8,"外观质量","FZ/T 64012-2013 ","卫生用水刺法非织造布"]
[246,null,"纺粘热轧法非织造布","FZ/T 64033-2014","纺粘热轧法非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"幅宽偏差","GB/T 4666-2009","纺织品 织物长度和幅宽的测定"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,3,"单位面积质量变异系数","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,4,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,6,"外观质量","FZ/T 64033-2014","纺粘热轧法非织造布"]
[247,null,"卫生用薄型非织造布","FZ/T 64005-2021","生用薄型非织造布","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量偏差率","GB/T 24218.1-2009","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,2,"单位面积质量变异系数","GB/T 24218.1-2009","纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,4,"液体穿透性","GB/T 24218.8-2010","纺织品 非织造布试验方法 第8部分：液体穿透时间的测定(模拟尿液)"]
[null,5,"荧光","FZ/T 64005-2021","卫生用薄型非织造布"]
[null,6,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品水萃取液pH值的测定"]
[null,7,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,8,"大肠杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,9,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,10,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,11,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,12,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,13,"外观质量","FZ/T 64005-2021","卫生用薄型非织造布"]
[248,null,"纺织品 合成革用非织造基布","GB/T 24248-2009","纺织品 合成革用非织造基布","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量CV值","GB/T 24218.1-2009\n","纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定"]
[null,2,"厚度偏差","GB/T 24218.2-2009","纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定"," "]
[null,3,"幅宽偏差","GB/T 24248-2009","纺织品 合成革用非织造基布"]
[null,4,"断裂强力","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 24218.3-2010\n","纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）"]
[null,6,"撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定"]
[null,7,"剥离强力","GB/T 24248-2009 ","纺织品 合成革用非织造基布"]
[null,8,"外观质量","GB/T 24248-2009 ","纺织品 合成革用非织造基布"]
[null,9,"标志、包装、运输和贮存","GB/T 24248-2009 ","纺织品 合成革用非织造基布","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[249,null,"双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 ","BB/T 0037-2012","双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 ","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","BB/T 0037-2012","双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 "]
[null,2,"尺寸","BB/T 0037-2012","双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 "]
[null,3,"单位面积质量偏差","BB/T 0037-2012","双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 "]
[null,4,"抗拉强度","HG/T 2580-2008\n","橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定"]
[null,5,"断裂伸长率","HG/T 2580-2008\n","橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定"]
[null,6,"抗撕裂力","HG/T 2581.1-2009\n","橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分:恒速撕裂法"]
[null,7,"热合缝抗拉强度","HG/T 2580-2008\n","橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定"]
[null,8,"篷圈抗拉力","HG/T 2580-2008\n","橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定"]
[null,9,"热合缝剥离强度","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法"]
[null,10,"有焰燃烧时间","GB/T 13489-2008","橡胶涂覆织物燃烧性能测定"]
[null,11,"热老化试验后抗拉强度保持率","BB/T 0037-2012","双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布 "]
[250,null,"手帕","FZ/T 62003-2015","手帕","仅检所列项目"]
[null,1,"使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明第4部分:纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,4,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,5,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,6,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,7,"耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度"]
[null,8,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,9,"外观质量要求","FZ/T 62003-2015","手帕"]
[251,null,"抗菌毛巾","FZ/T 62015-2009","抗菌毛巾","仅检所列项目"]
[null,1,"重量偏差率","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"吸水性","GB/T 22799-2019 ","毛巾产品吸水性测试方法"," "]
[null,4,"脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛测试方法"]
[null,5,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,8,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,9,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,10,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,11,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,12,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,13,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,14,"外观质量","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,15,"产品标识","GB/T 22864-2020","毛巾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[252,null,"无捻毛巾","FZ/T 62016-2009","无捻毛巾","仅检所列项目"]
[null,1,"重量偏差率","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"吸水性","GB/T 22799-2019 ","毛巾产品吸水性测试方法"," "]
[null,4,"脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛测试方法"]
[null,5,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,8,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,9,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,10,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,11,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,12,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,13,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,14,"外观质量","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,15,"产品标识","GB/T 22864-2020","毛巾","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[253,null,"厨浴清洁巾","FZ/T 62021-2012","厨浴清洁巾","仅检所列项目"]
[null,1,"重量偏差率","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"吸水性","GB/T 22799-2019 ","毛巾产品吸水性测试方法"," "]
[null,4,"脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛测试方法"]
[null,5,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,8,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,9,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,10,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,11,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,12,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,13,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,14,"外观质量","GB/T 22864-2020","毛巾"]
[null,15,"产品标识","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,16,"顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定 钢球法"]
[254,null,"超细纤维毛巾","FZ/T 62033-2016","超细纤维毛巾","仅检所列项目"]
[null,1,"条重偏差率","FZ/T 62033-2016","超细纤维毛巾"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定 钢球法"]
[null,4,"吸水性","GB/T 21655.1-2008\n","纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分 单项组合试验法 "]
[null,5,"脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛测试方法"]
[null,6,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,7,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,8,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,9,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,10,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,11,"耐氯漂色牢度","GB/T 7069-1997","纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度"]
[null,12,"外观质量","FZ/T 62033-2016","超细纤维毛巾"]
[null,13,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,14,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,15,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,16,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[255,null,"机织毛巾布","FZ/T 62032-2016","机织毛巾布","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量偏差率","FZ/T 62032-2016","机织毛巾布"]
[null,2,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定"]
[null,5,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,6,"吸水性","GB/T 22799-2019 ","毛巾产品吸水性测试方法"," "]
[null,7,"脱毛率","GB/T 22798-2019","毛巾产品脱毛测试方法"]
[null,8,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,10,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,11,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,12,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,13,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,14,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,15,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,16,"外观质量","FZ/T 62032-2016","机织毛巾布"]
[256,null,"文胸","FZ/T 73012-2017","文胸","仅检所列项目"]
[null,1,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,2,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,3,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,4,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,5,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,6,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,7,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,8,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,9,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,10,"外观质量","FZ/T 73012-2017","文胸"]
[null,11,"产品标识","FZ/T 73012-2017","文胸","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[257,null,"机织儿童服装","GB/T 31900-2015","机织儿童服装","仅检所列项目"]
[null,1,"使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"洗涤干燥后外观质量","GB/T 31900-2015","机织儿童服装"]
[null,3,"规格尺寸偏差","GB/T 31900-2015","机织儿童服装"]
[null,4,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,5,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,6,"pH","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,7,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,8,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,9,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,10,"耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[null,11,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,12,"拼接互染程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法"]
[null,13,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,14,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,15,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,16,"面料起球","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法"]
[null,17,"缝子纰裂程度","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法"]
[null,18,"接缝强力","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法"]
[null,19,"裤后裆接缝强力","GB/T 21294-2014","服装理化性能的检验方法"]
[null,20,"撕破强力","GB/T 3917.2-2009","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定"]
[null,21,"儿童上衣拉带安全规格","GB/T 22702-2019","童装绳索和拉带测量方法"]
[null,22,"童装绳索和拉带安全要求","GB/T 22705-2019","童装绳索和拉带安全要求"]
[null,23,"洗涤干燥后外观平整度","GB/T 31900-2015","机织儿童服装"]
[258,"","絮用纤维制品","GB 18383-2007","絮用纤维制品通用技术要求","仅检所列项目"]
["","1","原料要求","GB 18383-2007","絮用纤维制品通用技术要求"," 不能检：医用纤维性废弃物、使用过的殡葬用纤维制品、来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品、国家禁止进口的废旧纤维制品、其他被严重污染或有毒有害的物质。"]
["","2","含杂率","GB 18383-2007","絮用纤维制品通用技术要求","不做仪器法"]
[null,"3","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,"4","绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,"5","金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,"6","溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,"7","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,"8","标识","GB 18383-2007","絮用纤维制品通用技术要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[259,null,"针织坯布","GB/T 22847-2009","针织坯布","仅检所列项目"]
[null,1,"纤 维 含 量 （净 干 含 量 ）","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,2,"平方米干燥重量偏差","FZ/T 70010-2006","针织物平方米干燥重量的测定"]
[null,3,"顶破强力 ","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定 钢球法"]
[260,null,"针织成品布","GB/T 22848-2009","针织成品布","仅检所列项目","GB/T 22848-2022","2022/11/01实施"]
[null,1,"使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"纤维含量（净干含量）","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,3,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,4,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,5,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,6,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,7,"平方米干燥重量偏差","FZ/T 70010-2006","针织物平方米干燥重量的测定"]
[null,8,"顶破强力","GB/T 19976-2005","纺织品 顶破强力的测定 钢球法"]
[null,9,"起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分 圆轨迹法"]
[null,10,"水洗后尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017         \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,11,"水洗后扭曲率","GB/T 22848-2009","针织成品布"]
[null,12,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,13,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,14,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,15,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,16,"耐唾液色牢度","GB/T 18886-2019","纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度"]
[261,null,"布艺类产品第1部分：帷幔","\nFZ/T 62011.1-2016","布艺类产品第1部分：帷幔\n","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸变差率","FZ/T 62011.1-2016","布艺类产品第1部分：帷幔"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分裤形试样（单缝）撕破强力"]
[null,4,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,8,"耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[null,9,"燃烧性能","GB/T 5455-2014\n","纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定"]
[262,null,"色织牛仔布","FZ/T 13001-2013","色织牛仔布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"水洗尺寸变化率（经纬向）","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,3,"断裂强力（经纬向）","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"脱缝程度","GB/T 13772.2-2018\n","纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法"]
[null,5,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,6,"耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分 试样破损的测定"]
[null,7,"平方米质量偏差","GB/T 4669-2008\n","纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定"]
[null,8,"纤维含量允差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,9,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,10,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,11,"纬斜尺寸变化","GB/T 14801-2009","机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法"]
[263,null,"色织涤粘混纺布","FZ/T 13011-2013","色织涤粘混纺布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率（经纬向）","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"水洗尺寸变化率（经纬向）","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T8630-2013\n\n\n                  ","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,3,"断裂强力（经纬向）","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"脱缝程度（经纬向）","GB/T 13772.2-2018","纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法"]
[null,5,"撕破强力（经纬向）","GB/T 3917.1-2009","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,6,"起球","GB/T 4802.1-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分 圆轨迹法"]
[null,7,"纤维含量允差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,8,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,9,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,10,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[264,null,"拉毛起绒棉印染布","FZ/T 14003-2019","拉毛起绒棉印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 4669-2008 ","纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[265,null,"粘胶纤维印染布","FZ/T 14004-2014","粘胶纤维印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"纬向密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,4,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013     ","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,5,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,6,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[266,null,"涤粘混纺印染布","FZ/T 14005-2014","涤粘混纺印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"纬向密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"纤维含量偏差","GB/T 2910.11-2009\n\n\nFZ/T 01101-2008                                                                                                                                                                                                                                    \n                                   ","纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)\n纺织品 纤维含量的测定 物理法"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力的测定"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[267,null,"经平绒棉印染布","FZ/T 14006-2018","经平绒棉印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 4669-2008 ","纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[268,null,"色织氨纶弹力布","FZ/T 13019-2021","色织氨纶弹力布","仅检所列项目"," "]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,4,"耐洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,5,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,6,"拉伸性能","FZ/T 13019-2021","色织氨纶弹力布"]
[null,7,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,8,"单位面积质量偏差率","新标准里面删除此项"]
[null,9,"纬斜尺寸变化","新标准里面删除此项"]
[269,null,"亚麻印染布","FZ/T 34002-2016","亚麻印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,3,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,4,"耐磨性","GB/T 21196.2-2007","纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分 试样破损的测定"]
[null,5,"接缝滑移","GB/T 13772.2-2018","纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法"]
[null,6,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017               GB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                   纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,7,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,8,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,9,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,10,"耐摩色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,11,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[270,null,"布艺类产品第3部分：家具用纺织品","FZ/T 62011.3-2016","布艺类产品第3部分：家具用纺织品","仅检所列项目"]
[null,1,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,2,"撕破强力","GB/T 3917.2-2009","纺织品 织物撕破性能 第2部分 裤形试样（单缝）撕破强力的测定"]
[null,3,"纱线滑移","GB/T 13772.1-2008","纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法"]
[null,4,"起毛起球","GB/T 4802.2-2008","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分 改型马丁代尔法"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,8,"耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[null,9,"纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[271,null,"布艺类产品第4部分：室内装饰物","FZ/T 62011.4-2016","布艺类产品第4部分：室内装饰物","仅检所列项目"]
[null,1,"水浸尺寸变化率","FZ/T 20009-2015","毛织物尺寸变化的测定　静态浸水法"]
[null,2,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,3,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,4,"耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015","纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度"]
[272,null,"棉印染布","GB/T 411-2017","棉印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 4669-2008 ","纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[273,null,"灯芯绒棉印染布","GB/T 14311-2017","灯芯绒棉印染布","仅检所列项目"]
[null,1,"密度偏差率","GB/T 4668-1995","机织物密度的测定"]
[null,2,"单位面积质量偏差率","GB/T 4669-2008 ","纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定"]
[null,3,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,4,"撕破强力","GB/T 3917.1-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力的测定"]
[null,5,"水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017              \nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序                                 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐热压色牢度","GB/T 6152-1997","纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[274,null,"红领巾","GB/T 28846-2012","红领巾","仅检所列项目","2022-11-01"]
[null,1,"纤维含量偏差","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物"]
[null,2,"甲醛","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,3,"pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,4,"异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范"]
[null,5,"断裂强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法）"]
[null,6,"耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008  ","纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度"]
[null,7,"耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,8,"耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度"]
[null,9,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,10,"外观质量","GB/T 28846-2012","红领巾"]
[null,11,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[275,"","户外运动服装 冲锋衣","GB/T 32614-2016","户外运动服装 冲锋衣","仅检所列项目"]
["","1","纤维含量","GB/T 29862-2013                                                                                                                                              \nFZ/T 01057.2-2007\nFZ/T 01057.3-2007\nFZ/T 01057.4-2007\nGB/T 2910.1-2009\nGB/T 2910.2-2009  \n\n GB/T 2910.4-2009                      GB/T 2910.6-2009 \nGB/T 2910.7-2009\n\n\n GB/T 2910.11-2009\n                                                                                                                                                                                                                                    \nGB/T 2910.12-2009\n                                                                                                                                                                                                                                  FZ/T 01095-2002  \n\n\n                                                                                                                                                                 FZ/T 01026-2017\n\n FZ/T 01101-2008      FZ/T 30003-2009 \n  GB/T 2910.18-2009\n                                                                                                                               GB/T 2910.22-2009\n\n                                                                                                                             GB/T 2910.101-2009\n","纺织品纤维含量的标识 \n纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 \n纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 \n纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 \n纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 \n纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 \n纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) \n纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)\n 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) \n纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) \n纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) \n纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法\n 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 \n纺织品 纤维含量的测定 物理法 \n麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 \n 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)\n 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸 /氯化锌法) \n纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物",""]
["","2","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","3","pH值","GB/T 7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定",""]
["","4","异味","GB 18401-2010","国家纺织产品基本安全技术规范",""]
["","5","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","6","水洗尺寸变化率","GB/T 8628-2013\n\nGB/T 8629-2017\nGB/T 8630-2013","纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量\n纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序\n纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定",""]
["","7","起毛起球","GB/T 4802.1-2008\n","纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法",""]
["","8","耐磨性能","GB/T 21196.2-2007\n","纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定",""]
["","9","撕破强力","GB/T 3917.2-2009\n","纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定",""]
["","10","裤子后裆接缝强力","GB/T 3923.1-2013\n","纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法",""]
["","11","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008","纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度",""]
["","12","拼接互染色牢度","GB/T 32614-2016","户外运动服装 冲锋衣",""]
["","13","耐汗渍色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",""]
["","14","耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度",""]
["","15","耐水色牢度","GB/T 5713-2013","纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",""]
["","16","儿童上衣拉带安全规格","GB/T 22702-2019","童装绳索和拉带测量方法",""]
["","17","童装绳索和拉带安全要求","GB/T 22705-2019","童装绳索和拉带安全要求",""]
["","18","纽扣、装饰物、拉链等附件","GB/T 32614-2016","户外运动服装 冲锋衣",""]
["","19","表面抗湿性","GB/T 4745-2012","纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法",""]
["","20","残留金属针","GB/T 24121-2009","纺织制品断针类残留物的检测方法",""]
["","21","洗后外观","GB/T 32614-2016","户外运动服装 冲锋衣",""]
["","22","外观质量","GB/T 32614-2016","户外运动服装 冲锋衣",""]
["","23","使用说明","GB/T 5296.4-2012","消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[276,"","头部防护 安全帽","GB 2811-2019","头部防护 安全帽","仅检所列项目"]
["","1","一般要求","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","2","帽箍","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","3","吸汗带","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","4","下颏带尺寸","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","5","帽壳","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","6","部件安装","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","7","质量","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","8","帽舌","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","9","帽沿","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","10","佩戴高度","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","11","垂直间距","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","12","水平间距","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","13","帽壳内突出物","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","14","通气孔","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","15","下颏带强度","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","16","附件","GB 2811-2019","头部防护 安全帽",""]
["","17","冲击吸收性能","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","18","耐穿刺性能","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
[null,"19","阻燃性能","GB/T 2812-2006","安全帽测试方法"]
["","20","侧向刚性","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","21","耐低温性能","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","22","耐极高温性能","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
["","23","G级电绝缘性能","GB 2811-2019\nGB/T 2812-2006","头部防护 安全帽\n安全帽测试方法",""]
[null,"24","防静电性能","GB/T 2812-2006","安全帽测试方法"]
["","25","标识","GB 2811-2019","头部防护 安全帽","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[277,"","儿童旅游鞋","QB/T 4331-2012","儿童旅游鞋","仅检所列项目","2021版本 4月1日生效"]
["",1,"感官质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["",2,"帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["",3,"成鞋耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["",4,"外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能"]
["",5,"衬里和内垫耐摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度",""]
["",6,"外底硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度",""]
["",7,"外底与外中底粘合强度","QB/T 2886-2007","鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度",""]
["",8,"异味","QB/T 4331-2012","儿童旅游鞋",""]
["",9,"甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["",10,"可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019 \n\nGB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["",11,"砷","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["",12,"铅","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["",13,"镉","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
[278,"","拖鞋","QB/T 4552-2020","拖鞋","仅检所列项目"]
["","1","标识","QB/T 2673-2013","鞋类产品标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","感官质量","GB/T 36975-2018","鞋类通用技术要求",""]
["","3","帮底剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","4","帮带拔出力","GB/T 38011-2019","鞋类 整鞋试验方法 帮带拔出力",""]
["","5","外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","6","异味","QB/T 4552-2020","拖鞋",""]
[null,"7","衬里和内垫耐摩擦牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度"]
["","8","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009\nGB/T 33392-2016","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定\n皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","9","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
[279,"","皮鞋","QB/T 1002-2015","皮鞋","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["","2","异味","QB/T 1002-2015","皮鞋",""]
["","3","帮底剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","4","外底与外中底粘合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度","2022-10-12","标准里面带年号"]
["","5","鞋帮拉出强度","QB/T 1002-2015","皮鞋",""]
["","6","成鞋耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["","7","外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","8","鞋跟结合力","GB/T 11413-2015","皮鞋后跟结合力试验方法",""]
["","9","成型底鞋跟硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度",""]
["","10","衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度",""]
["","11","钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"," "]
["","12","钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","13","钢勾心尺寸","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","14","钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法",""]
["","15","钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","16","钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","17","可分解有害芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009\nGB/T 19942-2019","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定\n皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定",""]
["","18","游离或可部分水解的甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
[280,"","普通运动鞋","HG/T 2017-2011","普通运动鞋","仅检所列项目"]
["","1","密度","GB/T 533-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶  密度的测定",""]
["","2","外底拉伸强度","GB/T 528-2009","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定",""]
["","3","外底拉断伸长率","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定",""]
["","4","外底硬度","GB/T 531.1-2008\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）",""]
["","5","围条与鞋帮粘附强度","GB/T 532-2008\n","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定",""]
["","6","整鞋屈挠性能","HG/T 2871-2008","胶鞋整鞋屈挠试验方法","2023-04-01"]
["","7","外底厚度","HG/T 2017-2011","普通运动鞋   ",""]
["","8","外观质量","HG/T 2017-2011","普通运动鞋",""]
[281,"","儿童皮鞋","QB/T 2880-2016","儿童皮鞋","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["","2","耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["","3","耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","4","剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","5","外底硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度",""]
["","6","外底与外中底粘合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度","2022-10-12"]
["","7","鞋帮拉出强度","QB/T 2880-2016","儿童皮鞋",""]
["","8","衬里和内垫摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度   ",""]
["","9","可触及的锐利边缘和锐利尖端的测试","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","10","断针检测","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范",""]
["","11","钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","12","钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","13","钢勾心尺寸","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","14","钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法",""]
["","15","钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","16","钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","17","小附件抗拉强力","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范  ",""]
["","18","异味","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范  ",""]
["","19","皮革和毛皮中的六价铬","GB/T 22807-2019\n","皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定",""]
["","20","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","21","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","22","砷","QB/T 4340-2012","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["","23","铅","QB/T 4340-2012","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["","24","镉","QB/T 4340-2012","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
[282,"","休闲鞋","QB/T 2955-2017","休闲鞋","仅检所列项目"]
["","1","感官","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["","2","异味","QB/T 2955-2017","休闲鞋",""]
["","3","耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["","4","外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","5","剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","6","鞋帮拉出强度","QB/T 2955-2017","休闲鞋",""]
["","7","外底与外中底粘合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度",""]
["","8","衬里和内垫耐摩擦牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度",""]
["","9","可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009\nGB/T 19942-2019","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定\n皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定",""]
["","10","游离或可部分水解的甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
[283,"","皮凉鞋","GB/T 22756-2017","皮凉鞋","仅检所列项目"]
["","1","感官质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["","2","异味","GB/T 22756-2017","皮凉鞋",""]
["","3","耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["","4","外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","5","帮底剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","6","鞋帮拉出强度","GB/T 22756-2017","皮凉鞋",""]
["","7","成型底鞋跟硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度",""]
["","8","外底与外中底粘合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度",""]
["","9","鞋跟结合力","GB/T 11413-2015","皮鞋后跟结合力试验方法",""]
["","10","钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","11","钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","12","钢勾心尺寸","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","13","钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法",""]
["","14","钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","15","钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","16","衬里和内垫耐磨擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度",""]
["","17","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","18","甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n\n\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）\n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法     \n\n",""]
[284,"","旅游鞋","GB/T 15107-2013","旅游鞋","仅检所列项目"]
["","1","感官质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量",""]
["","2","帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",""]
["","3","成鞋耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",""]
["","4","外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",""]
["","5","外底与外中底粘合强度","QB/T 2886-2007","鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度",""]
["","6","衬里和内垫耐摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度",""]
["","7","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011           GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                               纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","8","纺织品中游离或可部分水解的甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
[285,"","布面童胶鞋","GB/T 25036-2021","布面童胶鞋","仅检所列项目"," "]
["","1","pH值","新标准里面删除此项"," ",""]
["","2","游离甲醛",null," ",""]
["","3","可分解有害芳香胺染料含量",null,null,""]
["","4","可萃取的重金属 铅",null,null,""]
["","5","可萃取的重金属 镉",null,null,""]
["","6","可萃取的重金属 砷",null,null,""]
["","7","鞋里和内底摩擦色牢度",null,null,""]
["","8","断针检测","GB/T 25036-2021","布面童胶鞋",""]
["","9","可触及的锐利边缘","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能  ",""]
["","10","可触及的锐利尖端","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能   ",""]
["","11","拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能  ",""]
["","12","包装袋厚度","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能   条",""]
["","13","拉伸强度","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定",""]
["","14","拉断伸长率","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定",""]
["","15","硬度","GB/T 531.1-2008\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）",""]
["","16","粘附强度","GB/T 532-2008\n","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定",""]
["","17","外底厚度","GB/T 25036-2021","布面童胶鞋",""]
["","18","外观质量","GB/T 25036-2021","布面童胶鞋",""]
[286,"","儿童鞋安全技术要求","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范","仅检所列项目"]
["","1","可触及的锐利边缘和锐利尖端","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","2","断针","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范",""]
["","3","钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","5","钢勾心尺寸","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","6","钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法",""]
["","7","钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","8","钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心",""]
["","9","小附件抗拉强度","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范 附录D",""]
["","10","异味","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范",""]
["","11","皮革和毛皮中的六价铬","\nGB/T 22807-2019","皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定",""]
["","12","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011        GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                                纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","13","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","14","砷","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["","15","铅","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
["","16","镉","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",""]
[null,"17","鞋内外露出的钉头","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范"]
[null,"18","可拆卸的附件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能  "]
[null,"19","有效跟高","GB 30585-2014","儿童鞋安全技术规范"]
[null,"20","富马酸二甲酯","GB/T 26713-2011\n","鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定"]
[null,"21","橡胶部件中的亚硝胺含量（婴幼儿鞋）","GB/T 24153-2009","橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定"]
[null,"22","邻苯二甲酸酯含量","GB/T 32440-2015\n","鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定"]
[287,"","腰带","QB/T 1618-2018","腰带","仅检所列项目"]
["","1","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","2","可分解有害芳香胺染料含量"," GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011             GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                                     纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","3","外观质量及缝制（粘合）要求","QB/T 1618-2018","腰带",""]
["","4","摩擦色牢度","QB/T 2537-2001","皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度",""]
["","5","带扣与带体结合力","QB/T 1618-2018","皮腰带",""]
["","6","带体断裂力","QB/T 1618-2018","皮腰带",""]
["","7","带孔撕裂力","QB/T 1618-2018","皮腰带",""]
["","8","带齿咬合力","QB/T 1618-2018","皮腰带",""]
["","9","带体耐揉搓性能","QB/T 5246-2018","皮件 带类产品动态耐折试验方法",""]
["","10","带扣抗拉力","QB/T 4117-2010","腰带扣",""]
["","11","带扣咬合力","QB/T 4117-2010","腰带扣",""]
["","12","带扣耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
["","13","电镀层结合强度","QB/T 3821-1999","轻工产品金属镀层的结合强度测试方法",""]
["","14","漆膜附着力","QB/T 2002.1-2018","皮革五金配件 电镀层技术条件",""]
[288,"","旅行箱包","QB/T 2155-2018","旅行箱包","仅检所列项目","有新版本"]
["","1","旅行箱规格","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","2","旅行包容积","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","3","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011           GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                                  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","4","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","5","外观质量","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","6","行走性能","QB/T 2920-2018","箱包 行走试验方法",""]
["","7","振荡冲击性能","QB/T 2922-2018","箱包 振荡冲击试验方法","","有新版本"]
["","8","跌落性能","QB/T 2921-2007","箱包 跌落试验方法",""]
["","9","硬箱箱体耐静压","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","10","塑料硬箱箱面耐落球冲击性能","QB/T 2918-2007","箱包 落锤冲击试验方法",""]
["","11","箱包锁耐用性能","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","12","箱铝口硬度","GB/T 231.1-2018","金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","13","缝合强度","QB/T 2155-2018","旅行箱包",""]
["","14","旅行包面料摩擦色牢度","QB/T 2537-2001 \nGB/T 3920-2008","皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度\n纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","15","五金配件耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
["","16","标志标签","QB/T 2155-2018","旅行箱包","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[289,"","学生书袋","QB/T 2858-2007","学生书袋","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","2","摆动试验","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","3","静止、跌落试验","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","4","缝合强度","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","5","电镀配件","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法"," "]
["","6","拉链耐用牢度","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","7","摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","8","配件","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","9","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",""]
["","10","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","11","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","12","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","13","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","14","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","15","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","16","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","17","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
["","18","滑轮","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","19","拉杆","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","20","舒适度","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","21","书袋带","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
["","22","提把","QB/T 2858-2007","学生书袋",""]
[290,"","背提包","QB/T 1333-2018","背提包","仅检所列项目"]
["","1","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011             GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                                     纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","2","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","3","外观","QB/T 1333-2018","背提包",""]
["","4","旅行包容积","QB/T 5083-2017","箱包 容积率的测定",""]
["","5","振荡冲击性能","QB/T 2922-2018","箱包 振荡冲击试验方法",""]
["","6","包锁耐用性能","QB/T 1333-2018","背提包",""]
["","7","拉链耐用牢度","QB/T 1333-2018","背提包",""]
["","8","缝合强度","QB/T 1333-2018","背提包",""]
["","9","摩擦色牢度","QB/T 2537-2001 \nGB/T 3920-2008","皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度\n纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",""]
["","10","五金配件耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
["","11","背带耐折性能","QB/T 5246-2018","皮件 带类产品动态耐折试验方法",""]
["","12","标志标签","QB/T 1333-2018","背提包","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[291,"","手包","QB/T 5243-2018","手包","仅检所列项目"]
["","1","可分解有害芳香胺染料含量"," GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011            GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                                纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","2","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009           \n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","3","可溶性重金属限量\n（铅含量 镉含量）\n","GB 21550-2008","聚氯乙烯人造革有害物质限量",""]
["","4","其他挥发物限量","GB 21550-2008","聚氯乙烯人造革有害物质限量",""]
["","5","配件质量","QB/T 5243-2018","手包",""]
["","6","拉链耐用度","QB/T 5243-2018","手包",""]
["","7","五金配件耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
["","8","外观质量","QB/T 5243-2018","手包",""]
["","9","摩擦色牢度（沾色）","GB/T 29865-2013","纺织品 色牢度试验  耐摩擦色牢度  小面积法",""]
[292,"","公事包","QB/T 2277-1996","公事包","仅检所列项目"]
["","1","规格","QB/T 2277-1996","公事包",""]
["","2","感官要求","QB/T 2277-1996","公事包",""]
["","3","负重","QB/T 2277-1996","公事包",""]
["","4","配件耐用度","QB/T 2277-1996","公事包",""]
["","5","拉链拉合轻滑度","QB/T 2171-2014","金属拉链",""]
["","6","皮革表面颜色摩擦牢度","QB/T 1327-1991","皮革表面颜色摩擦牢度测试方法",""]
[293,"","票夹","QB/T 1619-2018","票夹","仅检所列项目"]
["","1","游离甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）     \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法",""]
["","2","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011          GB/T 23344-2009","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定                              纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",""]
["","3","可溶性重金属限量\n铅含量\n镉含量","GB 21550-2008","聚氯乙烯人造革有害物质限量",""]
["","4","其他挥发物限量","GB 21550-2008","聚氯乙烯人造革有害物质限量",""]
["","5","外观质量和缝制要求","QB/T 1619-2018","票夹",""]
["","6","摩擦色牢度（沾色）","GB/T 29865-2013\n\nQB/T 1619-2018","纺织品 色牢度试验  耐摩擦色牢度  小面积法\n票夹   ",""]
["","7","配件质量","QB/T 1619-2018","票夹",""]
["","8","拉链耐用度","QB/T 1619-2018","票夹",""]
["","9","五金配件耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
[294,null,"儿童皮凉鞋","QB/T 4546-2013","儿童皮凉鞋","仅检所列项目","2022年4月1日实施"]
[null,1,"产品标识","QB/T 2673-2013","鞋类产品标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"感官质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量"]
[null,3,"异味","QB/T 4546-2013","儿童皮凉鞋"]
[null,4,"鞋帮带总厚度","QB/T 2709-2005","皮革 物理和机械试验厚度的测定"]
[null,5,"耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能"]
[null,6,"外底耐磨性能","GB/T 3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能"]
[null,7,"帮底剥离强度","GB/T 3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度"," "]
[null,8,"外底硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度"]
[null,9,"帮带拉出强度","QB/T 4546-2013","儿童皮凉鞋"]
[null,10,"帮带拔出力","HG/T 2877-2014","橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法"]
[null,11,"衬里和内垫耐摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度   "]
[null,12,"皮革中的Cr(Ⅵ)","GB/T 22807-2019\n","皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法"]
[null,13,"可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 19942-2019\n\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,14,"游离和可水解的甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.1-2019\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）  \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法\n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法"]
[null,15,"重金属总含量   砷","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[null,16,"重金属总含量   铅","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[null,17,"重金属总含量   镉","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[null,18,"可触及的锐利边缘和锐利尖端","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,19,"可拆卸的附件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,20,"小附件抗拉强力","QB/T4546-2013","儿童皮凉鞋  "]
[null,21,"钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,22,"钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[null,23,"钢勾心长度下限值","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[null,24,"钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法"]
[null,25,"钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法"]
[null,26,"钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[295,null,"橡塑凉拖鞋","HG/T 3086-2011","橡塑凉、拖鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"拉伸强度","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,2,"拉断伸长率","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,3,"硬度","GB/T 531.1-2008\n\n\nHG/T 2489-2007","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）\n鞋用微孔材料硬度试验方法"]
[null,4,"帮带拔出力","HG/T 2877-2014\nGB/T 22756-2017","橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法\n皮凉鞋"]
[null,5,"粘合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度","2022-10-12"]
[null,6,"耐黄变性能","HG/T 3689-2014","鞋类耐黄变试验方法  "]
[null,7,"外观","HG/T 2403-2018","胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存"]
[null,8,"标志","HG/T 2403-2018","胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[296,null,"注塑鞋","HG/T 3084-2010","注塑鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"加热减量","HG/T 2198-2011\nHG/T 3084-2010","硫化橡胶物理试验方法的一般要求\n注塑鞋"]
[null,2,"耐黄变性能","HG/T 3689-2014","鞋类耐黄变试验方法 "]
[null,3,"成鞋耐折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能"]
[null,4,"外观质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量"]
[null,5,"标志、包装","HG/T 2403-2018","胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[297,null,"乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋","QB/T 2977-2008\n","乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量"]
[null,2,"帮底拉伸强度","GB/T 1040.2-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件","2023-02-01实施"]
[null,3,"粘合强度（胶粘剂粘接拖鞋、凉鞋）","GB/T 532-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定"]
[null,4,"帮带拔出力","HG/T 2877-2014","橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法"]
[null,5,"耐曲折性能","GB/T 3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能"]
[null,6,"耐黄变等级","HG/T 3689-2014","鞋类耐黄变试验方法 "]
[null,7,"硬度","GB/T 3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度"]
[null,8,"标志","QB/T 2977-2008\n\nGB/T 3293.1-1998","乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋\n鞋号","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[298,null,"聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋","QB/T 1653-1992","聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸及偏差","QB/T 1653-1992","聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋"]
[null,2,"外观","QB/T 1653-1992","聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋"]
[null,3,"硬度 (邵尔A)","GB/T 2411-2008\n","塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 1040.2-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 1040.2-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件"]
[null,6,"加热损失率","QB/T 1653-1992","聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋"]
[299,null,"布鞋","QB/T 4329-2012","布鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"感官质量","GB/T3903.5-2011","鞋类 整鞋试验方法 感官质量"]
[null,2,"帮底剥离强度","GB/T3903.3-2011","鞋类 整鞋试验方法 剥离强度"]
[null,3,"成鞋耐折性能","GB/T3903.1-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐折性能"]
[null,4,"外底耐磨性能","GB/T3903.2-2017","鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能"]
[null,5,"衬里和内垫耐摩擦色牢度","QB/T2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度"]
[null,6,"成型底鞋跟硬度","GB/T3903.4-2017","鞋类 整鞋试验方法 硬度"]
[null,7,"钢勾心标志","GB/T 28011-2021","鞋类勾心","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,8,"钢勾心外观","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[null,9,"钢勾心长度下限值","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[null,10,"钢勾心纵向刚度","QB/T 1813-2000","皮鞋勾心纵向刚度试验方法"]
[null,11,"钢勾心硬度","GB/T 230.1-2018\n","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法"]
[null,12,"钢勾心弯曲性能","GB/T 28011-2021","鞋类勾心"]
[null,13,"可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 19942-2019\n\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,14,"游离和可水解的甲醛","GB/T 2912.1-2009\n\nGB/T 19941.1-2019\n\nGB/T 19941.2-2019\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）  \n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法\n皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法"]
[null,15,"重金属总含量   砷","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[null,16,"重金属总含量   铅","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[null,17,"重金属总含量   镉","QB/T 4340-2012\n","鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法"]
[300,null,"胶鞋","GB25038-2010","胶鞋健康安全技术规范","仅检所列项目"]
[null,1,"pH值","GB/T7573-2009","纺织品 水萃取液pH值的测定"]
[null,2,"游离甲醛","GB/T2912.1-2009\n","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,3,"可萃取重金属 铅(Pb)","GB/T17593.1-2006\n\nGB/T17593.2-2007\n\n\n","纺织品 重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法\n纺织品 重金属的测定 第2部分;电感耦合等离子体原子发射光谱法\n\n"]
[null,4,"可萃取重金属 镉(Cd)","GB/T17593.1-2006\n\nGB/T 17593.2-2007\n\n\n","纺织品 重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法\n纺织品 重金属的测定 第2部分;电感耦合等离子体原子发射光谱法\n\n"]
[null,5,"可萃取重金属 砷(As)","GB/T17593.4-2006\n\nGB/T 17593.2-2007\n\n","纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度\n纺织品 重金属的测定 第2部分;电感耦合等离子体原子发射光谱法"]
[null,6,"可分解有害芳香胺染料","GB/T17592-2011","纺织品 禁用偶氮染料的测定"]
[null,7,"五氯苯酚（PCP)","GB/T 18414.1-2006\n","纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法"]
[null,8,"2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP)","GB/T 18414.1-2006\n","纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法"]
[null,9,"N-亚硝基胺","GB/T 24153-2009","橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定"]
[null,10,"鞋里和内底摩擦色牢度","QB/T2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度"]
[301,null,"老年橡塑鞋","HG/T 5294-2018","老年橡塑鞋","仅检所列项目"]
[null,1,"硬度","GB/T 531.1-2008 \n\n\nHG/T 2489-2007","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）\n鞋用微孔材料硬度试验方法"]
[null,2,"拉伸强度","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,3,"拉断伸长率","GB/T 528-2009\n","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,4,"帮带拔出力","HG/T 2877-2014","橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法"]
[null,5,"衬里和内垫耐摩擦色牢度","QB/T 2882-2007\n","鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度"]
[null,6,"帮底黏合强度、外底与外中底黏合强度","GB/T 21396-2008","鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度","2022-10-12"]
[null,7,"外观质量","HG/T 5294-2018","老年橡塑鞋"]
[null,8,"六价铬","GB/T 22807-2019\n\n","皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法"]
[null,9,"可分解有害芳香胺染料"," GB/T 19942-2019\n\nGB/T 17592-2011\n","皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 禁用偶氮染料的测定\n"]
[null,10,"含氯酚（PCP)","GB/T 18414.1-2006\n","纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法"]
[302,"","课业簿册","QB/T 1437-2014","课业簿册","仅检所列项目"]
[null,"1","装订质量","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"2","纸张定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
[null,"3","破页","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"4","脏迹","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"5","白页","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"6","印划线","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"7","张数","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"8","断线","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"9","偏斜","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"10","封面/封底","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"11","套印偏差","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"12","内芯纸张施胶度","GB/T 460-2008","纸施胶度的测定",""]
[null,"13","成品尺寸偏差","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"14","装订偏差","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"15","危险锐利尖端","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"16","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"17","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"18","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"19","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"20","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"21","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"22","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"23","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"24","脱色试验","QB/T 1437-2014","课业簿册",""]
[null,"25","亮度（白度）","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
[303,"","簿册","QB/T 1438-2007","簿册","仅检所列项目"]
[null,"1","芯页颠倒","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"2","张数","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"3","纸张破洞","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"4","白页","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"5","规格尺寸","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"6","纸张定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
[null,"7","脏迹","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"8","薄背与内芯吻合","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"9","压槽平行","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"10","封面封底及套印偏差","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"11","断线","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"12","两面对线偏差","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"13","圆角","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"14","漂口偏差","QB/T 1438-2007","簿册",""]
[null,"15","内芯施胶度","GB/T 460-2008","纸施胶度的测定",""]
[304,"","办公用胶水","QB/T 1961-2011","办公用胶水","仅检所列项目"]
[null,"1","游离甲醛限量","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求","GB 21027-2020 2022/2/1日实施"]
[null,"2","外观","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[null,"3","粘度","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[null,"4","pH值","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[null,"5","粘结性","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[null,"6","不挥发物含量","GB/T 2793-1995","胶粘剂不挥发物含量的测定方法",""]
[null,"7","耐热性","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[null,"8","耐寒性","QB/T 1961-2011","办公用胶水",""]
[305,"","固体胶","QB/T 2857-2007","固体胶","仅检所列项目"]
[null,"1","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"2","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"3","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"4","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"5","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"6","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"7","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"9","游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰材料 胶黏剂中有害物质限量",""]
[null,"10","外观","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"11","涂布性","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"12","胶棒复位性能","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"13","粘接性","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"14","不挥发性含量","GB/T 2793-1995","胶粘剂不挥发物含量的测定方法",""]
[null,"15","容器密封性","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"16","耐寒性","QB/T 2857-2007","固体胶",""]
[null,"17","防霉力","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[306,"","蜡笔","QB/T 1336-2020","蜡笔","仅检所列项目"]
[null,"1","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"2","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"3","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"4","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"5","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"6","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"7","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"9","描绘性能","QB/T 1336-2020","蜡笔",""]
[null,"10","抗折力","QB/T 1336-2020","蜡笔"]
[null,"11","溶解性","QB/T 1336-2020","蜡笔",""]
[null,"12","笔身外观","QB/T 1336-2020","蜡笔",""]
[null,"13","色泽","QB/T 1336-2020","蜡笔"]
[307,"","浆糊","QB/T 1962-2011","浆糊","仅检所列项目"]
[null,"1","游离甲醛限量","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求\n学生用品的安全通用要求",""]
[null,"2","外观","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[null,"3","pH","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[null,"4","粘结性","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[null,"5","防霉力","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[null,"6","耐寒性","QB/T 1962-2011","浆糊",""]
[308,"","橡皮擦","QB/T 2309-2020","橡皮擦","仅检所列项目"]
[null,"1","外观","QB/T 2309-2020","橡皮擦",""]
[null,"2","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"3","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"4","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"5","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"6","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"7","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"9","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"10","邻苯二甲酸酯含量","GB/T 22048-2015\n","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定","2023-08-01实施",2022]
[null,"11","造型产品安全","QB/T 2309-2020","橡皮擦",""]
[null,"12","硬度HS","QB/T 2309-2020","橡皮擦",""]
[null,"13","老化后硬度差△HS","QB/T 2309-2020","橡皮擦",""]
[309,"","油画棒","QB/T 2586-2014","油画棒","仅检所列项目"]
[null,"1","笔身外观","QB/T 2586-2014","油画棒",""]
[null,"2","抗折力","QB/T 2586-2014","油画棒",""]
[null,"3","溶解力","QB/T 2586-2014","油画棒",""]
[null,"4","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"5","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"6","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"7","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"9","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"10","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"11","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[310,"","学生用品的安全通用要求","GB 21027-2007","学生用品的安全通用要求","仅检所列项目"]
[]
[311,"","学生用品的安全通用要求","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求","仅检所列项目"]
[null,"1","锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"2","砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"3","钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"4","镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"5","铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"6","铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"7","汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"9","涂改制品中苯含量","GB/T 9722-2006","化学试剂 气相色谱法通则",""]
[null,"10","彩泥中游离甲醛限量","GB/T 32606-2016\n","文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,"11","胶粘剂中游离甲醛","GB/T 32606-2016\n","文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法",""]
[null,"12","胶粘剂中苯","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"13","胶粘剂甲苯+二甲苯","GB 21027-2020 ","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"14","胶粘剂总挥发性有机物","GB 21027-2020 ","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"15","书包、笔袋所使用的面料和辅料中甲醛含量mg/kg","GB/T 32606-2016\n","文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法",""]
[null,"16","书包、笔袋可分解致癌芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,"17","本册亮度（白度）","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"18","笔帽尺寸","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"19","笔帽空气流通","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求",""]
[null,"20","锐利边缘、锐利尖端","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"21","可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量","GB/T 22048-2015\n","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定","2023/8/1生效"]
[312,null,"充气玩具","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,2,"材料厚度","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,3,"充入气体","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,4,"密封性能","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,5,"充气承载玩具的气压下降率","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,6,"气门嘴强度","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,7,"涂层牢度","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,8,"附件","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[null,9,"标志和警示说明","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,10,"使用说明","GB/T27708-2011","充气玩具通用技术要求"]
[313,"","毛绒、布制玩具","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具","仅检所列项目"]
[null,"1","不可拆卸塑料小物件牢度","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"2","装配质量","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"3","活动关节的装配牢固","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"4","活动关节功能","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"5","缝纫拼缝及布绒牢度","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"6","缝纫质量","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"7","成品外表","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"8","破洞","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"9","露底布","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"10","表面装饰线","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"11","填充物","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"12","色差","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"13","尺寸偏差","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"14","质量","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"15","塑料件表面","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"16","涂料附着牢度","GB/T 9832-2007","毛绒、布制玩具",""]
[null,"17","小零件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"18","边缘","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"19","易燃性能","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：燃烧性能",""]
[null,"20","用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜厚","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"21","特定元素的迁移","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"22","玩具使用说明","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分   基本规范"]
[314,"","电玩具的安全","GB 19865-2005","电玩具的安全","仅检所列项目"]
["","1","标识和说明","GB 19865-2005\nGB 6675.1-2014 \nGB 6675.3-2014 \nGB 6675.4-2014","电玩具的安全\n玩具安全 第1部分：基本规范 \n玩具安全 第3部分：易燃性能 \n玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 ","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","输入功率","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","3","发热和非正常工作","GB 19865-2005\nGB/T 6346.14-2015\n\nGB/T 7153-2002\n","电玩具的安全\n电子设备用固定电容器 第14部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器\n直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1部分：总规范",""]
["","4","工作温度下的电气强度","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","5","耐潮湿","GB 19865-2005\n","电玩具的安全\n","不测外壳防护"]
["","6","室温下的电气强度","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","7","机械强度","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","8","结构","GB 19865-2005\nGB/T 1002-2008\n\nGB/T 1003-2016\n\nGB/T 17465.1-2009\n","电玩具的安全\n家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸\n家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸\n家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求","GB/T 1002-2021 2022/11/1日生效\nGB/T 17465.1-20222023.2.1实施"]
["","9","软线和电线保护","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","10","元件","GB 19865-2005\nGB/T 15092.1-2020","电玩具的安全\n器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","11","螺钉和连接","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","12","电气间隙、爬电距离","GB 19865-2005","电玩具的安全",""]
["","13","耐热和耐燃","GB 19865-2005\nGB/T 5169.11-2017\n\n\nGB/T 5169.13-2013\n","电玩具的安全\n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)\n电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法",""]
[315,"","玩具安全 基本规范","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范","仅检所列项目"]
[null,1,"机械和物理性能：机械强度和稳定性","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,2,"机械和物理性能：接触伤害危险","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,3,"机械和物理性能：设计和结构","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,4,"机械和物理性能：部件要求","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,5,"机械和物理性能：水上玩具的设计和制造的危险性","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,6,"机械和物理性能：封闭空间的出口","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,7,"机械和物理性能：制动系统、电力驱动最大设计速度","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,8,"机械和物理性能：弹射玩具的形式和结构以及玩发射的弹射物动能","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,9,"机械和物理性能：玩具最高温度和最低温度","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,10,"机械和物理性能：噪声","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,11,"机械和物理性能：设计载荷","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,12,"机械和物理性能：类似仿真武器玩具特殊规定","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,13,"易燃性能：玩具材料构成引燃的风险","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,14,"化学性能：可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)的最大允许限量要求","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,15,"化学性能：接触途径接触的玩具材料和部件要求","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,16,"化学性能：玩具可迁移元素最大允许限量要求","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,17,"电气性能：额定电压","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,18,"电气性能：对触及带电部件的防护","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,19,"电气性能：温升","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,20,"电气性能：泄漏电流和电气强度","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
[null,21,"电气性能：耐燃","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范"]
["",22,"电气性能：非正常工作","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范",""]
["",23,"玩具警告标识","GB 6675.1-2014","玩具安全 第1部分：基本规范","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,24,"限量增塑剂要求","GB/T 22048-2015\n","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定"]
[316,"","玩具安全 机械与物理性能要求","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能","仅检所列项目"]
["","1","小零件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","2","某些特定玩具的形状、尺寸及强度","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","3","边缘","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","4","尖端","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","5","突出部件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","6","金属丝和杆件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","7","用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","8","绳索和弹性绳","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","9","折叠机构","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","10","孔、间隙、机械装置的可触及性","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","11","稳定性及超载要求","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","12","防止保护玩具（头盔、帽子、护目镜）","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
["","13","制动玩具：应装有制动装置","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"14","玩具自行车：：鞍座最大高度","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
["","15","热源玩具：温升","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能",""]
[null,"16","液体填充玩具：液体渗漏","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,"17","口动玩具：小零件","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,"18","口动玩具：不可拆卸零件脱落拉力试验","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,"19","口动玩具：松动零件耐久性","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[null,"20","口动玩具：吹嘴脱落及耐久性","GB 6675.2-2014","玩具安全 第2部分：机械与物理性能"]
[317,"","玩具安全 易燃性能","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能","仅检所列项目"]
["","1","头戴玩具","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能",""]
["","2","化妆服饰","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能",""]
["","3","具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能",""]
[null,"4","最大尺寸为520mm的软体填充玩具","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能"]
[null,"5","最大尺寸大于520mm的软体填充玩具","GB 6675.3-2014","玩具安全 第3部分：易燃性能"]
[318,"","玩具安全 特定元素的迁移","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移","仅检所列项目"]
[null,"1","最大限量要求：锑(Sb)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"2","最大限量要求：砷( As)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"3","最大限量要求：钡( Ba)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"4","最大限量要求：镉(Cd)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"5","最大限量要求：铬(Cr)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,"6","最大限量要求：铅(Pb)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
["","7","最大限量要求：汞(Hg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[null,"8","最大限量要求：硒(Se)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
["","9","结果说明","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移",""]
[319,null,"消费品使用说明 第5部分：玩具","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具","仅检所列项目"]
[null,1,"基本原则","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,2,"标注内容","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,3,"产品名称","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,4,"产品型号","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,5,"产品标准号","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,6,"年龄范围","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,7,"安全警示","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,8,"毛绒布制玩具材质主要成分的名称及含量","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,9,"安全使用方法及组装图","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,10,"维护和保养","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,11,"安全使用期限","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,12,"生产者和经销者的名称和地址","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,13,"形式","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,14,"安放位置","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[null,15,"字体、字号","GB/T 5296.5-2006","消费品使用说明 第5部分：玩具"]
[320,null,"玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则","GB/T 37647-2019","玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则","仅检所列项目"]
[null,1,"汗液迁移试验模型通则","GB/T 37647-2019","玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则"]
[null,2,"唾液迁移试验模型通则","GB/T 37647-2019","玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则"]
[null,3,"胃液迁移试验模型通则","GB/T 37647-2019","玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则"]
[321," ","纸巾纸","GB/T 20808-2011","纸巾纸","仅检所列项目","GB/T 20808-2022","2023年5月1日实施"]
["","1","定量","GB/T 24328.5-2009","卫生纸及其制品  第5部分：定量的测定",""]
["","2","亮度","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
["","3","可迁移性荧光增白剂","GB/T 27741-2018","纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定",""]
["","4","灰分","GB/T 742-2018\n","造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃）",""]
["","5","横向吸液高度","GB/T 461.1-2002","纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法）",""]
["","6","横向抗张指数","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","7","纵向湿抗张强度","GB/T 465.2-2008","纸和纸板 浸水后抗张强度的测定",""]
["","8","柔软度","GB/T 8942-2016","纸 柔软度的测定",""]
["","9","洞眼","GB/T 20808-2011","纸巾纸",""]
["","10","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","11","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","12","内装量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","13","尺寸及偏斜度","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定",""]
["","14","外观质量","GB/T 20808-2011","纸巾纸",""]
["","15","细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","16","大肠菌群","GB 15979-2002\n\n\n","一次性使用卫生用品卫生标准\n\n",""]
["","17","溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
["","18","绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","19","金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","20","真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
[322,"","卫生纸（含卫生纸原纸）","GB/T 20810-2018","卫生纸（含卫生纸原纸）","仅检所列项目"]
["","1","定量","GB/T 24328.5-2009","卫生纸及其制品  第5部分：定量的测定",""]
["","2","D65亮度","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
["","3","横向吸液高度","GB/T 461.1-2002","纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法）",""]
["","4","抗张指数","GB/T 24328.3-2020\n","卫生纸及其制品 第3部分: 抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定"," "]
["","5","柔软度","GB/T 8942-2016","纸 柔软度的测定",""]
["","6","可迁移性荧光物质","GB/T 27741-2018","纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定",""]
["","7","灰分","GB/T 742-2018\n","造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃）",""]
["","8","洞眼","GB/T 20810-2018","卫生纸",""]
["","9","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","10","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","11","重金属含量","GB/T 24991-2010\n \nGB/T 24992-2010","纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法               \n纸、纸板和纸浆 砷含量的测定",""]
["","12","细菌菌落总数","GB/T 20810-2018","卫生纸 ",""]
["","13","大肠菌群","GB/T 20810-2018\n\n\n","卫生纸 \n\n",""]
["","14","金黄色葡萄球菌","GB/T 20810-2018","卫生纸 ",""]
["","15","溶血性链球菌","GB/T 20810-2018","卫生纸 ",""]
["","16","偏斜度","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定",""]
["","17","允许短缺量","GB/T 20810-2018","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["","18","尺寸偏差","GB/T 20810-2018","卫生纸",""]
["","19","外观质量","GB/T 20810-2018","卫生纸",""]
[323,"","擦手纸","GB/T 24455-2009","擦手纸","仅检所列项目","2023-08-01"]
["","1","定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
["","2","亮度","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
["","3","横向吸液高度","GB/T 461.1-2002","纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法）",""]
["","4","横向抗张指数","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","5","纵向湿抗张指数","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","6","洞眼","GB/T 24455-2009","擦手纸",""]
["","7","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","8","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","9","内装量偏差","GB/T 24455-2009","擦手纸",""]
["","10","细菌菌落总数","GB/T 24455-2009","擦手纸  ",""]
["","11","大肠菌群","GB/T 24455-2009\n\n\n","擦手纸  \n\n",""]
["","12","金黄色葡萄球菌","GB/T 24455-2009","擦手纸  ",""]
["","13","溶血性链球菌","GB/T 24455-2009","擦手纸  ",""]
["","14","外观质量","GB/T 24455-2009","擦手纸",""]
[324,"","厨房纸巾","GB/T 26174-2010","厨房纸巾","仅检所列项目"]
["","1","定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
["","2","亮度","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
["","3","横向吸液高度","GB/T 461.1-2002","纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法）",""]
["","4","横向抗张指数","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","5","纵向湿抗张指数","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","6","洞眼","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","7","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","8","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","9","数量（或）质量偏差","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","10","细菌菌落总数","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","11","大肠菌群","GB/T 26174-2010\n\n\n","厨房纸巾\n\n",""]
["","12","绿脓杆菌","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","13","金黄色葡萄球菌","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","14","溶血性链球菌","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","15","真菌菌落总数","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
["","16","外观质量","GB/T 26174-2010","厨房纸巾",""]
[325,"","湿巾","GB/T 27728-2011","湿巾","仅检所列项目"]
[null,1,"长度、宽度偏差","GB/T 27728-2011","湿巾"]
[null,2,"含液量","GB/T 27728-2011","湿巾"]
[null,3,"横向抗张强度","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）"]
[null,4,"包装密封性能","GB/T 27728-2011","湿巾 （附录A）"]
[null,5,"pH","GB/T 1545-2008\n","纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定"]
[null,6,"腐蚀性","GB/T 27728-2011","湿巾 "]
[null,7,"可迁移性荧光增白剂","GB/T 27728-2011","湿巾 "]
["",8,"尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["",9,"内装量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则",""]
["",10,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,11,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,12,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,13,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,14,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,15,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
[null,16,"外观质量","GB/T 27728-2011","湿巾"]
[326,"","卫生巾（护垫）","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）","仅检所列项目"]
["","1","全长偏差","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）",""]
["","2","条质量偏差","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）",""]
["","3","吸水倍率","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）",""]
["","4","pH","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）",""]
["","5","甲醛含量","GB/T 34448-2017","生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定",""]
["","6","可迁移性荧光物质","GB/T 8939-2018","卫生巾（护垫）",""]
["","7","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","8","细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","9","大肠菌群","GB 15979-2002\n\n\n","一次性使用卫生用品卫生标准\n\n",""]
["","10","溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","11","绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","12","金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","13","真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
[327,"","纸尿裤（含纸尿片/垫）","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)","仅检所列项目","已扩项"]
["","1","回渗量","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","2","滑渗量","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","3","渗漏量","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","4","尺寸偏差","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","5","条质量偏差","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","6","pH值","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)",""]
["","7","标识","GB/T 28004-2011","纸尿裤(片、垫)","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","8","细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","9","大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 ",""]
["","10","溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 "]
["","11","绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 ",""]
["","12","金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 ",""]
["","13","真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 ",""]
["","14","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
[328,"","纸内裤","GB/T 28005-2011","纸内裤","仅检所列项目"]
["","1","抗张强度","GB/T 12914-2018\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","2","pH","GB/T 1545-2008\n","纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定",""]
["","3","色牢度","GB/T 28005-2011","纸内裤",""]
["","4","细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","5","大肠菌群","GB 15979-2002\n\n\n","一次性使用卫生用品卫生标准\n\n",""]
["","6","溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","7","绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","8","金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","9","真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
["","10","外观质量","GB/T 28005-2011","纸内裤",""]
["","11","可分解有害芳香胺染料含量","GB/T 17592-2011","纺织品 禁用偶氮染料的测定",""]
[329,"","复印纸","GB/T 24988-2020","复印纸","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差及偏斜度","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定",""]
["","2","定量、定量偏差","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
["","3","厚度","GB/T 451.3-2002","纸和纸板厚度的测定",""]
["","4","平滑度","GB/T 456-2002","纸和纸板平滑度的测定（别克法）",""]
["","5","不透明度","GB/T 1543-2005\n","纸和纸板不透明度（纸背衬)的测定(漫反射法)",""]
["","6","亮度（白度）","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
["","7","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","8","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","9","内装量偏差","GB/T 24988-2020","复印纸",""]
["","10","外观","GB/T 24988-2020","复印纸",""]
[330,null,"本色生活用纸","QB/T 4509-2013","本色生活用纸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T 4509-2013","本色生活用纸"]
[null,2,"定量","GB/T 24328.5-2009","卫生纸及其制品  第5部分：定量的测定",""]
[null,3,"亮度","GB/T 7974-2013\n","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）",""]
[null,4,"荧光性物质","QB/T 4509-2013","本色生活用纸"]
[null,5,"灰分","GB/T 742-2018\n","造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃）"]
[null,6,"横向吸液高度","GB/T 461.1-2002","纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法）",""]
[null,7,"抗张指数","GB/T 12914-2008\n","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）","仅限特定委托方"]
[null,8,"纵向湿抗张强度","GB/T 12914-2008\n\nGB/T465.2-2008","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）\n纸和纸板 浸水后抗张强度的测定","仅限特定委托方"]
[null,9,"柔软度（纵横向平均/成品层）","GB/T 8942-2016","纸 柔软度的测定",""]
[null,10,"洞眼","QB/T 4509-2013","本色生活用纸",""]
[null,11,"尘埃度","GB/T 1541-2007","纸和纸板 尘埃度的测定","仅限特定委托方"]
[null,12,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
[null,13,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 ",""]
[null,14,"尺寸偏差及偏斜度","QB/T 4509-2013","本色生活用纸",""]
[null,15,"外观质量","QB/T 4509-2013","本色生活用纸",""]
[null,16,"细菌菌落总数","GB 15979-2002\n","一次性使用卫生用品卫生标准  \n",""]
[null,17,"大肠菌群","GB 15979-2002\n","一次性使用卫生用品卫生标准\n   "]
[null,18,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
[null,19,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002\n","一次性使用卫生用品卫生标准\n ",""]
[null,20,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
[null,21,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准",""]
[null,22,"标志","QB/T 4509-2013","本色生活用纸","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[331,null,"聚乙烯吹塑容器","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器","仅检所列项目"]
[null,1,"满口容量偏差","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,2,"质量偏差","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,3,"尺寸偏差","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,4,"外观","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,5,"壁厚","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,6,"液位线要求","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,7,"密封试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,8,"跌落试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,9,"悬挂试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,10,"堆码试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,11,"应力开裂试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,12,"耐内装液试验","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器"]
[null,13,"标志","GB/T 13508-2011","聚乙烯吹塑容器","仅作形式检查，不作实质性核查 "]
[332,null,"农业用聚乙烯吹塑棚膜","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜","仅检所列项目"]
[null,1,"宽度极限偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,2,"厚度极限偏差及厚度平均偏差","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,3,"外观","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜"]
[null,4,"净质量偏差","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜"]
[null,5,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,7,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,8,"耐候性能(纵向断裂标称应变保持率）","GB/T 16422.2-2014\n\nGB/T 1040.3-2006\n","塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯\n塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","2022-11-1实施"]
[null,9,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,10,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,11,"初滴时间","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜"]
[null,12,"流滴失效时间","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜"]
[null,13,"标志","GB/T 4455-2019","农业用聚乙烯吹塑棚膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[333,null,"聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜","GB 13735-2017","聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度和厚度偏差","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,2,"宽度极限偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"净质量极限偏差","GB 13735-2017","聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜"]
[null,4,"外观","GB 13735-2017","聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜"]
[null,5,"拉伸负荷","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,7,"直角撕裂负荷","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,8,"耐候性能(纵向断裂标称应变保持率）","GB/T 16422.2-2014\n\nGB/T 1040.3-2006\n","塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯\n塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","2022-11-1实施"]
[null,9,"标志","GB 13735-2017","聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[334,null,"农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜","GB/T 20202-2019","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜","仅检所列项目"]
[null,1,"宽度极限偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,2,"厚度极限偏差及厚度平均偏差","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,3,"外观","GB/T 20202-2019","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜"]
[null,4,"净质量偏差","GB/T 20202-2019","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜"]
[null,5,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,7,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,8,"乙酸乙烯酯基（VA）含量","GB/T 30925-2014\n","塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVAC）热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定"]
[null,9,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,10,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,11,"初滴时间","GB/T 20202-2019","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜"]
[null,12,"流滴失效时间","GB/T 20202-2019\n","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜"]
[null,13,"标志","GB/T 20202-2019\n","农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[335,null,"涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜","QB/T 4475-2013","涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜","仅检所列项目"]
[null,1,"宽度及偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,2,"厚度及偏差","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,3,"净质量偏差","QB/T 4475-2013","涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜"]
[null,4,"长度偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,5,"外观","QB/T 4475-2013","涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜"]
[null,6,"拉伸断裂应力","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,7,"断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,8,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,9,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,10,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,11,"人工加速老化后纵向断裂标称应变","GB/T 16422.2-2014\n\nGB/T 1040.3-2006\n","塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯\n塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[336,null,"农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜"]
[null,2,"宽度","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"长度","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,4,"外观","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜"]
[null,5,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"断裂伸长率","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,7,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,8,"加热损失率","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜"]
[null,9,"水抽出物","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜"]
[null,10,"标志","QB/T 2472-2000","农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[337,null,"软聚氯乙烯吹塑薄膜","QB/T 1257-1991","软聚氯乙烯吹塑薄膜","仅检所列项目"]
[null,1,"宽度","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,2,"厚度","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,3,"外观","QB/T 1257-1991","软聚氯乙烯吹塑薄膜"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,7,"水抽出物","QB/T 1257-1991","软聚氯乙烯吹塑薄膜"]
[null,8,"加热损失率","QB/T 1257-1991","软聚氯乙烯吹塑薄膜"]
[null,9,"标志","QB/T 1257-1991","软聚氯乙烯吹塑薄膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[338,null,"软聚氯乙烯复合膜","QB/T 1260-1991","软聚氯乙烯复合膜","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,2,"宽度","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"外观","QB/T 1260-1991","软聚氯乙烯复合膜"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 1040.3-2006","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,7,"尺寸变化率","QB/T 1260-1991","软聚氯乙烯复合膜"]
[null,8,"加热损失率","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,9,"剥离负荷","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法"]
[null,10,"标志","QB/T 1260-1991","软聚氯乙烯复合膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[339,null,"软聚氯乙烯压延薄膜和片材","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度","GB/T 6672-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法"]
[null,2,"宽度","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"外观","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,5,"断裂伸长率","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法"]
[null,7,"尺寸变化率","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,8,"加热损失率","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,9,"水抽出率","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,10,"耐油性","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材"]
[null,11,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,12,"标志","GB/T 3830-2008","软聚氯乙烯压延薄膜和片材","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[340,null,"氧化-生物双降解生态地膜","DB37/T2446-2013","氧化-生物双降解生态地膜","仅检所列项目\n（仅限特定委托方）","5.1日作废"]
[]
[341,"","钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋","仅检所列项目"]
["","1","直径及允许偏差","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
["","2","不圆度","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
["","3","长度及允许偏差","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
["","4","弯曲度和端部","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
["","5","重量及允许偏差","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
["","6","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","7","Si","GB/T 223.5-2008 ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 ",""]
["","8","Mn","GB/T 223.63-1988 ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 ","2023-02-01实施"]
["","9","P","GB/T 223.59-2008 ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 ",""]
["","10","S"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","11","下屈服强度","GB/T 1499.1-2017\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法","28900-2022 2022/10/12实施"]
["","12","抗拉强度","GB/T 1499.1-2017\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","13","断后伸长率","GB/T 1499.1-2017\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","14","最大力总延伸率","GB/T 1499.1-2017\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","15","冷弯试验","GB/T 1499.1-2017\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","16","表面质量","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋",""]
[342,"","钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋","仅检所列项目"]
["","1","尺寸及允许偏差","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋",""]
["","2","长度及允许偏差","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋",""]
["","3","弯曲度和端部","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋",""]
["","4","重量及允许偏差","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋",""]
["","5","C","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","6","Si","GB/T 223.5-2008 ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 ",""]
["","7","Mn","GB/T 223.63-1988 ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 ",""]
["","8","P","GB/T 223.59-2008 ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 ",""]
["","9","S"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","10","下屈服强度","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","13","最大力总延伸率","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","14","实测抗拉强度与实测下屈服强度比","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","15","实测下屈服强度与规定下屈服强度比","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","16","弯曲性能","GB/T 1499.2-2018\nGB/T 28900-2012","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋钢筋混凝土用钢材试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋",""]
[343,"","冷轧带肋钢筋","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋","仅检所列项目"]
["","1","尺寸及允许偏差","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋",""]
["","2","重量及允许偏差","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋",""]
["","3","长度","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋",""]
["","4","弯曲度","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋",""]
["","5","抗拉强度","GB/T 13788-2017\nGB/T 28900-2012\nGB/T 21839-2019","冷轧带肋钢筋钢筋\n混凝土用钢材试验方法\n预应力混凝土用钢材试验方法",""]
["","6","断后伸长率","GB/T 13788-2017\nGB/T 28900-2012\nGB/T 21839-2019","冷轧带肋钢筋钢筋\n混凝土用钢材试验方法\n预应力混凝土用钢材试验方法",""]
["","7","最大力总延伸率","GB/T 13788-2017\nGB/T 28900-2012\nGB/T 21839-2019","冷轧带肋钢筋钢筋\n混凝土用钢材试验方法\n预应力混凝土用钢材试验方法",""]
["","8","弯曲试验","GB/T 13788-2017\nGB/T 28900-2012","冷轧带肋钢筋钢筋\n混凝土用钢材试验方法",""]
["","9","表面质量","GB/T 13788-2017","冷轧带肋钢筋",""]
[344,"","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带","GB/T 3274-2017","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["","1","C"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","2","Si","GB/T 223.60-1997 ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 ",""]
["","3","Mn","GB/T 223.58-1987\n\nGB/T 223.63-1988 ","钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 ","2023-02-01"]
["","4","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008 ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","5","S","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","6","Cr","GB/T 223.11-2008 ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 ","仅检可视滴定法"]
["","7","Ni","GB/T 223.23-2008 ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 ",""]
["","8","Cu","GB/T 223.18-1994 ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 ",""]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008   ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 ",""]
["","10","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","14","表面质量","GB/T   3274-2017","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带",""]
["","15","尺寸、外形","GB/T 709-2019","热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
[345,"","碳素结构钢冷轧钢板及钢带","GB/T 11253-2019","碳素结构钢冷轧钢板及钢带","仅检所列项目"]
["","1","尺寸、外形","GB/T 11253-2019\nGB/T 708-2019\n\nGB/T 15391-2010","碳素结构钢冷轧钢板及钢带\n冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差宽度小于600mm\n冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差",""]
["","2","表面质量","GB/T 11253-2019","碳素结构钢冷轧钢板及钢带",""]
["","3","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法","","2022/7/1日实施"]
["","4","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","7","C"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","8","Si","GB/T 223.60-1997 ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 ",""]
["","9","Mn","GB/T 223.58-1987\n\nGB/T 223.63-1988 ","钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 ",""]
["","10","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008 ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 ",""]
["","11","S","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","12","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","13","Ni","GB/T 223.23-2008 ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","14","Cu","GB/T 223.18-1994\n\nGB/T 223.19-1989 ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 ",""]
[346,"","一般用途低碳钢丝","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝","仅检所列项目"]
["","1","直径及允许偏差","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝",""]
["","2","不圆度","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝",""]
["","3","外形","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝",""]
["","4","捆重","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝",""]
["","5","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","7","表面质量","YB/T 5294-2009","一般用途低碳钢丝",""]
["","8","镀锌钢丝锌层质量","YB/T 5357-2019\nGB/T 1839-2008\nGB/T 2972-2016\nGB/T 2976-2020","钢丝及其制品 锌或锌铝合金镀层\n钢产品镀锌层质量试验方法\n镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法\n金属材料 线材 缠绕试验方法",""]
[347,"","热轧型钢","GB/T 706-2016","热轧型钢","仅检所列项目"]
["","1","尺寸、外形及允许偏差","GB/T 706-2016","热轧型钢",""]
["","2","表面质量","GB/T 706-2016","热轧型钢",""]
["","3","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","4","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","7","C","GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","8","Si","GB/T 223.60-1997 ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 ",""]
["","9","Mn","GB/T 223.58-1987\n\nGB/T 223.63-1988 ","钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","10","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008 ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 ",""]
["","11","S"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","12","Cr","GB/T 223.11-2008 ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 ","仅检可视滴定法"]
["","13","Ni","GB/T 223.23-2008 ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 ",""]
["","14","Cu","GB/T 223.18-1994 ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 ",""]
["","15","Mo","GB/T 223.26-2008   ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 ",""]
["","16","Ti","GB/T 223.17-1989 ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 ",""]
[348,"","冷弯型钢 ","GB/T6725-2017","冷弯型钢通用技术要求","仅检所列项目"]
["","1","尺寸","GB/T6725-2017","冷弯型钢通用技术要求",""]
["","2","表面质量","GB/T6725-2017","冷弯型钢通用技术要求",""]
["","3","焊缝质量","GB/T6725-2017","冷弯型钢通用技术要求",""]
["","4","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","7","C"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","8","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997 ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 ",""]
["","9","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987\n\nGB/T 223.4-2008 ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定\n锰量钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量\n钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 ",""]
["","10","P","GB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.62-1988\n\nGB/T 223.3-1988  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量    ",""]
["","11","S"," GB/T 20123-2006 "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） ",""]
["","12","Cr","GB/T 223.11-2008 ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 ","仅检可视滴定法"]
["","13","Ni","GB/T 223.23-2008\n\nGB/T 223.25-1994 ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 ",""]
["","14","Cu","GB/T 223.19-1989\n\nGB/T 223.18-1994\n\nGB/T 223.53-1987 ","钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量 ",""]
["","15","Mo","GB/T 223.26-2008\n\nGB/T 223.28-1989 ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量 ",""]
["","16","Ti","GB/T 223.17-1989\n\nGB/T 223.84-2009 ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量\n钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 ",""]
["","17","V","GB/T 223.14-2000 ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量 ",""]
[349,"","热轧H型钢和剖分T型钢","GB/T  11263-2017","热轧H型钢和剖分T型钢","仅检所列项目"]
["","1","尺寸、外形","GB/T 11263-2017","热轧H型钢和剖分T型钢",""]
["","2","表面质量","GB/T 11263-2017","热轧H型钢和剖分T型钢",""]
["","3","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","4","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","7","C","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","8","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","9","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","10","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","11","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","12","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","13","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","14","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","15","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","16","Ti","GB/T 223.17-1989\n\nGB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量\n钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","17","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
[350,"","热轧花纹钢板和钢带","YB/T 4159-2007","热轧花纹钢板和钢带","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","YB/T 4159-2007\nGB/T 709-2019","热轧花纹钢板和钢带\n热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","表面质量","YB/T 4159-2007","热轧花纹钢板和钢带",""]
["","3","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","4","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","5","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","6","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","7","S","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","8","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","9","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","10","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","11","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
[351,"","铁塔用热轧角钢","YB/T 4163-2016","铁塔用热轧角钢","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","YB/T 4163-2016","铁塔用热轧角钢",""]
["","2","表面质量","YB/T 4163-2016","铁塔用热轧角钢",""]
["","3","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","4","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","6","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","7","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","8","Si","GB/T 223.5-2008  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法    ",""]
["","9","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","10","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","11","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","12","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
[352,"","碳素结构钢","GB/T 700-2006","碳素结构钢","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 700-2006","碳素结构钢",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","8","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","9","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","10","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","11","表面质量","GB/T 700-2006","碳素结构钢",""]
[353,"","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带","GB/T 3524-2015","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 3524-2015","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","10","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","11","Ti","GB/T 223.17-1989\n\nGB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量\n钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","12","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 3524-2015","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带",""]
[354,"","优质碳素结构钢热轧钢带"," GB/T 8749-2021","优质碳素结构钢热轧钢带","仅检所列项目"," "]
["","1","外形、尺寸及允许偏差"," GB/T 8749-2021","优质碳素结构钢热轧钢带",""]
["","2","表面质量"," GB/T 8749-2021","优质碳素结构钢热轧钢带",""]
["","3","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","4","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","5","冷弯试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","6","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","7","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","8","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","9","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","10","S","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","11","Cr","GB/T 223.11-2008\n\nGB/T 223.12-1991  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量    ","仅检可视滴定法"]
["","12","Ni","GB/T 223.23-2008\n\nGB/T 223.54-1987  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量    ","2023-02-01实施"]
["","13","Cu","GB/T 223.18-1994\n\nGB/T 223.19-1989\n\nGB/T 223.53-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量    ",""]
[355,"","优质碳素钢热轧盘条","GB/T 4354-2008","优质碳素钢热轧盘条","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 4354-2008\nGB/T 14981-2009","优质碳素钢热轧盘条热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","表面质量","GB/T 4354-2008","优质碳素钢热轧盘条",""]
["","3","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","4","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","5","Mn","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","6","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","7","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008\n\nGB/T 223.12-1991  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.19-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量    ",""]
["","11","拉伸试验","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
[356,"","优质碳素结构钢","GB/T 699-2015","优质碳素结构钢","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 702-2017\nGB/T 908-2019","热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.19-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量    ",""]
["","10","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","11","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","布氏硬度","GB/T 231.1-2018","金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","14","断面收缩率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","表面质量","GB/T 699-2015\nGB/T 28300-2012","优质碳素结构钢\n热轧棒材和盘条表面质量等级交货技术条件",""]
[357,"","低合金高强度结构钢","GB/T 1591-2018","低合金高强度结构钢","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 702-2017\nGB/T 706-2016\nGB/T 709-2019\nGB/T 11263-2017","热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差热轧型钢热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差热轧H型钢和剖分T型钢",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","10","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","11","Ti","GB/T 223.17-1989\n\nGB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量\n钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","12","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
["","13","上屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","16","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 1591-2018\nGB/T 14977-2008\nYB/T 4427-2014\nGB/T 28300-2012","低合金高强度结构\n钢热轧钢板表面质量的一般要求\n热轧型钢表面质量一般要求\n热轧棒材和盘条表面质量等级交货技术条件",""]
[358,"","合金结构钢","GB/T 3077-2015","合金结构钢","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 702-2017\nGB/T 908-2019","热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.4-2008  ","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法    ",""]
["","5","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","6","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","V","GB/T 223.13-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量    ",""]
["","9","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","10","S"," GB/T 20123-2006  "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","11","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","12","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","断面收缩率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","16","布氏硬度","GB/T 231.1-2018","金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 3077-2015\nGB/T 28300-2012","合金结构钢\n热轧棒材和盘条表面质量等级交货技术条件",""]
[359,"","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带","GB/T 2518-2019","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 2518-2019\nGB/T 25052-2010","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006 ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","7","Ti","GB/T 223.17-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量    ",""]
["","8","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
["","9","Cr","GB/T 223.12-1991  ","钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量    ",""]
["","10","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","11","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","上屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","镀层黏附性","GB/T 2518-2019","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带",""]
["","16","镀层重量","GB/T 1839-2008","钢产品镀锌层质量试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 2518-2019","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带",""]
["","18","镀层表面结构","GB/T 2518-2019","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带",""]
[360,"","低压流体输送用焊接钢管","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管","仅检所列项目;特种设备用焊接钢管不能检"]
["","1","外形尺寸","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管",""]
["","2","C"," GB/T 20123-2006  "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S"," GB/T 20123-2006  "," 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","10","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["",11,"抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","焊接接头拉伸试验","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","弯曲试验","GB/T 244-2020","金属材料 管 弯曲试验方法",""]
["","15","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","16","导向弯曲试验","GB/T 2653-2008","焊接接头弯曲试验方法",""]
["","17","表面质量","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管",""]
["","18","镀锌层重量","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管",""]
["","19","镀锌层均匀性试验","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管",""]
["","20","镀锌层附着力","GB/T 244-2020\nGB/T 246-2017","金属材料 管 弯曲试验方法\n金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","21","镀锌层表面质量","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管",""]
[361,"","结构用无缝钢管","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 8162-2018\nGB/T 17395-2008","结构用无缝钢管\n无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.4-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法    ",""]
["","5","P","GB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008\n\nGB/T 223.12-1991  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量    ","对GB/T 223.11-2008，仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.19-1989\n\nGB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","10","Ti","GB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","11","V","GB/T 223.14-2000\nGB/T 223.13-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量    ",""]
["","12","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","13","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","16","布氏硬度","GB/T 231.1-2018","金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","17","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","18","弯曲试验","GB/T 244-2020","金属材料 管 弯曲试验方法",""]
["","19","表面质量","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管",""]
["","20","镀锌层重量","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管",""]
["","21","镀锌层均匀性","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管",""]
["","22","镀锌层附着力","GB/T 8162-2018\nGB/T 244-2020\nGB/T 246-2017","结构用无缝钢管\n金属材料 管 弯曲试验方法\n金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","23","镀锌层表面质量","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管",""]
[362,"","输送流体用无缝钢管","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管","仅检所列项目;特种设备用无缝钢管不能检"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 8163-2018\nGB/T 17395-2008","输送流体用无缝钢管\n无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Cr","GB/T 223.11-2008\n\nGB/T 223.12-1991  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量    ","对GB/T 223.11-2008，仅检可视滴定法"]
["","8","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","9","Cu","GB/T 223.19-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量    ",""]
["","10","Ti","GB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","11","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
["","12","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","13","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","下屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","16","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","17","弯曲试验","GB/T 244-2020","金属材料 管 弯曲试验方法",""]
["","18","表面质量","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管",""]
["","19","镀锌层重量","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管",""]
["","20","镀锌层均匀性","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管",""]
["","21","镀锌层附着力","GB/T 8163-2018\nGB/T 244-2020\nGB/T 246-2017","输送流体用无缝钢管\n金属材料 管 弯曲试验方法\n金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","22","镀锌层表面质量","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管",""]
[363,"","流体输送用不锈钢无缝钢管","GB/T 14976-2012","流体输送用不锈钢无缝钢管","仅检所列项目；特种设备用不锈钢无缝钢管不能检"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 14976-2012\nGB/T 17395-2008","流体输送用不锈钢无缝钢管\n无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","规定塑性延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","15","表面质量","GB/T 14976-2012","流体输送用不锈钢无缝钢管",""]
[364,"","结构用不锈钢无缝钢管","GB/T 14975-2012","结构用不锈钢无缝钢管","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 14975-2012\nGB/T 17395-2008","结构用不锈钢无缝钢管\n无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994\n\nGB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量\n钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","规定塑性延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","硬度","GB/T 230.1-2018\n\nGB/T 231.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法\n金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","15","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","16","表面质量","GB/T 14975-2012","结构用不锈钢无缝钢管",""]
[365,"","双焊缝冷弯方形及矩形钢管","YB/T 4181-2008","双焊缝冷弯方形及矩形钢管","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","YB/T 4181-2008\nGB/T 709-2019","双焊缝冷弯方形及矩形钢管\n热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C"," GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","11","Ti","GB/T 223.17-1989\n\nGB/T 223.84-2009  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量\n钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法    ",""]
["","12","V","GB/T 223.14-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量    ",""]
["","13","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","屈服强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","16","表面质量","YB/T 4181-2008","双焊缝冷弯方形及矩形钢管",""]
[366,"","装饰用焊接不锈钢管","YB/T 5363-2016","装饰用焊接不锈钢管","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","YB/T 5363-2016\nGB/T 21835-2008","装饰用焊接不锈钢管\n焊接钢管尺寸及单位长度重量",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","规定塑性延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","压扁试验","GB/T 246-2017","金属材料 管 压扁试验方法",""]
["","14","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","15","表面质量","YB/T 5363-2016","装饰用焊接不锈钢管",""]
[367,"","不锈钢冷轧钢板和钢带","GB/T 3280-2015","不锈钢冷轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 3280-2015\nGB/T 708-2019","不锈钢冷轧钢板和钢带\n冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.4-2008\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.3-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994\n\nGB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量\n钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008\n\nGB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994\n\nGB/T 223.19-1989\n\nGB/T 223.53-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量    ",""]
["","11","规定塑性延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","硬度","GB/T 230.1-2018\n\nGB/T 231.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法\n金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","15","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","16","表面质量","GB/T 3280-2015","不锈钢冷轧钢板和钢带",""]
[368,"","不锈钢热轧钢板和钢带","GB/T 4237-2015","不锈钢热轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 4237-2015\nGB/T 709-2019","不锈钢热轧钢板和钢带\n热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.4-2008\n\nGB/T 223.58-1987  ","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量    ",""]
["","5","P","GB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.3-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994\n\nGB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量\n钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008\n\nGB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994\n\nGB/T 223.19-1989\n\nGB/T 223.53-1987  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量\n钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量    ",""]
["","11","规定塑性延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","硬度","GB/T 230.1-2018\n\nGB/T 231.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法\n金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","15","弯曲试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","16","表面质量","GB/T 4237-2015","不锈钢热轧钢板和钢带",""]
[369,"","铝合金建筑型材 基材","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","2","外观质量","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","3","规定塑性延伸强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","4","抗拉强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","5","断后伸长率","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
[370,"","铝合金建筑型材 阳极氧化型材","GB/T 5237.2-2017","铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","2","规定塑性延伸强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","3","抗拉强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","4","断后伸长率","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","5","膜厚","GB/T 5237.2-2017\n涡流法4957或显微镜法6462","铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材",""]
["","6","外观质量","GB/T 12967.6-2008","铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量","GB/T 12967.6-2022   2022/10/1实施"]
[371,"","铝合金建筑型材 电泳涂漆型材","GB/T 5237.3-2017","铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","2","规定塑性延伸强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","3","抗拉强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","4","断后伸长率","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","5","膜厚","GB/T 5237.3-2017\n\nGB/T 8014.1-2005\n\n\nGB/T 4957-2003","铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材\n铝及铝合金阳极氧化 化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则非磁性基体\n金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法",""]
["","6","外观质量","GB/T 5237.2-2017\n\nGB/T 12967.6-2008","铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材\n铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量",""]
[372,"","铝合金建筑型材 喷粉型材","GB/T 5237.4-2017","铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差"," GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","2","规定塑性延伸强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","3","抗拉强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","4","断后伸长率","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","5","膜厚","  GB/T 5237.4-2017\nGB/T 4957-2003","铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材\n非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法",""]
["","6","外观质量"," GB/T 5237.4-2017\nGB/T 9761-2008","铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材色漆和清漆 色漆的目视比色",""]
[373,"","铝合金建筑型材 喷漆型材","GB/T 5237.5-2017","铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差"," GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材",""]
["","2","规定塑性延伸强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","3","抗拉强度","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","4","断后伸长率","GB/T 16865-2013","变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法",""]
["","5","膜厚"," GB/T 5237.5-2017\nGB/T 4957-2003","铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材\n非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法",""]
["","6","外观质量"," GB/T 5237.5-2017\nGB/T 9761-2008","铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材\n色漆和清漆 色漆的目视比色",""]
[374,"","不锈钢棒","GB/T 1220-2007","不锈钢棒","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 702-2017\nGB/T 908-2019","热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.4-2008\n\nGB/T 223.58-1987\n\nGB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.64-2008  ","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法\n钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量\n钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.25-1994\n\nGB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量\n钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008\n\nGB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","11","规定非比例延伸强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","断面收缩率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","15","硬度","GB/T 230.1-2018\n\nGB/T 231.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法\n金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","16","表面质量","GB/T 1220-2007","不锈钢棒",""]
[375,"","低碳钢热轧圆盘条","GB/T 701-2008","低碳钢热轧圆盘条",""]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 14981-2009","热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.63-1988\n\nGB/T 223.64-2008  ","钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量\n钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法    ",""]
["","5","P","GB/T 223.3-1988\n\nGB/T 223.59-2008\n\nGB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.62-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量\n钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","8","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","9","冷弯试验","GB/T 232-2010","金属材料 弯曲试验方法",""]
["","10","表面质量","GB/T 701-2008","低碳钢热轧圆盘条",""]
[376,"","不锈钢盘条","GB/T 4356-2016","不锈钢盘条","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 14981-2009","热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）",""]
["","3","Si","GB/T 223.60-1997  ","钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.64-2008\n\nGB/T 223.4-2008  ","钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法\n钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法    ",""]
["","5","P","GB/T 223.61-1988\n\nGB/T 223.3-1988  ","钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量\n钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量    ",""]
["","6","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.23-2008\n\nGB/T 223.25-1994  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量    ",""]
["","8","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","9","Mo","GB/T 223.26-2008\n\nGB/T 223.28-1989  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量    ",""]
["","10","布氏硬度","GB/T 231.1-2018","金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","11","抗拉强度","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","12","断后伸长率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","断面收缩率","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","14","表面质量","GB/T 4356-2016","不锈钢盘条",""]
[377,"","合金结构钢热轧盘条","YB/T 4453-2015","合金结构钢热轧盘条","仅检所列项目"]
["","1","外形、尺寸及允许偏差","GB/T 14981-2009","热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差",""]
["","2","C","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","3","Si","GB/T 223.5-2008\n\nGB/T 223.60-1997  ","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法\n钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量    ",""]
["","4","Mn","GB/T 223.4-2008  ","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法    ",""]
["","5","Cr","GB/T 223.11-2008  ","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法    ","仅检可视滴定法"]
["","6","Mo","GB/T 223.26-2008  ","钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法    ",""]
["","7","Ni","GB/T 223.23-2008  ","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法    ",""]
["","8","V","GB/T 223.13-2000  ","钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量    ",""]
["","9","P","GB/T 223.59-2008  ","钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法    ",""]
["","10","S","GB/T 20123-2006  ","钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）    ",""]
["","11","Cu","GB/T 223.18-1994  ","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量    ",""]
["","12","力学性能","GB/T 228.1-2021","金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法",""]
["","13","硬度","GB/T 230.1-2018\n\nGB/T 231.1-2018","金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法\n金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法",""]
["","14","表面质量","YB/T 4453-2015","合金结构钢热轧盘条",""]
[378,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线","JB/T 8734.1-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定","仅检所列项目"]
[null,1,"结构检查","JB/T 8734.1-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,2,"外形尺寸","JB/T 8734.2-2016    \n\n\nJB/T 8734.3-2016\n \n\nJB/T 8734.4-2016 \n\n\nJB/T 8734.5-2016 \n\n\nJB/T 8734.6-2016\n\n\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线                                                                    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆                                                                 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线          \n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线 \n 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆"]
[null,3,"椭圆度","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,4,"绝缘厚度","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,5,"护套厚度","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,6,"屏蔽的编织密度","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,7,"绝缘线芯撕离试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,8,"导体导通试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,9,"绝缘热收缩试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,10,"曲挠试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,11,"导体电阻的测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,12,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,13,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,14,"绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,15,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"绝缘老化后拉力试验","\nGB/T 2951.12-2008\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,17,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,18,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,19,"护套老化后拉力试验","\nGB/T 2951.12-2008\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,20,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,21,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,22,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,23,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,25,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,26,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,27,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,28,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,29,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008\n\n\n\nGB/T 18380.22-2008\n\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 \n电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法","GB/T 18380.12-2022  2022/10/日实施"]
[null,30,"交货长度","JB/T 8734.1- 2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分：一般规定"]
[null,31,"标志、包装","JB/T 8734.1- 2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分：一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[379,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 固定布线用电缆电线","JB/T 8734.2-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"70℃时绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","JB/T 8734.2- 2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"外径或外形尺寸","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,16,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,18,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"绝缘低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,24,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,25,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[null,26,"标志耐擦试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[380,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 连接用软电线和软电缆 ","JB/T 8734.3-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 ","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"70℃时绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","JB/T 8734.3-2016\n\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 "]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"外径或外形尺寸","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,12,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,15,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,16,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,18,"绝缘低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,23,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,24,"不延燃试验","GB/T18380.12-2008\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[null,25,"曲挠试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,26,"绝缘线芯撕离试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,27,"标志耐擦试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[381,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 安装用电线","JB/T 8734.4-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电线电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","JB/T 8734.4-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线"]
[null,6,"导体导通试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"外径或外形尺寸","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,14,"绝缘热收缩试验","GB/T 2951.13-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,15,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,17,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,18,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,19,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,20,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,25,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,26,"绝缘线芯撕离试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,27,"不延燃试验","GB/T18380.12-2008\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[null,28,"标志耐擦试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,29,"热稳定试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[382,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 屏蔽电线","JB/T 8734.5-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电线电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","JB/T 8734.5-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线"]
[null,6,"导体导通试验","JB/T 8734.1-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"外径或外形尺寸","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"编织（或缠绕）密度","JB/T 8734.5-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线"]
[null,12,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,15,"绝缘热收缩试验","GB/T 2951.13-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,16,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,17,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,19,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,20,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,21,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"成品电线低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,25,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,26,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008\n\n\n\nGB/T 18380.22-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 \n电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法"]
[null,28,"标志耐擦试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,29,"热稳定试验","GB/T 2951.32-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[383,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 电梯电缆","JB/T 8734.6-2016","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"70℃时绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","JB/T 8734.6-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"屏蔽层的覆盖率或厚度或搭盖率的测量","JB/T 8734.6-2016\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,12,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,15,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,16,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,18,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"成品电线低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,22,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,23,"阻燃试验","GB/T 5023.6-2006\n \n\nGB/T18380.12-2008\n\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆                                                                      \n 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[384,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 ","JB/T 8735.1-2016","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求","仅检所列项目"]
[null,1,"结构检查","JB/T 8735.1-2016 \n\nGB/T 3956-2008\n JB/T 8735.2-2016\n\n JB/T 8735.3-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求\n电缆的导体                                                        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分：通用橡套软电缆          额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分：橡皮绝缘编织软电线"]
[null,2,"外形尺寸","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"椭圆度","JB/T 8735.1-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求"]
[null,4,"绝缘厚度","JB/T 8735.1-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"护套厚度","JB/T 8735.1-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求"]
[null,6,"导体电阻测量","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"软电缆的曲挠试验","JB/T 8735.1-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求"]
[null,10,"绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,12,"绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,13,"绝缘空气弹老化后抗张强度","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,14,"绝缘空气弹老化后断裂伸长率","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,15,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,17,"护套空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 2951.12-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,18,"护套空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,19,"护套浸矿物油后机械性能","GB/T 2951.21-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,20,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,21,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"包装和标志","JB/T 8735.1-2016\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[385,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 通用橡套软电缆","JB/T 8735.2- 2016","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,6,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"外径或外形尺寸测量","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 5013.2-2008\n\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,12,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套浸油后拉力试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"曲挠试验及试验后的浸水电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,18,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"护套低温伸长率试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"标志耐擦试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[386,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 橡皮绝缘编织软电线","JB/T 8735.3-2016","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"结构检查","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"外径测量","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,6,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,10,"曲挠试验及试验后的浸水电压试验","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"标志耐擦试验","GB/T 5013.2-2008\n","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[387,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 ","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求","仅检所列项目"]
[null,1,"结构检查","GB/T 5023.1-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,2,"外形尺寸","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,6,"软电缆的曲挠试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘线芯撕离试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"导体电阻的测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"绝缘电阻测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,12,"绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008 \n\n\nGB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,16,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,18,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"绝缘低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"绝缘低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"绝缘热稳定试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,22,"护套老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,23,"护套空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 2951.12-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,24,"护套空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,25,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,26,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,28,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,29,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,30,"护套低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,31,"护套浸矿物油后机械性能","GB/T 2951.21-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,32,"200℃最低稳定性","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,33,"不延燃试验","GB/T18380.12-2008\n\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[388,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 ","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色和标志的耐擦性检查","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008\n\n\n GB/T 5023.2-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 5023.2-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"外形尺寸和椭圆度测量","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 5023.2-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,9,"曲挠试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘线芯撕离试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,11,"电梯电缆中心垫芯的抗张强度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[389,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆","GB/T 5023.3-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘电阻","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查 ","GB/T 5023.1-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,6,"外经测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"失重试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,10,"高温压力试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,11,"低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,12,"低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,13,"低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,14,"热冲击试验","GB/T 2951.31-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,15,"不延燃试验","GB/T18380.12-2008\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[null,16,"热稳定试验","GB/T 2951.32-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[390,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆","GB/T 5023.4-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻的测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘电阻测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","GB/T 5023.1-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,6,"绝缘厚度测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"护套厚度测量","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"外径","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008\n","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,16,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,18,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,23,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,24,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[391,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 软电缆（软线）","GB/T 5023.5-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻的测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘电阻测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,6,"内层绝缘厚度测量（只检验最小厚度）","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"外层绝缘厚度测量（只检验最小厚度）","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"总厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"外形尺寸测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,11,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,14,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,17,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,18,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,19,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,23,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,24,"曲挠试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,25,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 "]
[392,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电梯电缆和挠性连接用电缆","GB/T 5023.6-2006","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘电阻测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,6,"绝缘厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"护套厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,11,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,14,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,15,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,16,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,17,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,18,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,19,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,21,"护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,22,"有承拉元件中间填芯的抗拉强度","GB/T 5023.2-2008\n\nGB/T 5023.6-2006","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法               额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆"]
[null,23,"曲挠试验","GB/T 5023.2-2008\n\nGB/T 5023.6-2006","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法               额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆"]
[null,24,"阻燃试验"," GB/T 18380.12-2008 \n\n\n\nGB/T 5023.6-2006","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法                                       额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆"]
[393,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆","GB/T 5023.7-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘电阻测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,5,"结构检查","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,6,"绝缘厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,7,"内护层或护套或外护套厚度测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,8,"外经测量","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,9,"椭圆度","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,13,"内护层老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"内护层老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套或外护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"护套或外护套老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,17,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,18,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,19,"护套或外护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,20,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"护套或外护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"护套或外护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"成品电缆低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"绝缘热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,25,"护套或外护套热冲击试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,26,"非屏蔽电缆曲挠试验","GB/T 5023.2-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法               "]
[null,27,"不延燃试验","GB/T 18380.12-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法  "]
[null,28,"护套或外护套浸矿物油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[394,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 一般要求","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求","仅检所列项目"]
[null,1,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,2,"外形尺寸","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"导体电阻的测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"成品电缆电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,9,"绝缘电阻测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,10,"绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 2951.11-2008 \n\n\nGB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n\n GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘空气弹老化后抗张强度","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘空气弹老化后断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"护套老化前抗张强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套空气烘箱老化后抗张强度","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,19,"护套空气烘箱老化后断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,20,"护套浸矿物油后机械性能","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,21,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,22,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"软电缆的曲挠试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,25,"电梯电缆中心垫芯的抗张强度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,26,"电梯电缆不延燃试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[395,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 试验方法","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色和标志的耐擦性检查","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"外形尺寸和椭圆度测量","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"成品电缆电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,9,"曲挠试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,10,"电梯电缆中心垫芯的抗张强度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,11,"IE4型绝缘橡皮混合物在空气烘箱和空气弹老化后的机械性能试验","GB/T 2951.11-2008  \n\n\n GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"电梯电缆不延燃试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[396,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热硅橡胶绝缘电缆","GB/T 5013.3-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,5,"外径测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[397,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆软线和软电缆","GB/T 5013.4-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"护套厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"外径测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,8,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,9,"导体中心间距","GB/T 5013.2-2008  \n\nGB/T 5013.4-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法                             额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"护套浸油后拉力试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"曲挠试验及试验后的浸水电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,19,"护套弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,20,"护套伸长率试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[398,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 电梯电缆","GB/T 5013.5-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"成品电缆电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"护套厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,11,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"护套空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套浸油后拉力试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,15,"具有承力元件的中心垫芯抗张强度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,16,"阻燃性试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[399,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 电焊机电缆","GB/T 5013.6-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电缆电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,4,"覆盖层厚度测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,5,"外径测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,11,"覆盖层或复合覆盖层中的护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"覆盖层或复合覆盖层中的护套空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"覆盖层或复合覆盖层中的护套浸油后拉力试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"覆盖层或复合覆盖层中的护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[400,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆","GB/T 5013.7-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"空气中的绝缘电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"外径测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,7,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,11,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[401,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分：特软电线","GB/T 5013.8-2013","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分：特软电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,2,"成品电线电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,4,"结构检查","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求"]
[null,5,"绝缘厚度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,6,"编织覆盖率","GB/T 5013.8-2013","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分：特软电线"]
[null,7,"外径测量","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,8,"椭圆度","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气烘箱老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘空气弹老化后拉力试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"三轮曲挠试验","GB/T 5013.2-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法"]
[402,null,"塑料绝缘控制电缆","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"成品电缆标志和绝缘线芯检查","GB/T 9330-2020\nGB/T 6995.1-2008","塑料绝缘控制电缆\n电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,2,"绝缘老化前抗张强度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"绝缘老化前断裂伸长率","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"绝缘空气箱老化后抗张强度","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,5,"绝缘空气箱老化后断裂伸长率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,6,"绝缘空气箱老化后抗张强度最大变化率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,7,"绝缘空气箱老化后断裂伸长率最大变化率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,8,"绝缘失重试验","GB/T2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,9,"绝缘热冲击试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,10,"绝缘高温压力试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,11,"绝缘低温弯曲试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,12,"绝缘低温冲击试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,13,"绝缘热延伸试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"绝缘收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,15,"绝缘厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"金属（复合）带绕包屏蔽","GB/T 9330-2020\nGB/T 4909.2-2009","塑料绝缘控制电缆\n裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,17,"金属丝编织屏蔽","GB/T 9330-2020\nGB/T 4909.2-2009","塑料绝缘控制电缆\n裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,18,"内衬层厚度","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,19,"铠装钢带的标称厚度和标称宽度","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,20,"铠装钢丝的标称直径","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,21,"护套老化前抗张强度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,22,"护套老化前断裂伸长率","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,23,"护套空气箱老化后抗张强度","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,24,"护套空气箱老化后断裂伸长率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,25,"护套空气箱老化后抗张强度最大变化率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,26,"护套空气箱老化后断裂伸长率最大变化率","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,27,"护套失重试验","GB/T2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,28,"护套热冲击试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,29,"护套高温压力试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,30,"护套低温弯曲试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,31,"护套低温冲击试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,32,"护套低温拉伸试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,33,"护套收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,34,"护套厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,35,"电缆外径","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,36,"导体电阻","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,37,"成品电缆电压试验","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,38,"绝缘线芯电压试验","GB/T 9330-2020","塑料绝缘控制电缆"]
[null,39,"绝缘电阻试验","GB/T 9330-2020\nGB/T 3048.5-2007","塑料绝缘控制电缆\n电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,40,"成缆绞合节距测量和绞合方向检查","GB/T 9330-2020\nGB/T 4909.2-2009","塑料绝缘控制电缆\n裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[403,null,"额定电压1kV（Um=1.2kV)和3kV（Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆","GB/T 12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T3956-2008","电缆的导体"]
[null,2,"电压试验","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,3,"导体检查","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"内衬层厚度","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,6,"非金属护套厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"铅套厚度","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,8,"隔离套厚度","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,9,"铅套电缆铠装下的包带厚度","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,10,"铠装金属丝标称直径","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,11,"铠装金属带标称厚度","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,12,"外径测量","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绕包搭盖率的测量","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,14,"绕包间隙率的测量","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,15,"绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,16,"EPR、HEPR、和XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"环境温度下的绝缘电阻","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,18,"导体最高温度下绝缘电阻","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,19,"4h电压试验","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,20,"老化前绝缘机械性能","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,21,"老化后绝缘机械性能","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,22,"非金属护套老化前的机械性能试验","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,23,"非金属护套老化后的机械性能试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,24,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,25,"ST2型PVC护套失重试验","GB/T2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,26,"绝缘和非金属护套的高温压力试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,28,"PVC绝缘和护套抗开裂试验（热冲击试验）","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,29,"弹性体的浸油试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,30,"电缆的单根阻燃试验","GB/T18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置","2022.10.1实施"]
[null,31,"XLPE绝缘的收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,32,"PE护套收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,33,"成品电缆标志","GB/T12706.1-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[404,null,"额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆","GB/T 12706.2-2020","额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T3956-2008","电缆的导体"]
[null,2,"电压试验","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,3,"导体检查","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"内衬层厚度","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,6,"非金属护套厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"铅套厚度","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,8,"隔离套厚度","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,9,"铅套电缆铠装下的包带厚度","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,10,"铠装金属丝标称直径","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,11,"铠装金属带标称厚度","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,12,"外径测量","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绕包搭盖率的测量","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,14,"绕包间隙率的测量","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,15,"绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,16,"EPR、HEPR、和XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"环境温度下的绝缘电阻","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,18,"导体最高温度下绝缘电阻","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,19,"4h电压试验","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,20,"老化前绝缘机械性能","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,21,"老化后绝缘机械性能","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,22,"非金属护套老化前的机械性能试验","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,23,"非金属护套老化后的机械性能试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,24,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,25,"ST2型PVC护套失重试验","GB/T2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,26,"绝缘和非金属护套的高温压力试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,28,"PVC绝缘和护套抗开裂试验（热冲击试验）","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,29,"弹性体的浸油试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,30,"电缆的单根阻燃试验","GB/T18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,31,"XLPE绝缘的收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,32,"PE护套收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,33,"成品电缆标志","GB/T12706.2-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[405,null,"额定电压35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆","GB/T 12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T3956-2008","电缆的导体"]
[null,2,"电压试验","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,3,"导体检查","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"内衬层厚度","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,6,"非金属护套厚度","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"铅套厚度","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,8,"隔离套厚度","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,9,"铅套电缆铠装下的包带厚度","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,10,"铠装金属丝标称直径","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,11,"铠装金属带标称厚度","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,12,"外径测量","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绕包搭盖率的测量","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,14,"绕包间隙率的测量","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,15,"绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,16,"EPR、HEPR、和XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"环境温度下的绝缘电阻","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,18,"导体最高温度下绝缘电阻","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,19,"4h电压试验","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"]
[null,20,"老化前绝缘机械性能","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,21,"老化后绝缘机械性能","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,22,"非金属护套老化前的机械性能试验","GB/T2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,23,"非金属护套老化后的机械性能试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,24,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,25,"ST2型PVC护套失重试验","GB/T2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,26,"绝缘和非金属护套的高温压力试验","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验","GB/T2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,28,"PVC绝缘和护套抗开裂试验（热冲击试验）","GB/T2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节：高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,29,"弹性体的浸油试验","GB/T2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,30,"电缆的单根阻燃试验","GB/T18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,31,"XLPE绝缘的收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,32,"PE护套收缩试验","GB/T2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,33,"成品电缆标志","GB/T12706.3-2020","额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[406,null,"额定电压1KV及以下架空绝缘电缆","GB/T 12527-2008","额定电压1KV及以下架空绝缘电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"电缆拉断力","GB/T 4909.3-2009","裸电线试验方法 第3部分：拉力试验"]
[null,5,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,6,"电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,7,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,8,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,9,"绝缘热失重","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,10,"绝缘抗开裂","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,11,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,12,"绝缘低温卷绕","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,13,"绝缘低温拉伸","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,14,"绝缘低温冲击","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,15,"绝缘收缩试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,16,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"燃烧性能","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,18,"印刷标志耐磨性能","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,19,"交货长度","GB/T 12527-2008","额定电压1KV及以下架空绝缘电缆"]
[407,null,"额定电压10kV架空绝缘电缆","GB/T 14049-2008","额定电压10kV架空绝缘电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,4,"导体结构","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,5,"承载绞线结构","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"屏蔽结构","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,9,"老化前后绝缘机械性能试验","GB/T 2951.11-2008 \n\n\nGB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                            电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.3-2008","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志"]
[408,null,"圆线同心绞架空导线","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线","仅检所列项目"]
[null,1,"导线尺寸","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,2,"表面","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,3,"绞制","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,4,"接头","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,5,"直流电阻","GB/T 1179-2017\nGB/T 17937-2009\nGB/T 3048.4-2007","圆线同心绞架空导线\n电工用铝包钢线\n电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,6,"单线的抗拉强度","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,7,"截面积","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,8,"外径","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,9,"电阻率","GB/T 3048.2-2007","电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验"]
[null,10,"节径比和绞向","GB/T 1179-2017","圆线同心绞架空导线"]
[null,11,"包装和标志","GB/T 1179-2017\nJB/T 8137.1-2013","圆线同心绞架空导线\n电线电缆交货盘 第1部分：一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[409,null,"架空绞线用硬铝线","GB∕T 17048-2017","架空绞线用硬铝线","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB∕T 17048-2017","架空绞线用硬铝线"]
[null,2,"直径和直径偏差","GB∕T 17048-2017 \nGB/T 4909.2-2009","架空绞线用硬铝线\n裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,3,"长度和长度偏差","GB∕T 17048-2017","架空绞线用硬铝线"]
[null,4,"接头","GB∕T 17048-2017","架空绞线用硬铝线"]
[null,5,"拉力试验","GB∕T 17048-2017 \nGB/T 4909.3-2009","架空绞线用硬铝线\n裸电线试验方法 第3部分：拉力试验"]
[null,6,"卷绕试验","GB/T 4909.7-2009","裸电线试验方法 第7部分：卷绕试验"]
[null,7,"电阻率试验","GB∕T 17048-2017 \nGB/T 3048.2-2007","架空绞线用硬铝线\n电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验"]
[410,null,"型线同心绞架空导线","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线","仅检所列项目"]
[null,1,"导线尺寸","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,2,"表面","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,3,"绞合","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,4,"接头","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,5,"导线直流电阻","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,6,"截面积","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,7,"节径比和绞向","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,8,"单线抗拉强度","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,9,"电阻率","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线"]
[null,10,"包装和标志","GB/T 20141-2018","型线同心绞架空导线","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[411,null,"阻燃和耐火电线电缆","GB/T 19666-2019","阻燃和耐火电线电缆通则","仅检所列项目"]
[null,1,"单根阻燃性能","GB/T 18380.12-2008\n\n\n\nGB/T 18380.13-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 \n电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法","GB/T 18380.13-2022  10/1日实施"]
[412,null,"矿物橡套软电缆","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定","仅检所列项目"]
[null,1,"导体电阻","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,3,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,4,"4h耐电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,5,"绝缘吸水性试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,7,"导体屏蔽层","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,8,"动力线芯绝缘屏蔽","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,9,"金属与纤维编织结构","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,10,"缆芯","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,11,"加强层","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,12,"护套厚度","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,13,"绝缘线芯识别标志","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,14,"成品电缆标志","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,15,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,16,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,17,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,18,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[413,null,"矿物橡套软电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆","GB/T 12972.2-2008","矿物橡套软电缆第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.2-2008","矿物橡套软电缆第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.2-2008","矿物橡套软电缆第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,11,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,15,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,17,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,19,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,20,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,21,"交货长度","GB/T 12972.2-2008","矿物橡套软电缆第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆"]
[414,null,"矿物橡套软电缆 额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,5,"加强层覆盖率","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,6,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,9,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,10,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,11,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,12,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘体积电阻率","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,16,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,19,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,20,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,21,"护套表面电阻系数","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,22,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,23,"交货长度","GB/T 12972.3-2008","矿物橡套软电缆第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[415,null,"矿物橡套软电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆","GB/T 12972.4-2008","矿物橡套软电缆第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.4-2008","矿物橡套软电缆第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.4-2008","矿物橡套软电缆第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"绝缘吸水性试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,11,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,12,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,17,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,18,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,19,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,20,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,21,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,22,"交货长度","GB/T 12972.4-2008","矿物橡套软电缆第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆"]
[416,null,"矿物橡套软电缆 额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆","GB/T 12972.5-2008","矿物橡套软电缆第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.5-2008","矿物橡套软电缆第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.5-2008","矿物橡套软电缆第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"燃烧试验","GB/T 18380.12-2008\n\n\n\nGB/T 18380.13-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 \n电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法"]
[null,11,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验"]
[null,15,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,17,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,19,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007\n","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,20,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,21,"交货长度","GB/T 12972.5-2008 \n","矿物橡套软电缆第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆"]
[417,null,"矿用橡套软电缆 额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆","GB/T 12972.6-2008","矿用橡套软电缆第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.6-2008\n","矿用橡套软电缆第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.6-2008\n","矿用橡套软电缆第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007\n","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007\n","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"燃烧试验","GB/T18380.13-2008\n","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法"]
[null,11,"4h耐电压试验","GB/T 3048.8-2007\n","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,12,"绝缘吸水性试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,13,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,19,"护套空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,20,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,21,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,22,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007\n","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,23,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,24,"交货长度","GB/T 12972.6-2008\n","矿用橡套软电缆第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆"]
[418,null,"矿用橡套软电缆 额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆","GB/T 12972.7-2008","矿用橡套软电缆第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.7-2008\n","矿用橡套软电缆第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.7-2008\n","矿用橡套软电缆第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007\n","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007\n","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007\n","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"燃烧试验","GB/T18380.13-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法"]
[null,11,"4h耐电压试验","GB/T 3048.8-2007\n","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,12,"绝缘吸水性试验","GB/T 12972.1-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定"]
[null,13,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007\n","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,19,"护套空气烘箱老化试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,20,"护套空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,21,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,22,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,23,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,25,"交货长度","GB/T 12972.7-2008","矿用橡套软电缆第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆"]
[419,null,"矿用橡套软电缆 额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆","GB/T 12972.8-2008","矿用橡套软电缆第8部分：额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"屏蔽层","GB/T 12972.8-2008","矿用橡套软电缆第8部分：额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆"]
[null,4,"缆芯","GB/T 12972.8-2008","矿用橡套软电缆第8部分：额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,10,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,11,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,15,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,16,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,17,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,19,"护套抗撕试验","JB/T 10696.7-2007","电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分：抗撕试验"]
[null,20,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,21,"交货长度","GB/T 12972.8-2008","矿用橡套软电缆第8部分：额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆"]
[420,null,"矿用橡套软电缆 额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆","GB/T 12972.9-2008","矿用橡套软电缆第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"缆芯","GB/T 12972.9-2008","矿用橡套软电缆第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆"]
[null,4,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,7,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,8,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,9,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,10,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008\n\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008\n","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,19,"交货长度","GB/T 12972.9-2008","矿用橡套软电缆第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆"]
[421,null,"矿用橡套软电缆 矿工帽灯电线","GB/T 12972.10-2008","矿用橡套软电缆第10部分：矿工帽灯电线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"缆芯","GB/T12972.10-2008","矿用橡套软电缆第10部分：矿工帽灯电线"]
[null,4,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,7,"工频交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,8,"燃烧试验","GB/T 18380.11-2008","电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置"]
[null,9,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.11-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气烘箱老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.12-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘热延伸试验","GB/T 12972.1-2008\nGB/T 2951.21-2008","矿物橡套软电缆第1部分：一般规定\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱热老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"加强芯拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.1-2008","电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定"]
[null,19,"交货长度","GB/T 12972.10-2008","矿用橡套软电缆第10部分：矿工帽灯电线"]
[422,null,"煤矿用电缆 移动类软电缆","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定","仅检所列项目"]
[null,1,"导体中单线最大直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"外径测量","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"标志耐擦性试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,6,"绝缘吸水试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,7,"工频电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,8,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,9,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[null,19,"标志","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,20,"包装、运输和贮存","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[423,null,"煤矿用电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆","MT/T 818.2-2009","煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,11,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,15,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,17,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[424,null,"煤矿用电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆","MT/T 818.3-2009","煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"内护套绝缘电阻","MT/T 818.3-2009","煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[425,null,"煤矿用电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆","MT/T 818.4-2009","煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[426,null,"煤矿用电缆 额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆","MT/T 818.5-2009","煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"工频电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[427,null,"煤矿用电缆 额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆","MT/T 818.6-2009","煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[428,null,"煤矿用电缆 额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆","MT/T 818.7-2009","煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[429,null,"煤矿用电缆 额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆","MT/T 818.8-2009","煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"工频电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"护套抗撕试验","MT 818.1-2009","煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[430,null,"煤矿用电缆 额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆","MT/T 818.9-2009","煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,3,"工频电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,4,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,5,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,7,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘空气弹老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,14,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,15,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,17,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[431,null,"煤矿用电缆 煤矿用矿工帽灯线","MT/T 818.10-2009","煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"浸水工频电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,3,"表面标志","GB/T 6995.3-2008\n\nAQ 1043-2007","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志\n矿用产品安全标志标识","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"电缆外径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"导体单丝直径","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,6,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"护套老化前拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"护套空气箱老化试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"护套热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"护套浸油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,14,"加强芯拉力试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[432,null,"煤矿用电缆 额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","GB/T 3956-2008      MT/T 818.11-2009\n","电缆的导体                                                              煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定"]
[null,2,"绝缘厚度","MT/T 818.12-2009\n              \n\n  MT/T 818.13-2009\n","煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 \n煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆"]
[null,3,"屏蔽","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定"]
[null,4,"铠装","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定"]
[null,5,"护套厚度","MT/T 818.12-2009\n              \n\n  MT/T 818.13-2009\n","煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 \n煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆"]
[null,6,"导体直流电阻试验","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,7,"电压试验","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定"]
[null,8,"结构检查","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,10,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[null,11,"绝缘电阻试验","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,12,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘空气烘箱老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套空气箱老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,17,"护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,18,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,19,"护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,20,"绝缘低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,21,"绝缘低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,22,"护套低温弯曲试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,23,"护套低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,24,"护套低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,25,"绝缘抗开裂试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,26,"护套抗开裂试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,27,"绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,28,"绝缘收缩试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,29,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.3-2008","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志"]
[null,30,"成品电缆标志","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,31,"包装标志","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,32,"包装、运输和贮存","MT/T 818.11-2009","煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定"]
[433,null,"煤矿用电缆 额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆","MT/T 818.12-2009","煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,3,"导体结构","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"铠装","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"绝缘电阻试验","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,8,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[null,9,"绝缘老化前机械性能试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后机械性能试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"护套老化前机械性能试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"护套老化后机械性能试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 2951.12-2008          \n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"聚氯乙烯绝缘和护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,15,"聚氯乙烯绝缘和护套低温性能试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,16,"聚氯乙烯绝缘和护套抗开裂（热冲击）试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"聚氯乙烯绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,18,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.3-2008","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志"]
[434,null,"煤矿用电缆 额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆","MT/T 818.13-2009","煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,2,"导体结构","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"铠装","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,7,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[null,8,"绝缘老化前机械性能试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"绝缘老化后机械性能试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,10,"护套老化前机械性能试验","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"护套老化后机械性能试验","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,12,"成品电缆段的附加老化试验","GB/T 2951.11-2008\n\n\nGB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"ST2型聚氯乙烯护套失重试验","GB/T 2951.32-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验"]
[null,14,"聚氯乙烯绝缘和护套高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,15,"聚氯乙烯绝缘和护套低温性能试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,16,"聚氯乙烯绝缘和护套抗开裂（热冲击）试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"交流聚乙烯绝缘吸水试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,18,"交流聚乙烯绝缘收缩试验","GB/T 2951.13-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分：通用试验方法--密度测定方法--吸水试验--收缩试验"]
[null,19,"印刷标志耐擦试验","GB/T 6995.3-2008","电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志"]
[435,null,"煤矿用阻燃电缆 煤矿用阻燃通信电缆","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体结构","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆"]
[null,2,"导体直流电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,3,"导电线芯通电试验","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆"]
[null,4,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,5,"交流电压试验","GB/T 3048.8-2007","电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验"]
[null,6,"表面标志","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,7,"电缆外径","MT/T 818.14-1999\nGB/T 2951.11-2008","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,8,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,9,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化前机械性能","MT/T 818.14-1999\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,11,"护套老化前机械性能","MT/T 818.14-1999\n\nGB/T 2951.11-2008\n\n","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,12,"护套热老化试验","MT/T 818.14-1999\n\nGB/T 2951.12-2008\n","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆\n电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,13,"低温冲击试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,14,"低温卷绕试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,15,"低温拉伸试验","GB/T 2951.14-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验"]
[null,16,"高温试验","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆"]
[null,17,"湿热试验","GB/T 2423.4-2008","电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）"]
[null,18,"单根垂直燃烧试验","MT/T 386-2011","煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则"]
[null,19,"交货长度","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆"]
[null,20,"标志","MT/T 818.14-1999","煤矿用阻燃电缆 第3单元 ：煤矿用阻燃通信电缆","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[436,null,"额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定","仅检所列项目"]
[null,1,"导体","JB/T 5332.1-2011 \n GB/T 4909.2-2009","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定                  \n裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"导体标称直径","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,3,"结构","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,4,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"内护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"耐油垫层","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,7,"缆芯","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,8,"铠装","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,9,"外护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"导体电阻","JB/T 5332.1-2011\n\nGB/T 3048.4-2007","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定\n电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,11,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,12,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,13,"绝缘老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,14,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,15,"绝缘耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,16,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,17,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,18,"护套老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,19,"护套耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,20,"交货长度","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[null,21,"标志","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,22,"包装","JB/T 5332.1-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定"]
[437,null,"额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 电动潜油泵引接电缆","JB/T 5332.2-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第2部分：电动潜油泵引接电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体结构","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"内护层厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"耐油垫层","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"铠装层","GB/T 2952.1-2008","电缆外护层 第1部分：总则"]
[null,6,"外形尺寸","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,14,"护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"护套老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"护套耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[438,null,"额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 电动潜油泵扁形电力电缆","JB/T 5332.3-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第3部分：电动潜油泵扁形电力电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体结构","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"内护层厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"耐油垫层","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"铠装层","GB/T 2952.1-2008","电缆外护层 第1部分：总则"]
[null,6,"外形尺寸","GB/T 2951.11-2008\n\n\nJB/T 5332.3-2011","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验\n额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第3部分：电动潜油泵扁形电力电缆"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,14,"内护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"内护套老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"内护套耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[439,null,"额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 电动潜油泵圆形电力电缆","JB/T 5332.4-2011","额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第4部分：电动潜油泵圆形电力电缆","仅检所列项目"]
[null,1,"导体结构","GB/T 4909.2-2009","裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量"]
[null,2,"绝缘厚度","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"内护层厚度","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"耐油垫层","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"铠装层","GB/T 2952.1-2008","电缆外护层 第1部分：总则"]
[null,6,"外形尺寸","GB/T 2951.11-2008\n\n\nJB/T 5332.4-2011\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验\n额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第4部分：电动潜油泵圆形电力电缆"]
[null,7,"导体电阻","GB/T 3048.4-2007\n","电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验"]
[null,8,"绝缘电阻","GB/T 3048.5-2007","电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验"]
[null,9,"绝缘老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008\n\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,10,"绝缘老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008\n","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,11,"绝缘热延伸试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,12,"绝缘耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[null,13,"绝缘高温压力试验","GB/T 2951.31-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验"]
[null,14,"内护套老化前抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,15,"内护套老化后抗张强度、断裂伸长率","GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,16,"内护套耐油试验","GB/T 2951.21-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验"]
[440,"","家用和类似用途电器的安全 通用要求","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","电动器具的启动","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","6","发热","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","7","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005\nGB/T 16935.1-2008\n","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","9","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","10","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","12","非正常工作","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测19.11.4"]
["","13","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","14","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","15","结构","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n","不测22.46"]
["","16","内部布线","GB 4706.1-2005 \n\nGB/T 5023.1-2008\n\nGB/T 5013.1-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求\n额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求",""]
["","17","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 17465.1-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求","2023-02-01实施"]
["","18","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n \nGB/T 2423.2 -2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温",""]
["","23","耐热、耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)",""]
["","24","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[441,"","家用和类似用途电器的安全 电熨斗的特殊要求","GB 4706.2-2007","家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.2-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[442,"","家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具","GB 4706.7-2014","家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n\nGB/T 2423.55-2006\n\nGB/T 2423.7-2018\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求\n电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试试验Eh：锤击试验\n环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.7-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[443,"","家用和类似用途电器的安全电热毯、电热垫及类似柔性发热器具","GB 4706.8-2008","家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\n GB 4706.8-2008 \n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.8-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[444,"","家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具","GB 4706.9-2008","家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","14","结构","\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.9-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[445,"","家用和类似用途电器的安全 按摩器具","GB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T17627 -2019\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术第一部分:定义和试验要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.10-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[446,"","家用和类似用途电器的安全快 热式热水器","GB 4706.11-2008","家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T17627 -2019\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n\nGB/T 2423.2-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[447,"","家用和类似用途电器的安全 储水式热水器","GB 4706.12-2006","家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","8","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","9","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","11","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n\nGB/T 2423.2-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温",""]
["","21","耐热、耐燃和耐漏电起痕","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.12-2006\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[448,"","家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机","GB 4706.13-2014","家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n\nGB 4706.25-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 附录AA","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n\nGB 4706.17-2010\n\nGB 7000.1-2015","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求\n灯具 第1部分：一般要求与试验","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","14","结构","\nGB 4706.1-2005\nGB 4706.13-2014\n\nGB 7000.1-2015","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求\n灯具 第1部分：一般要求与试验","不测22.46，不测可燃制冷剂"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n\nGB 4706.17-2010\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008 \n\nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.13-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[449,"","家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具","GB 4706.14-2008","家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T 17627-2019\n\nGB 4706.14-2008\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 5023.1-2008\n\nGB/T 5013.1-2008\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求\n额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求\n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 17465.1-2009\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求","GB/T 17465.1-2022 2023-2-1实施"]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n \nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.14-2008\n\n \nGB/T 2423.18-2021\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求\n环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)",""]
[450,"","家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具","GB 4706.15-2008","家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n \nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.15-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[451,"","家用和类似用途电器的安全 电池充电器","GB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[452,"","家用和类似用途电器的安全 液体加热器","GB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \n\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求\n","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.19-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n \nGB/T 2423.2 -2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[453,"","家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机","GB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.20-2004","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[454,"","家用和类似用途电器的安全 微波炉","GB 4706.21-2008","家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\n GB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","10","变压器相关电路保护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.21-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[455,"","家 用和 类 似 用 途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱和类似用途器具","GB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.22-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热、耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[456,"","家用和类似用途电器的安全 室内加热器","GB 4706.23-2007","家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\n GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.23-2007\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","22","耐热、耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n\nGB 4706.23-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[457,"","家用和类似用途电器的安全 洗衣机","GB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008\n\nGB/T 14536.13-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求\n家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008 \n\nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.24-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[458,"","家用和类似用途电器的安全 洗碗机","GB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 5465.2-2008\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n电气设备用图形符号 第2部分：图形符号\n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005\n\n\nGB/T 16935.1-2008","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008\n\nGB/T 20290-2016","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求\n家用电动洗碗机性能测试方法"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008 \n\nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.25-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[459,"","家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机","GB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008\n\nGB/T 16842-2016","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求\n外壳对人和设备的防护检验用试具"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008\n\nGB/T 14536.13-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求\n家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.26-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[460,"","家用和类似用途电器的安全 风扇","GB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005 \n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008 \n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求\n","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\n GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.27-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 第2部分 风扇的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[461,"","家用和类似用途电器的安全 吸油烟机","GB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.28-2008\n\nGB/T 5023.5-2008 \n\nGB/T 5013.4-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求\n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）\n额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 9364.1-2015\n\nGB/T 17626.1-2006\n\nGB/T 17626.2-2018\n\nGB/T 17626.3-2016\n\nGB/T 17626.4-2018\n\nGB/T 17626.6-2017\n\nGB/T 17626.11-2008\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求\n电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论\n电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验\n电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验\n电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验\n电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度\n电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验\n家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n \nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n\nGB 4706.28-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)\n家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[462,"","家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶","GB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005 \n\nGB 4706.29-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.29-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求",""]
[463,"","家用和类似用途电器的安全 厨房机械","GB4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\n \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","17","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","20","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.30-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求",""]
["","21","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[464,"","家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具","GB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 9364.1-2015\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求\n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.31-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[465,"","家用和类似用途电器的安全 空调器和除湿机","GB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012\n \nGB 2894-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求\n安全标志及其使用导则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求\n安全标志及其使用导则",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012 \n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求\n","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.32-2012\n\nGB 4706.17-2010 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB/T 9364.1-2015","家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012\n\nGB 3836.8-2021 \n\nGB/T 3836.15-2017","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求\n爆炸性环境 第8部分: 由“n”型保护的设备\n爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 16935.1-2008\n\nGB/T 2423.2 -2008\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验；\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温\n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.32-2012","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB/T 2423.18-2021\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)",""]
[466,"","家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅","GB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全  商用电深油炸锅的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008\n\nGB/T 5465.2-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求\n电气设备用图形符号 第2部分：图形符号","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.33-2008\n\nGB/T 5169.16-2017","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求\n电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[467,"","家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉","GB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.34-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[468,"","家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅","GB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.35-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[469,"","家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器","GB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.36-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[470,"","家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛","GB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求"]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008\n\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求"]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008 \n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.37-2008\n \nGB/T 5169.16-2017","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全  商用单双面电热铛的特殊要求\n电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[471,"","家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械","GB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","6","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","7","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","8","瞬态过电压","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","9","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","10","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","11","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求","不测19.11.4"]
["","15","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","16","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求","不测22.46"]
["","17","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","18","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","19","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","20","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","22","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","24","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.38-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求",""]
["","25","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[472,"","家用和类似用途电器的安全 商用电烤箱和烤面包炉","GB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","5","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","6","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","7","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","8","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","9","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","10","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","11","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求","不测19.11.4"]
["","15","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","16","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求","不测22.46"]
["","17","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","18","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","19","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","20","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","22","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","24","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.39-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求",""]
["","25","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[473,"","家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅","GB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","6","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","7","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","8","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n \nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","9","耐潮湿","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","10","泄漏电流和电气强度","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求","不测19.11.4"]
["","14","稳定性和机械危险","GB/T 17627-2019 \n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","15","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求","不测22.46"]
["","17","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","18","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","19","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","20","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","22","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","24","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.40-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求",""]
["","25","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[474,"","家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具","GB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.41-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[475,"","家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具","GB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005\n\nGB/T 2423.7-2018","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求 \n环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[476,"","家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器","GB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.44-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.43-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[477,"","家用和类似用途电器的安全 空气净化器","GB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.45-2008\n\nGB/T 15092.1-2020","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求\n器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.45-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[478,"","家用和类似用途电器的安全 加湿器","GB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.48-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[479,"","家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器","GB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.49-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[480,"","家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机","GB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008\n\nGB/T 3667.1-2016","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求\n交流电动机电容器第1部分：总则性能、试验和额定值安全要求安装和运行导则","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.50-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[481,"","家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元","GB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.52-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[482,"","家用和类似用途电器的安全 座便器","GB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求\n","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.53-2008\n\nGB/T 2423.18-2021\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求\n\n环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）",""]
[483,"","家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具","GB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008\n \nGB/T 17465.1-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求\n家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.55-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[484,"","家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具","GB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n \nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.56-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[485,"","家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机","GB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.57-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[486,"","家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具","GB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.59-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[487,"","家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架","GB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全衣物干燥机和毛巾架的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.60-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\nGB 4706.60-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\nGB 4706.60-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[488,"","家用和类似用途电器的安全 泵","GB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.66-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[489,"","家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器","GB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.67-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全水族箱和花园池塘用电器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[490,"","家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置","GB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.68-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求",""]
[491,"","家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具","GB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008\nGB 8898-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求\n音频、视频及类似电子设备 安全要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008\n\nGB/T 15092.1-2020","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求\n器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.69-2008\n\nGB/T 2423.18-2021","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全服务和娱乐器具的特殊要求\n环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)\n",""]
[492,"","家用和类似用途电器的安全 时钟","GB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008","\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.70-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全时钟的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[493,"","家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵","GB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003\nGB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019\n\nGB 4706.1-2005","低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.71-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[494,"","家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器","GB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB/T 16935.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n","低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.75-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全固定浸入式加热器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[495,"","家用和类似用途电器的安全 灭蝇器","GB 4706.76-2008","家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n\nGB/T 15092.1-2020","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求\n器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
[496,"","家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器","GB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB/T 17627-2019","\n低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.77-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全便携浸入式加热器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[497,"","家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚","GB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.80-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[498,"","家用和类似用途电器的安全 挥发器","GB 4706.81-2014\n","家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014\n\nGB/T 2423.7-2018","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求\n环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.81-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全挥发器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[499,"","家用和类似用途电器的安全 夹烫机","GB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","接触电流和保护导体电流的测量方法",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.83-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全第2部分夹烫机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[500,"","家用和类似用途电器的安全 织物蒸汽机","GB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.84-2007","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[501,"","家用和类似用途电器的安全 商用微波炉","GB 4706.90-2014","家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.90-2014","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 商用微波炉的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[502,"","家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具","GB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全带有电气连接的使用燃气的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.94-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[503,"","家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机","GB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","13","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求","不测22.46"]
["","14","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","15","元件","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","17","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","接地措施","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.95-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[504,"","家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器","GB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.99-2009","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求",""]
["","22","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[505,"","家用和类似用途电器的安全 通风或空调系统的加湿器","GB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","2","标志说明","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","输入功率和电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","5","发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
["","13","机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","17","电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.105-2011","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
[506,"","自动控制蒸汽熨烫机","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机"," 仅检所列项目"]
["","1","外观质量","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","2","机械性能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
[null,"3","熨烫模具的运动应顺畅、平稳，无异常声响","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机"]
[null,"4","各紧固部位应牢固、可靠","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机"]
[null,"5","压缩空气、负压、蒸汽、液压油和水应无渗、漏现象","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机"]
[null,"6","经预热后，金属模具表面的温度应能达到110C以上","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机"]
["","7","开机安全","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","8","停机安全","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","9","急停功能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","10","高温安全","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","11","绝缘电阻","GB/T 5226.1-2019\n","机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件",""]
["","12","耐压强度","GB/T 5226.1-2019\n","机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件",""]
["","13","泄漏电流","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","14","防触电保护","QB/T 4066-2010\nGB/T 3797-2016","自动控制蒸汽熨烫机\n电气控制设备",""]
["","15","接地与接地标志","QB/T 4066-2010\nGB/T 3797-2016","自动控制蒸汽熨烫机\n电气控制设备","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","16","布线","GB/T 3797-2016","电气控制设备",""]
["","17","点动功能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","18","自动功能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","19","调节功能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","20","熨烫性能","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","21","噪声","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机",""]
["","22","标志","QB/T 4066-2010","自动控制蒸汽熨烫机","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[507,null,"快热式热水器","GB/T 26185-2010","快热式热水器"," 仅检所列项目"]
["","1","外观要求","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","2","温控器和断路器","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","3","加热元件","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","4","水管连接和管道","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","5","固定装置","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","6","加热效率","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","7","标志","GB/T 26185-2010","快热式热水器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","8","接地电阻","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","9","电气强度","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
["","10","泄漏电流","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.11-2008","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求",""]
["","11","压力试验","GB/T 26185-2010","快热式热水器",""]
[508,"","馒头机","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件","仅检所列项目"]
["","1","一般要求","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件",""]
["","2","主要零部件质量要求","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件",""]
["","3","成品要求","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件",""]
["","4","外观要求","SB/T 10128-2008\nSB/T 228-2017","馒头机技术条件\n食品机械通用技术条件 表面涂漆",""]
["","5","耗电量","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件",""]
["","6","空载","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件",""]
["","7","电气安全","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
[null,"8","电器元件","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求"]
[null,"9","材料与结构","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"10","布线","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"11","防触电保护","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求"]
[null,"12","电源软线","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"13","接线端子","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求"]
[null,"14","接地措施","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求"]
[null,"15","电气间隙和爬电距离","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"16","室温下泄漏电流和电气强度","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"17","工作温度下泄漏电流和电气强度","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"18","电子控制装置要求","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求"]
["","19","噪声","SB/T 10128-2008\nGB/T 3768-2017","馒头机技术条件\n声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法",""]
["","20","警示标志","SB/T 10128-2008","馒头机技术条件","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","21","标志","SB/T 10128-2008\nGB 4706.38-2008\n\nSB/T 231-2013\n","馒头机技术条件\n家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求\n食品机械通用技术条件 产品的标志、运输与储存","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[509,"","食品机械通用技术条件 电器装置","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求","仅检所列项目"]
["","1","基本要求","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
["","2","电器元件","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
["","3","材料与结构","SB/T 227-2017\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","4","布线","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
["","6","电源软线","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","接线端子","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
["","8","接地措施","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
["","9","电气间隙和爬电距离","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","10","室温下泄漏电流和电气强度","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","11","工作温度下泄漏电流和电气强度","SB/T 227-2017\n\nGB 4706.1-2005\n","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","12","标志和说明","SB/T 227-2017\n\nGB/T 5226.1-2019","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求\n机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","13","电子控制装置要求","SB/T 227-2017","食品机械通用技术条件 电器装置技术要求",""]
[510,"","手持式、可移动式电动工具和园林工具","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","2","标志和说明书","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 16273.1-2008\nGB/T 2893.2-2020\n\nGB/T 2893.3-2010\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n设备用图形符号　第1部分：通用符号\n图形符号 安全色和安全标志 第2部分：产品安全标签的设计原则\n 图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","防止触及带电零件的防护","GB/T 3883.1- 2014\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","4","起动","GB/T 3883.1- 2014\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","5","输入功率和电流","GB/T 3883.1- 2014\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","6","发热","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB 4706.1-2005\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","7","耐热性及阻燃性","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 5169.21-2017\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n\nGB/T 5169.13-2013","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法\n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)\n电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法",""]
["","8","防潮性","GB/T 3883.1- 2014\n\n\nGB/T 20044-2012","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n外壳防护等级（IP代码）\n电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)","不测外壳防护"]
["","9","防锈","GB/T 3883.1- 2014\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","10","变压器及其相关电路的过载保护","GB/T 3883.1- 2014\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","11","不正常工作","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 6346.14-2015\n\nGB/T 9364.1-2015\n\nGB/T 16855.1-2018","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n电子设备用固定电容器 第14部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器\n小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求\n机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分：设计通则",""]
["","12","机械危险","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","13","机械强度","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","14","结构","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB 8898-2011\nGB/T 6346.14-2015","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n音频、视频及类似电子设备 安全要求\n电子设备用固定电容器 第14部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器"]
["","15","内部布线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 5023.5-2008\n\nGB/T 5013.4-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）\n额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆",""]
["","16","电源联接和外部软线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3956-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n电缆的导体",""]
["","17","外接导线的接线端子","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 17464-2012\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求　适用于0.2 mm2以上至35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求",""]
["","18","接地装置","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 13140.3-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求",""]
["","19","螺钉与连接件","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 13140.3-2008\n\n\nGB/T 17464-2012\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求\n连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求　适用于0.2 mm2以上至35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求",""]
["","20","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 16935.1-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
[511,"","电饭锅及类似器具","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具","  仅检所列项目"]
["","1","实际客积偏差","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","2","防粘涂层","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","3","传导热效率","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","4","保温温度","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","5","保温能耗","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","6","待机能耗","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","7","蒸煮均匀性","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","8","时钟偏差","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","9","气密性","QB/T 4099-2010","电饭锅及类似器具",""]
["","10","标志","QB/T 4099-2010 \nGB 4706.19-2008\n \nGB/T 5296.2-2008\n","电饭锅及类似器具\n家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求\n消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[512,"","电灭蚊拍","QB/T 4496-2013","电灭蚊拍","  仅检所列项目"]
["","1","电气安全","QB∕T 4496-2013\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","电灭蚊拍\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求\n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求",""]
[null,"2","电气安全—对触及带电部件的防护","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"3","电气安全—输入功率和电流","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"4","电气安全—发热","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"5","电气安全—工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB/T 12113-2003 \nGB 4706.1-2005\n","接触电流和保护导体电流的测量方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"6","电气安全—瞬态过电压","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"7","电气安全—耐潮湿","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验 "]
[null,"8","电气安全—泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"9","电气安全—变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"10","电气安全—非正常工作","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"11","电气安全—稳定性和机械危险","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"12","电气安全—机械强度","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"13","电气安全—结构","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"14","电气安全—内部布线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"15","电气安全—元件","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n\nGB/T 15092.1-2020","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求\n器具开关 第1部分：通用要求"]
[null,"16","电气安全—电源连接和外部软线","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"17","电气安全—外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"18","电气安全—接地措施","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"19","电气安全—螺钉和连接","GB 4706.1-2005\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,"20","电气安全—电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"21","电气安全—耐热和耐燃","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"22","电气安全—防锈","GB 4706.1-2005\n\nGB 4706.76-2008\n","家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 \n家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求"]
[null,"23","电气安全—充电时，不应产生网面工作电压","QB/T 4496-2013","电灭蚊拍"]
[null,"24","电气安全—易触及网面应与高压负极相连","QB/T 4496-2013","电灭蚊拍"]
[null,"25","电气安全—正常工作状态下，高压网面的单次输出能量","QB/T 4496-2013","电灭蚊拍"]
["","26","标志","QB∕T 4496-2013","电灭蚊拍","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[513,"","食具消毒柜","GB 17988-2008","食具消毒柜安全和卫生要求","不测三相器具，仅检所列项目"]
["","1","分类","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","2","标志和说明","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","对触及带电部件的防护","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","4","输人功率和电流","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","5","发热","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","6","工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","7","瞬态过电压","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","8","耐潮湿","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求","不测尺寸大于500㎜×500㎜×600㎜的器具；不测防水等级试验"]
["","9","泄漏电流和电气强度","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","10","变压器和相关电路的过载保护","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","11","非正常工作","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求","不测19.11.4"]
["","12","稳定性和机械危险","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求"]
["","13","机械强度","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","14","结构","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求","不测22.46"]
["","15","内部布线","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","16","元件","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","17","电流软线和外部软线","GB 17988-2008 \nGB 4706.1-2005","食具消毒柜安全和卫生要求\n家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","18","外部导线用接线端子","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","19","接地措施","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","20","螺钉和连接","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","21","电气间隙、爬电距离和固体绝缘","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","22","耐热和耐燃","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
["","23","防锈","GB 4706.1-2005","家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求",""]
[514,"","家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸","GB/T 1002-2008","家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸","仅检所列项目","GB/T 1002-2021\n2022/11/1生效"]
["","1","型式、基本参数和尺寸","GB/T 1002-2008","家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸",""]
[515,"","家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸","GB/T 1003-2016","家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸","仅检所列项目"]
["","1","型式、基本参数和尺寸","GB/T 1003-2016","家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸",""]
[516,"","家用和类似用途插头插座","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","仅检所列项目","GB/T 2099.1-2021\n2022/11/1生效\n"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 1002-2008\n\nGB/T 1003-2016","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸\n家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","8","固定式插座的结构","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","9","插头和移动式插座的结构","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","10","联锁插座","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","11","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n","不测外壳防护"]
["","12","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","温升","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008\nGB/T 1002-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸",""]
["","16","软线及其连接","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 5023.5-2008\n\nGB/T 5013.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）\n额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆",""]
["","17","机械强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2423.7-2018","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）",""]
["","18","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","19","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","20","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","21","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 5169.10-2017\n\n\nGB/T 5169.11-2017\n\n\nGB/T 4207-2012\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法\n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)\n固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法","2023-02-01实施"]
["","22","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","23","戴绝缘护套的插销的附加试验","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2423.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）",""]
[517,"","器具插座家用和类似用途插头插座 器具插座","GB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012\n\nGB/T 17196-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求\n连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求",""]
["","8","固定式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求",""]
["","9","联锁插座","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","10","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","不测外壳防护"]
["","11","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","12","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","温升","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","机械强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求",""]
["","16","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","17","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","18","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求",""]
["","19","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.2-2012","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求",""]
["","20","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[518,"","家用和类似用途插头插座 转换器","GB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求","仅检所列项目","GB/T 2099.3-2022   2023.5.1日实施"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","8","插头和移动式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","9","联锁插座","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","10","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","不测外壳防护"]
[null,"11","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","12","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","温升","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","14","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","15","软线及其连接","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","16","机械强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","17","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","18","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","19","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","20","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.3-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求",""]
["","21","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","22","戴绝缘护套的插销的附加试验","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[519,"","固定式无联锁带开关插座 固定式无联锁带开关插座","GB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","8","固定式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","9","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","不测外壳防护"]
["","10","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","11","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","12","温升","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","机械强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","16","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","17","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.4-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","18","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","19","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[520,"","家用和类似用途插头插座 固定式有联锁带开关插座","GB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","8","固定式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","9","联锁插座","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","10","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","不测外壳防护"]
["","11","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","12","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","温升","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","机械强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","16","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","17","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","18","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.5-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求",""]
["","19","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","20","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[521,"","家用和类似用途插头插座 带熔断器插头","GB/T 2099.6-2008","家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.6-2008"," 家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.6-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.6-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","8","插头和移动式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.6-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求",""]
["","9","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","不测外壳防护"]
["","10","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","11","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","12","温升","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.6-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求",""]
["","13","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","软缆及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","机械强度","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","16","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","17","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","18","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","19","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","20","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","21","戴绝缘护套的插销的附加试验","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[522,"","家用和类似用途插头插座 延长线插座","GB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","6","延长线插座的结构","GB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","7","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求","不测外壳防护"]
["","8","机械强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
["","9","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.7-2015","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求",""]
[523,"","家用和类似用途插头插座  安全特低电压(SELV)插头插座","GB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","3","标志","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸检查","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 2099.1-2008\nGB/T 2099.8-2017","\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","6","端子和端头","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","7","固定式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","8","插头和移动式插座的结构","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","9","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求","不测外壳防护"]
["","10","绝缘电阻和电气强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","11","温升","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","12","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","13","软缆及其连接","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","14","机械强度","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","15","耐热","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","16","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","17","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","18","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2099.8-2017","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n家用和类似用途插头插座 第2-4部分：安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求",""]
["","19","防锈性能","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
[524,"","家用和类似用途地面插座","GB/T 23307-2009","家用和类似用途地面插座","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 23307-2009","家用和类似用途地面插座",""]
["","3","标志","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","尺寸的检查","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","5","防触电保护","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","6","接地措施","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","7","端子和端头","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","8","固定式插座结构","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","9","联锁插座","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","10","耐老化、由外壳提供的防护和防潮","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n","不测外壳防护"]
["","11","绝缘电阻和电气强度","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","12","接地触头的工作","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","13","温升","GB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","14","拔出插头所需的力","GB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","15","软线及其连接","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","16","机械强度","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","17","耐热","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","18","螺钉、载流部件及其连接","GB/T 2099.1-2008","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","19","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离","GB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","20","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 2099.1-2008\n","家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求",""]
["","21","防锈性能","GB/T 23307-2009\nGB/T 2099.1-2008\n\nGB/T 2423.17-2008\n\nGB/T 6461-2002","家用和类似用途地面插座\n家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求\n电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾\n金属基体上金属和其它无机覆盖层--经腐蚀试验后的试样和试件的评级",""]
[525,"","器具开关 ","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","3","标志与文件","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","防触电保护","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","5","接地装置","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","6","端子与端头","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 2423.28-2005","器具开关 第1部分：通用要求\n电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验T：锡焊",""]
["","7","结构","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","8","绝缘电阻和介电强度","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 17045-2020","器具开关 第1部分：通用要求\n电击防护 装置和设备的通用部分"]
["","9","发热","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","10","机械强度","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","11","电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","12","着火危险","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 5169.21-2017\n\nGB/T 5169.11-2017","器具开关 第1部分：通用要求\n电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法\n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)",""]
["","13","防锈","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
[526,"","器具开关 软线开关","GB/T 15092.2-2014","器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","2","分类","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","3","标志与文件","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","防触电保护","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","5","接地装置","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","6","端子与端头","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","7","结构","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","8","绝缘电阻和介电强度","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","9","发热","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","10","机械强度","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","11","螺钉、载流件和联接件","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.2-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求",""]
["","12","电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","13","着火危险","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","14","防锈","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
[527,"","器具开关 转换选择器","GB/T 15092.3-2014","器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.3-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求",""]
["","3","标志与文件","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.3-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","防触电保护","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","5","接地装置","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","6","端子与端头","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","7","结构","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.3-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求",""]
["","8","绝缘电阻和介电强度","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","9","发热","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.3-2014","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求",""]
["","10","机械强度","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","11","螺钉、载流件和联接件","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","12","电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","13","着火危险","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","14","防锈","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
[528,"","器具开关 独立安装开关","GB/T 15092.4-2006","器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求","仅检所列项目"]
["","1","额定值","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","2","分类","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","3","标志与文件","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","4","防触电保护","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","5","接地装置","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","6","端子与端头","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","7","结构","GB/T 15092.4-2006","器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","8","绝缘电阻和介电强度","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","9","发热","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","10","机械强度","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n\nGB/T 16915.1-2014\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求",""]
["","11","螺钉、载流件和联接件","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","12","电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
["","13","着火危险","GB/T 15092.1-2020\nGB/T 15092.4-2006\n","器具开关 第1部分：通用要求\n器具开关 第2部分:独立安装开关的特殊要求",""]
["","14","防锈","GB/T 15092.1-2020","器具开关 第1部分：通用要求",""]
[529,"","手持式、可移动式电动工具和园林工具 电池工具和电池包","GB/T 3883.1- 2014附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K","仅检所列项目"]
["","1","标志和说明书","GB/T 3883.1- 2014附录\n\nGB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 28867-2012\n\nGB/T 22084.1-2008\n\n\nGB/T 22084.2-2008\n\n\nGB/T 19639.1-2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形密封镉镍单体蓄电池\n含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封单体蓄电池 第1部分：镉镍电池\n含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池\n通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","防电击防护","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","3","发热","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","4","耐热性及阻燃性","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录K\n\nGB/T 5169.21-2017\n\nGB/T 5169.11-2017\n"," 手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K\n电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法\n电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)",""]
["","5","防锈","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","6","不正常工作","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","7","机械危险","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","8","机械强度","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","9","结构","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","10","内部布线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","11","电源联接和外部软线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","12","螺钉与连接件","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014 附录K","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K",""]
["","13","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离","GB/T 3883.1- 2014\n\n\nGB/T 3883.1- 2014附录K\n\n\nGB/T 16935.1-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录K\n\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
[530,"","手持式、可移动式电动工具和园林工具 提供电源联接或非隔离源的电池式工具和电池包","GB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求 附录L","仅检所列项目"]
["","1","分类","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","2","标志和说明书","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","防电击防护","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","4","起动","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","5","输入功率和电流","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","6","发热","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","7","耐热性及阻燃性","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","8","防潮性","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","9","防锈","GB/T 3883.1- 2014","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求",""]
["","10","变压器及其相关电路的过载保护","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","12","不正常工作","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","13","机械危险","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","14","机械强度","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","15","结构","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","16","内部布线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","17","电源联接和外部软线","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3956-2008","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L\n电缆的导体",""]
["","18","接地装置","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","19","螺钉与连接件","GB/T 3883.1- 2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L",""]
["","20","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离","GB/T 3883.1-2014\n\nGB/T 3883.1- 2014附录L\nGB/T 16935.1-2008\n","手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求\n手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 第1部分：通用化要求附录L\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验",""]
[531,"","电动摩托车和电动轻便摩托车 传导式车载蓄电池充电机","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件","仅检所列项目"]
["","1","充电过程","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","2","输入电压和频率","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","3","限压特性和限流特性","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","4","过压保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","5","欠压保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","6","短路保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","7","过温保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","8","反接保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","9","电位均衡","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","10","接地保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","11","断电保护","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["","12","电气安全要求","GB/T 24158-2018附录A","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
[532,"","电动自行车用蓄电池及充电器 密封铅酸蓄电池及充电器","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","2","极性","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","3","外形尺寸","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","4","蓄电池端子","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","5","2h率额定容量","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","6","低温放电容量","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","7","过放电性能","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","8","过充电性能","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","9","荷电保持能力","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","10","大电流放电性能","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","11","循环寿命","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","12","组合一致性","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","13","限压阀","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","14","对触及部件的防护","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","15","输入功率和电流、空载直流输出电压","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n\nGB 4706.18-2014\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求\n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","16","发热","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.18-2014\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","17","工作温度下的泄漏电流和电气强度","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.1-2005","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","18","过载保护","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.18-2014\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","19","机械强度","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.18-2014","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求",""]
["","20","布线","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","21","输入、输出线及插头","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.1-2005\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求",""]
["","22","安全标志","QB/T 2947.1-2008\n\nGB 4706.18-2014\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器\n家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","23","产品标志","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","24","包装标志","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[533,"","电动自行车用蓄电池及充电器 金属氢化物镍蓄电池及充电器","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","2","极性标志","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","外形尺寸","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","4","重量","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","5","标志和代码","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","6","开路电压","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","7","工作电流","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","8","常温容量","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","9","低温（-10℃）容量","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","10","高温（40℃）容量","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","11","I2（A）放电容量","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","12","负荷保持能力","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","13","循环寿命","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","14","短路","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","15","过充电","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","16","过放电","QB/T 2947.2-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","17","恒温恒湿","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","18","高低温冲击","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","19","浸水","QB/T 2947.2-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","20","自由跌落","QB/T 2947.2-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","21","反充电","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","22","130℃高温","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","23","安全阀工作能力","QB/T 2947.2-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器",""]
["","24","充电器","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","25","产品标志","QB/T 2947.2-2008\n\n\nQB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器\n\n电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","26","包装标志","QB/T 2947.2-2008\n\nQB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器\n电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[534,"","电动自行车用蓄电池及充电器 锂离子蓄电池及充电器","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","2","极性标志","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","3","外形尺寸","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","4","重量","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","5","标志和代码","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","6","开路电压","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","7","工作电流","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","8","常温容量","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","9","低温（-10℃）容量","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","10","高温（40℃）容量","QB/T 2947.3-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","11","I2（A）放电容量","QB/T 2947.3-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","12","负荷保持能力","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","13","循环寿命","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","14","短路","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","15","过充电","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","16","过放电","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","17","恒温恒湿","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","18","高低温冲击","QB/T 2947.3-2008","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","19","浸水","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","20","自由跌落","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","21","反充电","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","22","130℃高温","QB/T 2947.3-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器",""]
["","23","充电器","QB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器",""]
["","24","产品标志","QB/T 2947.3-2008\n\nQB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器\n电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","25","包装标志","QB/T 2947.3-2008\n\nQB/T 2947.1-2008\n","电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器\n电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[535,"","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件","仅检所列项目"]
["","1","蓄电池结构","GB/T 22199.1-2017\n\nGB/T 23754-2019\nGB/T 28535-2018","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n铅酸蓄电池槽、盖\n铅酸蓄电池隔板"," "]
["","2","外形尺寸","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
["","3","外观","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","4","2hr容量","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","5","大电流放电","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","6","容量保存率","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","7","能量密度","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","8","低温容量","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","9","快速充电能力","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","10","寿命可靠性","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","11","蓄电池循环寿命","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","12","恒功率放电能力","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件",""]
["","13","标志","GB/T 22199.1-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[536,"","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 ","GB/T 22199.2-2017","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格","仅检所列项目"]
["","1","型号编制","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
["","2","产品品种","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
["","3","产品规格型号与尺寸","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
["","4","蓄电池外型结构","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
["","5","蓄电池端子外形尺寸","GB/T 22199.2-2017\n","电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格",""]
[537,"","电动自行车","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范","仅检所列项目"]
["","1","铭牌","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","2","整车编码","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","3","电动机编码","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","4","号牌安装位置","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","5","车速限值","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","6","制动性能","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","7","整车质量","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","8","尺寸限值","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","9","脚蹬间隙","GB 3565-2005 ","自行车安全要求",""]
["","10","突出物","GB 3565-2005 ","自行车安全要求",""]
["","11","防碰擦","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","12","车速提示音","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","13","把立管安全线","GB 3565-2005 ","自行车安全要求",""]
["","14","鞍管安全线","GB 3565-2005 ","自行车安全要求",""]
["","15","反射器","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","16","鸣号装置","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","17","导线布线安装","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","18","短路保护","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","19","电气强度","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","20","制动断电功能","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","21","过流保护功能","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","22","防失控功能","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","23","充电器","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","24","蓄电池的最大输出电压","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","25","蓄电池防篡改","GB 17761-2018","电动自行车安全技术规范",""]
["","26","防火性能","GB/T 5169.11-2017\n\n","电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)",""]
["","27","使用说明书","GB/T 5296.1-2012 ","消费品使用说明 第1部分：总则"," "]
[538,"","电动摩托车和电动轻便摩托车","GB/T 24158-2018\n","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件","仅检所列项目"]
["",1,"车辆标志和标牌","GB 7258-2017","机动车运行安全技术条件","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["",2,"主要尺寸及质量参数","GB 7258-2017\nGB/T 5373-2019\n","机动车运行安全技术条件\n摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法",""]
[null,3,"安全要求—动力蓄电池","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"," "]
[null,4,"安全要求—带电部分的触电防护","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,5,"安全要求—外露可导电部分的触电保护","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,6,"安全要求—电动摩托车与充电电源连接要求","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,7,"安全要求—过流保护装置","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,8,"安全要求—电动机过载保护","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,9,"安全要求—起动","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
[null,10,"安全要求—行驶和停车","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求"]
["",11,"转向装置","GB 7258-2017","机动车运行安全技术条件",""]
["",12,"乘坐人数","GB 7258-2017","机动车运行安全技术条件",""]
["",13,"操纵件、指示器及信号装置图形符号","GB 15365-2008\n\nGB/T 24157-2017\n","摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号\n电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法",""]
["",14,"喇叭","GB 7258-2017\nGB 15742-2019","机动车运行安全技术条件\n机动车用喇叭的性能要求及试验方法",""]
["",15,"前风窗玻璃刮水器","GB 7258-2017","机动车运行安全技术条件",""]
["",16,"防盗装置","GB 17353-2014","摩托车和轻便摩托车防盗装置",""]
["",17,"乘员扶手","GB 20075-2020","摩托车乘员扶手和脚踏"]
["",18,"外部凸出物","GB 20074-2017","摩托车和轻便摩托车外部凸出物",""]
["",19,"电动摩托车用锂离子蓄电池","GB/T 36672-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池",""]
["",20,"电动摩托车传导式车载蓄电池充电机","GB/T 24158-2018附录A\n\nQC/T 895-2011","传导式车载蓄电池充电机\n\n电动汽车用传导式车载充电机",""]
["",21,"电动摩托车用控制器","QC/T 792-2007\n\nGB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件\n电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件","QC/T 792-2022    2022/11 /1日实施"]
["",22,"装配质量要求","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",23,"一般装配要求","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",24,"对称性和外廓尺寸要求","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",25,"动力蓄电池安装要求","GB 24155-2020","电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求",""]
["",26,"转向机构装配要求","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",27,"仪表和电气设备装配要求","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",28,"外观","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",29,"紧固件预紧力矩检查","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",30,"渗漏液检查","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
["",31,"外观质量检查","GB/T 24158-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件",""]
[539,"","电动童车","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件","仅检所列项目"]
["","1","功能一致性","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","2","驱动电池","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","3","减速器","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","4","遥控器","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","5","控制装置","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","6","制动装置","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","7","车轮安装","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","8","辅轮装置","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","9","踏板","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","10","置物箱（篮）","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","11","辅助推杆","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","12","导线","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","13","车辆最低离地高度","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","14","静态电流","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","15","强制停车","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","16","机械强度","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","17","外观质量","GB/T 32441-2015","电动童车通用技术条件",""]
["","18","产品标识和使用说明","GB/T 32441-2015\nGB/T 5296.5-2006\nGB 6675.1-2014\nGB 6675.2-2014\nGB 6675.3-2014\nGB 6675.4-2014\nGB 19865-2005","电动童车通用技术条件\n消费品使用说明 第5部分：玩具\n玩具安全 第1部分：基本规范\n玩具安全 第2部分：机械与物理性能\n玩具安全 第3部分：易燃性能\n玩具安全 第4部分：特定元素的迁移\n电玩具的安全","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[540,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关","GB/T 16915.1-2014","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.1-2014\n               \n JB/T 8593-2013","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求\n电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.1-2014","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[541,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关 电子开关的特殊要求","GB/T 16915.2-2012","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,18,"非正常条件","GB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[542,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关 电磁遥控开关（RCS)的特殊要求","GB/T 16915.3-2019\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.3-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.3-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,18,"控制电路的非正常操作","GB/T 16915.3-2019\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分：电磁遥控开关（RCS)的特殊要求"]
[543,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关 延时开关（TDS)的特殊要求","GB/T 16915.4-2019\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.4-2019\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.4-2019\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,18,"控制电路的非正常操作","GB/T 16915.4-2019\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分：延时开关（TDS)的特殊要求"]
[544,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关 隔离开关的特殊要求","GB/T 16915.5-2012","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.5-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分：隔离开关的特殊要求"]
[545,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关 住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件","GB/T 16915.6-2015\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求"]
[null,18,"非正常条件","GB/T 16915.6-2015\n\n\nGB/T 16915.2-2012\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES)用开关及有关附件\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[546,null,"家用和类似用途固定式电气装置的开关外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求","GB/T 16915.7-2017","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"额定值","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,2,"分类","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,3,"标志","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,4,"尺寸检查","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,5,"防触电保护","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,6,"接地措施","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,7,"端子","GB/T 16915.7-2017\nGB/T 16915.1-2014","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,8,"结构要求","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,9,"开关机构","GB/T 16915.7-2017\nGB/T 16915.1-2014","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,11,"温升","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,12,"机械强度","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,13,"耐热","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,14,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16915.7-2017\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,15,"爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求"]
[null,16,"绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[null,17,"防锈","GB/T 16915.7-2017\n\n\nGB/T 16915.1-2014\n","家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分：外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求\n家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求求"]
[547,null,"家用电磁灶能效","GB 21456-2014","家用电磁灶能效限定值及能效等级","仅检所列项目"]
[null,1,"热效率","GB 21456-2014","家用电磁灶能效限定值及能效等级"]
[null,2,"待机状态功率","GB 21456-2014","家用电磁灶能效限定值及能效等级"]
[548,null,"船用内燃机油","GB/T 38049-2019","船用内燃机油","仅检所列项目"]
[null,1,"碱值","SH/T 0251-1993","石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法）"]
[null,2,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,3,"机械杂质","GB/T 511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,4,"运动黏度","GB/T 265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,5,"密度","SH/T 0604-2000\n","原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）"]
[null,6,"闪点（开口）","GB/T 3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,7,"倾点","GB/T 3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"硫酸盐灰分","GB/T 2433-2001","添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法"]
[null,10,"硫","SH/T 0689-2000\n","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）"]
[null,11,"标识","NB/SH/T 0967-2017","润滑油包装标识通则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[549,null,"食品机械专用白油","GB/T 12494-1990","食品机械专用白油","仅检所列项目"]
[null,1,"运动粘度","GB/T 265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,2,"闪点（开口）","GB/T 3536-2008\n","石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法"]
[null,3,"倾点","GB/T 3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,4,"机械杂质","GB/T 511-2010","石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法"]
[null,5,"水分","GB/T 260-2016","石油产品水含量的测定 蒸馏法"]
[null,6,"水溶性酸或碱","GB/T 259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,7,"腐蚀试验","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,8,"稠环芳烃","GB/T 11081-2005","白油紫外吸光度测定法"]
[null,9,"标志","SH 1164-1992","石油产品包装、贮运及交货验收规则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[550,null,"工业轻质氧化镁","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,2,"氧化镁","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,3,"氧化钙","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,4,"盐酸不溶物","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,5,"硫酸盐","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,6,"铁","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,7,"锰","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,8,"氯化物","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]
[null,9,"灼烧矢量","HG/T2573-2012","工业轻质氧化镁"]

{"sheet":"2022年10月份扩项","index":1,"n_rows":4144,"n_cols":7,"rows_kept":4144,"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目序号","参数\n序号","项目名称","标准代号","标准名称","限制范围或说明"]
[1,null,"工业用氢氧化钠","GB/T 209-2018","工业用氢氧化钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 209-2018","工业用氢氧化钠 6.1"]
[null,2,"氢氧化钠含量","GB/T 4348.1-2013","工业用氢氧化钠氢氧化钠和碳酸钠含量的测定"]
[null,3,"碳酸钠含量","GB/T 4348.1-2013","工业用氢氧化钠氢氧化钠和碳酸钠含量的测定"]
[null,4,"氯化钠含量","GB/T 4348.2-2014\n\nGB/T 11213.2-2007","工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法\n化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法"]
[null,5,"三氧化二铁含量","GB/T 4348.3-2012","工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法"]
[null,6,"标志","GB/T 209-2018 \nGB 190-2009\nGB/T 191-2008","工业用氢氧化钠 8.1\n危险货物包装标志\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[2,null,"工业碳酸钠及其试验方法 第1部分；工业碳酸钠","GB/T 210.1-2004","工业碳酸钠及其试验方法\n 第 1部分:工业碳酸钠","仅检所列项目","GB/T 210-2022代替"]
[null,1,"外观","GB/T 210.1-2004","工业碳酸钠及其试验方法 4.1\n第1部分；工业碳酸钠"]
[null,2,"总碱量(以干基NaCO3的质量分数计)\n总碱量(以湿基NaCO3的质量分数计)","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法",null,"GB/T 210-2022代替"]
[null,3,"氯化钠(以干基氯化钠的质量分数计)","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法"]
[null,4,"铁(Fe)的质量分数(干基计)","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法"]
[null,5,"硫酸盐(以干基的SO4的质量分数计)","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法"]
[null,6,"水不溶物的质量分数","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法"]
[null,7,"粒度","GB/T 210.2-2004","工业碳酸钠及其试验方法 \n第2部分；工业碳酸钠试验方法"]
[null,8,"标志、标签","GB/T 210.1-2004  \n\nGB/T 191-2008","工业碳酸钠及其试验方法\n 第 1部分:工业碳酸钠 7.1\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[3,null,"工业硝酸 浓硝酸","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.2"]
[null,2,"硝酸 (HNO3)","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.3"]
[null,3,"亚硝酸(HNO2)","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.4"]
[null,4,"硫酸（H2SO4)","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.5"]
[null,5,"灼烧残渣","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.6"]
[null,6,"标志","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[4,null,"工业硝酸 稀硝酸","GB/T 337.2-2014","工业硝酸  稀硝酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 337.2-2014","工业硝酸  稀硝酸 6.2"]
[null,2,"硝酸（HNO3)","GB/T 337.2-2014","工业硝酸  稀硝酸 6.3"]
[null,3,"亚硝酸(HNO2)","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.4"]
[null,4,"灼烧残渣","GB/T 337.1-2014","工业硝酸  浓硝酸 6.5"]
[null,5,"标志和标签","GB/T 337.2-2014\nGB 190-2009","工业硝酸  浓硝酸 8.1\n危险货物包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[5,null,"工业硫酸","GB/T 534-2014","工业硫酸","仅检所列项目"]
[null,1,"硫酸（H2SO4)","GB T 534-2014","工业硫酸 5.2"]
[null,2,"灰分","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.4"]
[null,3,"铁（Fe）","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.5"]
[null,4,"砷（As）","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.6"]
[null,5,"铅（Pb）","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.7"]
[null,6,"汞（Hg)","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.8"]
[null,7,"透明度","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.9"]
[null,8,"色度","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.10"]
[null,9,"游离三氧化硫（SO3）","GB/T 534-2014","工业硫酸 5.3"]
[null,10,"标志","GB/T 534-2014 \nGB 190-2009","工业硫酸 7.1\n危险货物包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[6,null,"工业酒精","GB/T 394.1-2008","工业酒精","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,2,"气味","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,3,"色度/号","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,4,"乙醇（20℃）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,5,"硫酸试验色度","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,6,"氧化时间","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,7,"醛(以乙醛计）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,8,"酸(以乙酸计）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,9,"酯(以乙酸乙酯计）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,10,"不挥发物","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,11,"标志","GB/T 394.2-2008 \nGB 190-2009\nGB/T 191-2008","酒精通用分析方法\n危险货物包装标志\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[7,null,"工业用合成盐酸","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.1"]
[null,2,"总酸度（以HCl计)","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.2"]
[null,3,"铁（ Fe计）","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.3"]
[null,4,"灼烧残渣","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.4"]
[null,5,"游离氯（以Cl计）","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.5"]
[null,6,"砷","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.6 5.7"]
[null,7,"硫酸盐（以SO2-4计)","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸 5.8"]
[null,8,"标志","GB/T 320-2006 \nGB 190-2009","工业用合成盐酸 7.1\n危险货物包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[8,null,"工业硫酸锰","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.3"]
[null,2,"硫酸锰(MnSO4.H2O)","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.4"]
[null,3,"硫酸锰(以Mn计)","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.4"]
[null,4,"氯化物(Cl)","HG/T 2962-2010 \nGB/T 3050-2000","工业硫酸锰 5.6\n无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法"]
[null,5,"铁（Fe）","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.5"]
[null,6,"水不溶物","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.7"]
[null,7,"pH(100g/L溶液)","HG/T 2962-2010","工业硫酸锰 5.8"]
[null,8,"标志","HG/T 2962-2010\nGB/T 191-2008","工业硫酸锰 7.1 \n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[9,null,"化学试剂\n四水合钼酸铵（钼酸铵）","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵）","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 3"]
[null,2,"钼酸铵含量[(NH4)6Mo7O24.4H2O]","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.3"]
[null,3,"配制溶液试验","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.4"]
[null,4,"澄清度试验/号","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.5"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 657-2011 \nGB/T 9738-2008","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.6\n化学试剂 水不溶物测定通用方法"]
[null,6,"氯化物(Cl)","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.7"]
[null,7,"硫酸盐（SO4)","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.8"]
[null,8,"磷酸盐.砷酸盐.硅酸盐(以SiO2计)","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.9"]
[null,9,"重金属（以Pb计）","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 5.10"]
[null,10,"标志","GB/T 657-2011","化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[10,null,"化学试剂\n七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁）","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁）","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 3"]
[null,2,"含量(FeSO4.7H2O)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.3"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 664-2011 \n\nGB/T 9738-2008","化学试剂 七水合硫酸亚铁 （硫酸亚铁）5.4\n化学试剂 水不溶物测定通用方法"]
[null,4,"氯化物(Cl)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.5"]
[null,5,"总氮量(N)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.6"]
[null,6,"磷酸盐（PO4)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.7"]
[null,7,"砷（As）","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.8\n 化学试剂水不溶物测定通用方法"]
[null,8,"锰（Mn)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.9"]
[null,9,"高铁（Fe)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.10"]
[null,10,"铜（Cu)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.11"]
[null,11,"锌（Zn)","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.12"]
[null,12,"铅（Pb）","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.13"]
[null,13,"氨水不沉淀物","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 5.14"]
[null,14,"标志","GB/T 664-2011","化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[11,null,"化学试剂\n五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜)","GB/T 665-2007","化学试剂 五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜)","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 665-2007","化学试剂 五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 3"]
[null,2,"含量（CUSO4·5H2O)","GB/T 665-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.2"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 665-2007\n\nGB/T 9738-2008","化学试剂 五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜)   5.3\n化学试剂 水不溶物测定通用方法"]
[null,4,"氯化物(Cl)","GB/T 665-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.4"]
[null,5,"总氮量(N)","GB/T 665-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.5"]
[null,6,"钠（Na)","GB/T 665-2007 \n\nGB/T 9723-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.6\n化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,7,"钾（K）","GB/T 665-2007 \n\nGB/T 9723-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.7\n化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,8,"铁（Fe）","GB/T 665-2007 \n\nGB/T 9723-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.8\n化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,9,"镍（Ni)","GB/T 665-2007 \n\nGB/T 9723-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.9\n化学试剂火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,10,"锌（Zn)","GB/T 665-2007 \n\nGB/T 9723-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 5.10\n化学试剂火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,11,"标志","GB/T 665-2007","化学试剂五水合硫酸铜（Ⅱ）(硫酸铜) 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[12,null,"化学试剂\n高锰酸钾","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾 3"]
[null,2,"含量","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾 5.2"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 643-2008 \nGB/T 9738-2008","化学试剂 高锰酸钾 5.3\n化学试剂水不溶物测定通用方法"]
[null,4,"氯化物(Cl)","GB/T 643-2008 \nGB/T 9729-2007","化学试剂 高锰酸钾 5.4\n化学试剂氯化物测定通用方法"]
[null,5,"硫酸盐（SO4)","GB/T 643-2008 \nGB/T 9728-2007","化学试剂 高锰酸钾 5.5\n化学试剂硫酸盐测定通用方法"]
[null,6,"总氮量(N)","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾 5.6 \n化学试剂总氮量测定通用方法"]
[null,7,"铁（Fe）","GB/T 643-2008 \nGB/T 9739-2006","化学试剂 高锰酸钾 5.7\n化学试剂 铁测定通用方法"]
[null,8,"铜（Cu)","GB/T 643-2008 \nGB/T 9723-2007","化学试剂 高锰酸钾 5.8\n化学试剂火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,9,"砷（As）","GB/T 643-2008 \nGB/T 610-2008","化学试剂 高锰酸钾 5.9\n化学试剂 砷测定通用方法"]
[null,10,"重金属（以Pb计）","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾 5.10"]
[null,11,"标志","GB/T 643-2008","化学试剂 高锰酸钾 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[13,null,"工业高锰酸钾","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.3"]
[null,2,"高锰酸钾(KMnO4)","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.4"]
[null,3,"氯化物(以Cl计)","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.5"]
[null,4,"硫酸盐（以SO4计)","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.6"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.7"]
[null,6,"镉","GB/T 1608-2017\nGB/T 23768-2009","工业高锰酸钾 6.8\n无机化工产品火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,7,"铬","GB/T 1608-2017 \nGB/T 23768-2009","工业高锰酸钾 6.9\n无机化工产品火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,8,"汞","GB/T 1608-2017\nGB/T 23768-2009","工业高锰酸钾 6.10\n无机化工产品火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,9,"流动性","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.11"]
[null,10,"水分","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.12"]
[null,11,"粒度","GB/T 1608-2017","工业高锰酸钾 6.13"]
[null,12,"标志、标签","GB/T 1608-2017\nGB 190-2009\nGB/T 191-2008","工业高锰酸钾 8.1\n危险货物包装标志\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[14,null,"活性磷酸钙","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.3"]
[null,2,"五氧化二磷（P2O5)","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.4"]
[null,3,"氧化钙（CaO)","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.5"]
[null,4,"水分","GB/T 6284-2006","化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法"]
[null,5,"pH值(10g/L)","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.7"]
[null,6,"盐酸不溶物","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.8"]
[null,7,"粒度通过率","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.9"]
[null,8,"3h悬浮度","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 4.10"]
[null,9,"标志和标签","HG/T 3583-2009","活性磷酸钙 6.1 6.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[15,null,"工业无水硫酸钠","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.2"]
[null,2,"硫酸钠(NaSO4)","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.3"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.4"]
[null,4,"钙和镁（以 Mg计)","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.5"]
[null,5,"钙（Ca)","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.5"]
[null,6,"镁（Mg)","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.5"]
[null,7,"氯化物(以Cl计)","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.6"]
[null,8,"铁（Fe）","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.7"]
[null,9,"水分","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 6.8"]
[null,10,"白度（R457）","GB/T 23774-2009","无机化工产品 白度测定的通用方法"]
[null,11,"pH(50g/L溶液,25℃)","GB/T 6009-2014\nGB/T 23769-2009","工业无水硫酸钠 6.10               无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法"]
[null,12,"标志和标签","GB/T 6009-2014","工业无水硫酸钠 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[16,null,"饲料添加剂\n硫酸锰","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰 4.1"]
[null,2,"硫酸锰(MnSO4.H2O)","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰 4.3"]
[null,3,"锰（Mn)","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰 4.3"]
[null,4,"总砷(As)","GB/T 13079-2006","饲料中总砷的测定"]
[null,5,"铅（Pb）","GB/T 13080-2018","饲料中铅的测定 原子吸收光谱法"]
[null,6,"镉（Cd)","GB/T 13082-2021","饲料中镉的测定"]
[null,7,"汞（Hg)","GB/T 13081-2006","饲料中汞的测定"]
[null,8,"水不溶物","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰 4.8"]
[null,9,"细度（通过250um试验筛）","GB 34468-2017","饲料添加剂 硫酸锰 4.9"]
[null,10,"标签","GB 10648-2013","饲料标签","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[17,null,"工业氯酸钾","GB/T 752-2019","工业氯酸钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.2"]
[null,2,"氯酸钾(KClO3)","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.3"]
[null,3,"水分(质量分数)","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.4"]
[null,4,"水不溶物(质量分数)","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.5"]
[null,5,"氯化物(以KCl计)含量\n（重量分数 ）","GB/T 752-2019\nGB/T 3051-2000","工业氯酸钾 6.6                      无机化工产品中氯化物含量测定通用方法 汞量法"]
[null,6,"溴酸盐 （以KBrO3）含量(质量分数)","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.7"]
[null,7,"次氯酸盐","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.8"]
[null,8,"亚氯酸盐","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.9"]
[null,9,"重金属","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.10"]
[null,10,"碱土金属","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.11"]
[null,11,"粒度（通过125um 试验筛 ）（质量分数）","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 6.12"]
[null,12,"标志、标签","GB/T 752-2019","工业氯酸钾 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[18,null,"工业碳酸氢钠","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.3"]
[null,2,"总碱量(以NaHCO3计)","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.4"]
[null,3,"干燥减量","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.5"]
[null,4,"pH(10g/L水溶液)","GB/T 1606-2008\nGB/T 9724-2007","工业碳酸氢钠 6.6                   化学试剂 pH值测定通则"]
[null,5,"氯化物(以Cl计)","GB/T 1606-2008\nGB/T 3051-2000","工业碳酸氢钠 6.7                        无机化工产品中氯化物含量测定通用方法 汞量法"]
[null,6,"铁（Fe）","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.8"]
[null,7,"水不溶物","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.9"]
[null,8,"硫酸盐（以SO4计)","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.10"]
[null,9,"钙（Ca)","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 6.11"]
[null,10,"砷（As）","GB/T 1606-2008\nGB 5009.76-2014","工业碳酸氢钠 6.12                     食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定"]
[null,11,"重金属（以Pb计）","GB/T 1606-2008\nGB 5009.74-2014","工业碳酸氢钠 6.13\n食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验"]
[null,12,"标志、标签","GB/T 1606-2008","工业碳酸氢钠 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[19,null,"工业氯化钡","GB/T 1617-2014","工业氯化钡","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.2"]
[null,2,"工业氯化钡(BaCl2·2H2O)","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.3"]
[null,3,"钙（Ca)","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.5"]
[null,4,"硫化物（以S计）","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.6"]
[null,5,"铁（Fe）","GB/T 1617-2014\nGB/T 3049-2006","工业氯化钡 6.7\n工业用化工产品铁含量测定的通用方法1,10-菲啰啉分光光度法度法"]
[null,6,"水不溶物","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.8"]
[null,7,"钠（Na)","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 6.9"]
[null,8,"标志和标签","GB/T 1617-2014","工业氯化钡 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[20,null,"工业氯酸钠","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.2"]
[null,2,"氯酸钠（NaClO3）","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.3"]
[null,3,"水分","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.4"]
[null,4,"水不溶物","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.5"]
[null,5,"氯化物(以Cl计)","GB/T 1618-2018\nGB/T 3051-2000\n\nGB/T 3050-2000","工业氯酸钠 6.6\n无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法\n无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法电位滴定法"]
[null,6,"硫酸盐（以SO4计)","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.7"]
[null,7,"铬酸盐（以CrO4计）","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.8"]
[null,8,"铁（Fe）","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 6.9"]
[null,9,"标志、标签","GB/T 1618-2018","工业氯酸钠 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[21,null,"工业碳酸钾","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.2"]
[null,2,"碳酸钾(K2CO3)","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.3"]
[null,3,"钠（Na)","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.4"]
[null,4,"钙、镁含量","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.5"]
[null,5,"氯化物(以KCL计)","GB/T 1587-2016\nGB/T 3051-2000","工业碳酸钾 6.6\n无机化工产品中氯化物含量测定通用方法 汞量法"]
[null,6,"硫化合物（以K2SO4计）","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.7"]
[null,7,"铁（Fe）","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.8"]
[null,8,"水不溶物","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.9"]
[null,9,"灼烧失量","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 6.10"]
[null,10,"标志、标签","GB/T 1587-2016","工业碳酸钾 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[22,null,"工业氯化铁","GB/T 1621-2008","工业氯化铁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 6.3"]
[null,2,"氯化铁(FeCL3)","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 6.4"]
[null,3,"氯化亚铁(FeCL2)","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 6.5"]
[null,4,"不溶物","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 6.6"]
[null,5,"游离酸（以HCl计)","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 6.7"]
[null,6,"密度(25℃)，g/cm3","GB/T 1621-2008\nGB/T 4472-2011","工业氯化铁 6.8\n化工产品密度 相对密度的测定"]
[null,7,"标志、标签","GB/T 1621-2008","工业氯化铁 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[23,null,"工业糠醛","GB/T 1926.1-2009","工业糠醛","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1926.1-2009","工业糠醛"]
[null,2,"密度(ρ20)","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,3,"折光率","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,4,"水分","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,5,"酸度","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,6,"糠醛含量","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,7,"初馏点","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,8,"158℃前馏分","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,9,"总馏出物","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,10,"终馏点","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,11,"残留物","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法"]
[null,12,"标志","GB/T 1926.2-1988","工业糠醛试验方法","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[24,null,"工业用甲酸","GB/T 2093-2011","工业用甲酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.3"]
[null,2,"甲酸","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.4"]
[null,3,"色度","GB/T 2093-2011\nGB/T 3143-1982","工业用甲酸 5.5 \n液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号)"]
[null,4,"稀释试验（1：3）","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.6"]
[null,5,"氯化物(以Cl计)","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.7"]
[null,6,"硫酸盐（以SO4计)","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.8"]
[null,7,"铁（以Fe计）","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 5.9"]
[null,8,"蒸发残渣","GB/T 2093-2011\nGB/T 6324.2-2004","工业用甲酸 5.10\n有机化工产品试验方法 第2部分 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定"]
[null,9,"标志","GB/T 2093-2011","工业用甲酸 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[25,null,"工业亚硝酸钠","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.2"]
[null,2,"亚硝酸钠（NaNO2）(以干基计)","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.3"]
[null,3,"硝酸钠(以干基计)","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.4"]
[null,4,"氯化物(以NaCl计)","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.5"]
[null,5,"水不溶物（以干基计）","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.6"]
[null,6,"水分","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 5.7"]
[null,7,"标志、标签","GB/T 2367-2016","工业亚硝酸钠 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[26,null,"工业硅酸钠","GB/T 4209-2008","工业硅酸钠","仅检所列项目","2023/2/1实施"]
[null,1,"外观","GB/T 4209-2008","工业硅酸钠 6.3"]
[null,2,"水不溶物","GB/T 4209-2008","工业硅酸钠 6.5"]
[null,3,"密度(20℃)","GB/T 4209-2008","工业硅酸钠 6.6"]
[null,4,"标志、标签","GB/T 4209-2008","工业硅酸钠 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[27,null,"工业硝酸钠","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.2"]
[null,2,"硝酸钠（NaNO3）","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.3"]
[null,3,"水分","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.4"]
[null,4,"水不溶物","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.5"]
[null,5,"氯化物(以NaCL计)","GB/T 4553-2016\nGB/T 3051-2000","工业硝酸钠 6.6\n无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法"]
[null,6,"亚硝酸钠（NaNO2）","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.7"]
[null,7,"碳酸钠 （Na2CO3）","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.8"]
[null,8,"硝酸钙[Ca(NO3)]","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.9"]
[null,9,"硝酸镁[Mg(NO3)2]","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.9"]
[null,10,"铁（Fe）","GB/T 4553-2016\nGB/T 3049-2006","工业硝酸钠 6.14 \n工业用化工产品铁含量测定的通用方法1,10-菲啰啉分光光度法度法"]
[null,11,"铵盐含量","GB/T 4553-2016\nGB/T 3600-2000","工业硝酸钠 6.10\n肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法"]
[null,12,"硫酸盐含量","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.11"]
[null,13,"硼酸(H3BO3)","GB/T 4553-2016\nGB/T 12684-2018","工业硝酸钠 6.12 \n工业硼化物 分析方法"]
[null,14,"硼含量","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 6.13"]
[null,15,"标志、标签","GB/T 4553-2016","工业硝酸钠 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[28,null,"工业氯化镁","QB/T 2605-2003","工业氯化镁","仅检所列项目"]
[null,1,"感官","QB/T 2605-2003","工业氯化镁 5.1"]
[null,2,"氯化镁 (以MgCL2计)","GB/T 13025.6-2012\n\nQB/T 2605-2003","制盐工业通用试验方法  钙和镁的测定\n工业氯化镁 5.8"]
[null,3,"钙离子 (以Ca2+计)","GB/T 13025.6-2012\n\nQB/T 2605-2003","制盐工业通用试验方法  钙和镁的测定\n工业氯化镁 5.3"]
[null,4,"硫酸根(以SO42-计)","GB/T 13025.8-2012\n\nQB/T 2605-2003","制盐工业通用试验方法   硫酸根的测定\n工业氯化镁 5.4"]
[null,5,"碱金属氯化物 (以CL-计)","GB/T 13025.5-2012\n\nQB/T 2605-2003","制盐工业通用试验方法   氯离子的测定\n工业氯化镁 5.8"]
[null,6,"水不溶物","GB/T 13025.4-2012","制盐工业通用试验方法   水不溶物的测定"]
[null,7,"色度 (度)","QB/T 2605-2003","工业氯化镁 5.7"]
[null,8,"标志","QB/T 2605-2003","工业氯化镁 7.1"]
[29,null,"工业磷酸","GB/T 2091-2008","工业磷酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 2091-2008","工业磷酸 6.3"]
[null,2,"色度/黑曾","GB/T 605-2006","化学试剂色度测定通用方法"]
[null,3,"磷酸（H3PO4)","GB/T 2091-2008","工业磷酸 6.5"]
[null,4,"氯化物 (以Cl计)","GB/T 2091-2008","工业磷酸 6.6"]
[null,5,"硫酸盐(以SO4计)","GB/T 2091-2008","工业磷酸 6.7"]
[null,6,"铁（Fe）","GB/T 3049-2006\n\nGB/T 2091-2008","工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法\n工业磷酸 6.8"]
[null,7,"砷（As）","GB/T 610-2008\nGB/T 2091-2008","化学试剂  砷测定通用方法\n工业磷酸 6.9"]
[null,8,"重金属（以Pb计）","GB/T 2091-2008","工业磷酸 6.10"]
[null,9,"标志、标签","GB/T 2091-2008\nGB  190-2009","工业磷酸 8.1 8.2\n危险货物包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[30,null,"工业氯化钾","GB/T 7118-2008","工业氯化钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 7118-2008","工业氯化钾"]
[null,2,"氯化钾","GB/T 7118-2008","工业氯化钾 6.5"]
[null,3,"钙、镁离子总量","GB/T 13025.6-2012","制盐工业通用试验方法   钙和镁的测定"]
[null,4,"硫酸根","GB/T 13025.8-2012","制盐工业通用试验方法   硫酸根的测定"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 13025.4-2012","制盐工业通用试验方法   水不溶物的测定"]
[null,6,"水分","GB/T 7118-2008","工业氯化钾 6.3"]
[null,7,"产品标识","GB/T 7118-2008","工业氯化钾 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[31,null,"化学试剂  \n五水合硫代硫酸钠\n（硫代硫酸钠）","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠）","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠）"]
[null,2,"Na2S2O3•5H2O","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.3"]
[null,3,"pH值","GB/T 9724-2007","化学试剂  pH值测定通则"]
[null,4,"澄清度试验/号","HG/T 3484-1999\n\nGB/T 637-2006","化学试剂  标准玻璃乳浊液和澄清度标准\n化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.5"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 9738-2008\nGB/T 637-2006","化学试剂  水不溶物测定通用方法\n化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.6"]
[null,6,"氯化物(Cl)","GB/T 9729-2007\nGB/T 637-2006","化学试剂   氯化物测定通用方法\n化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.7"]
[null,7,"硫酸盐及亚硫酸盐（SO4)","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.8"]
[null,8,"硫化物（S)","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.9"]
[null,9,"总氮量（N）","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.10 "]
[null,10,"钾（K）","GB/T 9723-2007","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,11,"镁(Mg)","GB/T 9723-2007","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,12,"钙（Ca)","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.13"]
[null,13,"铁（Fe）","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.14"]
[null,14,"重金属（以Pb计）","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 5.15"]
[null,15,"标志","GB/T 637-2006","化学试剂  五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[32,null,"工业用硫脲","HG/T 3266-2019","工业用硫脲","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3266-2019","工业用硫脲"]
[null,2,"硫脲含量","HG/T 3266-2019","工业用硫脲 5.2"]
[null,3,"干燥减量","HG/T 3266-2019","工业用硫脲 5.3"]
[null,4,"灼烧残渣","HG/T 3266-2019\nGB/T 9741-2008\nGB/T 7531-2008","工业用硫脲 5.4\n化学试剂   灼烧残渣测定通用方法\n有机化工产品灼烧残渣的测定"]
[null,5,"水不溶物","HG/T 3266-2019\nGB/T 9738-2008","工业用硫脲 5.5\n化学试剂  水不溶物测定通用方法"]
[null,6,"硫氰酸盐（以SCN计）","HG/T 3266-2019","工业用硫脲 5.6"]
[null,7,"钙离子","HG/T 3266-2019","工业用硫脲 5.8"]
[null,8,"标志","HG/T 3266-2019","工业用硫脲 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[33,null,"水处理剂  硫酸铁","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 4.1"]
[null,2,"铁（Fe3+)","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.2"]
[null,3,"亚铁（Fe2+)","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.3"]
[null,4,"水不溶物","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.4"]
[null,5,"游离酸（以H2SO4)计","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.5"]
[null,6,"密度（20℃）","GB/T 22594-2018","水处理剂  密度测定方法通则"]
[null,7,"砷（As))","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.7"]
[null,8,"铅（Pb）)","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.8"]
[null,9,"汞（Hg))","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.9"]
[null,10,"镉（Cd))","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.10"]
[null,11,"铬（Cr))","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 5.11"]
[null,12,"标志","HG/T 4816-2015","水处理剂  硫酸铁 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[34,null,"工业氯化亚铁","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.3"]
[null,2,"氯化亚铁（FeCl2)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.4"]
[null,3,"酸不溶物","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.5"]
[null,4,"游离酸（以HCl计)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.6"]
[null,5,"砷（As)","HG/T 4200-2011\nGB/T 23947.2-2009","工业氯化亚铁 5.7\n无机化工产品中砷测定的通用方法  第2部分：砷斑法"]
[null,6,"铅（Pb）","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.8"]
[null,7,"汞（Hg)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.9"]
[null,8,"镉（Cd)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.10"]
[null,9,"铬（Cr)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.11"]
[null,10,"锌（Zn)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.12"]
[null,11,"铁（Fe)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.13"]
[null,12,"铜（Cu)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.14"]
[null,13,"锰（Mn)","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 5.15"]
[null,14,"标志、标签","HG/T 4200-2011","工业氯化亚铁 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[35,null,"水处理剂   氯化亚铁","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁","仅检所列项目","2023-04-01"]
[null,1,"外观","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 4.1"]
[null,2,"氯化亚铁（以Fe2+计)","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.2"]
[null,3,"酸不溶物","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.3"]
[null,4,"铁（Fe)（III）","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.5"]
[null,5,"砷（As)","GB/T 610-2008\nHG/T 4538-2013","化学试剂  砷测定通用方法\n水处理剂   氯化亚铁 5.6"]
[null,6,"铅（Pb）","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.7"]
[null,7,"汞（Hg)","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.8"]
[null,8,"镉（Cd)","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.9"]
[null,9,"铬（Cr)","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.10"]
[null,10,"锌（Zn)","HG/T 4538-2013","水处理剂   氯化亚铁 5.11"]
[null,11,"标志、标签","HG/T 4538-2013\nGB 190-2009\nGB/T 191-2008","水处理剂   氯化亚铁 7.1\n危险货物包装标志\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[36,null,"工业氯化亚铜","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.3"]
[null,2,"氯化亚铜（CuCL)","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.4"]
[null,3,"二价铜（以CuCl2计）","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.5"]
[null,4,"酸不溶物","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.6"]
[null,5,"铁（Fe)","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.7"]
[null,6,"硫酸盐(以SO4计)","GB/T 27562-2011","工业氯化亚铜 5.8"]
[null,7,"标志、标签","GB/T 27562-2011\nGB/T 191-2008","工业氯化亚铜 7.1 7.2\n包装储运图示标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[37,null,"工业氯化锰","HG/T 3816-2011","工业氯化锰","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.3"]
[null,2,"锰（Mn)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.4"]
[null,3,"氯化锰（MnCl2•nH2O)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.4"]
[null,4,"硫酸盐(以SO4计)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.5"]
[null,5,"总铁（Fe)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.6"]
[null,6,"铅（Pb）","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,7,"钡（Ba)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,8,"六价铬（Cr6+）","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,9,"铜（Cu)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,10,"铝（AL）","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,11,"汞（Hg)","HG/T 3816-2011\nGB/T 21058-2007","工业氯化锰 6.8\n无机化工产品中汞含量测定的通用方法  无火焰原子吸收光谱法"]
[null,12,"镍（Ni）","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.7"]
[null,13,"钙（Ca)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.9"]
[null,14,"镁(Mg)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.9"]
[null,15,"锌（Zn)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.10"]
[null,16,"镉（Cd)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.10"]
[null,17,"钾（K）","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.11"]
[null,18,"钠（Na)","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.11"]
[null,19,"砷（As)","HG/T 3816-2011 \nGB/T 23947.2-2009","工业氯化锰 6.12\n无机化工产品中砷测定的通用方法  第2部分：砷斑法"]
[null,20,"pH（10g/L溶液）","HG/T 3816-2011\nGB/T 23769-2009","工业氯化锰 6.13\n无机化工产品  水溶液中pH值测定通用方法"]
[null,21,"水不溶物","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.14"]
[null,22,"干燥减量","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 6.15"]
[null,23,"标志、标签","HG/T 3816-2011","工业氯化锰 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[38,null,"工业氯化钙","GB/T 26520-2021","工业氯化钙","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.2"]
[null,2,"氯化钙（CaCl2)含量","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.3"]
[null,3,"碱度[以Ca(OH)2计]","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.4"]
[null,4,"总碱金属氯化物（以NaCL计）","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.5"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.6"]
[null,6,"铁（Fe)","GB/T 26520-2021\nGB/T 2091-2008","工业氯化钙 7.7\n工业磷酸"]
[null,7,"硫酸盐(以CaSO4计)","GB/T 26520-2021\nGB/T 23844-2019","工业氯化钙 7.8\n无机化工产品中硫酸盐测定通用方法"]
[null,8,"总镁（以MgCl2计）","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.9"]
[null,9,"pH（10g/L）","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 7.10"]
[null,10,"标志、标签","GB/T 26520-2021","工业氯化钙 9.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[39,null,"柠檬酸","GB/T 8269-2006","柠檬酸","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.1"]
[null,2,"鉴别试验","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.2"]
[null,3,"柠檬酸含量","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.3"]
[null,4,"透光率","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.4"]
[null,5,"水分","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.5"]
[null,6,"易炭化物","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.6"]
[null,7,"硫酸灰分","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.7"]
[null,8,"氯化物","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.8"]
[null,9,"硫酸盐","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.9"]
[null,10,"草酸盐","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.10"]
[null,11,"钙盐","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.11"]
[null,12,"铁","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.12"]
[null,13,"砷盐","GB/T 8269-2006\nGB 5009.11-2014","柠檬酸 6.13\n食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定"]
[null,14,"重金属（以Pb计）","GB/T 8269-2006","柠檬酸 6.14"]
[null,15,"标志","GB/T 8269-2006","柠檬酸 8.1"]
[40,null,"工业氢氧化钾","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 6.2"]
[null,2,"氢氧化钾（KOH）","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 6.3"]
[null,3,"碳酸钾（K2CO3)","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 6.3"]
[null,4,"氯化物（以Cl计)","GB/T 1919-2014\nGB/T 3051-2000","工业氢氧化钾 6.4\n无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法  汞量法"]
[null,5,"硫酸盐(以SO4计)","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 6.5"]
[null,6,"铁（Fe)","GB/T 1919-2014\nGB/T 3049-2006","工业氢氧化钾 6.7\n工业用化工产品  铁含量测定的通用方法   1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,7,"钠（Na)","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 6.8"]
[null,8,"标志、标签","GB/T 1919-2014","工业氢氧化钾 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[41,null,"工业硼酸","GB/T 538-2018","工业硼酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 538-2018","工业硼酸 6.1"]
[null,2,"硼酸（H3BO3)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,4,"硫酸盐(以SO4计)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,5,"氯化物（以Cl计)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,6,"钠（Na)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,7,"铁（Fe)","GB/T 12684-2018\nGB/T 3049-2006","工业硼化物  分析方法\n工业用化工产品  铁含量测定的通用方法   1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,8,"钙（Ca)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,9,"镁(Mg)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,10,"铝（AL）","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,11,"硅(以SiO2计)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,12,"砷（As)","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,13,"重金属（以Pb计）","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法"]
[null,14,"标志、标签","GB/T 12684-2018","工业硼化物  分析方法","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[42,null,"工业硝酸钡","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 6.3"]
[null,2,"硝酸钡[以Ba(NO3)2]","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 6.4"]
[null,3,"水分","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 6.5"]
[null,4,"水不溶物","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 6.6"]
[null,5,"铁（Fe)","GB/T 1613-2008\nGB/T 3049-2006","工业硝酸钡 6.7\n工业用化工产品  铁含量测定的通用方法   1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,6,"氯化物（以BaCl2计）","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 6.8"]
[null,7,"pH值（10g/L水溶液）","GB/T 1613-2008\nGB/T 9724-2007","工业硝酸钡 6.9\n化学试剂  pH值测定通则"]
[null,8,"标志、标签","GB/T 1613-2008","工业硝酸钡 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[43,null,"工业碳酸钡","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.2"]
[null,2,"主含量（以BaCO3计）","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.3"]
[null,3,"碳酸锶（SrCO3）","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.4"]
[null,4,"水分","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.5"]
[null,5,"盐酸不溶物灼烧残渣","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.6"]
[null,6,"氯化物（以Cl计）","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.7"]
[null,7,"铁（Fe)","GB/T 1614-2021\nGB/T 3049-2006","工业碳酸钡 6.9\n工业用化工产品  铁含量测定的通用方法   1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,8,"钠（Na)","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 6.10"]
[null,9,"标志、标签","GB/T 1614-2021","工业碳酸钡 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[44,null,"工业用草酸","GB/T 1626-2008","工业用草酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1626-2008","工业用草酸"]
[null,2,"草酸（以H2C2O4•2H2O计）","GB/T 1626-2008","工业用草酸 6.1"]
[null,3,"硫酸根(以SO4计)","GB/T 1626-2008\nGB/T 7531-2008","工业用草酸 6.2\n有机化工产品灼烧残渣的测定"]
[null,4,"灼烧残渣","GB/T 1626-2008\nGB/T 7532-2008","工业用草酸 6.3\n有机化工产品中重金属的测定  目视比色法"]
[null,5,"重金属（以Pb计)","GB/T 1626-2008","工业用草酸 6.4"]
[null,6,"铁（以Fe计）","GB/T 1626-2008\nGB/T 3049-2006","工业用草酸 6.5\n工业用化工产品  铁含量测定的通用方法   1，10-菲啰啉分光光度法"]
[null,7,"氯化物（以Cl计）","GB/T 1626-2008","工业用草酸 6.6"]
[null,8,"钙（以Ca计)","GB/T 1626-2008","工业用草酸 6.7"]
[null,9,"标志","GB/T 1626-2008","工业用草酸 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[45,null,"工业用乙醇","GB/T 6820-2016","工业用乙醇","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 6820-2016","工业用乙醇 5.2"]
[null,2,"色度","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,3,"乙醇含量","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,4,"水分","GB/T 6283-2008","化工产品中水分含量的测定  卡尔•费休法（通用方法）"]
[null,5,"酸含量（以乙酸计）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,6,"醛含量（以乙醛计）","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,7,"高锰酸钾氧化时间","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,8,"蒸发残渣","GB/T 6324.2-2004","有机化工产品试验方法  第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定"]
[null,9,"硫酸试验色度","GB/T 394.2-2008","酒精通用分析方法"]
[null,10,"水混溶性试验","GB/T 6324.1-2004","有机化工产品试验方法  第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验"]
[null,11,"标志","GB/T 6820-2016","工业用乙醇 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[46,null,"工业用冰乙酸","GB/T 1628-2020","工业用冰乙酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1628-2020","工业用冰乙酸 4.2"]
[null,2,"色度","GB/T 3143-1982","液体化学产品颜色测定法（Hazen单位—铂-钴色号）"]
[null,3,"水分","GB/T 6283-2008","化工产品中水分含量的测定  卡尔•费休法（通用方法）"]
[null,4,"乙醛","GB/T 1628-2020","工业冰乙酸 4.7"]
[null,5,"蒸发残渣","GB/T 6324.2-2004","有机化工产品试验方法  第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定"]
[null,6,"铁（Fe)","GB/T 1628-2020","工业冰乙酸 4.9"]
[null,7,"高锰酸钾氧化时间","GB/T 1628-2020","工业冰乙酸 4.10"]
[null,8,"标志","GB/T 1628-2020","工业冰乙酸 6.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[47,null,"工业过氧化氢","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢 5.2"]
[null,2,"过氧化氢（H2O2)","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢 5.3"]
[null,3,"游离酸（以H2SO4计)","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢 5.4"]
[null,4,"稳定度","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢 5.6"]
[null,5,"标志、标签","GB/T 1616-2014","工业过氧化氢 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[48,null,"化学试剂  氨水","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水"]
[null,2,"含量（NH3）","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水 5.2"]
[null,3,"蒸发残渣","GB/T 631-2007\nGB/T 9740-2008","化学试剂  氨水 5.3\n化学试剂  蒸发残渣测定通用方法"]
[null,4,"氯化物(Cl)","GB/T 9729-2007\nGB/T 631-2007","化学试剂   氯化物测定通用方法\n化学试剂  氨水 5.4"]
[null,5,"硫化物（S）","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水 5.5"]
[null,6,"硫酸盐(SO4)","GB/T 631-2007\nGB/T 9728-2007","化学试剂  氨水 5.6\n化学试剂  硫酸盐测定通用方法"]
[null,7,"碳酸盐（以CO2计）","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水 5.7"]
[null,8,"磷酸盐(PO4)","GB/T 631-2007\nGB/T 9727-2007","化学试剂  氨水 5.8\n化学试剂  磷酸盐测定通用方法"]
[null,9,"钠（Na)","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.9\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,10,"镁(Mg)","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.10\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,11,"钾（K）","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.11\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,12,"钙（Ca)","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.12\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,13,"铁（Fe)","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.13\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,14,"铜（Cu)","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.14\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,15,"铅（Pb）","GB/T 631-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  氨水 5.15\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,16,"还原高锰酸钾物质（以O计）","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水 5.16"]
[null,17,"标志","GB/T 631-2007","化学试剂  氨水  ","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[49,null,"化学试剂  碘化钾","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾"]
[null,2,"含量（KI)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.3"]
[null,3,"pH","GB/T 9724-2007","化学试剂  pH值测定通则"]
[null,4,"澄清度试验","HG/T 3484-1999\n\nGB/T 1272-2007","化学试剂  标准玻璃乳浊液和澄清度标准\n化学试剂  碘化钾 5.5"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 9738-2008\nGB/T 1272-2007","化学试剂  水不溶物测定通用方法\n化学试剂  碘化钾 5.6"]
[null,6,"碘酸盐及碘（以IO3计)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.7"]
[null,7,"氯化物及溴化物（以Cl计）","GB/T 9729-2007\nGB/T 1272-2007","化学试剂   氯化物测定通用方法\n化学试剂  碘化钾 5.8"]
[null,8,"硫酸盐(SO4)","GB/T 1272-2007\nGB/T 9728-2007","化学试剂  碘化钾 5.9\n化学试剂  硫酸盐测定通用方法"]
[null,9,"磷酸盐(PO4)","GB/T 1272-2007\nGB/T 9727-2007","化学试剂  碘化钾 5.10\n化学试剂  磷酸盐测定通用方法"]
[null,10,"总氮量（N)","GB/T 1272-2007\nGB/T 609-2018","化学试剂  碘化钾 5.11\n化学试剂  总氮量测定通用方法"]
[null,11,"钠（Na)","GB/T 1272-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  碘化钾 5.12\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,12,"镁(Mg)","GB/T 1272-2007\nGB/T 9723-2007","化学试剂  碘化钾 5.13\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,13,"钙（Ca)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.14"]
[null,14,"铁（Fe)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.15"]
[null,15,"砷（As)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.16"]
[null,16,"钡（Ba)","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.17"]
[null,17,"重金属（以Pb计）","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.18"]
[null,18,"还原性物质","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾 5.19"]
[null,19,"标志","GB/T 1272-2007","化学试剂  碘化钾","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[50,null,"水处理剂  硫酸亚铁","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁"]
[null,2,"硫酸亚铁（FeSO4•7H2O)","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.2"]
[null,3,"不溶物","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.4"]
[null,4,"游离酸（以H2SO4计）的质量分数","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.5"]
[null,5,"砷（As)","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.6"]
[null,6,"铅（Pb）","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.7"]
[null,7,"镉（Cd)","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.7"]
[null,8,"汞（Hg)","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.8"]
[null,9,"铬（Cr)","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 6.9"]
[null,10,"标志","GB/T 10531-2016","水处理剂  硫酸亚铁 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[51,null,"工业硫酸铜","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.3"]
[null,2,"硫酸铜（以CuSO4•5H2O计)","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.4"]
[null,3,"砷（As)","HG/T 5215-2017\nGB/T 23947.2-2009","工业硫酸铜 5.5\n无机化工产品中  砷测定的通用方法  第2部分：砷斑法"]
[null,4,"铅（Pb）","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.6"]
[null,5,"铁（Fe)","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.6"]
[null,6,"氯化物（以Cl计）","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.7"]
[null,7,"水不溶物","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 5.8"]
[null,8,"pH（50g/L溶液）","HG/T 5215-2017\nGB/T 23769-2009","工业硫酸铜 5.9\n无机化工产品  水溶液中pH值测定通用方法"]
[null,9,"标志、标签","HG/T 5215-2017","工业硫酸铜 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[52,null,"电镀用硫酸铜","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.3"]
[null,2,"硫酸铜（CuSO4•5H2O)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.4"]
[null,3,"砷（As)含量","HG/T 3592-2020\nGB/T 23947.2-2009","电镀用硫酸铜 5.5\n无机化工产品中  砷测定的通用方法  第2部分：砷斑法"]
[null,4,"铅（Pb）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.6"]
[null,5,"钙（Ca)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,6,"铁（Fe)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,7,"钴（Co）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,8,"镍（Ni)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,9,"锌（Zn）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,10,"镉（Cd)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,11,"锰（Mn)含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,12,"铝（AL）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,13,"铬（Cr）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.7"]
[null,14,"氯化物（以Cl计）含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.8"]
[null,15,"水不溶物含量","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.9"]
[null,16,"pH（50g/L溶液）","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 5.10"]
[null,17,"标志、标签","HG/T 3592-2020","电镀用硫酸铜 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[53,null,"肥料生产用硫酸","HG/T 5771-2020","肥料生产用硫酸","仅检所列项目"]
[null,1,"硫酸（H2SO4)","GB/T 534-2014","工业硫酸"]
[null,2,"灰分","GB/T 534-2014","工业硫酸"]
[null,3,"砷（As)","GB/T 534-2014","工业硫酸"]
[null,4,"铅（Pb）","GB/T 534-2014","工业硫酸"]
[null,5,"汞（Hg)","GB/T 534-2014","工业硫酸"]
[null,6,"镉（Cd)","HG/T 5771-2020","肥料生产用硫酸 4.8"]
[null,7,"铬（Cr)","HG/T 5771-2020","肥料生产用硫酸 4.8"]
[null,8,"游离氯（以Cl计）","HG/T 5026-2016","氯碱工业回收硫酸"]
[null,9,"外观","HG/T 5026-2016","氯碱工业回收硫酸"]
[null,10,"标志、标签","HG/T 5771-2020","肥料生产用硫酸","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[54,null,"化学试剂  草酸钠","GB/T 1289-1994","化学试剂  草酸钠","仅检所列项目"]
[null,1,"草酸钠（Na2C2O4）","GB/T 1289-1994","化学试剂  草酸钠 4.1"]
[null,2,"pH（30g/L溶液，25℃）","GB/T 9724-2007 \nGB/T 1289-1994","化学试剂  pH值测定通则\n化学试剂  草酸钠 4.2"]
[null,3,"澄清度试验","HG/T 3484-1999\n\nGB/T 1289-1994","化学试剂  标准玻璃乳浊液和澄清度标准\n化学试剂  草酸钠 4.3.1"]
[null,4,"水不溶物","GB/T 9738-2008\nGB/T 1289-1994","化学试剂  水不溶物测定通用方法\n化学试剂  草酸钠 4.3.2"]
[null,5,"干燥失重","GB/T 1289-1994","化学试剂  草酸钠 4.3.3"]
[null,6,"氯化物(Cl)","GB/T 1289-1994","化学试剂  草酸钠 4.3.4"]
[null,7,"硫化合物（以SO4计)","GB/T 1289-1994\nGB/T 9728-2007","化学试剂  草酸钠 4.3.5\n化学试剂  硫酸盐测定通用方法"]
[null,8,"总氮量（N）","GB/T 1289-1994\nGB/T 609-2018","化学试剂  草酸钠 4.3.6\n化学试剂  总氮量测定通用方法"]
[null,9,"钾（K）","GB/T 9723-2007","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,10,"铁（Fe)","GB/T 1289-1994","化学试剂  草酸钠 4.3.8"]
[null,11,"重金属（以Pb计）","GB/T 1289-1994\nGB/T 9735-2008","化学试剂  草酸钠 4.3.9\n化学试剂  重金属测定通用方法"]
[null,12,"易炭化物质","GB/T 1289-1994 \nGB/T 9735-2008","化学试剂  草酸钠 4.3.10\n化学试剂  易炭化物质测定通则"]
[55,null,"工业盐","GB/T  5462-2015","工业盐","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB/T  5462-2015","工业盐 6.1"]
[null,2,"水分","GB/T 13025.3-2012\n\nGB/T 5462-2015","制盐工业通用试验方法  水分的测定\n工业盐 6.2.4"]
[null,3,"水不溶物","GB/T 13025.4-2012","制盐工业通用试验方法   水不溶物的测定"]
[null,4,"钙镁离子总量","GB/T 13025.6-2012","制盐工业通用试验方法   钙和镁的测定"]
[null,5,"硫酸根离子","GB/T 13025.8-2012","制盐工业通用试验方法   硫酸根的测定"]
[null,6,"标识","GB/T 5462-2015 9","工业盐","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[56,null,"工业溴","QB/T 2021-1994","工业溴","仅检所列项目","2023/4/1日实施"]
[null,1,"感官","QB/T 2021-1994","工业溴 4.1"]
[null,2,"溴（Br2）","QB/T 2021-1994","工业溴 5.1"]
[null,3,"氯（CL2）","QB/T 2021-1994","工业溴 5.2"]
[null,4,"不挥发物","QB/T 2021-1994","工业溴 5.3"]
[null,5,"标志","QB/T 2021-1994","工业溴 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[57,null,"化学试剂 苯","GB/T 690-2008","化学试剂 苯","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 690-2008","化学试剂 苯"]
[null,2,"含量（C6H6）","GB/T 690-2008\nGB/T 9722-2006","化学试剂 苯 5.2\n化学试剂  气相色谱法通则"]
[null,3,"色度","GB/T 605-2006","化学试剂  色度测定通用方法"]
[null,4,"蒸发残渣","GB/T 690-2008\nGB/T 9740-2008","化学试剂 苯 5.5\n化学试剂  蒸发残渣测定通用方法"]
[null,5,"水分(H2O)","GB/T 690-2008\nGB/T 606-2003","化学试剂 苯 5.6\n化学试剂  水分测定通用方法  卡尔・费休法"]
[null,6,"酸度(以H+计）","GB/T 690-2008\nGB/T 9736-2008","化学试剂 苯 5.7\n化学试剂  酸度和碱度测定通用方法"]
[null,7,"碱度(以OH-计）","GB/T 690-2008\nGB/T 9736-2008","化学试剂 苯 5.8\n化学试剂  酸度和碱度测定通用方法"]
[null,8,"易炭化物质","GB/T 690-2008\nGB/T 9737-2008","化学试剂 苯 5.9\n化学试剂  易炭化物质测定通则"]
[null,9,"硫化合物（以SO4计)","GB/T 690-2008\nGB/T 9728-2007","化学试剂 苯 5.10\n化学试剂  硫酸盐测定通用方法"]
[null,10,"噻吩（C4H4S）","GB/T 690-2008","化学试剂 苯 5.11"]
[58,null,"工业硫磺  第1部分：固体产品","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品"]
[null,2,"硫（S）","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.2"]
[null,3,"水分","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.3"]
[null,4,"灰分","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.4"]
[null,5,"酸度（以H2SO4计）","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.5"]
[null,6,"有机物（以C计）","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.6"]
[null,7,"砷（As)","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.7"]
[null,8,"铁（Fe)","GB/T 2449.1-2014","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.8"]
[null,9,"筛余物","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 6.9"]
[null,10,"标志","GB/T 2449.1-2021","工业硫磺  第1部分：固体产品 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[59,null,"高纯氢氧化钠","GB/T 11199-2006","高纯氢氧化钠","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 11199-2006","高纯氢氧化钠 6.1"]
[null,2,"氢氧化钠（以NaOH计）","GB/T 4348.1-2013\n\nGB/T 11213.1-2007","工业用氢氧化钠  氢氧化钠和碳酸钠含量的测定\n化纤用氢氧化钠  氢氧化钠含量的测定"]
[null,3,"氯化钠（以NaCL计）","GB/T 11213.2-2007","化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法"]
[null,4,"三氧化二铁（以Fe2O3计）","GB/T 4348.3-2012","工业用氢氧化钠铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法"]
[null,5,"二氧化硅（以SiO2计）","GB/T 11213.4-2006","化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法"]
[null,6,"硫酸钠（以Na2SO4计）","GB/T 11213.5-2006","化纤用氢氧化钠 硫酸盐含量的测定"]
[null,7,"三氧化二铝（以Al2O3计）","GB/T 11200.2-2008","高纯氢氧化钠试验方法 第2部分：三氧化二铝含量的测定  分光光度法"]
[null,8,"氧化钙（以CaO计）","GB/T 11200.3-2008\n\nGB/T 9723-2007","高纯氢氧化钠试验方法 第3部分：钙含量的测定  火焰原子吸收法\n化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则"]
[null,9,"标志","GB/T 11199-2006","高纯氢氧化钠 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[60,null,"化学试剂  氢氧化钠","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠"]
[null,2,"含量（NaOH）","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠 5.1"]
[null,3,"碳酸盐（以Na2CO3计）","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠 5.2"]
[null,4,"澄清度试验","HG/T 3484-1999\n\nGB/T 629-1997","化学试剂  标准玻璃乳浊液和澄清度标准\n化学试剂  氢氧化钠 5.3"]
[null,5,"氯化物(Cl)","GB/T 9729-2007\nGB/T 629-1997","化学试剂   氯化物测定通用方法\n化学试剂  氢氧化钠 5.4"]
[null,6,"硫酸盐（SO4）","GB/T 629-1997\nGB/T 9728-2007","化学试剂  氢氧化钠 5.5\n化学试剂  硫酸盐测定通用方法"]
[null,7,"总氮量（N)","GB/T 629-1997\nGB/T 609-2018","化学试剂  氢氧化钠 5.6\n化学试剂  总氮量测定通用方法"]
[null,8,"磷酸盐（PO4）","GB/T 629-1997\nGB/T 9727-2007","化学试剂  氢氧化钠 5.7\n化学试剂  磷酸盐测定通用方法"]
[null,9,"硅酸盐（SiO3）","GB/T 629-1997\nGB/T 9742-2008","化学试剂  氢氧化钠 5.8\n化学试剂  硅酸盐测定通用方法"]
[null,10,"镁(Mg)","GB/T 9723-2007\n\nGB/T 629-1997","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则 5.9\n化学试剂  氢氧化钠"]
[null,11,"铝（AL）","GB/T 629-1997\nGB/T 9734-2008","化学试剂  氢氧化钠 5.10\n化学试剂  铝测定通用方法"]
[null,12,"钾（K）","GB/T 9723-2007\n\nGB/T 629-1997","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则\n化学试剂  氢氧化钠 5.11"]
[null,13,"钙（Ca)","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠 5.12"]
[null,14,"铁（Fe)","GB/T 629-1997\nGB/T 9739-2006","化学试剂  氢氧化钠 5.13\n化学试剂  铁测定通用方法"]
[null,15,"镍（Ni）","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠 5.14"]
[null,16,"锌（Zn)","GB/T 9723-2007\n\nGB/T 629-1997","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则\n化学试剂  氢氧化钠 5.15"]
[null,17,"砷（As)","GB/T 610-2008\nGB/T 629-1997","化学试剂  砷测定通用方法\n化学试剂  氢氧化钠 5.16"]
[null,18,"重金属（以Pb计）","GB/T 629-1997\nGB/T 9735-2008","化学试剂  氢氧化钠 5.17\n化学试剂  重金属测定通用方法"]
[null,19,"标志","GB/T 629-1997","化学试剂  氢氧化钠 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[61,null,"保险粉（连二亚硫酸钠）","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠）","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠） 6.2"]
[null,2,"保险粉含量","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠） 6.3"]
[null,3,"气味","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠） 6.4"]
[null,4,"溶解状态","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠） 6.5"]
[null,5,"标志、标签","HG/T 2074-2011","保险粉（连二亚硫酸钠） 8.1 8.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[62,null,"化学试剂  硫酸","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸","仅检所列项目"]
[null,1,"性状","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸"]
[null,2,"含量（H2SO4)","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 5.2"]
[null,3,"色度","GB/T 605-2006\nGB/T 625-2007","化学试剂  色度测定通用方法\n化学试剂  硫酸 5.3"]
[null,4,"灼烧残渣（以硫酸盐计）","GB/T 9741-2008","化学试剂   灼烧残渣测定通用方法"]
[null,5,"氯化物(Cl)","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 5.5"]
[null,6,"硝酸盐（NO3）","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 5.6"]
[null,7,"铵盐（NH4）","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 5.7"]
[null,8,"铁（Fe)","GB/T 625-2007\nGB/T 9739-2006","化学试剂  硫酸 5.8\n化学试剂  铁测定通用方法"]
[null,9,"铜（Cu）","GB/T 9723-2007\n\nGB/T 625-2007","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则\n化学试剂  硫酸 5.9"]
[null,10,"砷（As)","GB/T 610-2008\nGB/T 625-2007","化学试剂  砷测定通用方法\n化学试剂  硫酸 5.10"]
[null,11,"铅（Pb）","GB/T 9723-2007\n\nGB/T 625-2007","化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则\n化学试剂  硫酸 5.11"]
[null,12,"还原高锰酸钾物质（以SO2计）","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 5.12"]
[null,13,"标志","GB/T 625-2007","化学试剂  硫酸 7","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[63,null,"副产盐酸","HG/T 3783-2021","副产盐酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 3783-2021","副产盐酸 7.2"]
[null,2,"总酸度（HCL）质量分数","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸"]
[null,3,"重金属（以Pb计）质量分数","HG/T 3783-2021","副产盐酸 7.4"]
[null,4,"标志和标签","HG/T 3783-2021","副产盐酸 9.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[64,null,"高纯盐酸","HG/T 2778-2020","高纯盐酸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 2778-2020","高纯盐酸 6.2"]
[null,2,"总酸度（以HCl计)","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸"]
[null,3,"钙（以Ca计)","HG/T 2778-2020","高纯盐酸 6.4"]
[null,4,"镁(以Mg计)","HG/T 2778-2020","高纯盐酸"]
[null,5,"铁（以Fe计)","HG/T 2778-2020","高纯盐酸 6.4"]
[null,6,"蒸发残渣","HG/T 2778-2020","高纯盐酸 6.5"]
[null,7,"游离氯","GB/T 320-2006","工业用合成盐酸"]
[null,8,"标志","HG/T 2778-2020","高纯盐酸 8.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[65,null,"甘油","GB/T 13206-2011","甘油","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 13206-2011","甘油  5.1"]
[null,2,"气味","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,3,"色泽","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,4,"密度(20℃)","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,5,"甘油含量","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,6,"氯化物(以Cl计)","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,7,"硫酸化灰化","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,8,"酸度或碱度","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,9,"砷（As）","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,10,"重金属（以Pb计）","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,11,"还原性物质","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,12,"皂化当量的测定","GB/T 13216-2008","甘油试验方法"]
[null,13,"标志","GB/T 13206-2011","甘油 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[66,null,"工业氨水","HG/T 5353-2018","工业氨水","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 5353-2018","工业氨水 5.2"]
[null,2,"氨（NH3）","HG/T 5353-2018","工业氨水 5.3"]
[null,3,"色度","HG/T 5353-2018","工业氨水 5.4"]
[null,4,"蒸发残渣","HG/T 5353-2018","工业氨水 5.5"]
[null,5,"标志、标签","HG/T 5353-2018","工业氨水 7.1 7.2","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[67,null,"机动车辆制动液","GB 12981-2012","机动车辆制动液","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 12981-2012","机动车辆制动液"]
[null,2,"运动粘度\n","GB/T 265-1988","石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法"]
[null,3,"pH 值","GB 12981-2012","机动车辆制动液 附录 D"]
[68,null,"钙基润滑脂","GB/T 491-2008","钙基润滑脂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 491-2008","钙基润滑脂"]
[null,2,"水分","GB/T 512-1965","润滑脂水分测定法"]
[null,3,"灰分","SH/T0327-1992","润滑脂灰分测定法"]
[69,null,"车用汽油清净剂","GB 19592-2019","车用汽油清净剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 19592-2019","车用汽油清净剂"]
[null,2,"倾点，℃","GB/T 3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,3,"闪点（闭口），℃","GB/T 261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法"]
[null,4,"硫含量，mg/kg","SH/T 0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）"]
[null,5,"标志","GB 19592-2019  ","车用汽油清净剂 6"]
[70,null,"记号笔","QB/T 2777-2015","记号笔","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","QB/T  2777-2015","记号笔"]
[null,2,"书写性能","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,3,"抗漏性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,4,"笔头滑缩力","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,5,"笔头强度","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,6,"干燥性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,7,"附着性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,8,"间歇书写","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,9,"耐水性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,10,"耐光性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,11,"耐温性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,12,"耐冲击性","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,13,"笔套拉力","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,14,"外观","QB/T 2777-2015","记号笔"]
[null,15,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,16,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,17,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,18,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,19,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,20,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,21,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,22,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,23,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,24,"标志","QB/T 2777-2015","记号笔","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[71,null,"水性墨水圆珠笔和笔芯","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,2,"书写性能","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,3,"渗透性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,4,"干燥性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,5,"复印性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,6,"耐水性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,7,"耐光性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,8,"间歇书写","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,9,"保存性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,10,"抗漏性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,11,"耐擦性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,12,"耐乙醇性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,13,"耐盐酸性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,14,"耐氨水性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,15,"耐漂白性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,16,"出芯机构灵活性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,17,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,18,"耐冲击性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,19,"镀层抗蚀性","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,20,"外观","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,21,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,22,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,23,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,24,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,25,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,26,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,27,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,28,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,29,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,30,"标志","GB/T 32017-2019","水性墨水圆珠笔和笔芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[72,null,"中性墨水圆珠笔和笔芯","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,2,"书写性能","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,3,"渗透性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,4,"干燥性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,5,"复印性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,6,"耐水性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,7,"耐光性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,8,"间歇书写","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,9,"保存性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,10,"耐擦性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,11,"耐乙醇性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,12,"耐盐酸性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,13,"耐氨水性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,14,"耐漂白性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,15,"出芯机构灵活性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,16,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,17,"耐冲击性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,18,"镀层抗蚀性","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,19,"外观","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,20,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,21,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,22,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,23,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,24,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,25,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,26,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,27,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,28,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,29,"标志","GB/T 37853-2019","中性墨水圆珠笔和笔芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[73,null,"油墨圆珠笔和笔芯","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,2,"书写性能","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,3,"渗透性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,4,"干燥性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,5,"复印性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,6,"耐水性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,7,"耐光性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,8,"保存性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,9,"耐擦性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,10,"耐乙醇性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,11,"耐盐酸性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,12,"耐氨水性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,13,"耐漂白性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,14,"出芯机构灵活性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,15,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,16,"耐冲击性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,17,"镀层抗蚀性","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,18,"外观","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯"]
[null,19,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,20,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,21,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,22,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,23,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,24,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,25,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,26,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,27,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,28,"标志","GB/T 26714-2019","油墨圆珠笔和笔芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[74,null,"中性墨水圆珠笔和笔芯","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,2,"书写性能","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,3,"渗透性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,4,"干燥性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,5,"复印性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,6,"耐水性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,7,"耐光性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,8,"间歇书写","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,9,"保存性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,10,"耐擦性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,11,"耐乙醇性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,12,"耐盐酸性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,13,"耐氨水性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,14,"耐漂泊性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,15,"出芯机构灵活性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,16,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,17,"金属笔夹弹性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,18,"耐冲击性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,19,"镀层抗蚀性","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,20,"外观","QB/T 2625-2011","中性墨水圆珠笔和笔芯"]
[null,21,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,22,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,23,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,24,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,25,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,26,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,27,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,28,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,29,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,30,"标志","QB/T 2625-2011 9.1","中性墨水圆珠笔和笔芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[75,null,"铅笔","GB/T 26704-2011","铅笔","仅检所列项目","2023-05-01实施"]
[null,1,"硬度","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,2,"芯尖受力","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,3,"浓度","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,4,"铅芯直径","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,5,"笔杆直径","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,6,"笔杆长度","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,7,"偏心数","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,8,"皮头拉力","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,9,"笔杆涂层","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,10,"笔杆结合牢度","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,11,"杆内断芯试验","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,12,"外观","GB/T 26704-2011","铅笔"]
[null,13,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,15,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,16,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,17,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,18,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,19,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,20,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,21,"标志","GB/T 26704-2011","铅笔","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[76,null,"考试用铅笔和涂卡专用笔","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔","仅检所列项目","2023-05-01"]
[null,1,"换芯式涂卡专用笔回缩力","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,2,"换芯式涂卡专用笔锁紧力","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,3,"换芯式涂卡专用笔出铅芯长度","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,4,"换芯式涂卡专用笔输铅芯性能","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,5,"换芯式涂卡专用笔耐冲击性能","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,6,"换芯式涂卡专用笔外观","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,7,"矩形铅芯尺寸","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,8,"矩形铅芯弯曲强度","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,9,"矩形铅芯浓度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,10,"矩形铅芯外观","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,11,"矩形铅芯弯曲度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,12,"锲形短铅芯尺寸","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔"]
[null,13,"锑(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"砷(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,15,"钡(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,16,"镉(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,17,"铬(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,18,"铅(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,19,"汞(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,20,"硒(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,21,"标志","GB/T 26698-2011","考试用铅笔和涂卡专用笔","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[77,null,"考试用圆珠笔","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔","仅检所列项目","2023-05-01"]
[null,1,"书写介质颜色","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,2,"初写性能","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,3,"球珠直径","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,4,"书写性能","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,5,"渗透性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,6,"干燥性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,7,"复印性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,8,"耐水性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,9,"耐光性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,10,"保存性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,11,"耐擦性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,12,"耐乙醇性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,13,"耐盐酸性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,14,"耐氨水性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,15,"耐漂泊性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,16,"间歇书写","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,17,"出芯机构灵活性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,18,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,19,"金属笔夹弹性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,20,"镀层抗蚀性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,21,"耐冲击性","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,22,"外观","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔"]
[null,23,"锑(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,24,"砷(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,25,"钡(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,26,"镉(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,27,"铬(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,28,"铅(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,29,"汞(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,30,"硒(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,31,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,32,"标志","GB/T 26699-2011","考试用圆珠笔","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[78,null,"活动铅笔","QB/T 1023-2018","活动铅笔","仅检所列项目"]
[null,1,"夹铅芯力","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,2,"芯尖受力","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,3,"出铅芯长度","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,4,"输铅芯性能","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,5,"铅芯残留长度","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,6,"金属笔夹弹性","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,7,"耐冲击性","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,8,"镀层抗蚀性","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,9,"外观","QB/T 1023-2018","活动铅笔"]
[null,10,"锑(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,11,"砷(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,12,"钡(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,13,"镉(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"铬(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,15,"铅(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,16,"汞(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,17,"硒(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,18,"标志","QB/T 1023-2018","活动铅笔","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[79,null,"活动铅笔用黑铅芯","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯","仅检所列项目"]
[null,1,"铅芯的直径和长度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,2,"铅芯的弯曲强度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,3,"铅芯的浓度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,4,"铅芯的弯曲度","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,5,"铅芯的外观","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯"]
[null,6,"锑(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,7,"砷(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,8,"钡(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"镉(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,10,"铬(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,11,"铅(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,12,"汞(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,13,"硒(mg/kg)","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"标志","QB/T 1024-2018","活动铅笔用黑铅芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[80,null,"学生圆规","QB/T 2229-2010","学生圆规","仅检所列项目"]
[null,1,"墨线宽度","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,2,"夹紧牢度","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,3,"对准性","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,4,"插入件配合","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,5,"绘圆效果","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,6,"螺钉头定位","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,7,"螺纹配合","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,8,"镀层耐蚀性","QB/T 3826-1999\n\nQB/T 3832-1999","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法\n轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价"]
[null,9,"表面质量","QB/T 2229-2010","学生圆规"]
[null,10,"边缘、尖端","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,11,"标志","QB/T 2229-2010","学生圆规","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[81,null,"文具剪刀","QB/T 4730-2014","文具剪刀","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,2,"刃口硬度","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,3,"两刃口硬度差","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,4,"剪切张数","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,5,"剪切寿命","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,6,"剪切效果","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,7,"耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n\nQB/T 3832-1999","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法\n轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价"]
[null,8,"跌落性能","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,9,"安全","QB/T 4730-2014","文具剪刀"]
[null,10,"标志","QB/T 4730-2014","文具剪刀","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[82,null,"手动削笔机","GB/T 22767-2008","手动削笔机","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,2,"切削偏芯","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,3,"切削转动圈数","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,4,"切削角度","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,5,"铅笔插入的孔径","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,6,"笔尖直径","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,7,"跌落试验","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,8,"屑盒功能","GB/T 22767-2008","手动削笔机"]
[null,9,"标志","GB/T 22767-2008","手动削笔机","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[83,null,"卷笔刀","QB/T 1337-2010","卷笔刀","仅检所列项目"]
[null,1,"卷削能力","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,2,"断铅","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,3,"笔芯锥度","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,4,"刀座牢度","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,5,"笔芯孔径","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,6,"耐腐蚀性","QB/T 3826-1999\n\nQB/T 3832-1999","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法\n轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价"]
[null,7,"外观","QB/T 1337-2010","卷笔刀"]
[null,8,"锐利边缘、锐利尖端","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,9,"标志","QB/T 1337-2010","卷笔刀","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[84,null,"绘图仪尺 直尺","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺","仅检所列项目"]
[null,1,"线纹长度和宽度及宽度差","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺"]
[null,2,"尺面平面度偏差","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺"]
[null,3,"工作边直线度偏差","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺"]
[null,4,"示值偏差","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺"]
[null,5,"外观质量","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 直尺"]
[null,6,"标志","QB/T 1474.1-2005","绘图仪尺 术语、检验规则、标志、包装、运输、贮存","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[85,null,"绘图仪尺 三角尺","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺","仅检所列项目"]
[null,1,"线纹长度和宽度及宽度差","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,2,"尺面平面度偏差","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,3,"工作边直线度偏差","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,4,"角度偏差","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,5,"示值偏差","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,6,"外观质量","QB/T 1474.2-2005","绘图仪尺 三角尺"]
[null,7,"标志","QB/T 1474.7-2005","绘图仪尺 术语、检验规则、标志、包装、运输、贮存","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[86,null,"绘图仪尺 量角器","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器","仅检所列项目"]
[null,1,"最小分度值的线纹长度","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器"]
[null,2,"绘图量角器线纹、宽度及宽度差","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器"]
[null,3,"绘图量角器在任意5°内累积偏差","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器"]
[null,4,"绘图量角器工作边间隙","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器"]
[null,5,"外观质量","QB/T 1474.5-2005","绘图仪尺 量角器"]
[null,6,"标志","QB/T 1474.7-2005","绘图仪尺 术语、检验规则、标志、包装、运输、贮存","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[87,null,"金属直尺","GB/T 9056-2004","金属直尺","仅检所列项目"]
[null,1,"标尺","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,2,"垂直度误差","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,3,"直线度误差","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,4,"平面度误差","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,5,"宽度差","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,6,"允许误差（示值误差）","GB/T 9056-2004","金属直尺"]
[null,7,"标志与包装","GB/T 9056-2004","金属直尺","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[88,null,"修正带","QB/T 4154-2010","修正带","仅检所列项目"]
[null,1,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,2,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,3,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,4,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,5,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,6,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,7,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,8,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"耐吸湿性","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,10,"涂改制品中有机溶剂苯含量","GB/T 9722-2006","化学试剂 气相色谱法通则"]
[null,11,"外观","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,12,"尺寸","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,13,"遮盖性","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,14,"再书写性","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,15,"耐热性","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,16,"耐寒性","QB/T 4154-2010","修正带"]
[null,17,"标志","QB/T 4154-2010","修正带","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[89,null,"修正液","QB/T 2655-2020","修正液","仅检所列项目"]
[null,1,"涂后的干燥速度","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,2,"涂膜强度","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,3,"再次书写的可能性","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,4,"覆盖能力","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,5,"附着力","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,6,"耐温性","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,7,"外观","QB/T 2655-2020","修正液"]
[null,8,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,10,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,11,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,12,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,13,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,15,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,16,"有机溶剂苯含量","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,17,"氯代烃含量","GB/T 32613-2016","涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法"]
[null,18,"甲苯、乙苯、二甲苯总和含量","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,19,"笔套安全","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,20,"标志","QB/T 2655-2020","修正液","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[90,null,"笔袋","QB/T 2772-2017","笔袋","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T 2772-2017","笔袋"]
[null,2,"缝合强度","QB/T 2772-2017","笔袋"]
[null,3,"耐摩擦色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,4,"拉链耐用度","QB/T 2772-2017","笔袋"]
[null,5,"甲醛","GB/T 32606-2016","文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,6,"有害芳香胺","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定纺织品 4-氨基偶氮苯的测定"]
[null,7,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,8,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,10,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,11,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,12,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,13,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,14,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[91,null,"塑料文具盒","QB/T 1587-2006","塑料文具盒","仅检所列项目"]
[null,1,"图案要求","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,2,"外观要求","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,3,"热合","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,4,"粘合","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,5,"磁性","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,6,"跌落试验","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,7,"耐温","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,8,"耐压","QB/T 1587-2006","塑料文具盒"]
[null,9,"锐利边缘、锐利尖端","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,10,"标志","QB/T 1587-2006","塑料文具盒","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[92,null,"金属文具盒","QB/T 2227-1996","金属文具盒","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,2,"图案","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,3,"紧松","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,4,"铰链","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,5,"盒及卷切口边","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,6,"印刷与铁板材料","QB/T 2227-1996","金属文具盒"]
[null,7,"锐利边缘、锐利尖端","GB 21027-2020","学生用品的安全通用要求"]
[null,8,"标志","QB/T 2227-1996","金属文具盒","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[93,null,"彩泥","QB/T 2960-2008","彩泥","仅检所列项目"]
[null,1,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,2,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,3,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,4,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,5,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,6,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,7,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,8,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"游离甲醛","GB/T 2912.1-2009","纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）"]
[null,10,"外观","QB/T 2960-2008","彩泥"]
[null,11,"开裂性","QB/T 2960-2008","彩泥"]
[null,12,"包装密封性","QB/T 2960-2008","彩泥"]
[null,13,"耐温性","QB/T 2960-2008","彩泥"]
[null,14,"耐寒性","QB/T 2960-2008","彩泥"]
[null,15,"防霉性","QB/T 1962-2011","浆糊"]
[null,16,"标志","QB/T 2960-2008","彩泥","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[94,null,"书套","QB/T 4782-2015","书套","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,2,"规格尺寸","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,3,"厚度","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,4,"锑","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,5,"砷","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,6,"钡","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,7,"镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,8,"铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,9,"铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,10,"汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,11,"硒","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,12,"甲醛含量","GB/T 32606-2016","文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,13,"染料产品中23种有害芳香胺","GB 19601-2013","染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定"]
[null,14,"纺织品色牢度","GB/T 3920-2008","纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度"]
[null,15,"使用次数","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,16,"耐高低温性能","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,17,"结合牢度","QB/T 4782-2015","书套"]
[null,18,"标志","QB/T 4782-2015","书套","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[95,null,"水性圆珠笔和笔芯","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯","仅检所列项目"]
[null,1,"初写性能","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,2,"出墨量","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,3,"书写性能","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,4,"抗漏性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,5,"划线长度","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,6,"耐水性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,7,"间歇书写","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,8,"渗化度","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,9,"耐温性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,10,"干燥性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,11,"耐晒性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,12,"球珠固着度","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,13,"笔杆头部孔径与笔头外径差值","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,14,"镀层抗蚀性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,15,"漆膜结合牢度","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,16,"漆膜硬度","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,17,"耐冲击性","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,18,"笔套拉力","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,19,"外观","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯"]
[null,20,"标志","QB/T 1655-2006","水性圆珠笔和笔芯","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[96,null,"玩具安全 机械与物理性能","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能","仅检所列项目"]
[null,1,"正常使用","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,2,"可预见的合理滥用","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,3,"材料","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,4,"弹簧","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,5,"弹射玩具","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,6,"水上玩具","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,7,"电动童车的速度要求","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,8,"声响要求","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[null,9,"磁体和磁性部件","GB 6675.2-2014","玩具安全  第2部分：机械与物理性能"]
[97,null,"轻质白油","NB/SH/T 0913-2015","轻质白油","仅检所列项目"]
[null,1,"馏程","GB/T 6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,2,"闪点（闭口）","GB/T 261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法"]
[null,3,"运动黏度（40℃）","GB/T 265-1988","石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法"]
[null,4,"倾点","GB/T 3535-2006","石油产品倾点测定法"]
[null,5,"密度","GB/T 1884-2000\nGB/T 1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,6,"硫含量","SH/T 0689-2000","轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定"]
[null,7,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,8,"机械杂质及水分","GB/T 260-2016\nGB/T 511-2010\n\nNB/SH/T 0913-2015","石油产品水含量的测定 蒸馏法\n石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法\n轻质白油"]
[null,9,"标志","NB/SH/T 0913-2015\nGB 13690-2009","轻质白油\n化学品分类和危险性公示通则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[98,null,"肥料级氯化钾","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾 6.2"]
[null,2,"氧化钾（K2O）","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾（重量法）6.3.1"]
[null,3,"水分（H2O）","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾 6.4"]
[null,4,"氯化钠（NacL）","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾 6.5"]
[null,5,"水不溶物","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾 6.6"]
[null,6,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,7,"标识","GB/T 37918-2019","肥料级氯化钾 8","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[99,null,"畜禽粪便堆肥技术要求","NY/T 3442-2019","畜禽粪便堆肥技术规范","仅检所列项目"]
[null,1,"有机质含量","NY/T 3442-2019","畜禽粪便堆肥技术规范 附录C"]
[null,2,"水分","GB/T 8576-2010","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法"]
[null,3,"酸碱度","NY/T 3442-2019","畜禽粪便堆肥技术规范 附录C"]
[null,4,"总氮","GB/T 17767.1-2008","有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量"]
[null,5,"种子发芽指数","NY/T 3442-2019","畜禽粪便堆肥技术规范 附录D"]
[null,6,"蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,7,"粪大肠菌群数","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,8,"总砷(As)","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,9,"总汞（Hg）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,10,"总铅（Pb）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,11,"总镉（Cd）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,12,"总铬（Cr）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[100,null,"颗粒状药肥技术要求","NY/T 3589-2020","颗粒状药肥技术规范","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","NY/T 3589-2020","颗粒状药肥技术规范 4.1"]
[null,2,"总氮(N)","GB/T 8572-2010\n\nGB/T 17767.1-2008\n\nNY/T 525-2021\nNY 525-2012","复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法\n有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量\n有机肥料\n有机肥料","NY 525-2012仅限特定委托方"]
[null,3,"有效磷（P2O5）","GB/T 8573-2017\nNY/T 525-2021\nNY 525-2012","复混肥料中有效磷含量的测定\n有机肥料\n有机肥料","NY 525-2012仅限特定委托方"]
[null,4,"氧化钾（K2O）","GB/T 8574-2010\n\nNY/T 525-2021\nNY 525-2012","复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法\n有机肥料\n有机肥料","NY 525-2012仅限特定委托方"]
[null,5,"总养分（N+P2O5+K2O）","NY/T 3589-2020","颗粒状药肥技术规范 5.11"]
[null,6,"水分","GB/T 8576-2010\n\nNY/T 2321-2013","复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法\n微生物肥料产品检验规程"]
[null,7,"粒度","GB/T 24891-2010","复混肥料粒度的测定"]
[null,8,"氯离子","GB/T 15063-2020\nGB/T 15063-2009\nGB/T 18877-2020\nGB/T 18877-2009\nGB/T 24890-2010","复合肥料（容量法）\n复混肥料(复合肥料)\n有机无机复混肥料（容量法）\n有机-无机复混肥料\n复混肥料中氯离子含量的测定","GB/T 15063-2009\nGB/T 18877-2009\n仅限特定委托方"]
[null,9,"水溶性磷占有效磷百分率","GB/T 8573-2017","复混肥料中有效磷含量的测定"]
[null,10,"钙（Ca)含量","GB/T 19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,11,"镁（Mg）含量","GB/T 19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,12,"硫（S）含量","GB/T 19203-2003","复混肥料中钙、镁、硫含量的测定"]
[null,13,"铜（Cu)","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,14,"铁（Fe)","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,15,"锰（Mn)","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,16,"锌（Zn)","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,17,"硼（B）","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,18,"钼（Mo）","GB/T 14540-2003","复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定"]
[null,19,"砷（As）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,20,"镉（Cd)","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,21,"铅（Pb）","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,22,"铬（Cr)","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,23,"汞（Hg)","GB/T 23349-2020","肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定"]
[null,24,"粪大肠菌群数","GB/T 19524.1-2004","肥料中粪大肠菌群的测定"]
[null,25,"蛔虫卵死亡率","GB/T 19524.2-2004","肥料中蛔虫卵死亡率的测定"]
[null,26,"有机质","GB/T 18877-2020\nGB/T 18877-2009\nNY/T 525-2021\nNY 525-2012","有机无机复混肥料\n有机-无机复混肥料\n有机肥料\n有机肥料","GB/T 18877-2009\nNY 525-2012\n仅限特定委托方"]
[null,27,"有效活菌数","NY/T 2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,28,"杂菌率","NY/T 2321-2013","微生物肥料产品检验规程"]
[null,29,"pH","GB/T 1601-1993\nGB/T 18877-2020\nGB/T 18877-2009\nNY/T 525-2021\nNY 525-2012\nNY/T 2321-2013\nNY/T 1973-2021\nNY/T 1973-2010","农药pH值的测定方法\n有机无机复混肥料\n有机-无机复混肥料\n有机肥料\n有机肥料\n微生物肥料产品检验规程\n水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定\n水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定","GB/T 18877-2009\nNY/T 1973-2010\nNY 525-2012\n仅限特定委托方"]
[null,30,"缩二脲","GB/T 22924-2008","复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定"]
[null,31,"标志、标签","NY/T 3589-2020","颗粒状药肥技术规范 7.1","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[101,null,"书皮纸","GB/T 22829-2008","书皮纸","仅检所列项目"]
[null,1,"定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定"]
[null,2,"定量偏差","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定"]
[null,3,"亮度","GB/T 7974-2013","纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）"]
[null,4,"施胶度","GB/T 460-2008","纸施胶度的测定"]
[null,5,"裂断长","GB/T 12914-2018","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）"]
[null,6,"平滑度","GB/T 456-2002","纸和纸板平滑度的测定（别克法）"]
[null,7,"尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定"]
[null,8,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[null,9,"外观质量","GB/T 22829-2008","书皮纸"]
[102,null,"瓦楞纸箱","GB/T 6543-2008","运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱","仅检所列项目"]
[null,1,"耐破强度","GB/T 6545-1998","瓦楞纸板耐破强度的测定法"]
[null,2,"边压强度","GB/T 6546-2021","瓦楞纸板 边压强度的测定"]
[null,3,"尺寸与偏差","GB/T 4892-2021","硬质直方体运输包装尺寸系列"]
[null,4,"质量与结构","GB/T 6543-2008","运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱"]
[null,5,"摇盖耐折","GB/T 6543-2008","运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱"]
[null,6,"空箱抗压能力","GB/T 4857.4-2008","包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法"]
[103,null,"瓦楞纸板","GB/T 6544-2008","瓦楞纸板","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度","GB/T 6547-1998","瓦楞纸板 厚度的测定法"]
[null,2,"粘合强度","GB/T 6544-2008","瓦楞纸板 附录B"]
[null,3,"边压强度","GB/T 6546-2021","瓦楞纸板 边压强度的测定"]
[null,4,"耐破强度","GB/T 6545-1998","瓦楞纸板 耐破强度的测定方法"]
[null,5,"长度宽度","GB/T 6544-2008","瓦楞纸板"]
[null,6,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[null,7,"外观","GB/T 6544-2008","瓦楞纸板"]
[104,null,"箱纸板","GB/T 13024-2016","箱纸板","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
[null,2,"偏斜度","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
[null,3,"外观","GB/T 13024-2016","箱纸板"]
[null,4,"定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定"]
[null,5,"横幅定量差","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定"]
[null,6,"紧度","GB/T 451.3-2002","纸和纸板厚度的测定"]
[null,7,"环压指数（横向）","GB/T 2679.8-2016","纸和纸板  环压强度的测定"]
[null,8,"耐破指数","GB/T 454-2020         \nGB/T 1539-2007","纸  耐破度的测定    \n纸板  耐破度的测定"]
[null,9,"平滑度（正面）","GB/T 456-2002","纸和纸板平滑度的测定（别克法)"]
[null,10,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[null,11,"横向短距压缩指数","GB/T 2679.10-1993","纸和纸板短矩压缩强度测定法"]
[105,null,"瓦楞芯（原）纸","GB/T 13023-2008","瓦楞芯（原）纸","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 13023-2008","瓦楞芯（原）纸"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
[null,3,"定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定"]
[null,4,"紧度","GB/T 451.3-2002","纸和纸板厚度的测定"]
[null,5,"横向环压指数","GB/T 2679.8-2016","纸和纸板 环压强度的测定"]
[null,6,"平压指数","GB/T 2679.6-1996","瓦楞原纸平压强度的测定"]
[null,7,"纵向裂断长","GB/T 12914-2018","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）"]
[null,8,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[106,null,"包装容器 重型瓦楞纸箱","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 16717-2013 ","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,2,"最大综合内尺寸","GB/T 6543-2008","运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱"]
[null,3,"瓦楞纸板最小综合定量","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,4,"耐破强度","GB/T 6545-1998","瓦楞纸板 耐破强度的测定法"]
[null,5,"边压强度","GB/T 2679.17-1997","瓦楞纸板边压强度的测定（边缘补强法）"]
[null,6,"尺寸与公差","GB/T 6543-2008","运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱"]
[null,7,"压痕","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,8,"开槽与裁切刀口","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,9,"摇盖","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,10,"钉合","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,11,"粘合","GB/T 16717-2013","包装容器 重型瓦楞纸箱"]
[null,12,"抗压能力","GB/T 4857.4-2008","包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法"]
[107,null,"婴儿纸尿裤","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤","仅检所列项目"]
[null,1,"条质量偏差","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,2,"吸收速度","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,3,"回渗量","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,4,"渗漏量","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,5,"面层附着物","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,6,"pH","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,7,"杂质","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,8,"防侧漏性能","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,9,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[null,10,"重金属含量（铅  ）","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范（2015年版）第四章中1.6"]
[null,11,"重金属（砷）","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范（2015年版）第四章中1.6"]
[null,12,"重金属含量（ 镉）","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范（2015年版）第四章中1.6"]
[null,13,"重金属（汞)","化妆品安全技术规范-2015  ","化妆品安全技术规范（2015年版）第四章中1.6"]
[null,14,"可迁移性荧光物质","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,15,"甲醛含量","GB/T 34448-2017","生活用纸及纸制品  甲醛含量的测定"]
[null,16,"邻苯二甲酸酯含量","GB/T 37860-2019","纸、纸板和纸制品  邻苯二甲酸酯的测定"]
[null,17,"可分解致癌芳香胺染料","GB/T 17592-2011\nGB/T 23344-2009","纺织品 禁用偶氮染料的测定\n纺织品 4-氨基偶氮苯的测定","                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[null,18,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,19,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,20,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,21,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,22,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,23,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,24,"纸尿裤适用腰围最大值","GB/T 33280-2016","纸尿裤规格与尺寸"]
[null,25,"外观质量","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤"]
[null,26,"标识","GB/T 28004.1-2021","纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[108,null,"成人纸尿裤","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤","仅检所列项目"]
[null,1,"条质量偏差","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,2,"回渗量","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,3,"渗漏量","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,4,"吸收速度","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,5,"面层附着物","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,6,"pH","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,7,"杂质","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,8,"甲醛含量","GB/T 34448-2017","生活用纸及纸制品  甲醛含量的测定"]
[null,9,"可迁移性荧光物质","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,10,"吸收倍率","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,11,"饱和吸收量","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,12,"交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定"]
[null,13,"细菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准"]
[null,14,"大肠菌群","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,15,"溶血性链球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,16,"绿脓杆菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,17,"金黄色葡萄球菌","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,18,"真菌菌落总数","GB 15979-2002","一次性使用卫生用品卫生标准 （附录B）"]
[null,19,"纸尿裤适用腰围最大值","GB/T 33280-2016","纸尿裤规格与尺寸"]
[null,20,"外观质量","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤"]
[null,21,"标识","GB/T 28004.2-2021","纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[109,null,"油漆及清洗用溶剂油","GB 1922-2006","油漆及清洗用溶剂油","仅检所列项目"]
[null,1,"芳烃含量","GB/T 11132-2008","液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法","2022/10/12"]
[null,2,"外观","GB  1922-2006","油漆及清洗用溶剂油"]
[null,3,"闪点（闭口）","GB/T 261-2021","闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法"]
[null,4,"颜色","GB/T 3143-1982","液体化学产品颜色测定法（Hazen单位-铂-钴色号）"]
[null,5,"博士试验","NB/SH/T 0174-2015","石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法"]
[null,6,"馏程","GB/T 6536-2010","石油产品常压蒸馏特性测定法"]
[null,7,"水溶性酸或碱","GB/T 259-1988","石油产品水溶性酸及碱测定法"]
[null,8,"铜片腐蚀","GB/T 5096-2017","石油产品铜片腐蚀试验法"]
[null,9,"密度","GB/T 1884-2000\n\nGB/T 1885-1998","原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）\n石油计量表"]
[null,10,"标志","NB/SH/T 0164-2019","石油及相关产品包装、储运及交货验收规则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[110,null,"水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂","JC/T 438-2019","水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","JC/T 438-2019","水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂"]
[null,2,"不挥发物含量","GB/T 2793-1995","胶粘剂不挥发物含量的测定方法"," "]
[null,3,"pH值","GB/T 14518-1993","胶粘剂的pH值测定"]
[null,4,"低温稳定性","JC/T 438-2019","水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂"," "]
[null,5,"游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,6,"苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,7,"甲苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,8,"总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量\n"]
[null,9,"标志","JC/T 438-2019 ","水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[111,null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂","HG/T 2727-2010","聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 11175-2021","合成树脂乳液试验方法"," "]
[null,2,"pH值","GB/T 14518-1993","胶粘剂的pH值测定"]
[null,3,"不挥发物","GB/T 2793-1995","胶粘剂不挥发物含量的测定方法"]
[null,4,"黏度","GB/T 2794-2013","胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法"]
[null,5,"木材污染性","HG/T 2727-2010","聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂"]
[null,6,"游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,7,"总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,8,"标志","HG/T 3075-2003","胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[112,null,"低压注塑封装用热熔胶粘剂","HG/T 5051-2016","低压注塑封装用热熔胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 5051-2016","低压注塑封装用热熔胶粘剂"]
[null,2,"环球软化点","GB/T 15332-1994","热熔胶粘剂软化点的测定 环球法"]
[null,3,"熔融黏度","HG/T 3660-1999","热熔胶粘剂熔融粘度的测定"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 528-2009","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,5,"伸长率","GB/T 528-2009","硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定"]
[null,6,"硬度","GB/T 531.1-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）"]
[null,7,"玻璃化转变温度","GB/T 19466.2-2004","塑料 差示扫描量热法（DSC）第2部分：玻璃化转变温度的测定"]
[null,8,"热剪切破坏温度","HG/T 5052-2016","热熔胶粘剂热剪切破坏温度试验方法"]
[null,9,"剥离强度（PVC-PCB)","GB/T 2790-1995","胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料"]
[null,10,"阻燃性能","GB/T 2408-2021","塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法"]
[113,null,"鞋用热熔胶粘剂","HG/T 5380-2018","鞋用热熔胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","HG/T 5380-2018","鞋用热熔胶粘剂"]
[null,2,"环球软化点","GB/T 15332-1994","热熔胶粘剂软化点的测定 环球法"]
[null,3,"熔融黏度","HG/T 3660-1999","热熔胶粘剂熔融粘度的测定"]
[null,4,"开放时间","HG/T 3716-2003","热熔胶粘剂开放时间的测定\n"]
[null,5,"热剪切破坏温度","HG/T 5052-2016","热熔胶粘剂热剪切破坏温度试验方法"]
[null,6,"剥离强度","GB/T 2791-1995","胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料"]
[null,7,"熔融温度","GB/T 19466.3-2004","塑料 差示扫描量热法（DSC）第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定"]
[null,8,"玻璃化转变温度","GB/T 19466.2-2004","塑料 差示扫描量热法（DSC）第2部分：玻璃化转变温度的测定"]
[114,null,"鞋和箱包用胶粘剂","GB 19340-2014","鞋和箱包用胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"初粘性","GB/T 532-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定"]
[null,2,"剥离强度","GB/T 532-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定"]
[null,3,"耐热老化性","GB/T 532-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定"]
[null,4,"剪切强度","GB/T 7124-2008","胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)"]
[null,5,"苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,6,"甲苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,7,"游离甲苯二异氰酸酯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,8,"正己烷","GB 19340-2014","鞋和箱包用胶粘剂"]
[null,9,"1,2-二氯乙烷","GB 19340-2014","鞋和箱包用胶粘剂"]
[null,10,"总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）","GB 19340-2014","鞋和箱包用胶粘剂"]
[null,11,"总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量\n"]
[115,null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂","HJ 2541-2016","环境标志产品技术要求 胶粘剂","仅检所列项目"]
[null,1,"木材加工用胶粘剂脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶产品中游离甲醛","GB/T 14074-2017","木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法"]
[null,2,"木材加工用胶粘剂脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶产品中游离苯酚","GB/T 14074-2017","木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法"]
[null,3,"木材加工用胶粘剂甲醛释放量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"水基型包装胶粘剂中苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,5,"水基型包装胶粘剂中甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,6,"水基型包装胶粘剂中卤代烃","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,7,"鞋和箱包用胶粘剂中苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,8,"鞋和箱包用胶粘剂中甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,9,"鞋和箱包用胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,10,"鞋和箱包用胶粘剂中卤代烃","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,11,"鞋和箱包用胶粘剂中正己烷","GB 19340-2014","鞋和箱包用胶粘剂"]
[null,12,"鞋和箱包用胶粘剂中总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,13,"水基型建筑胶粘剂中游离甲醛","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,14,"水基型建筑胶粘剂中苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,15,"水基型建筑胶粘剂中甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,16,"水基型建筑胶粘剂中卤代烃","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,17,"水基型建筑胶粘剂中总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,18,"溶剂型建筑胶粘剂中游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,19,"溶剂型建筑胶粘剂中苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,20,"溶剂型建筑胶粘剂中甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,21,"溶剂型建筑胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,22,"溶剂型建筑胶粘剂中卤代烃","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,23,"溶剂型建筑胶粘剂中总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,24,"本体型建筑胶粘剂中总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,25,"本体型建筑胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,26,"本体型建筑胶粘剂中苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,27,"本体型建筑胶粘剂中甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,28,"书刊装订用胶粘剂苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,29,"书刊装订用胶粘剂甲苯+乙苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,30,"书刊装订用胶粘剂卤代烃","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,31,"书刊装订用胶粘剂总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[116,null,"合成树脂乳液内墙涂料","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,2,"施工性","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,3,"低温稳定性","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,4,"低温成膜性","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,5,"涂膜外观","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,6,"干燥时间","GB/T 1728-1979","漆膜,腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,7,"耐碱性","GB/T 9265-2009\nGB/T 1766-2008","建筑涂料 涂层耐碱性的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,8,"抗泛碱性","GB/T 9756-2018","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,9,"对比率","GB/T 23981.1-2019","色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定"]
[null,10,"耐洗刷性","GB/T 9266-2009","建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定"]
[null,11,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[117,null,"合成树脂乳液外墙涂料","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,2,"施工性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,3,"低温稳定性","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,4,"涂膜外观","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,5,"干燥时间","GB/T 1728-2020\nGB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法\n漆膜,腻子膜干燥时间测定法","仅限特定委托方"]
[null,6,"耐沾污性","GB/T 9780-2013","建筑涂料涂层耐沾污性试验方法"]
[null,7,"耐碱性","GB/T 9265-2009\nGB/T 1766-2008","建筑涂料 涂层耐碱性的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,8,"耐水性","GB/T 1733-1993\nGB/T 1766-2008","漆膜耐水性测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,9,"涂层耐温变性","JG/T 25-2017\nGB/T 1766-2008","建筑涂料涂层耐温变性试验方法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,10,"耐洗刷性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,11,"附着力","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,12,"对比率","GB/T 23981.1-2019","色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定"]
[null,13,"抗泛盐碱性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,14,"透水性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,15,"与下道涂层的适应性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,16,"耐人工气候老化性","GB/T 1865-2009 \n\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,17,"粉化","JG/T 25-2017","建筑涂料涂层耐温变性试验方法"]
[null,18,"变色","JG/T 25-2017","建筑涂料涂层耐温变性试验方法"]
[null,19,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[118,null,"溶剂型外墙涂料","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,2,"施工性","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,3,"干燥时间","GB/T 1728-1979","漆膜,腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,4,"涂膜外观","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,5,"对比率","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,6,"耐水性","GB/T 1733-1993\nGB/T 1766-2008","漆膜耐水性测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,7,"耐碱性","GB/T 9265-2009\nGB/T 1766-2008","建筑涂料 涂层耐碱性的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,8,"耐洗刷性","GB/T 9266-2009","建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定"]
[null,9,"耐人工气候老化性","GB/T 1865-2009\n\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,10,"耐沾污性","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,11,"涂层耐温变性","JG/T 25-2017\nGB/T 1766-2008","建筑涂料涂层耐温变性试验方法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,12,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[119,null,"聚氨酯防水涂料","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料"]
[null,2,"固体含量","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料"]
[null,3,"表干时间","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,4,"实干时间","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,5,"流平性","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料"]
[null,6,"拉伸强度","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,7,"断裂伸长率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,8,"撕裂强度","GB/T 529-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）"]
[null,9,"不透水性","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法\n"]
[null,10,"加热伸缩率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,11,"吸水率","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料"]
[null,12,"定伸时加热老化","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,13,"定伸时人工气候老化","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,14,"热处理拉伸强度保持率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,15,"热处理断裂伸长率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,16,"碱处理拉伸强度保持率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,17,"碱处理断裂伸长率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,18,"酸处理拉伸强度保持率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,19,"酸处理断裂伸长率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,20,"人工气候老化拉伸强度保持率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,21,"人工气候老化断裂伸长率","GB/T 16777-2008","建筑防水涂料试验方法"]
[null,22,"燃烧性能","GB/T 8626-2007","建筑材料可燃性试验方法"]
[null,23,"硬度","GB/T 531.1-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）"]
[null,24,"耐冲击性","GB/T 20624.2-2006","色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）"]
[null,25,"挥发性有机化合物（VOC）","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,26,"苯","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,27,"甲苯+乙苯+二甲苯","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,28,"苯酚","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,29,"蒽","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,30,"萘","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,31,"可溶性重金属 铅","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量\n"]
[null,32,"可溶性重金属 镉","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量\n"]
[null,33,"可溶性重金属 铬","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量\n"]
[null,34,"可溶性重金属 汞","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量\n"]
[null,35,"标志","GB/T 19250-2013","聚氨酯防水涂料","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[120,null,"与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量","仅检所列项目"]
[null,1,"可溶性元素 铅","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,2,"可溶性元素 镉","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,3,"可溶性元素 铬","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,4,"可溶性元素 汞","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,5,"可溶性元素 锑","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,6,"可溶性元素 砷","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,7,"可溶性元素 钡","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,8,"可溶性元素 硒","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,9,"铅含量","GB/T 23994-2009","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量"]
[null,10,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[121,null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料","GB/T 23995-2009","室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 23995-2009","室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料"]
[null,2,"细度","GB/T 1724-2019","色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定"]
[null,3,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,4,"贮存稳定性（结皮性、沉降性）","GB/T 23995-2009","室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料"]
[null,5,"涂膜外观","GB/T 23995-2009","室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料"]
[null,6,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,7,"附着力（划格间距2mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,8,"耐水性(24h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,9,"耐碱性(50g/L的NaHCO3,1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,10,"耐污染性（1h)","GB/T 4893.1-2005  \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,11,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[122,null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料","GB/T 23996-2009","室内装饰装修用溶剂型金属板涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"涂膜外观","GB/T 23996-2009","室内装饰装修用溶剂型金属板涂料"]
[null,2,"耐冲击性","GB/T 1732-1993","漆膜耐冲击性测定法","标准里面带年号"]
[null,3,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,4,"硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,5,"附着力（干附着力、湿附着力）","GB/T 9286-1998","色漆和清漆 漆膜的划格试验","标准里面带年号"]
[null,6,"耐沸水性（30min）","GB/T 23996-2009 \nGB/T 1766-2008","室内装饰装修用溶剂型金属板涂料\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,7,"耐油污性(24h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,8,"耐污染性","GB/T 23996-2009","室内装饰装修用溶剂型金属板涂料"]
[null,9,"耐湿热性(120H)","GB/T 1740-2007 \nGB/T 1766-2008","漆膜耐湿热测定法 \n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,10,"重金属含量 可溶性铅","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,11,"重金属含量 可溶性镉","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,12,"重金属含量 可溶性铬","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,13,"重金属含量 可溶性汞","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,14,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[123,null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料"]
[null,2,"施工性","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料"]
[null,3,"遮盖率（色漆）","GB/T 9757-2001","溶剂型外墙涂料"]
[null,4,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,5,"涂膜外观","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料"]
[null,6,"贮存稳定性（50℃，7d）","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料"]
[null,7,"打磨性","GB/T 23997-2009","室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料"]
[null,8,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,9,"铅笔硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,10,"附着力（划格间距2mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,11,"耐冲击性","GB/T 20624.2-2006","色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）"]
[null,12,"耐水性（24h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,13,"耐碱性（2h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,14,"耐醇性(8h)","GB/T 4893.1-2005  \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,15,"耐污染性（1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,16,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[124,null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料","GB/T 23998-2009","室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 23998-2009","室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料"]
[null,2,"细度","GB/T 1724-2019","色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定"]
[null,3,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法\n ","标准里面带年号"]
[null,4,"涂膜外观","GB/T 23998-2009","室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料"]
[null,5,"打磨性","GB/T 23998-2009","室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料"]
[null,6,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,7,"铅笔硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,8,"附着力（划格间距2mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,9,"耐水性（24h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,10,"耐碱性(50g/L的NaHCO3,1h)","GB/T 4893.1-2005  \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,11,"耐污染性(醋、茶）","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,12,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[125,null,"室内装饰装修用水性木器涂料","GB/T 23999-2009","室内装饰装修用水性木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 23999-2009","室内装饰装修用水性木器涂料"]
[null,2,"细度","GB/T 1724-2019","色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定"]
[null,3,"不挥发物","GB/T 1725-2007","色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定"]
[null,4,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,5,"贮存稳定性［（50±2）℃］/7d","GB/T 23999-2009","室内装饰装修用水性木器涂料"]
[null,6,"耐冻融性","GB/T 9755-2001","合成树脂乳液外墙涂料","标准里面带年号"]
[null,7,"涂膜外观","GB/T 23999-2009","室内装饰装修用水性木器涂料"]
[null,8,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,9,"打磨性","GB/T 23999-2009","室内装饰装修用水性木器涂料"]
[null,10,"硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,11,"附着力（划格间距2mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,12,"耐冲击性","GB/T 20624.2-2006","色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）"]
[null,13,"抗粘连性［500g,（50±2）℃］/4h","GB/T 23982-2009","木器涂料抗粘连性测定法"]
[null,14,"耐划伤性（100g)","GB/T 9279.1-2015","色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法"]
[null,15,"耐水性［耐水性(24h)］、［耐沸水性（15min)］","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,16,"耐碱性(50g/L的NaHCO3,1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n室内装饰装修用水性木器涂料\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,17,"耐醇性(50%,1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,18,"耐污染性(1h）(醋、茶）","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"," "]
[null,19,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[126,null,"儿童房装饰用水性木器涂料","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料"]
[null,2,"细度","GB/T 1724-2019","色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定"]
[null,3,"不挥发物含量","GB/T 1725-2007","色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定"]
[null,4,"干燥时间","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,5,"涂膜外观","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料"]
[null,6,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,7,"贮存稳定性（50±2）℃，7d","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料"]
[null,8,"耐冻融性（三次循环）","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,9,"打磨性","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料"]
[null,10,"铅笔硬度（擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,11,"附着力（划格间距2mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,12,"耐冲击性","GB/T 20624.2-2006","色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）"," "]
[null,13,"抗粘连性［500g,（50±2）℃］/4h","GB/T 23982-2009","木器涂料抗粘连性测定法"]
[null,14,"耐划伤性（100g)","GB/T 9279.1-2015","色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法"]
[null,15,"耐水性［耐水性(24h)］、［耐沸水性（15min)］","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,16,"耐碱性(50g/L的NaHCO3,1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,17,"耐醇性(50%,1h)","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,18,"耐污染性(醋1h、绿茶1h、汗渍2h、唾沫2h）","GB/T 4893.1-2005 \nGB/T 1766-2008","家具表面耐冷液测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法","标准里面带年号"]
[null,19,"防涂鸦性(黑色墨水、蓝色白板笔、红色水彩笔、绿色水彩笔、紫色水彩笔）","GB/T 33394-2016","儿童房装饰用水性木器涂料"]
[null,20,"挥发性有机化合物含量（VOC）","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,21,"甲醛含量","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,22,"苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,23,"卤代烃（以二氯甲烷计）","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"," "]
[null,24,"乙二醇醚及其酯类的总量","GB 24409-2009","汽车涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,25,"可溶性元素含量  锑","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,26,"可溶性元素含量  砷","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,27,"可溶性元素含量  钡","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,28,"可溶性元素含量  镉","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,29,"可溶性元素含量  铬","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,30,"可溶性元素含量  铅","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,31,"可溶性元素含量  汞","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,32,"可溶性元素含量  硒","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,33,"邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯含量总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,34,"邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异葵酯、邻苯二甲酸二正辛酯含量总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,35,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[127,null,"室内地坪涂料中有害物质限量","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"挥发性有机化合物含量（VOC）","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量"]
[null,2,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量"]
[null,3,"苯","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量"]
[null,4,"甲苯、乙苯和二甲苯总和","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量"]
[null,5,"乙二醇醚及醚酯总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯","GB 38468-2019","室内地坪涂料中有害物质限量"]
[null,6,"甲醛","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,7,"游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）","GB/T 18446-2009","色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定"]
[null,8,"邻苯二甲酸酯类总和（以干膜计）（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,9,"邻苯二甲酸酯类总和（以干膜计）（邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异葵酯、邻苯二甲酸二辛酯总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,10,"可溶性元素含量（限色漆）  铅","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,11,"可溶性元素含量（限色漆）  镉","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,12,"可溶性元素含量（限色漆）  铬","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,13,"可溶性元素含量 （限色漆） 汞","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,14,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[128,null,"地坪涂料","HG/T 3829-2006","地坪涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","HG/T 3829-2006","地坪涂料"]
[null,2,"固体含量（混合后）","GB/T 6751-1986","色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定","标准里面带年号"]
[null,3,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,4,"适用期","HG/T 3829-2006","地坪涂料"]
[null,5,"铅笔硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,6,"耐冲击性","GB/T 1732-1993","漆膜耐冲击性测定法","标准里面带年号"]
[null,7,"附着力（划格间距1mm)","GB/T 9286-2021","色漆和清漆 划格试验"]
[null,8,"耐水性(7d)","GB/T 1733-1993","漆膜耐水性测定法"]
[null,9,"耐酸性","GB/T 9274-1988","色漆和清漆 耐液体介质的测定"]
[null,10,"耐碱性","GB/T 9274-1988","色漆和清漆 耐液体介质的测定"]
[null,11,"耐盐水性","GB/T 9274-1988","色漆和清漆 耐液体介质的测定"]
[null,12,"硬度（邵氏硬度计，D型）","GB/T 2411-2008","塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）"]
[null,13,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[129,null,"内墙耐污渍乳胶涂料","HG/T 4756-2014","内墙耐污渍乳胶涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","HG/T 4756-2014","内墙耐污渍乳胶涂料"]
[null,2,"施工性","HG/T 4756-2014","内墙耐污渍乳胶涂料"]
[null,3,"低温稳定性（3次循环）","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,4,"涂膜外观","HG/T 4756-2014","内墙耐污渍乳胶涂料"]
[null,5,"干燥时间（表干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,6,"对比率","GB/T 23981.1-2019","色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定"]
[null,7,"耐洗刷性（2000次）","HG/T 4756-2014","内墙耐污渍乳胶涂料"]
[null,8,"耐碱性（24h)","GB/T 9265-2009\nGB/T 1766-2008","建筑涂料 涂层耐碱性的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,9,"耐污渍性（耐沾污综合能力、光泽变化差值的绝对值）","GB/T 9780-2013\nGB/T 9754-2007","建筑涂料涂层耐沾污性试验方法\n色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,10,"耐污渍持久性（耐沾污综合能力、光泽变化差值的绝对值）","GB/T 9780-2013\nGB/T 9754-2007","建筑涂料涂层耐沾污性试验方法\n色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,11,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[130,null,"水性环氧地坪涂料","HG/T 5057-2016","水性环氧地坪涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","HG/T 5057-2016","水性环氧地坪涂料"]
[null,2,"涂膜外观","HG/T 5057-2016","水性环氧地坪涂料"]
[null,3,"不挥发物含量","GB/T 1725-2007","色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定"]
[null,4,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定","标准里面带年号"]
[null,5,"铅笔硬度(擦伤）","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,6,"耐冲击性","HG/T 5057-2016","水性环氧地坪涂料"]
[null,7,"耐水性(240h)","GB/T 1733-1993\nGB/T 1766-2008","漆膜耐水性测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,8,"耐油性(120#汽油，120h)","GB/T 9274-1988\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,9,"耐酸性(50g/LH2SO4溶液，48h)","GB/T 9274-1988\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,10,"耐碱性(50g/LNaOH溶液，120h)","GB/T 9274-1988\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,11,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[131,null,"建筑涂料用罩光清漆","HG/T 5065-2016","建筑涂料用罩光清漆","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","HG/T 5065-2016","建筑涂料用罩光清漆"]
[null,2,"低温稳定性","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,3,"施工性","HG/T 5065-2016","建筑涂料用罩光清漆"]
[null,4,"干燥时间（表干、实干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,5,"涂膜外观","HG/T 5065-2016","建筑涂料用罩光清漆"]
[null,6,"光泽","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,7,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,8,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,9,"耐水性","GB/T 1733-1993\nGB/T 1766-2008","漆膜耐水性测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,10,"耐酸雨性","GB/T 9274-1988\nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,11,"耐碱性","GB/T 9265-2009\nGB/T 1766-2008","建筑涂料 涂层耐碱性的测定\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,12,"涂层耐温变性","JG/T 25-1999\nGB/T 1766-2008","建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,13,"耐洗刷性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,14,"与下层涂料的适应性","HG/T 5065-2016","建筑涂料用罩光清漆"]
[null,15,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[132,null,"水性液态内墙硅藻涂料","HG/T 5172-2017","水性液态内墙硅藻涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","HG/T 5172-2017","水性液态内墙硅藻涂料"]
[null,2,"施工性","HG/T 5172-2017","水性液态内墙硅藻涂料"]
[null,3,"耐冻融性（3次循环）","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,4,"干燥时间（表干）","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,5,"涂膜外观","HG/T 5172-2017","水性液态内墙硅藻涂料"]
[null,6,"对比率（白色和浅色）","GB/T 23981.1-2019","色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定"]
[null,7,"耐洗刷性","GB/T 9266-2009","建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定"]
[null,8,"耐碱性（48h)","GB/T 9265-2009","建筑涂料 涂层耐碱性的测定"]
[null,9,"耐温湿性能(10次循环）","JC/T 2177-2013","硅藻泥装饰壁材","标准里面带年号"]
[null,10,"挥发性有机化合物（VOC)含量","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,11,"苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,12,"甲醛含量","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,13,"可溶性重金属 铅","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,14,"可溶性重金属 镉","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,15,"可溶性重金属 铬","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,16,"可溶性重金属 汞","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,17,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[133,null,"硅藻泥装饰壁材","JC/T 2177-2021","硅藻泥装饰壁材","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","JC/T 2177-2021","硅藻泥装饰壁材"]
[null,2,"施工性","JC/T 2177-2021","硅藻泥装饰壁材"]
[null,3,"表干时间","GB/T 1728-1979","法漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,4,"耐碱性（48h)","GB/T 9265-2009","建筑涂料 涂层耐碱性的测定"]
[null,5,"耐温湿性能","JC/T 2177-2021","硅藻泥装饰壁材"]
[null,6,"挥发性有机化合物（VOC)含量","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,7,"苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,8,"甲醛含量","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,9,"总铅含量","GB/T 30647-2014","涂料中有害元素总含量的测定"]
[null,10,"可溶性重金属 镉","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,11,"可溶性重金属 铬","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,12,"可溶性重金属 汞","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,13,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[134,null,"水溶性内墙涂料","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"容器中状态","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,2,"粘度","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,3,"细度","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,4,"遮盖力","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,5,"涂膜外观","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,6,"附着力","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,7,"耐水性","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料"]
[null,8,"耐干擦性","JC/T 423-1991 \nGB/T 1766-2008","水溶性内墙涂料\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,9,"耐洗刷性","GB/T 9266-2009","建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定"]
[null,10,"标志","JC/T 423-1991","水溶性内墙涂料","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[135,null,"水性涂料","HJ 2537-2014","环境标志产品技术要求 水性涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"挥发性有机化合物（VOC）","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,2,"乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）","GB 24409-2009","车辆涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,3,"游离甲醛","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,4,"苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量\n","标准里面带年号"]
[null,5,"卤代烃（以二氯甲烷计）","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,6,"可溶性 铅","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量\n","标准里面带年号"]
[null,7,"可溶性 镉","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量\n"]
[null,8,"可溶性 铬","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量\n"]
[null,9,"可溶性 汞","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量\n"]
[136,null,"室内装饰装修用溶剂型木器涂料","HJ/T 414-2007","环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"VOC","HJ/T 414-2007","环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料"]
[null,2,"苯质量分数","HJ/T 414-2007","环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料"]
[null,3,"甲苯+二甲苯+乙苯质量分数","HJ/T 414-2007","环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料"]
[null,4,"可溶性重金属 铅","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,5,"可溶性重金属 镉","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,6,"可溶性重金属 铬","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,7,"可溶性重金属 汞","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,8,"固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI)质量分数","GB/T 18446-2009","色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定"]
[null,9,"甲醇","HJ/T 414-2007","环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料"]
[137,null,"儿童房装饰用内墙涂料","GB/T 34676-2017","儿童房装饰用内墙涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 34676-2017","儿童房装饰用内墙涂料"]
[null,2,"干燥时间","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,3,"施工性","GB/T 34676-2017","儿童房装饰用内墙涂料"]
[null,4,"涂膜外观","GB/T 34676-2017","儿童房装饰用内墙涂料"]
[null,5,"耐冻融性","GB/T 9268-2008","乳胶漆耐冻融性的测定"]
[null,6,"对比率","GB/T 23981.1-2019","色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定"]
[null,7,"耐洗刷性","GB/T 9755-2014","合成树脂乳液外墙涂料"]
[null,8,"耐碱性","GB/T 9265-2009","建筑涂料 涂层耐碱性的测定"]
[null,9,"抗泛碱性","GB/T 9756-2009","合成树脂乳液内墙涂料"]
[null,10,"挥发性有机化合物含量（VOC）","GB 18582-2008","室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量","标准里面带年号"]
[null,11,"游离甲醛含量","GB 34683-2017","水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法"]
[null,12,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,13,"乙二醇醚及其酯类的总量","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,14,"可溶性元素含量锑","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,15,"可溶性元素含量砷","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,16,"可溶性元素含量钡","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,17,"可溶性元素含量镉","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,18,"可溶性元素含量铬","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,19,"可溶性元素含量铅","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,20,"可溶性元素含量汞","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,21,"可溶性元素含量硒","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,22,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[138,null,"室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[139,null,"木器涂料中有害物质限量","GB 18581-2020","木器涂料中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"VOC含量","GB 18581-2020\nGB/T 6750-2007\nGB/T 9754-2007\n\nGB/T 23985-2009 \n\nGB/T 23986-2009\n\nGB/T 34682-2017\n\nGB/T 34675-2017","木器涂料中有害物质限量\n色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法\n色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定\n色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法     \n色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法\n含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定\n辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定"]
[null,2,"甲醛含量","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,3,"总铅含量","GB/T 30647-2014","涂料中有害元素总含量的测定"]
[null,4,"可溶性重金属 镉(Cd)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,5,"可溶性重金属 铬(Cr)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,6,"可溶性重金属 汞(Hg)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,7,"乙二醇醚及醚酯总和含量","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,8,"苯含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,9,"甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,10,"苯系物总和含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,11,"多环芳烃总和含量","GB/T 36488-2018","涂料中多环芳烃的测定"]
[null,12,"游离二异氰酸酯总和含量","GB/T 18446-2009","色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定"]
[null,13,"甲醇含量","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,14,"卤代烃总和含量","GB/T 23992-2009","涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法"]
[null,15,"邻苯二甲酸酯总和含量","GB/T 30646-2014","涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法"]
[null,16,"包装标志","GB 18581-2020","木器涂料中有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[140,null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量","GB 18582-2020","建筑用墙面涂料中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"VOC含量","GB/T 6750-2007\nGB/T 23985-2009 \n\nGB/T 23986-2009\n \nGB/T 1725-2007","色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法\n色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法     \n色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 \n色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定"]
[null,2,"甲醛含量","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,3,"苯系物总和含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,4,"总铅含量","GB/T 30647-2014","涂料中有害元素总含量的测定"]
[null,5,"可溶性重金属 镉(Cd)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,6,"可溶性重金属 铬(Cr)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,7,"可溶性重金属 汞(Hg)","GB/T 23991-2009","涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,8,"乙二醇醚及醚酯总和含量","GB/T 23986-2009","色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法"]
[null,9,"卤代烃总和含量","GB/T 23992-2009","涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法"]
[null,10,"苯含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,11,"甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,12,"包装标志","GB 18582-2020","建筑用墙面涂料中有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[141,null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,2,"苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,3,"甲苯+二甲苯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,4,"甲苯二异氰酸酯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,5,"二氯甲烷","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,6,"1，2-二氯乙烷","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,7,"1，1,2-三氯乙烷","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,8,"三氯乙烯","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,9,"总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,10,"包装标志","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[142,null,"室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"甲醛释放量","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量"]
[null,2,"可溶性重金属 铅","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量"]
[null,3,"可溶性重金属 镉","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量"]
[null,4,"可溶性重金属 铬","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量"]
[null,5,"可溶性重金属 汞","GB 18584-2001","室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量"]
[143,null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"钡","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,2,"镉","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,3,"铬","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,4,"铅","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,5,"砷","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,6,"汞","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,7,"硒","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,8,"锑","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,9,"氯乙烯单体","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[null,10,"甲醛","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,11,"包装标志","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[144,null,"室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"氯乙烯单体","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[null,2,"可溶性重金属 铅","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,3,"可溶性重金属 镉","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,4,"挥发物的限量","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[145,null,"玩具用涂料中有害物质限量","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"铅含量","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,2,"可溶性元素含量 锑","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,3,"可溶性元素含量 砷","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,4,"可溶性元素含量 钡","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,5,"可溶性元素含量 镉","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,6,"可溶性元素含量 铬","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,7,"可溶性元素含量 铅","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,8,"可溶性元素含量 汞","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,9,"可溶性元素含量 硒","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,10,"邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,11,"邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异葵酯、邻苯二甲酸二辛酯总和）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,12,"挥发性有机化合物含量（VOC）","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,13,"苯含量","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,14,"甲苯、乙苯和二甲苯","GB 24613-2009","玩具用涂料中有害物质限量"]
[null,15,"标志","GB/T 9750-1998","涂料产品包装标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[146,null,"塑料家具中有害物质限量","GB 28481-2012","塑料家具中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁酯苄酯、邻苯二甲-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯）","GB/T 22048-2015","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定","2023/8/1日实施"]
[null,2,"重金属 可溶性铅","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,3,"重金属 可溶性镉","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,4,"重金属 可溶性铬","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,5,"重金属 可溶性汞","GB 6675.4-2014","玩具安全 第4部分：特定元素的迁移"]
[null,6,"苯并［α］芘","SN/T 1877.2-2007","塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法"]
[null,7,"16种多环芳烃（PAH)总量","SN/T 1877.2-2007","塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法"]
[null,8,"标识","GB/T 5296.6-2004\n\nGB/T 16288-2008","消费品使用说明 第6部分：家具\n塑料制品的标志","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[147,null,"建筑防水涂料中有害物质限量","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"挥发性有机化合物含量（VOC）","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量\n"]
[null,2,"游离甲醛","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,3,"苯","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,4,"甲苯、乙苯和二甲苯","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,5,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,6,"苯酚","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,7,"蒽","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,8,"萘","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,9,"氨","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,10,"甲苯二异氰酸酯单体(TDI)","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量"]
[null,11,"可溶性重金属 铅","GB 18582-2020","建筑用墙面涂料中有害物质限量"]
[null,12,"可溶性重金属 镉","JC 1066-2008 \nGB/T 23991-2009","建筑防水涂料中有害物质限量\n涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,13,"可溶性重金属 铬","JC 1066-2008 \nGB/T 23991-2009","建筑防水涂料中有害物质限量\n涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,14,"可溶性重金属 汞","JC 1066-2008 \nGB/T 23991-2009","建筑防水涂料中有害物质限量\n涂料中可溶性有害元素含量的测定"]
[null,15,"包装标志","JC 1066-2008","建筑防水涂料中有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[148,null,"建筑胶粘剂有害物质限量","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量","仅检所列项目"]
[null,1,"苯","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,2,"甲苯+二甲苯","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,3,"甲苯二异氰酸酯","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,4,"二氯甲烷","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,5,"1，2-二氯乙烷","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,6,"1，1，1-三氯乙烷","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,7,"1，1，2-三氯乙烷","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,8,"总挥发性有机物","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量"]
[null,9,"游离甲醛","GB 18583-2008","室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量\n"]
[null,10,"邻苯二甲酸酯总和含量","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量"]
[null,11,"包装标志","GB 30982-2014","建筑胶粘剂有害物质限量","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[149,null,"油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值","GB 38507-2020","油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值","仅检所列项目"]
[null,1,"油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值","GB/T 38608-2020\n\nGB/T 34675-2017","油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法\n辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定"]
[null,2,"包装标志","GB 38507-2020","油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[150,null,"清洗剂挥发性有机化合物含量限值","GB 38508-2020","清洗剂挥发性有机化合物含量限值","仅检所列项目"]
[null,1,"VOC含量","GB 38508-2020\nGB/T 13173-2008","清洗剂挥发性有机化合物含量限值\n表面活性剂 洗涤剂试验方法","标准里面带年号"]
[null,2,"二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和","GB/T 23992-2009","涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法"]
[null,3,"甲醛","GB/T 23993-2009","水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法"]
[null,4,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和","GB/T 23990-2009","涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法"]
[null,5,"包装标志","GB 38508-2020","清洗剂挥发性有机化合物含量限值","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[151,null,"硅酮和改性硅酮建筑密封胶","GB/T 14683-2017","硅酮和改性硅酮建筑密封胶","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 14683-2017","硅酮和改性硅酮建筑密封胶"]
[null,2,"下垂度","GB/T 13477.6-2002","建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定"]
[null,3,"表干时间","GB/T 13477.5-2002","建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定"]
[152,null,"醇酸树脂涂料","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料","仅检所列项目"]
[null,1,"在容器中状态","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,2,"不挥发物含量","GB/T 1725-2007","色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定"]
[null,3,"结皮性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,4,"施工性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,5,"漆膜外观","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,6,"干燥时间","GB/T 1728-1979","漆膜、腻子膜干燥时间测定法","标准里面带年号"]
[null,7,"耐水性","GB/T 1733-1993   \nGB/T 1766-2008","漆膜耐水性测定法                                   色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,8,"细度","GB/T 6753.1-2007","色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定","标准里面带年号"]
[null,9,"遮盖力","GB/T 1726-1979","涂料遮盖力测定法"]
[null,10,"重涂适应性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,11,"与面漆的适应性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,12,"光泽（60°）","GB/T 9754-2007","色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定"]
[null,13,"划格试验","GB/T 9286-2021\nGB/T 9286-1998","色漆和清漆 划格试验\n色漆和清漆 漆膜的划格试验","标准里面带年号"]
[null,14,"打磨性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,15,"渗色性","GB/T 25251-2010","醇酸树脂涂料"]
[null,16,"耐盐水性","GB/T 9274-1988   \nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定                 色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,17,"耐酸性","GB/T 9274-1988   \nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定                 色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,18,"耐人工气候老化性","GB/T 1865-2009 \nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射\n色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[null,19,"耐挥发油性","GB/T 9274-1988   \nGB/T 1766-2008","色漆和清漆 耐液体介质的测定                 色漆和清漆 涂层老化的评级方法"]
[153,null,"眼镜镜片","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片","仅检所列项目"]
[null,1,"单光镜片和多焦点镜片顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"镜片顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片  "]
[null,3,"柱镜轴位方向","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片  "]
[null,4,"多焦点镜片附加顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"光学中心和棱镜度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,6,"镜片尺寸","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,7,"镜片厚度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,8,"镜度基底取向","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,9,"材料和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,10,"标志","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[154,null,"配装眼镜","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点","仅检所列项目"]
[null,1,"镜片的顶焦度偏差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"镜片的表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"镜片厚度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,4,"镜片色泽","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"配装眼镜的光透射性能","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,6,"定配眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,7,"定配眼镜的两镜片光学中心垂直互差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,8,"定配眼镜的柱镜轴位方向偏差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,9,"定配眼镜的处方棱镜偏差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,10,"老视成镜光学中心水平距离允差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,11,"老视成镜光学中心单侧水平允差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,12,"老视成镜光学中心垂直互差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,13,"老视成镜两镜片顶焦度互差","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,14,"子镜片的垂直位置","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,15,"子镜片的水平位置","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,16,"子镜片顶端的倾斜度","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,17,"装配质量","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,18,"标志","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[155,null,"眼镜架","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,3,"高温尺寸稳定性","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,4,"抗汗腐蚀","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,5,"包覆层性能","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,6,"鼻梁变形","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,7,"镜片夹持力","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,8,"耐疲劳","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,9,"阻燃性","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,10,"标志","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[156,null,"太阳镜和太阳镜片","GB 39552.1-2020","太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求","仅检所列项目"]
[null,1,"结构","GB 39552.1-2020","太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求"]
[null,2,"镜片的材料和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"透射比","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,4,"透射比均匀性","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,5,"交通信号灯识别","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,6,"球镜度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,7,"棱镜度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,8,"耐疲劳强度","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,9,"鼻梁变形和镜片夹持力","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,10,"阻燃性","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,11,"包覆层抗汗腐蚀","GB/T 39552.2-2020","太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法"]
[null,12,"包覆层结合力","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,13,"太阳镜镜片尺寸","GB 39552.1-2020","太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求"]
[null,14,"标志","GB 39552.1-2020","太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[157,null,"太阳镜","QB 2457-1999","太阳镜","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量和内在疵病","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"光学性能（顶焦度、棱镜度）","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"镜架要求","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,4,"装配精度和整形要求","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,5,"光透射比","QB 2457-1999","太阳镜"]
[null,6,"交通信号透射比","QB 2457-1999","太阳镜"]
[null,7,"平均透射比（紫外光谱区）","QB 2457-1999","太阳镜"]
[null,8,"色极限","QB 2457-1999","太阳镜"]
[null,9,"标志","QB 2457-1999","太阳镜","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[158,null,"机动车驾驶员专用眼镜","QB/T 2659-2021","机动车驾驶员专用眼镜","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量和内在疵病","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"镜架外观质量","QB/T 2659-2021","机动车驾驶员专用眼镜"]
[null,3,"顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,4,"棱镜度互差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"装配质量","QB/T 2659-2021","机动车驾驶员专用眼镜"]
[null,6,"耐疲劳强度","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,7,"鼻梁变形和镜片夹持力","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,8,"抗汗腐蚀","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,9,"包覆层结合力","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,10,"光透射比","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,11,"光透射比的均匀性","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,12,"光谱透射比","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,13,"信号灯识别","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,14,"紫外性能","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,15,"阻燃性","QB/T 2659-2021","机动车驾驶员专用眼镜"]
[null,16,"标志","QB/T 2659-2021","机动车驾驶员专用眼镜","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[159,null,"游泳眼镜","QB/T 4734-2014","游泳眼镜","仅检所列项目"]
[null,1,"基本要求","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,2,"镜片内在疵病和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"紫外性能","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,4,"顶焦度允差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"镜片间顶焦度互差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,6,"棱镜度允差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,7,"视域","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,8,"眼杯渗漏性","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,9,"防雾性","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,10,"吸盘构造","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,11,"头带一般要求","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,12,"头带防滑性","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,13,"外观","QB/T 4734-2014","游泳眼镜"]
[null,14,"标志","QB/T 4734-2014","游泳眼镜","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[160,null,"偏振式三维立体眼镜","QB/T 4735-2014","偏振式三维立体眼镜","仅检所列项目"]
[null,1,"镜片质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"眼镜架质量","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,3,"可见光透射比","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,4,"阻燃性","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,5,"耐温耐湿性","QB/T 4735-2014","偏振式三维立体眼镜"]
[null,6,"耐寒性","QB/T 4735-2014","偏振式三维立体眼镜"]
[null,7,"耐高低温","QB/T 4735-2014","偏振式三维立体眼镜"]
[null,8,"耐溶剂","QB/T 4735-2014","偏振式三维立体眼镜"]
[161,null,"配装眼镜","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜","仅检所列项目"]
[null,1,"镜片顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"镜片材料和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"镜片光透射比性能","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,4,"镜架外观质量","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,5,"镜架镀层性能","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,6,"镜架阻燃性","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,7,"镜片夹持力","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,8,"镜片和镜圈的几何形状","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,9,"顶焦度范围","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,10,"两镜片顶焦度互差","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,11,"光学中心水平距离","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,12,"光学中心水平偏差","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,13,"光学中心单侧水平偏差","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,14,"光学中心垂直互差","GB/T 13511.3-2019","配装眼镜 第3部分：单光老视成镜"]
[null,15,"标志","GB/T 13511.3-2019","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[162,null,"眼镜镜片 光学树脂镜片","QB/T 2506-2017","眼镜镜片 光学树脂镜片","仅检所列项目"]
[null,1,"单光和多焦点镜片顶焦度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"柱镜轴位方向","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"光学中心和棱镜度偏差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,4,"镜片材料和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"规格尺寸","GB 10810.1-2005","眼镜镜片 光学树脂镜片"]
[null,6,"镜片基准点厚度","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,7,"透射比性能","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,8,"阻燃性","QB/T 2506-2017","眼镜镜片 光学树脂镜片"]
[163,null,"儿童少年矫正眼镜卫生要求","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求","仅检所列项目"]
[null,1,"眼镜镜片顶焦度允差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,2,"眼镜镜片厚度允差","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,3,"眼镜镜片色泽","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,4,"内在疵病和表面质量","GB 10810.1-2005","眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片"]
[null,5,"眼镜镜片透射比","GB 10810.3-2006","眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法"]
[null,6,"眼镜架外观质量","GB/T 14214-2019","眼镜架 通用要求和试验方法"]
[null,7,"镜架规格尺寸及适用范围","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,8,"光学中心水平距离偏差","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,9,"光学中心与眼瞳的单侧距离偏差","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,10,"镜片光学中心位置","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,11,"光学中心垂直互差","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,12,"柱镜轴位方向偏差","WS 219-2015","儿童少年矫正眼镜卫生要求"]
[null,13,"装配质量","GB 13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[null,14,"整形要求","GB13511.1-2011","配装眼镜 第1部分：单光和多焦点"]
[164,null,"陶瓷砖","GB/T 4100-2015","陶瓷砖","仅检所列项目"]
[null,1,"长度和宽度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"厚度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,3,"边直度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,4,"直角度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,5,"表面平整度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,6,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,7,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,8,"破坏强度","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,9,"断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,10,"无釉砖耐磨深度","GB/T 3810.6-2016","陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定"]
[null,11,"有釉砖表面耐磨性","GB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,12,"抛光砖光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,13,"地砖摩擦系数","GB/T 4100-2015","陶瓷砖"]
[null,14,"有釉砖抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,15,"有釉砖耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,16,"耐低浓度酸和碱化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,17,"耐高浓度酸和碱化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,18,"耐家庭化学试剂和游泳池盐类化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,19,"有釉砖铅的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,20,"有釉砖镉的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,21,"标志和说明","GB/T 4100-2015","陶瓷砖","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[165,null,"广场用陶瓷砖","GB/T 23458-2009","广场用陶瓷砖","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 3810.1-2016\n\nGB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第1部分：抽样和接收条件\n陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,3,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"破坏强度","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,5,"断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,6,"耐低浓度酸和碱","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,7,"耐高浓度酸和碱","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,8,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[166,null,"卫生陶瓷","GB 6952-2015","卫生陶瓷","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,2,"最大允许变形","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,3,"尺寸","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,4,"吸水率","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,5,"抗裂性","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,6,"轻量化产品单件质量","GB 6952-2015","卫生陶瓷"]
[null,7,"标志和标识","GB 6952-2015","卫生陶瓷","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[167,null,"防滑陶瓷砖","GB/T 35153-2017","防滑陶瓷砖","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,3,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,4,"有釉砖耐磨性","GB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,5,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,6,"破坏强度","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,7,"断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,8,"抗化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,9,"防滑性","GB/T 4100-2015\nGB/T 35153-2017","陶瓷砖\n防滑陶瓷砖"]
[null,10,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,11,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,12,"铅的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,13,"镉的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[168,null,"薄型陶瓷砖","JC/T 2195-2013","薄型陶瓷砖","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸偏差","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,3,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"破坏强度和断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,5,"无釉薄型陶瓷地砖耐磨损体积","GB/T 3810.6-2016","陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定"]
[null,6,"有釉薄型陶瓷地砖表面耐磨性","GB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,7,"有釉薄型陶瓷砖耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,8,"无釉薄型陶瓷砖耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,9,"耐低浓度酸和碱","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,10,"耐高浓度酸和碱","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,11,"耐家庭化学试剂和游泳池盐类化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,12,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,13,"地砖摩擦系数","GB/T 4100-2015","陶瓷砖"]
[null,14,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,15,"铅的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,16,"镉的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[169,null,"陶瓷板","GB/T 23266-2009","陶瓷板","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 23266-2009","陶瓷板"]
[null,2,"尺寸","GB/T 23266-2009","陶瓷板"]
[null,3,"吸水率（真空法）","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"破坏强度和断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,5,"耐磨性","GB/T3810.6-2016\n\nGB/T3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定\n陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,6,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,7,"摩擦系数","GB/T 4100-2015","陶瓷砖"]
[null,8,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,9,"耐化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,10,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,11,"釉面铅的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,12,"釉面镉的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[170,null,"干挂空心陶瓷板","GB/T 27972-2011","干挂空心陶瓷板","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸允许偏差","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,3,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"破坏强度","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,5,"耐化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,6,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[171,null,"大规格陶瓷板","GB/T 39156-2020","大规格陶瓷板技术要求及试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 3810.2-2016\n\nGB/T 39156-2020","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验\n大规格陶瓷板技术要求及试验方法"]
[null,3,"表面平整度","GB/T 39156-2020","大规格陶瓷板技术要求及试验方法"]
[null,4,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,5,"破坏强度和断裂模数","GB/T 3810.4-2016","陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定"]
[null,6,"耐磨性","GB/T 3810.6-2016\n\nGB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定\n陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,7,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,8,"摩擦系数","GB/T 4100-2015","陶瓷砖 附录M"]
[null,9,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,10,"耐化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,11,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,12,"铅的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[null,13,"镉的溶出量","GB/T 3810.15-2016","陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定"]
[172,null,"建筑用轻质高强陶瓷板","JG/T 567-2019","建筑用轻质高强陶瓷板","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸和形状偏差","JG/T 463-2014","建筑装饰用人造石英石板"]
[null,3,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"容重","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,5,"抗釉裂性（有釉板）","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,6,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,7,"耐化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[null,8,"耐污染性","GB/T 3810.14-2016","陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定"]
[null,9,"耐磨性（有釉板）","GB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,10,"防滑性","GB/T 4100-2015\nJG/T 463-2014","陶瓷砖 附录M\n建筑装饰用人造石英石板"]
[null,11,"标志","JG/T 463-2014","建筑装饰用人造石英石板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[173,null,"建筑幕墙用瓷板","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 3810.2-2016\n\nJG/T 217-2007","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验\n建筑幕墙用瓷板"]
[null,3,"边直度","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,4,"对角线差","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,5,"表面平整度","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,6,"直边弯曲度","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,7,"吻合度","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,8,"弧面弯曲偏差","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,9,"扭曲","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,10,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,11,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,12,"光泽度","GB/T 13891-2008","建筑饰面材料镜向光泽度测定方法"]
[null,13,"耐磨性","GB/T 3810.6-2016\n\nGB/T 3810.7-2016","陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定\n陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定"]
[null,14,"色差","JG/T 217-2007","建筑幕墙用瓷板"]
[null,15,"耐化学腐蚀性","GB/T 3810.13-2016","陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定"]
[174,null,"建筑幕墙用陶板","JG/T 324-2011","建筑幕墙用陶板","仅检所列项目"]
[null,1,"表面质量","GB/T 3810.2-2016","陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验"]
[null,2,"尺寸和形状偏差","JG/T 324-2011","建筑幕墙用陶板"]
[null,3,"吸水率","GB/T 3810.3-2016","陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定"]
[null,4,"耐污染性","JG/T 324-2011","建筑幕墙用陶板"]
[null,5,"抗釉裂性","GB/T 3810.11-2016","陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定"]
[null,6,"耐化学腐蚀性","JG/T 324-2011","建筑幕墙用陶板"]
[175,null,"壁纸","GB/T 34844-2017","壁纸","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸偏差","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
[null,2,"每卷段数和最小段长","GB/T 34844-2017","壁纸"]
[null,3,"外观","GB/T 34844-2017","壁纸"]
[null,4,"褪色性","GB/T 34844-2017","壁纸"]
[null,5,"遮蔽性","GB/T 34844-2017","壁纸"]
[null,6,"湿抗张强度","GB/T 465.2-2008","纸和纸板 浸水后抗张强度的测定"]
[null,7,"伸缩性","GB/T 459-2002","纸和纸板伸缩性的测定"]
[null,8,"钡","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,9,"镉","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,10,"铬","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,11,"铅","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,12,"砷","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,13,"汞","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,14,"硒","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,15,"锑","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,16,"甲醛","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,17,"标志","GB/T 34844-2017","壁纸","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[176,null,"聚氯乙烯壁纸","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸","仅检所列项目"]
[null,1,"宽度和每卷长度","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸"]
[null,2,"每卷段数和段长","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸"]
[null,3,"外观","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸"]
[null,4,"褪色性","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸"]
[null,5,"遮蔽性","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸"]
[null,6,"湿润拉伸负荷","GB/T 12914-2018","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）"]
[null,7,"钡","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,8,"镉","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,9,"铬","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,10,"铅","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,11,"砷","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,12,"汞","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,13,"硒","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,14,"锑","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,15,"甲醛","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,16,"标志","QB/T 3805-1999","聚氯乙烯壁纸","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[177,null,"建筑装饰用无纺布墙纸","JG/T 509-2016","建筑装饰用无纺布墙纸","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸误差","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
[null,2,"外观质量","JG/T 509-2016","建筑装饰用无纺布墙纸"]
[null,3,"钡","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,4,"镉","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,5,"铬","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,6,"铅","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,7,"砷","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,8,"汞","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,9,"硒","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,10,"锑","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,11,"甲醛","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,12,"标志","JG/T 509-2016","建筑装饰用无纺布墙纸","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[178,null,"环境标志产品技术要求 壁纸","HJ 2502-2010","环境标志产品技术要求 壁纸","仅检所列项目"]
[null,1,"可溶性重金属 钡","GB 18585-2001","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量"]
[null,2,"挥发性有机化合物","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,3,"聚氯乙烯（PVC)壁纸中氯乙烯单体","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[179,null,"有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆","GY/T 135-1998","有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法","仅检所列项目"]
[null,1,"内导体直径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,2,"绝缘直径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,3,"外导体直径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,4,"护套厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,5,"护套直径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验"]
[null,6,"导体的连续性","GY/T 135-1998","有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法"]
[null,7,"缆芯介电强度","GY/T 135-1998","有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法"]
[null,8,"绝缘电阻","GY/T 135-1998","有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法"]
[null,9,"护套浸水试验","GY/T 135-1998","有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法"]
[180,null,"同轴通信电缆","GB/T 17737.1-2013","同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验"]
[null,2,"直径","GB/T 2951.11-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验"]
[null,3,"电缆结构-内导体","GB/T 17737.1-2013","同轴通信电缆  第一部分：总规范 总则、定义和要求"]
[null,4,"抗拉强度和断裂伸长率","GB/T 2951.11-2008 \n\n                                                                                                           GB/T 2951.12-2008","电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法  厚度和外形尺寸测量机械性能试验               电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法"]
[null,5,"偏心度","GB/T 17737.302-2018","同轴通信电缆 第1-302部分：机械试验方法 偏心度试验"]
[null,6,"椭圆度","GB/T 17737.301-2018","同轴通信电缆 第1-301部分：机械试验方法 椭圆度试验"]
[null,7,"外导体或屏蔽层","GB/T 17737.1-2013","同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求"]
[null,8,"铠装","GB/T 17737.1-2013","同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求"]
[null,9,"悬挂线","GB/T 17737.1-2013","同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求"]
[181,null,"电缆的导体","GB/T 3956-2008","电缆的导体","仅检所列项目"]
[null,1,"结构","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,2,"导体电阻","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,3,"导体的最少单线数量","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[null,4,"导体内最大单线直径","GB/T 3956-2008","电缆的导体"]
[182,null,"额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 5023.1-2008","额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[183,null,"额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 一般要求","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 5013.1-2008","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[184,null,"起动用铅酸蓄电池","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"蓄电池型号、尺寸、端子外观和极性","GB/T 5008.1-2013\n\nGB/T 5008.2-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法\n起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记"]
[null,2,"蓄电池电解液密度和开路电压","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[null,3,"容量：20小时率容量","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[null,4,"容量：储备容量","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[null,5,"充电接受能力","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[null,6,"电解液保持能力","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[null,7,"气密性","GB/T 5008.1-2013","起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法"]
[185,null,"起动用铅酸蓄电池","GB/T 5008.2-2013","起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记","仅检所列项目"]
[null,1,"蓄电池端子的尺寸和标记","GB/T 5008.2-2013","起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记"]
[186,null,"摩托车用铅酸蓄电池","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池","仅检所列项目"]
[null,1,"蓄电池结构","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,2,"外形尺寸","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,3,"外观","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,4,"端子极性","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,5,"容量","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,6,"充电接受能力","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,7,"荷电保持能力","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[null,8,"干式荷电性能","GB/T 23638-2009","摩托车用铅酸蓄电池"]
[187,null,"电动道路车辆用铅酸蓄电池","GB/T 32620.1-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件","仅检所列项目"]
[null,1,"蓄电池外观、名称、型号","GB/T 32620.1-2016\n\nGB/T 32620.2-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n电动道路车辆用铅酸蓄电池第2部分：产品品种和规格"]
[null,2,"尺寸","GB/T 32620.1-2016\n\nGB/T 32620.2-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n电动道路车辆用铅酸蓄电池第2部分：产品品种和规格"]
[null,3,"端子极性","GB/T 32620.1-2016\n\nGB/T 32620.2-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n电动道路车辆用铅酸蓄电池第2部分：产品品种和规格"]
[null,4,"质量","GB/T 32620.1-2016\n\nGB/T 32620.2-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n电动道路车辆用铅酸蓄电池第2部分：产品品种和规格"]
[null,5,"额定容量","GB/T 32620.1-2016","电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件"]
[188,null,"通用阀控式铅酸蓄电池","GB/T 19639.1-2014","通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件","仅检所列项目"]
[null,1,"外观、型号、端子极性","GB/T 19639.1-2014\n\nGB/T 19639.2-2014","通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号"]
[null,2,"尺寸","GB/T 19639.1-2014\n\nGB/T 19639.2-2014","通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件\n通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号"]
[null,3,"容量：20小时率容量","GB/T 19639.1-2014","通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件"]
[null,4,"容量：1小时率容量","GB/T 19639.1-2014","通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件"]
[189,null,"电动自行车用锂离子蓄电池","GB/T 36972-2018","电动自行车用锂离子蓄电池","仅检所列项目"]
[null,1,"外形尺寸","GB/T 36972-2018\nQB/T 4428-2012","电动自行车用锂离子蓄电池\n电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸"]
[null,2,"I₂（A）放电","GB/T 36972-2018","电动自行车用锂离子蓄电池"]
[null,3,"2I₂（A）放电","GB/T 36972-2018","电动自行车用锂离子蓄电池"]
[null,4,"荷电保持能力及荷电恢复能力","GB/T 36972-2018","电动自行车用锂离子蓄电池"]
[190,null,"电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池","GB/T 36672-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池","仅检所列项目"]
[null,1,"蓄电池模块尺寸代码、外形尺寸及规格系列","GB/T 36672-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池"]
[null,2,"室温放电容量","GB/T 36672-2018","电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池"]
[null,3,"单体及模块电性能","GB/T 36672-2018\n\nGB/T 31486-2015","电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池\n电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法"]
[191,null,"便携式数字设备用移动电源","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范","仅检所列项目"]
[null,1,"接口","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[null,2,"有效输出容量：常温下的有效输出容量","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[null,3,"有效输出容量：低温下的有效输出容量","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[null,4,"有效输出容量：高温下的有效输出容量","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[null,5,"容量保持能力","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[null,6,"输出电压","GB/T 35590-2017","信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范"]
[192,null,"便携式电子产品用锂离子电池和电池组","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"电池容量","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,2,"高温","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,3,"过压充电","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,4,"过流充电","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,5,"欠压充电","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,6,"充电电压控制","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,7,"充电电流控制","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,8,"放电电压控制","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,9,"放电电流控制","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[null,10,"充放电温度控制","GB 31241-2014","便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求"]
[193,null,"原电池","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则","仅检所列项目"]
[null,1,"电池尺寸","GB/T 8897.1-2021\nGB/T 8897.2-2021\nGB/T 8897.3-2021","原电池 第1部分：总则\n原电池 第2部分：外形尺寸和电性能\n原电池 第3部分：手表电池"]
[null,2,"抗接触压力","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,3,"帽与底座型极端","GB/T 8897.1-2021\nGB/T 8897.2-2021","原电池 第1部分：总则\n原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,4,"帽与外壳性极端","GB/T 8897.1-2021\nGB/T 8897.2-2021","原电池 第1部分：总则\n原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,5,"螺旋形极端","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,6,"平面接触性极端","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,7,"平面弹簧或螺旋弹簧型极端","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,8,"插座型极端","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,9,"子母扣型极端","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,10,"放电性能","GB/T 8897.1-2021\nGB/T 8897.2-2021","原电池 第1部分：总则\n原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,11,"泄漏和变形","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,12,"尺寸稳定性","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,13,"泄漏","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,14,"开路电压极限值","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,15,"放电量","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,16,"初始期放电试验/最小平均放电时间（初始期）","GB/T 8897.1-2021\nGB/T 8897.2-2021","原电池 第1部分：总则\n原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,17,"可靠性","GB/T 8897.1-2021","原电池 第1部分：总则"]
[null,18,"预期使用检验：热冲击","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,19,"可合理预见的误使用检验：不正确安装","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,20,"可合理预见的误使用检验：过放电","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,21,"可合理预见的误使用检验：强制放电","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,22,"可合理预见的误使用检验：非正常充电","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,23,"可合理预见的误使用检验：热滥用","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,24,"可合理预见的误使用检验：充电保护","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[194,null,"原电池","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,2,"尺寸","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,3,"开路电压","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,4,"极端抗接触压力","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,5,"放电性能（MAD的符合性）","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,6,"最大开路电压","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[null,7,"最小平均放电时间(初始期)","GB/T 8897.2-2021","原电池 第2部分：外形尺寸和电性能"]
[195,null,"原电池 锂电池","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"热冲击","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[null,5,"热滥用","GB 8897.4-2008","原电池 第4部分：锂电池的安全要求"]
[196,null,"灯具","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,5,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,7,"接地规定","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,8,"防触电保护","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,9,"绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,10,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,12,"螺纹接线端子","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[null,13,"无螺纹接线端子和电气连接件","GB 7000.1-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验"]
[197,null,"应急照明灯具","GB 7000.2-2008","灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,7,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,8,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,9,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[null,10,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.2-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具"]
[198,null,"儿童用可移式灯具","GB 7000.4-2007","灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.4-2007","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具"]
[199,null,"带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具","GB 7000.6-2008","灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.6-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具"]
[200,null,"投光灯具安全要求","GB 7000.7-2005","投光灯具安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.7-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n投光灯具安全要求"]
[201,null,"灯串","GB 7000.9-2008","灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,6,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,7,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,8,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,9,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[null,10,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.9-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串"]
[202,null,"限制表面温度灯具","GB 7000.17-2003","限制表面温度灯具安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.17-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n限制表面温度灯具安全要求"]
[203,null,"钨丝灯用特低电压照明系统","GB 7000.18-2003","钨丝灯用特低电压照明系统安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,7,"接线端子和电气连接件","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,8,"外部和内部线路","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.18-2003","灯具 第1部分：一般要求与试验\n钨丝灯用特低电压照明系统安全要求"]
[204,null,"照相和电影用灯具","GB 7000.19-2005","照相和电影用灯具(非专业用)安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.19-2005","灯具 第1部分：一般要求与试验\n照相和电影用灯具(非专业用)安全要求"]
[205,null,"固定式通用灯具","GB 7000.201-2008","灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,8,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.201-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具"]
[206,null,"嵌入式灯具","GB 7000.202-2008","灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.202-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具"]
[207,null,"道路与街路照明灯具","GB 7000.203-2013","灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.203-2013","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具"]
[208,null,"可移式通用灯具","GB 7000.204-2008","灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.204-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具"]
[209,null,"庭园用可移式灯具","GB 7000.207-2008","灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.207-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具"]
[210,null,"手提灯","GB 7000.208-2008","灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,6,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,7,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,8,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,9,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[null,10,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.208-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯"]
[211,null,"水族箱灯具","GB 7000.211-2008","灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,7,"接线端子和电气连接件","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,8,"外部接线和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.211-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具"]
[212,null,"电源插座安装的夜灯","GB 7000.212-2008","灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,5,"外部接线和内部接线","GB 7000.212-2008","灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,7,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,8,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,9,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,10,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,11,"螺纹接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,12,"无螺纹接线端子和电气连接件：一般要求","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,13,"无螺纹接线端子和电气连接件：内部接线用的接线端子和连接件","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,14,"无螺纹接线端子和电气连接件：外部接线用的接线端子和连接件","GB 7000.1-2015\nGB 7000.212-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[213,null,"地面嵌入式灯具","GB 7000.213-2008","灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,8,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.213-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯"]
[214,null,"使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具","GB 7000.214-2015","灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,5,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,7,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,8,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,9,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,10,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,11,"螺纹接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[null,12,"无螺纹接线端子和电气连接件","GB 7000.1-2015\nGB 7000.214-2015","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第 2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具"]
[215,null,"舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具","GB 7000.217-2008","灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,8,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.217-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具"]
[216,null,"游泳池和类似场所用灯具","GB 7000.218-2008","灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,8,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.218-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具"]
[217,null,"通风式灯具","GB 7000.219-2008","灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,8,"外部和内部线路","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.219-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具"]
[218,null,"医院和康复大楼诊所用灯具","GB 7000.225-2008","灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具","仅检所列项目"]
[null,1,"标记","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,2,"走线槽","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,3,"机械强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,4,"带有不可替换光源的灯具","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,5,"爬电距离和电气间隙","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,6,"接地规定","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,7,"接线端子","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,8,"外部和内部接线","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,9,"防触电保护","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,10,"绝缘电阻和电气强度","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[null,11,"耐热、耐火和耐起痕","GB 7000.1-2015\nGB 7000.225-2008","灯具 第1部分：一般要求与试验\n灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具"]
[219,null,"普通照明用50V以上自镇流LED灯","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"意外接触带电部件的防护","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,3,"潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,4,"机械强度","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,5,"灯头温升","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,6,"耐热性","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,7,"防火与防燃","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[null,8,"故障状态","GB 24906-2010","普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求"]
[220,null,"读写作业台灯","GB/T 9473-2017","读写作业台灯性能要求","仅检所列项目"]
[null,1,"灯具外观","GB/T 9473-2017","读写作业台灯性能要求"]
[null,2,"标志","GB/T 9473-2017","读写作业台灯性能要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,3,"光电特性","GB/T 9473-2017","读写作业台灯性能要求"]
[null,4,"噪声","GB/T 9473-2017\nGB/T 6882-2016","读写作业台灯性能要求\n声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级消声室和半消声室精密法"]
[null,5,"电源线","GB/T 9473-2017","读写作业台灯性能要求"]
[221,null,"普通照明用非定向自镇流LED灯","GB/T 24908-2014","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求","仅检所列项目"]
[null,1,"灯的外形尺寸","GB/T 24908-2014\n\nGB/T 1406.1-2008\n\nGB/T 1406.5-2008","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求\n灯头的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯头\n灯头的型式和尺寸 第5部分：卡口式灯头"]
[null,2,"灯功率","GB/T 24908-2014","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求"]
[null,3,"功率因数","GB/T 24908-2014","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求"]
[null,4,"颜色特征","GB/T 24908-2014\nGB/T 24824-2009","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求\n普通照明用LED模块测试方法"]
[null,5,"质量","GB/T 24908-2014","普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求"]
[222,null,"家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则","仅检所列项目"]
[null,1,"一般要求","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,2,"机械结构","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T16935.1-2008\n\nGB/T 16935.3-2016\n \nGB/T 16935.3-2005","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：远离、要求和试验\n低压系统内设备的绝缘配合 第2-1部分应用指南           低压系统内设备的绝缘配合 第3部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护","仅限特定委托方"]
[null,4,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,5,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,6,"不可互换性","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,7,"电击保护","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,8,"介电性能和隔离距离","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,9,"温升","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则","额定电流100A及以下"]
[null,10,"耐冲击性能","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,11,"耐热性","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,12,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[null,13,"试验装置","GB/T 16917.1-2014","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则"]
[223,null,"家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性","GB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,3,"机械结构","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,4,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,5,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,6,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,7,"不可互换性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,8,"电击保护","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,9,"介电性能和隔离距离","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,10,"温升","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性","额定电流100A及以下"]
[null,11,"耐冲击性能","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,12,"耐热性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,13,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[null,14,"试验装置","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.21-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性"]
[224,null,"家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） ：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性","GB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,3,"机械结构","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,4,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,5,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,6,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,7,"不可互换性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,8,"电击保护","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,9,"介电性能和隔离距离","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,10,"温升","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性","额定电流100A及以下"]
[null,11,"耐冲击性能","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,12,"耐热性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,13,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[null,14,"试验装置","GB/T 16917.1-2014\n\n\nGB/T 16917.22-2008","家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性"]
[225,null,"家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) ","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,3,"机械结构","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,4,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16935.1-2008\n\nGB/T 16935.3-2016\n\n\nGB/T 16935.3-2005","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验\n低压系统内设备的绝缘配合 第3部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护  \n低压系统内设备的绝缘配合 第3部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护","仅限特定委托方"]
[null,5,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,6,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,7,"电击保护","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,8,"介电性能和隔离能力","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,9,"温升","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则","额定电流100A及以下"]
[null,10,"耐机械撞击","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,11,"耐热性","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,12,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[null,13,"试验装置","GB/T 16916.1-2014","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则"]
[226,null,"家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） ：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性","GB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,3,"机械结构","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,4,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,5,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,6,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,7,"电击保护","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,8,"介电性能和隔离能力","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,9,"温升","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性","额定电流100A及以下"]
[null,10,"耐机械撞击","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,11,"耐热性","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,12,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[null,13,"试验装置","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.21-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性"]
[227,null,"家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） ：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性","GB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,3,"机械结构","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,4,"电气间隙和爬电距离","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,5,"螺钉、载流部件和连接","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,6,"连接外部导线的接线端子","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,7,"电击保护","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,8,"介电性能和隔离能力","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,9,"温升","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性","额定电流100A及以下"]
[null,10,"耐机械撞击","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,11,"耐热性","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,12,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[null,13,"试验装置","GB/T 16916.1-2014\n\n\nGB/T 16916.22-2008","家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则\n家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性"]
[228,null,"家用及类似场所用过电流保护断路器","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,3,"机构","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,4,"标志的耐久性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,5,"电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,6,"不可互换性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,7,"螺钉、载流部件和连接的可靠性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,8,"连接外部导线的螺纹形接线端子的可靠性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,9,"电击保护","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,10,"电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,11,"耐热性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,12,"防锈","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,13,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,14,"耐潮湿性能","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,15,"主电路的绝缘电阻","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,16,"主电路的介电强度","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,17,"温升试验","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","额定电流100A及以下"]
[null,18,"机械应力","GB/T 10963.1-2020","电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[229,null,"家用及类似场所用过电流保护断路器","GB/T 10963.2-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第2部分：用于交流和直流的断路器","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 10963.1-2020 \n\n\nGB/T 10963.2-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第2部分：用于交流和直流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,3,"机构","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,4,"标志的耐久性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,5,"电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,6,"不可互换性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,7,"螺钉、载流部件和连接的可靠性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,8,"连接外部铜导线的螺纹形接线端子的可靠性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,9,"电击保护","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,10,"电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,11,"耐热性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,12,"防锈","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,13,"耐异常热及耐燃性","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,14,"耐潮湿性能","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,15,"主电路的绝缘电阻","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,16,"主电路的介电强度","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,17,"辅助电路的绝缘电阻和介电强度","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,18,"温升试验及功耗","GB/T 10963.1-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","额定电流100A及以下"]
[null,19,"二极断路器的单极额定接通和分段能力性能（Icnl）","GB/T 10963.1-2020\n\n\nGB/T 10963.2-2020","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器\n电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第2部分：用于交流和直流的断路器"]
[230,null,"家用及类似场所用过电流保护断路器","GB/T 10963.3-2016","家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"一般要求","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,3,"机构","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器           \n 家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器"]
[null,4,"标志的耐久性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,5,"电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器"]
[null,6,"不可互换性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,7,"螺钉、载流部件和连接的可靠性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,8,"连接外部导体接线端子的可靠性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,9,"防电击保护","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,10,"电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器"]
[null,11,"耐热性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,12,"耐异常发热及耐燃性","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,13,"防锈","GB/T 10963.1-2005","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器"]
[null,14,"介电性能","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器"]
[null,15,"温升和功耗","GB/T 10963.1-2005 \n\n\nGB/T 10963.3-2016","电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器            \n家用及类似场所用过电流保护断路器  第3部分：用于直流的断路器","额定电流100A及以下"]
[231,null,"低压成套开关设备和控制设备","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,12,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"机械碰撞试验","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[232,null,"低压成套开关设备和控制设备：配电板","GB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则              \n 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,12,"外壳热稳定性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.3-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）"]
[null,14,"机械碰撞试验","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[233,null,"低压成套开关设备和控制设备：建筑工地用成套设备","GB/T 7251.4-2017","低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,12,"外壳热稳定性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,14,"机械碰撞试验","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[234,null,"低压成套开关设备和控制设备：公用电网电力配电成套设备","GB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备"]
[null,12,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"机械强度验证","GB/T 7251.5-2017","低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备"]
[235,null,"低压成套开关设备和控制设备：母线干线系统（母线槽）","GB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013\n\nGB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               \n低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               "]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               "]
[null,12,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"机械碰撞","GB/T 7251.6-2015","低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）"]
[236,null,"低压成套开关设备和控制设备：特定应用的成套设备","GB/T 7251.7-2015","低压成套开关设备和控制设备 第7部分：特定应用的成套设备—如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则          ","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               "]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               "]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013\n\n","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则               "]
[null,12,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"拟安装于限制接近场所的成套设备机械强度验证","GB/T 7251.7-2015","低压成套开关设备和控制设备 第7部分：特定应用的成套设备—如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站"]
[null,14,"拟安装于无限制接近场所的成套设备机械强度验证","GB/T 7251.7-2015","低压成套开关设备和控制设备 第7部分：特定应用的成套设备—如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站"]
[237,null,"低压成套开关设备和控制设备：智能型成套设备","GB/T 7251.8-2020","低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则              ","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隔和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,8,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,9,"机械操作","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,11,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,12,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"机械碰撞试验","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[238,null,"低压成套开关设备和控制设备：成套电力开关和控制设备","GB/T 7251.12-2013","低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备","仅检所列项目"]
[null,1,"标志","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,2,"防护等级","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则             ","IP2X-IP4X"]
[null,3,"电气间隙和爬电距离","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则             "]
[null,4,"电击防护和保护电路完整性","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则             "]
[null,5,"开关器件和元件的组合","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则             "]
[null,6,"内部电路和连接","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,7,"外接导线端子","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,8,"PSC-成套设备的内部隔离","GB/T 7251.12-2013","低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备"]
[null,9,"介电性能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,10,"机械操作","GB/T 7251.12-2013","低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备"]
[null,11,"布线、操作性能和功能","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,12,"耐腐蚀性验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,13,"绝缘材料耐受内部电效应引起着火的验证","GB/T 7251.1-2013","低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则"]
[null,14,"机械碰撞试验","GB/T 7251.12-2013","低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备"]
[239,null,"家用燃气灶具","GB 16410-2020","家用燃气灶具","仅检所列项目"]
[null,1,"气密性","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,2,"热负荷","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,3,"火焰传递","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,4,"离焰","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,5,"熄火","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,6,"回火","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,7,"燃烧噪声","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,8,"熄火噪声","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,9,"干烟气中CO浓度","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,10,"小火燃烧器燃烧稳定性","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,11,"使用超大型锅时，燃烧稳定性","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,12,"点火燃烧器","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,13,"温升","GB 16410-2020\nGB 4706.1-2005","家用燃气灶具\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[null,14,"耐热冲击","GB 16410-2020\nCJ/T 157-2017\nCJ/T 305-2009","家用燃气灶具\n家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板\n家用燃气灶具陶瓷面板"]
[null,15,"耐重力冲击","GB 16410-2020\nCJ/T 157-2017\nCJ/T 305-2009","家用燃气灶具\n家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板\n家用燃气灶具陶瓷面板"]
[null,16,"安全装置","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,17,"电点火装置","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,18,"燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,19,"饭锅热效率","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,20,"电气性能","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,21,"防触电保护","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,22,"室温下的泄漏电流和电气强度","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,23,"在工作温度下的泄漏电流和电气强度","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,24,"接地电阻","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,25,"耐潮湿","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,26,"额定输入功率","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[null,27,"耐跌落性能","GB 16410-2020\nGB/T 1019-2008","家用燃气灶具\n家用和类似用途电器包装通则"]
[null,28,"包装承压性能","GB 16410-2020\nGB/T 4857.3-2008","家用燃气灶具\n包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法"]
[null,29,"结构的一般要求","GB 16410-2020\nGB/T 7306.1-2000\n\nGB/T 7306.2-2000\n\nGB/T 7307-2001","家用燃气灶具\n55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹\n55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹\n55度非密封管螺纹"]
[null,30,"灶结构","GB 16410-2020","家用燃气灶具"]
[240,null,"家用燃气用具","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法","仅检所列项目"]
[null,1,"燃具热流量试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,2,"燃气管路系统气密性试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,3,"燃烧工况试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,4,"噪声试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,5,"温升试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,6,"点火装置性能试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,7,"熄火保护装置和防过热装置动作性能试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,8,"耐热性能试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,9,"耐腐蚀性能","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,10,"耐燃气性能","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,11,"钢球冲击试验","GB/T 16411-2008","家用燃气用具通用试验方法"]
[null,12,"电气安全性能试验","GB/T 16411-2008\nGB 4706.1-2005","家用燃气用具通用试验方法\n家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求"]
[241,null,"家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法","仅检所列项目"]
[null,1,"软管结构","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,2,"尺寸和公差","GB 29993-2013\n\nGB/T 9573-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法\n橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法"]
[null,3,"材料","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,4,"外观","GB 29993-2013\nHG/T 2185-1991","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法","仅限特定委托方"]
[null,5,"软管性能：耐液体性能","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,6,"软管性能：耐燃试验","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,7,"软管性能：耐燃气透过性能","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,8,"软管性能：气密性试验","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,9,"软管性能：弯曲性试验","GB 29993-2013\n\nGB/T 5565.1-2017","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第1部分：室温弯曲试验"]
[null,10,"软管性能：耐热性能","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,11,"软管性能：柔软性试验（仅用于有金属保护的软管）","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,12,"软管性能：耐压性能","GB 29993-2013\n\nGB/T 5563-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法\n橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法"]
[null,13,"软管性能：软管的拉断性能","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法"]
[null,14,"软管性能：低温曲饶性能","GB 29993-2013\n\nGB/T 5565.2-2017","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第2部分：低于室温弯曲试验"]
[null,15,"标志","GB 29993-2013","家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[242,null,"燃气用具连接用不锈钢波纹软管","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,2,"结构与尺寸","CJ/T 197-2010\nGB/T 1804-2000\n\nGB/T 7306.1-2000\n\nGB/T 7306.2-2000\n\nGB/T 7307-2001\nGB/T 196-2003","燃气用具连接用不锈钢波纹软管\n一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差\n55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹\n55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹\n55度非密封管螺纹\n普通螺纹基本尺寸"]
[null,3,"软管：耐压性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,4,"软管：气密性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,5,"软管：抗拉性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,6,"软管：耐热性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,7,"软管：扭曲性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,8,"软管：柔软性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,9,"软管：弯曲性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,10,"软管：耐冲击性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,11,"接头：耐冲击性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,12,"接头：耐安装性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,13,"接头：耐腐蚀性","CJ/T 197-2010\nGB/T 10125-2021","燃气用具连接用不锈钢波纹软管\n人造气氛腐蚀试验 盐雾试验"]
[null,14,"接头：插入式接头耐拉性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,15,"密封圈：耐燃气性","CJ/T 197-2010\nGB/T 16411-2008","燃气用具连接用不锈钢波纹软管\n家用燃气用具通用试验方法"]
[null,16,"被覆层：阻燃性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,17,"被覆层：耐冷热变化性","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,18,"标志","CJ/T 197-2010","燃气用具连接用不锈钢波纹软管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[243,null,"燃气用具连接用金属包覆软管","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,2,"结构与尺寸","CJ/T 490-2016\nGB/T 7307-2001\nCJ/T 491-2016\nJB/T 8870-1999","燃气用具连接用金属包覆软管\n55度非密封管螺纹\n燃气用具连接用橡胶复合软管\n喉箍"]
[null,3,"软管：耐压性","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,4,"软管：气密性","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,5,"软管：抗拉性","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,6,"软管：柔软性","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,7,"软管：挤压试验","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,8,"软管：耐用性试验","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管"]
[null,9,"包覆层：阻燃性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,10,"包覆层：耐液体性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 491-2016","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,11,"包覆层：耐冷热变化性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,12,"包覆层：标志耐擦性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 491-2016","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用橡胶复合软管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,13,"接头：耐冲击性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,14,"接头：耐安装性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,15,"接头：耐腐蚀性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,16,"密封圈：耐燃气性","CJ/T 490-2016\nCJ/T 197-2010","燃气用具连接用金属包覆软管\n燃气用具连接用不锈钢波纹软管"]
[null,17,"标志","CJ/T 490-2016","燃气用具连接用金属包覆软管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[244,null,"燃气用具连接用橡胶复合软管","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管","仅检所列项目"]
[null,1,"材料性能","CJ/T 491-2016\nGB/T 528-2009\n\nGB/T 531.1-2008\n\n\nGB/T 3512-2014","燃气用具连接用橡胶复合软管\n硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定\n硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）\n硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验"]
[null,2,"外观","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,3,"尺寸与公差","CJ/T 491-2016\nGB/T 9573-2013","燃气用具连接用橡胶复合软管\n橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法"]
[null,4,"各层剥离强度","CJ/T 491-2016\nGB/T 14905-2020","燃气用具连接用橡胶复合软管\n橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定"]
[null,5,"气密性","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,6,"耐压性","CJ/T 491-2016\nGB/T 5563-2013","燃气用具连接用橡胶复合软管\n橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法"]
[null,7,"耐燃气透过性","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,8,"耐液体性能","CJ/T 491-2016\nGB/T 1690-2010","燃气用具连接用橡胶复合软管\n硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法"]
[null,9,"耐燃烧性","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,10,"弯曲性能","CJ/T 491-2016\nGB/T 5565.1-2017","燃气用具连接用橡胶复合软管\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第1部分：室温弯曲试验"]
[null,11,"低温性能","CJ/T 491-2016\nGB/T 5565.2-2017","燃气用具连接用橡胶复合软管\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第2部分：低于室温弯曲试验"]
[null,12,"耐热性","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,13,"耐拉伸性","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,14,"拔出力","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管"]
[null,15,"标志耐擦拭","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,16,"标志","CJ/T 491-2016","燃气用具连接用橡胶复合软管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[245,null,"燃气输送用不锈钢波纹软管及管件","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件","仅检所列项目"]
[null,1,"结构和尺寸","GB/T 26002-2010\nGB/T 7306.1-2000\n\nGB/T 7306.2-2000","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件\n55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹\n55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹"]
[null,2,"外观","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,3,"软管：拉伸强度","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,4,"软管：扁平性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,5,"软管：耐冲击性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,6,"软管：弯曲性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,7,"软管：扭曲性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,8,"软管：气密性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,9,"软管：耐压性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,10,"软管：被覆层通气性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,11,"软管：阻燃性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,12,"软管：冷热循环","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,13,"管件：拉伸强度","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,14,"管件：耐冲击性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,15,"管件：气密性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,16,"管件：耐压性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,17,"管件：通气性","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,18,"管件：扭转强度","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,19,"管件：配管扭转","GB/T 26002-2010","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件"]
[null,20,"管件：耐燃气性","GB/T 26002-2010\nGB/T 16411-2008","燃气输送用不锈钢波纹软管及管件\n家用燃气用具通用试验方法"]
[246,null,"家用煤气软管","HG 2486-1993","家用煤气软管","仅检所列项目"]
[null,1,"软管的尺寸与公差","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,2,"产品标记","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,3,"外观","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,4,"气密性","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,5,"耐压性能","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,6,"弯曲性能","HG 2486-1993  \nGB/T 5565.1-2017","家用煤气软管\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第1部分：室温弯曲试验"]
[null,7,"低温弯曲性能","HG 2486-1993 \nGB/T 5565.2-2017","家用煤气软管\n橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第2部分：低于室温弯曲试验"]
[null,8,"耐液体性能","HG 2486-1993  \nGB/T 1690-2010","家用煤气软管\n硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法"]
[null,9,"气体透过试验","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[null,10,"难燃试验","HG 2486-1993","家用煤气软管"]
[247,"","钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋","GB/T 1499.1-2017","钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[248,"","钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋","GB/T 1499.2-2018","钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[249,"","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带","GB/T 3274-2017","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[250,"","碳素结构钢冷轧钢板及钢带","GB/T 11253-2019","碳素结构钢冷轧钢板及钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[251,"","热轧型钢","GB/T 706-2016","热轧型钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[252,"","冷弯型钢 ","GB/T 6725-2017","冷弯型钢通用技术要求","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[253,"","热轧H型钢和剖分T型钢","GB/T 11263-2017","热轧H型钢和剖分T型钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[254,"","热轧花纹钢板和钢带","YB/T 4159-2007","热轧花纹钢板和钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[255,"","铁塔用热轧角钢","YB/T 4163-2016","铁塔用热轧角钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[256,"","碳素结构钢","GB/T 700-2006","碳素结构钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[257,"","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带","GB/T 3524-2015","碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[258,"","优质碳素结构钢热轧钢带","GB/T 8749-2021","优质碳素结构钢热轧钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[259,"","优质碳素钢热轧盘条","GB/T 4354-2008","优质碳素钢热轧盘条","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[260,"","优质碳素结构钢","GB/T 699-2015","优质碳素结构钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[261,"","低合金高强度结构钢","GB/T 1591-2018","低合金高强度结构钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[262,"","合金结构钢","GB/T 3077-2015","合金结构钢","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",4,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",5,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[263,"","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带","GB/T 2518-2019","连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[264,"","低压流体输送用焊接钢管","GB/T 3091-2015","低压流体输送用焊接钢管","仅检所列项目：特种设备用焊接钢管不能检"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[265,"","结构用无缝钢管","GB/T 8162-2018","结构用无缝钢管","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[266,"","输送流体用无缝钢管","GB/T 8163-2018","输送流体用无缝钢管","仅检所列项目：特种设备用无缝钢管不能检"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[267,"","流体输送用不锈钢无缝钢管","GB/T 14976-2012","流体输送用不锈钢无缝钢管","仅检所列项目：特种设备用无缝钢管不能检"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",9,"Cu","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[268,"","结构用不锈钢无缝钢管","GB/T 14975-2012","结构用不锈钢无缝钢管","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Cu","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[269,"","双焊缝冷弯方形及矩形钢管","YB/T 4181-2008","双焊缝冷弯方形及矩形钢管","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Ti","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",11,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[270,"","装饰用焊接不锈钢管","YB/T 5363-2016","装饰用焊接不锈钢管","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
[271,"","不锈钢冷轧钢板和钢带","GB/T 3280-2015","不锈钢冷轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",9,"Cu","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[272,"","不锈钢热轧钢板和钢带","GB/T 4237-2015","不锈钢热轧钢板和钢带","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",9,"Cu","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[273,"","铝合金建筑型材 基材","GB/T 5237.1-2017","铝合金建筑型材 第1部分：基材","仅检所列项目"]
[null,1,"Si","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,2,"Fe","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,3,"Cu","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,4,"Mn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,5,"Mg","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,6,"Cr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,7,"Ni","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,8,"Zn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,9,"Ti","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,10,"Ag","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,11,"B","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,12,"Bi","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,13,"Ca","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,14,"Li","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,15,"Pb","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,16,"Sn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,17,"V","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,18,"Zr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[274,"","铝合金建筑型材 阳极氧化型材","GB/T 5237.2-2017","铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材","仅检所列项目"]
[null,1,"Si","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,2,"Fe","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,3,"Cu","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,4,"Mn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,5,"Mg","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,6,"Cr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,7,"Ni","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,8,"Zn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,9,"Ti","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,10,"Ag","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,11,"B","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,12,"Bi","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,13,"Ca","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,14,"Li","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,15,"Pb","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,16,"Sn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,17,"V","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,18,"Zr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[275,"","铝合金建筑型材 电泳涂漆型材","GB/T 5237.3-2017","铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材","仅检所列项目"]
[null,1,"Si","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,2,"Fe","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,3,"Cu","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,4,"Mn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,5,"Mg","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,6,"Cr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,7,"Ni","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,8,"Zn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,9,"Ti","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,10,"Ag","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,11,"B","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,12,"Bi","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,13,"Ca","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,14,"Li","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,15,"Pb","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,16,"Sn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,17,"V","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,18,"Zr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[276,"","铝合金建筑型材 喷粉型材","GB/T 5237.4-2017","铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材","仅检所列项目"]
[null,1,"Si","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,2,"Fe","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,3,"Cu","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,4,"Mn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,5,"Mg","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,6,"Cr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,7,"Ni","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,8,"Zn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,9,"Ti","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,10,"Ag","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,11,"B","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,12,"Bi","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,13,"Ca","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,14,"Li","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,15,"Pb","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,16,"Sn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,17,"V","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,18,"Zr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[277,"","铝合金建筑型材 喷漆型材","GB/T 5237.5-2017","铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材","仅检所列项目"]
[null,1,"Si","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,2,"Fe","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,3,"Cu","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,4,"Mn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,5,"Mg","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,6,"Cr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,7,"Ni","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,8,"Zn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,9,"Ti","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,10,"Ag","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,11,"B","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,12,"Bi","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,13,"Ca","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,14,"Li","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,15,"Pb","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,16,"Sn","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,17,"V","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[null,18,"Zr","GB/T 7999-2015","铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法"]
[278,"","不锈钢棒","GB/T 1220-2007","不锈钢棒","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"Cu","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[279,"","低碳钢热轧圆盘条","GB/T 701-2008","低碳钢热轧圆盘条","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[280,"","不锈钢盘条","GB/T 4356-2016","不锈钢盘条","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"P","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",5,"S","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"Cr","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",8,"Mo","GB/T 11170-2008","不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[281,"","合金结构钢热轧盘条","YB/T 4453-2015","合金结构钢热轧盘条","仅检所列项目"]
["",1,"C","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",2,"Si","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",3,"Mn","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",4,"Cr","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）"]
["",5,"Mo","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",6,"Ni","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",7,"V","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",8,"P","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",9,"S","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
["",10,"Cu","GB/T 4336-2016","碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）",""]
[282,null,"彩色涂层钢板及钢带","GB/T 12754-2019","彩色涂层钢板及钢带","仅检所列项目"]
[null,1,"涂层厚度","GB/T 13448-2019","彩色涂层钢板及钢带试验方法"]
[null,2,"铅笔硬度","GB/T 13448-2019","彩色涂层钢板及钢带试验方法"]
[null,3,"60°涂层镜面光泽","GB/T 13448-2019","彩色涂层钢板及钢带试验方法"]
[null,4,"尺寸、外形","GB/T 12754-2019","彩色涂层钢板及钢带"]
[null,5,"表面质量","GB/T 12754-2019","彩色涂层钢板及钢带"]
[null,6,"耐中性盐雾","GB/T 13448-2019","彩色涂层钢板及钢带试验方法"]
[null,7,"紫外灯加速老化","GB/T 13448-2019","彩色涂层钢板及钢带试验方法"]
[283,null,"冷热水用聚丙烯管道系统 ：管材","GB/T 18742.2-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 18742.2-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材"]
[null,2,"外观","GB/T 18742.2-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"最小壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"阻隔层和黏接层总壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"管材同一截面光滑允许偏差","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"静液压强度","GB/T 6111-2018\n\nGB/T 6111-2003","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定\n流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法","GB/T 6111-2003\n仅限特定委托方"]
[null,9,"灰分","GB/T9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,10,"熔融温度","GB/T 19466.3-2004","塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定"]
[null,11,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,12,"纵向回缩率","GB/T6671-2001","执塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,13,"简支梁冲击","GB/T 18743-2002","流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法"]
[null,14,"标志","GB/T 18742.2-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[284,null,"冷热水用聚丙烯管道系统：管件","GB/T 18742.3-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管件","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 18742.3-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管件"]
[null,2,"外观","GB/T 18742.3-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管件"]
[null,3,"最小壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"承口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"最小通径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"承插深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,9,"静液压强度","GB/T 6111-2018\n\nGB/T 6111-2003","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定\n流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法","GB/T 6111-2003\n仅限特定委托方"]
[null,10,"灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,11,"熔融温度","GB/T 19466.3-2004","塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定"]
[null,12,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,13,"标志","GB/T 18742.3-2017","冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[285,null,"给水用聚乙烯(PE)管道系统：管材","GB/T 13663.2-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分管材","仅检所列项目"]
[null,1,"外观和颜色","GB/T 13663.2-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分管材"]
[null,2,"管材长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"壁厚及公差","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"静液压强度","GB/T 6111-2003","流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法","GB/T 6111-2003\n仅限特定委托方"]
[null,7,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,8,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,9,"灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,10,"断裂伸长率","GB/T 8804.3-2003","热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材"]
[null,11,"标志","GB/T 13663.2-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[286,null,"给水用聚乙烯(PE)管道系统 ：管件","GB/T 13663.3-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分管件","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 13663.3-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分管件"]
[null,2,"颜色","GB/T 13663.3-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分管件"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"最小通径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"回切长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"管状长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"静液压强度","GB/T 6111-2003","流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法","仅限特定委托方"]
[null,9,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,10,"灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,11,"标志","GB/T 13663.3-2018","给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分管件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[287,null,"给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,2,"颜色","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,3,"不透光性","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,4,"管材长度","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,5,"弯曲度","QB/T 2803-2006","硬质塑料管材弯曲度测量方法"]
[null,6,"平均外径","GB/T 8806-2008\n","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"不圆度","GB/T 8806-2008\n","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"壁厚偏差","GB/T 8806-2008\n","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,9,"承口深度","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,10,"内径","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管"]
[null,11,"密度","GB/T 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,12,"维卡软化温度","GB/T 8802-2001","热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定"]
[null,13,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,14,"落锤冲击","GB/T 14152-2001","热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法"]
[null,15,"液压试验","GB/T 6111-2003","流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法","标准里面带年号"]
[null,16,"标志","GB/T 10002.1-2006","给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[288,null,"建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材","GB/T 5836.1-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T5836.1-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材"]
[null,2,"颜色","GB/T5836.1-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"壁厚 ","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"管材长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"承口平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"最小承口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,9,"最小结合长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,10,"弯曲度","QB/T 2803-2006","硬质塑料管材弯曲度测量方法"]
[null,11,"密度","GBT 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,12,"维卡软化温度","GB/T 8802-2001","热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定"]
[null,13,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,14,"拉伸屈服应力","GB/T 8804.2-2003","热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材"]
[null,15,"断裂伸长率","GB/T 8804.2-2003","热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材"]
[null,16,"落锤冲击","GB/T 14152-2001","热塑性塑料管材耐外冲击性能 \n试验方法 时针旋转法"]
[null,17,"铅限量","GB/T 26125-2011","电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定"]
[null,18,"标志","GB/T5836.1-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[289,null,"建筑排水用硬氯乙烯(PVC-U)管件","GB/T 5836.2-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 5836.2-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件"]
[null,2,"颜色","GB/T 5836.2-2019","建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"最小承口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"最小插口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"最小插口长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,9,"密度","GB/T 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,10,"维卡软化温度","GB/T 8802-2001","热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定"]
[null,11,"烘箱试验","GB/T 8803-2001","注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法"]
[null,12,"坠落试验","GB/T 8801-2007","硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法"]
[null,13,"铅限量","GB/T 26125-2011","电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定"]
[null,14,"标志","GB/T 5836.2-2018","建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[290,null,"冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 ：管材","GB/T 18993.2-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 18993.2-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材"]
[null,2,"外观","GB/T 18993.2-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"弯曲度","QB/T 2803-2006","硬质塑料管材弯曲度测量方法"]
[null,7,"壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,9,"密度","GB/T 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,10,"维卡软化温度","GB/T 8802-2001","热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定"]
[null,11,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,12,"拉伸屈服应力","GB/T 8804.2-2003","热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材"]
[null,13,"落锤冲击","GB/T 14152-2001","热塑性塑料管材耐外冲击性能 \n试验方法 时针旋转法"]
[null,14,"标志","GB/T 18993.2-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[291,null,"冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 ：管件","GB/T 18993.3-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 18993.3-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件"]
[null,2,"外观","GB/T 18993.3-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件"]
[null,3,"壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"承口平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定\n\n\n"]
[null,5,"不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"最小承口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,8,"密度","GB/T 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,9,"维卡软化温度","GB/T 8802-2001","热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定"]
[null,10,"烘箱试验","GB/T 8803-2001","注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法"]
[null,11,"标志","GB/T 18993.3-2020","冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[292,null,"冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 ：管材","GB/T 28799.2-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 28799.2-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材"]
[null,2,"外观","GB/T 28799.2-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材"]
[null,3,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,7,"灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,8,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,9,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,10,"标志","GB/T 28799.2-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[293,null,"冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 ：管件","GB/T 28799.3-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 28799.3-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件"]
[null,2,"外观","GB/T 28799.3-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件"]
[null,3,"承口平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"最大不圆度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"最小通径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"承口深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"承插深度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"熔融区平均内径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,9,"熔融区长度","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,10,"管件承口端尺寸","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,11,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,12,"灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[null,13,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[null,14,"标志","GB/T 28799.3-2020","冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[294,null,"无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管","CJ/T 210-2005","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","CJ/T 210-2005","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管"]
[null,2,"外观","CJ/T 210-2005","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管"]
[null,3,"平均外径","CJ/T 210-2005\n\nGB/T 8806-2008","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管\n塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,4,"壁厚","CJ/T 210-2005\nGB/T 8806-2008","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管\n塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"铝层最小厚度","CJ/T 210-2005\nGB/T 8806-2008","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管\n塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"铝层搭接最小宽度","CJ/T 210-2005\nGB/T 8806-2008","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管\n塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,7,"管长度","CJ/T 210-2005\nGB/T 8806-2008","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管\n塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,8,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,9,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,10,"标志","CJ/T 210-2005","无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[295,null,"低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材","仅检所列项目"]
[null,1,"颜色","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材"]
[null,2,"外观","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材"]
[null,3,"长度","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材\n"]
[null,4,"平均外径","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,5,"壁厚","GB/T 8806-2008","塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定"]
[null,6,"弯曲度","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材\n"]
[null,7,"密度","GB/T 1033.1-2008","塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法"]
[null,8,"纵向回缩率","GB/T 6671-2001","热塑性塑料管材纵向回缩率的测定"]
[null,9,"拉伸屈服应力","GB/T 8804.2-2003","热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材"]
[null,10,"静液压强度","GB/T 6111-2018","流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定"]
[null,11,"落锤冲击","GB/T 14152-2001","热塑性塑料管材耐外冲击性能 \n试验方法 时针旋转法"]
[null,12,"标志","GB/T 13664-2006","低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[296,null,"单翼迷宫式滴灌带","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,2,"不透光性","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,3,"内径","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,4,"壁厚","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,5,"滴水孔间距偏差率","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,6,"每卷段数、每段长度及每卷长度偏差率","GB/T 19812.1-2017","塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带"]
[null,7,"氧化诱导时间","GB/T 19466.6-2009","塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定"]
[297,null,"建筑用绝缘电工套管","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,2,"最大外径","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,3,"最小外径","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,4,"最小内径","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,5,"最小壁厚","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,6,"抗压性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,7,"冲击性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,8,"弯曲性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,9,"弯扁性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,10,"跌落性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,11,"耐热性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,12,"阻燃性能","JG/T 3050-1998\nGB/T 2406.2-2009","建筑用绝缘电工套管及配件\n塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验"]
[null,13,"电气性能","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件"]
[null,14,"标志","JG/T 3050-1998","建筑用绝缘电工套管及配件","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[298,null,"通用硅酸盐水泥","GB 175-2007","通用硅酸盐水泥","仅检所列项目"]
[null,1,"烧失量","GB/T 176-2017","水泥化学分析方法"]
[null,2,"三氧化硫","GB/T 176-2017","水泥化学分析方法"]
[null,3,"不溶物","GB/T 176-2017","水泥化学分析方法"]
[null,4,"氯离子","GB/T 176-2017","水泥化学分析方法"]
[null,5,"包装、标志","GB 175-2007","通用硅酸盐水泥","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[299,null,"水泥包装袋","GB/T 9774-2020","水泥包装袋","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量","GB/T 9774-2020","水泥包装袋"]
[null,2,"拉伸负荷","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求"]
[null,3,"外观","GB/T 9774-2020","水泥包装袋"]
[null,4,"袋型","GB/T 9774-2020","水泥包装袋"]
[null,5,"标志","GB/T 9774-2020","水泥包装袋","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,6,"包装","GB/T 9774-2020","水泥包装袋"]
[300,null,"非同质聚氯乙烯卷材地板","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,2,"尺寸允许偏差","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,3,"面质量偏差","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,4,"加热尺寸变化率","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,5,"加热翘曲","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,6,"抗剥离力","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,7,"弯曲性","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,8,"氯乙烯单体限量","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[null,9,"可溶性重金属 铅","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,10,"可溶性重金属 镉","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,11,"挥发物的限量","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,12,"燃烧性能","GB 8624-2012","建筑材料及制品燃烧性能分级"]
[null,13,"耐污染性","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[301,null,"同质聚氯乙烯卷材地板","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,2,"尺寸允许偏差","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,3,"单位面积质量偏差","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,4,"纵、横向加热尺寸变化率","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,5,"加热翘曲","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,6,"弯曲性","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,7,"氯乙烯单体","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[null,8,"可溶性重金属 铅","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,9,"可溶性重金属 镉","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,10,"挥发物的限量","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,11,"燃烧性能","GB 8624-2012","建筑材料及制品燃烧性能分级"]
[null,12,"耐污染性","GB/T 11982.2-2015","聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板"]
[302,null,"弹性体改性沥青防水卷材","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材","仅检所列项目"]
[null,1,"面积","GB/T 328.6-2007","建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度"]
[null,2,"厚度","GB/T 328.4-2007","建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量"]
[null,3,"单位面积质量","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材"]
[null,4,"外观","GB/T 328.2-2007","建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观"]
[null,5,"可溶物含量","GB/T 328.26-2007","建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）"]
[null,6,"耐热性","GB/T 328.11-2007","建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性"]
[null,7,"低温柔性","GB/T 328.14-2007","建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,8,"不透水性","GB 18242-2008\nGB/T 328.10-2007","弹性体改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性"]
[null,9,"拉力及延伸率","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,10,"浸水后质量增加","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材"]
[null,11,"热老化拉力及延伸保持率","GB 18242-2008\nGB/T 328.8-2007","弹性体改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,12,"热老化低温柔性","GB 18242-2008\nGB/T 328.14-2007","弹性体改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,13,"热老化尺寸变化率及质量损失","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材"]
[null,14,"渗油性","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材"]
[null,15,"接缝剥离强度","GB/T 328.20-2007","建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能"]
[null,16,"钉杆撕裂强度","GB/T 328.18-2007","建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）"]
[null,17,"卷材下表面沥青凃盖层厚度","GB/T 328.4-2007","建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量"]
[null,18,"人工气候加速老化外观","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法","2023-02-01"]
[null,19,"人工气候加速老化拉力保持率","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,20,"人工气候加速老化低温柔性","GB/T 328.14-2007","建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,21,"标志","GB 18242-2008","弹性体改性沥青防水卷材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[303,null,"塑性体改性沥青防水卷材","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材"]
[null,2,"面积","GB/T 328.6-2007","建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度"]
[null,3,"厚度","GB/T 328.4-2007","建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量"]
[null,4,"外观","GB/T 328.2-2007","建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观"]
[null,5,"可溶物含量","GB/T 328.26-2007","建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）"]
[null,6,"耐热性","GB/T 328.11-2007","建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性"]
[null,7,"低温柔性","GB/T 328.14-2007","建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,8,"不透水性","GB 18243-2008\nGB/T 328.10-2007","塑性体改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性"]
[null,9,"拉力","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,10,"延伸率","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,11,"浸水后质量增加","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材"]
[null,12,"热老化拉力保持率","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,13,"热老化延伸保持率","GB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,14,"热老化低温柔性","GB 18243-2008\nGB/T 328.14-2007","塑性体改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,15,"热老化尺寸变化率","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材"]
[null,16,"热老化质量损失","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材"]
[null,17,"接缝剥离强度","GB/T 328.20-2007","建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能"]
[null,18,"钉杆撕裂强度","GB/T 328.18-2007","建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）"]
[null,19,"卷材下表面沥青凃盖层厚度","GB/T 328.4-2007","建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量"]
[null,20,"人工气候加速老化外观","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,21,"人工气候加速老化拉力保持率","GB/T 18244-2000\nGB/T 328.8-2007","建筑防水材料老化试验方法\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,22,"人工气候加速老化低温柔性","GB/T 18244-2000\nGB/T 328.14-2007","建筑防水材料老化试验方法\n建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,23,"标志","GB 18243-2008","塑性体改性沥青防水卷材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[304,null,"聚氯乙烯（PVC)防水卷材","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸偏差","GB/T 328.7-2007","建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度"]
[null,2,"外观","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,3,"中间胎基上面树脂层厚度","GB 12952-2011\nGB/T 328.5-2007","聚氯乙烯（PVC)防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量"]
[null,4,"最大拉力","GB/T 328.9-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能"]
[null,5,"拉伸强度","GB/T 328.9-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能"]
[null,6,"最大拉力时伸长率","GB/T 328.9-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能"]
[null,7,"断裂伸长率","GB/T 328.9-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能"]
[null,8,"热处理尺寸变化率","GB/T 328.13-2007","建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性"]
[null,9,"不透水性","GB 12952-2011\nGB/T 328.10-2007","聚氯乙烯（PVC)防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性"]
[null,10,"抗冲击性能","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,11,"接缝剥离强度","GB/T 328.21-2007","建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能"]
[null,12,"直角撕裂强度","GB/T 529-2008","硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）"]
[null,13,"梯形撕裂强度","GB/T 328.19-2007","建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能"]
[null,14,"吸水率","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,15,"热老化外观","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,16,"热老化最大拉力保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,17,"热老化拉伸强度保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,18,"热老化最大拉力时伸长率保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,19,"热老化断裂伸长率保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,20,"耐化学性化外观","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,21,"耐化学性最大拉力保持率","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,22,"耐化学性拉伸强度保持率","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,23,"耐化学性最大拉力时伸长率保持率","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,24,"耐化学性断裂伸长率保持率","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材"]
[null,25,"人工气候加速老化外观","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,26,"人工气候加速老化最大拉力保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,27,"人工气候加速老化拉伸强度保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,28,"人工气候加速老化最大拉力时伸长率保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,29,"人工气候加速老化断裂伸长率保持率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,30,"标志","GB 12952-2011","聚氯乙烯（PVC)防水卷材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[305,null,"氯化聚乙烯防水卷材","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸偏差","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,2,"外观","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,3,"拉伸强度","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,4,"断裂伸长率","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,5,"热处理尺寸变化率","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,6,"抗穿孔性","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,7,"不透水性","GB 12953-2003\nGB/T 328.10-2007","氯化聚乙烯防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性"]
[null,8,"剪切状态下的粘合性","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,9,"热老化外观","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,10,"热老化拉伸强度变化率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,11,"热老化断裂伸长率变化率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,12,"耐化学侵蚀拉伸强度变化率","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,13,"耐化学侵蚀断裂伸长率变化率","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材"]
[null,14,"人工气候加速老化拉伸强度变化率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,15,"人工气候加速老化断裂伸长率变化率","GB/T 18244-2000","建筑防水材料老化试验方法"]
[null,16,"标志","GB 12953-2003","氯化聚乙烯防水卷材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[306,null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材","仅检所列项目"]
[null,1,"单位面积质量","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,2,"面积","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,3,"厚度","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,4,"外观","GB/T 328.2-2007","建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观"]
[null,5,"可溶物含量","GB/T 328.26-2007","建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）"]
[null,6,"拉力","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,7,"最大拉力时延伸率","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,8,"沥青断裂延伸率","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,9,"拉伸时现象","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,10,"钉杆撕裂强度","GB/T 328.18-2007","建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）"]
[null,11,"耐热性","GB/T 328.11-2007","建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性"]
[null,12,"低温柔性","GB/T 328.14-2007","建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,13,"不透水性","GB 23441-2009\n\nGB/T 328.10-2007","自粘聚合物改性沥青防水卷材\n建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性"]
[null,14,"剥离强度","GB/T 328.20-2007","建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能"]
[null,15,"钉杆水密性","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,16,"渗油性","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,17,"持粘性","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,18,"热老化拉力保持率","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,19,"热老化最大拉力时延伸率","GB/T 328.9-2007\n\nGB/T 328.8-2007","建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能\n建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能"]
[null,20,"热老化低温柔性","GB/T 328.14-2007","建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性"]
[null,21,"热老化（剥离强度卷材与铝板）","GB/T 328.20-2007","建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能"]
[null,22,"热老化尺寸稳定性","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,23,"热稳定性","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,24,"自粘沥青再剥离强度","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材"]
[null,25,"标志","GB 23441-2009","自粘聚合物改性沥青防水卷材","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[307,null,"普通胶合板","GB/T 9846-2015","普通胶合板","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸及其偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,2,"外观质量","GB/T 9846-2015","普通胶合板"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"浸渍剥离","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,9,"标志","GB/T 9846-2015","普通胶合板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[308,null,"刨花板","GB/T 4897-2015","刨花板","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,2,"外观质量","GB/T 4897-2015","刨花板"]
[null,3,"板内平均密度偏差","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,6,"静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"2h吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,11,"循环试验后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"循环试验后吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"沸水煮后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"70℃水中浸渍处理后静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"握螺钉力","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,16,"尺寸稳定性","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,17,"含砂量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,18,"标志","GB/T 4897-2015","刨花板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[309,null,"细木工板","GB/T 5849-2016","细木工板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 5849-2016","细木工板"]
[null,2,"规格尺寸及其偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"浸渍剥离性能","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"胶合强度性能","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,8,"横向静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"标志、标签","GB/T 5849-2016","细木工板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[310,null,"实木地板","GB/T 15036.1-2018","实木地板 第1部分：技术要求","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸及其偏差","GB/T 15036.2-2018","实木地板 第2部分：检验方法"]
[null,2,"外观质量","GB/T 15036.2-2018\nGB/T 4823-2013","实木地板 第2部分：检验方法\n锯材缺陷"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"漆膜附着力","GB/T 4893.4-2013","家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法"]
[null,5,"漆膜硬度","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,6,"漆膜表面耐污染","GB/T 15036.2-2018","实木地板 第2部分：检验方法"]
[null,7,"标志","GB/T 15036.1-2018","实木地板 第1部分：技术要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[311,null,"浸渍纸层压木质地板","GB/T 18102-2020","浸渍纸层压木质地板","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸及其偏差","GB/T 18102-2020","浸渍纸层压木质地板"]
[null,2,"外观质量","GB/T 18102-2020","浸渍纸层压木质地板"]
[null,3,"密度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"内结合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"表面耐划痕","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"表面耐冷热循环","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"尺寸稳定性","GB/T 18102-2020","浸渍纸层压木质地板"]
[null,11,"表面耐香烟灼烧","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"表面耐干热","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"表面耐污染","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"表面耐龟裂","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"抗冲击","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,16,"耐光色牢度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,17,"表面耐水蒸气","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,18,"甲醛释放量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,19,"产品标识、包装标识","GB/T 18102-2020","浸渍纸层压木质地板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[312,null,"实木复合地板","GB/T 18103-2013","实木复合地板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 18103-2013","实木复合地板"]
[null,2,"规格尺寸及其偏差","GB/T 18103-2013","实木复合地板"]
[null,3,"浸渍剥离","GB/T 18103-2013","实木复合地板"]
[null,4,"静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"漆膜附着力","GB/T 4893.4-2013","家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法"]
[null,8,"漆膜硬度","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,9,"表面耐污染","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,11,"包装标签","GB/T 18103-2013","实木复合地板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[313,null,"浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板","GB/T 15102-2017","浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 15102-2017","浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板"]
[null,2,"规格尺寸及其偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,3,"密度及密度偏差","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"内结合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"握螺钉力","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,11,"表面耐冷热循环","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"表面耐划痕","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"表面耐香烟灼烧","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"表面耐干热","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"表面耐污染腐蚀","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,16,"表面耐龟裂","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,17,"表面耐水蒸汽","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,18,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,19,"耐光色牢度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,20,"标识","GB/T 15102-2017","浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[314,null,"装饰单板贴面人造板","GB/T 15104-2021","装饰单板贴面人造板","仅检所列项目"]
[null,1,"厚度尺寸及其偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,2,"外观质量","GB/T 15104-2021","装饰单 板贴面 人造板"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"浸渍剥离","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"表面耐冷热循环性能","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,8,"耐光色牢度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"标识","GB/T 15104-2021","装饰单 板贴面 人造板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[315,null,"中密度纤维板","GB/T 11718-2021","中密度纤维板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 11718-2009","中密度纤维板","需改成2021"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,3,"密度及偏差","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,6,"吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,11,"循环试验后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"循环试验后吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"沸水煮后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"70℃水中浸渍处理后静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"握螺钉力","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,16,"表面吸收性能","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,17,"尺寸稳定性","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,18,"标志","GB/T 11718-2021","中密度纤维板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[316,null,"浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板","GB/T 34722-2017","浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 34722-2017","浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板"]
[null,2,"规格尺寸及其偏差","GB/T 34722-2017","浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"浸渍剥离","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"横向静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"表面胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"表面耐划痕","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"表面耐香烟灼烧","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"表面耐干热","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,11,"表面耐污染腐蚀","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"表面耐冷热循环","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"表面耐龟裂","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"表面耐水蒸汽","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"耐光色牢度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,16,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,17,"标识","GB/T 34722-2017","浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[317,null,"高密度纤维板","GB/T 31765-2015","高密度纤维板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 31765-2015","高密度纤维板"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,3,"密度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"板内密度偏差","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,5,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"横向静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"弹性模量","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,9,"表面结合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,10,"吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,11,"循环试验后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,12,"循环试验后吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,13,"沸水煮后内胶合强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,14,"70℃水中浸渍处理后静曲强度","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,15,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,16,"垂直板面握螺钉力","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,17,"表面吸收性能","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,18,"尺寸稳定性","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,19,"标志","GB/T 31765-2015","高密度纤维板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[318,null,"挤压刨花板","GB/T 34717-2017","挤压刨花板","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸及其偏差","GB/T 19367-2009","人造板的尺寸测定"]
[null,2,"外观质量","GB/T 34717-2017","挤压刨花板"]
[null,3,"含水率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,4,"板内密度偏差","GB/T 4897-2015","刨花板"]
[null,5,"挤压方向尺寸变化率","GB/T 34717-2017\nGB/T 17657-2013","挤压刨花板\n人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,6,"吸水厚度膨胀率","GB/T 17657-2013","人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,7,"静曲强度","GB/T 34717-2017\nGB/T 17657-2013","挤压刨花板\n人造板及饰面人造板理化性能试验方法"]
[null,8,"挤压方向内胶合强度，MPa","GB/T 34717-2017","挤压刨花板"]
[null,9,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,10,"标志","GB/T 34717-2017","挤压刨花板","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[319,null,"硬质聚氯乙烯地板","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板"]
[null,3,"单位面积质量偏差","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,4,"剥离强度","GB/T 11982.1-2015","聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板"]
[null,5,"锁扣拉力强度","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板"]
[null,6,"耐污染性","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板"]
[null,7,"加热尺寸变化率","GB/T 4085-2015","半硬质聚氯乙烯块状地板"]
[null,8,"加热翘曲","GB/T 4085-2015","半硬质聚氯乙烯块状地板"]
[null,9,"冷热翘曲","GB/T 34440-2017","硬质聚氯乙烯地板"]
[null,10,"甲醛释放量","GB 18580-2017","室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量"]
[null,11,"氯乙烯单体","GB/T 4615-2013","聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法"]
[null,12,"可溶性铅（Pb)","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,13,"可溶性镉（Cd)","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,14,"总挥发性物限量","GB 18586-2001","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量"]
[null,15,"邻苯二甲酸二酯+邻苯二甲酸丁苄酯+邻苯二甲酸二正丁酯","GB/T 22048-2015","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定","2023/8/1日实施"]
[null,16,"邻苯二甲酸二正辛酯+邻苯二甲酸二异葵酯+邻苯二甲酸二异壬酯","GB/T 22048-2015","玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定"]
[320,null,"手提式灭火器","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求","仅检所列项目"]
[null,1,"灭火器总质量","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,2,"灭火器充装量","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,3,"20℃温度喷射性能试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,4,"使用温度喷射性能试验（仅限-40℃~+55℃）","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,5,"干粉灭火器振撞后的喷射性能试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,6,"间歇喷射性能试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,7,"密封性能试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,8,"腐蚀试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,9,"操作力试验","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求"]
[null,10,"标志和颜色","GB 4351.1-2005","手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[321,null,"消防应急照明和疏散指示系统","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统","仅检所列项目"]
[null,1,"基本功能试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,2,"充、放电试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,3,"重复转换试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,4,"电压波动试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,5,"转换电压试验（集中控制型系统除外）","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,6,"充、放电耐久试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,7,"绝缘电阻试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,8,"接地电阻试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,9,"耐压试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,10,"高温试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,11,"低温试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,12,"恒定湿热试验","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,13,"爬电距离和电气间隙","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统"]
[null,14,"标志","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,15,"使用说明书","GB 17945-2010","消防应急照明和疏散指示系统","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[322,null,"干粉灭火剂","GB 4066-2017","干粉灭火剂","仅检所列项目"]
[null,1,"主要组分含量","GB 4066-2017","干粉灭火剂"]
[null,2,"松密度","GB 4066-2017","干粉灭火剂"]
[null,3,"含水率","GB 4066-2017","干粉灭火剂"]
[null,4,"斥水性","GB 4066-2017","干粉灭火剂"]
[null,5,"颜色","GB 4066-2017","干粉灭火剂"]
[null,6,"标志","GB 4066-2017","干粉灭火剂","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,7,"包装","GB 4066-2017","干粉灭火剂","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,8,"使用说明书","GB 4066-2017","干粉灭火剂","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,9,"运输和贮存","GB 4066-2017","干粉灭火剂","只做符合性检查，不做真实性核实"]
[null,null,"以下空白"]